洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

16、启动顺序设置

最后，我们来设置系统的启动顺序，这是一个很重要的内容，尤其是对新安装的电脑。选择主菜单的这一项，让我们看一下设置画面：

把光标移到“Boot Sequence”项，此时的设置内容为“C，A”。用“Page Up”或“Page Down”键把它修改为“A，C”。

“Boot Sequence”决定电脑的启动顺序。电脑可以从软盘、硬盘甚至CD－ROM启动。

举例来说，“Boot Sequence”设为“A，C”，则电脑启动时，先检查软驱A里是否装有磁盘，若没有，则从硬盘启动；

若软驱里有磁盘，又会出现两种情况：当软盘含有启动系统时，则从软盘启动；若不含启动系统，则提示你插入正确的磁盘，你也可以把磁盘取出，按任意键尝试从硬盘启动。

对于一个新的硬盘，它要经过分区和格式化，然后才能安装软件。所以在第一次使用时，我们要先对硬盘分区，一个未分区的硬盘DOS是不能把它认作C盘的；完成分区后，系统重新启动以使分区生效，此时系统中已有C盘，但它是不含启动系统的。若软驱里没有启动盘或者电脑的启动顺序为“C，A”，则出现启动失败，这就是我们刚才设置“Boot Sequence”为“A，C”的原因。

然后按“Esc”回到主菜单。此时，CMOS设置已基本完成，新的设置需存储后才能生效，选择“SAVE & EXIT SETUP”或直接按“F10”键，

出现确认项：“SAVE TO CMOS and EXIT (Y/N) N ”，按“Y”键并回车，计算机会重新启动。到此，CMOS设置就完成了，下面要做的就是安装软件了。

DOS系统启动了。这是电脑从A盘读取信息后启动的，下面我们就可以给硬盘分区、格式化、安装软件了。

上一节

谈谈您的看法