洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

11、安装显示卡、声卡

第八步，安装显示卡和声卡：主板上黑色槽是ISA插槽，白色插槽是PCI槽，还有这一个是AGP插槽，专门用来插AGP显示卡的。

安装AGP显示卡电影演示下载(1)1904k 在线观看
安装AGP显示卡电影演示下载(2)2841k 在线观看

这是一块AGP的显示卡，把显示卡以垂直于主板的方向插入AGP插槽中，用力适中并要插到底部，保证卡和插槽的良好接触。

安装PCI声卡电影演示下载1971k 在线观看
安装PCI声卡电影演示下载1521k 在线观看

然后以同样的方法把声卡插入ISA插槽，如果是PCI的声卡就要插在PCI插槽中。

安装好了声卡和显示卡后，用螺丝固定。

安装档片电影演示下载(1)2216k 在线观看

连接CD-ROM端CD音频线电影演示下载1554k 在线观看
连接声卡端CD音频线电影演示下载(1)2251k 在线观看
连接声卡端CD音频线电影演示下载(2)1407k 在线观看
还有一点，就是要在光驱和声卡之间连接音频线，通常音频线是3芯或者4芯的，其中有红色、白色的线是连接左右声道的，黑色的线是地线，不传输声音。光驱的这一头比较好连接，就这样一插就可以了。声卡这边要注意，通常声卡上有2、3个CD音频接口，各不相同，找一个和音频线接头相对应的接口，要保住红、白两线接在两个声道上，然后就这样插上去。如果连接错误的话，可能听不到CD音乐或者只有一个声道发声。

上一节 下一节

谈谈您的看法