洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
※ATX电源
※普通电源
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

8、接插电源线

普通电源

我们再看看普通的电源，这种普通电源也叫做AT电源，它和ATX电源的外观区别就是它有一个电源开关，连接主板的电源线接头不同，其它都是相同的。

普通电源的开关有4个接头，不同的电源接线方式可能不一样，这在电源的标签上都有说明。

一般，连接电源开关的四根接线用4 种颜色表示，分别是棕、蓝、白、黑，接线方式如下：

在实际接线时，你随便选一种颜色的线比如蓝色线接在开关的任意一个接头上，则其它三个接头就固定了，接头不要搞错，否则，会使电源短路而造成严重后果。

AT电源连接主板的接头是两个六芯的插头。

| 连接AT主板电源电影演示下载3592k 在线观看

连接主板的电源时，保证两个插头的黑线相邻，这可不能弄反了。象这样把插头侧着插入，然后用力把它压到底。

| 连接CPU风扇电源电影演示下载2164k 在线观看

如果你的主板没有接风扇的跳线，或者CPU风扇是另购的，就需要将风扇的电源接在主机的电源上，就象这样。这种电源接头的方向都是固定的，方向反了是安装不上的。

上一节 下一节

谈谈您的看法