洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
※安装指示灯
※安装步骤总结
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

12、收尾工作

安装步骤总结

你看，这个两芯接头连着机箱的RESET键，它要接到主板上的RESET插针上。

| 电影演示下载782k 在线观看

主板上RESET针的作用是这样的：当它们短路时，电脑就重新启动。RESET键是一个开关，按下它时产生短路，手松开时又恢复开路，瞬间的短路就可使电脑重新启动。偶尔会有这样的情况，当你按一下RESET键并松开，但它并没有弹起，一直保持着短路状态，电脑就不停地重新启动。

| 电影演示下载661k 在线观看

这是PC喇叭的四芯插头，实际上只有1、4两根线，1线通常为红色，它要接在主板的Speaker插针上。这在主板上有标记，通常为Speaker。在连接时，注意红线对应1的位置。

| 电影演示下载1913k 在线观看

下面要把剩余的槽口用挡片封好。然后要仔细检查一下各部分的连接情况，确保无误后，把机箱盖盖好，安装好螺丝，这样，主机的安装过程就基本完成了。

您是不是觉得这个过程太复杂，下面我就再总结一下：

组装电脑的步骤一般是这样的：

第一 准备好组装电脑的配件和一把螺丝刀，一定要记得消除身上的静电；
第二 将CPU和内存安装到主板上（在此之前要根据实际情况设置好主板跳线）；
第三 将机箱打开；
第四 安装电源；
第五 安装硬盘、软驱、光驱；
第六 安装主板；
第七 安装显示卡、声卡等；
第八 连接电源线；
第九 连接数据线；
第十 装挡板；
最后 盖上机箱盖；

就是这么简单。

上一节 下一节

谈谈您的看法