洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
※ATX电源
※普通电源
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

8、接插电源线

ATX电源

第六步，接插电源线

| 连接ATX主板电源电影演示下载(1)2099k 在线观看 连接ATX主板电源电影演示下载(2)1340k 在线观看

我们先说说ATX电源。ATX电源比较方便，它的开关不是由电源直接引出的接线，而是在主板上，由主板控制。ATX电源有三种输出接头，这个比较大的是主板电源插头，并且是单独的一个，其中一侧的插头有卡子，安装时不会弄反。连接时只要将插头对准主板上的插座插到底就可以了。

在取下时，先用捏开卡子，然后垂直主板用力把插头拔起。

拔下主板电源线电影演示下载834k 在线观看

这几个四芯的插头是连接硬盘、光驱的，它们的截面看上去是梯形的。连接时保证插头和插座的缺角相吻合，并要用力插到底就可以。

连接硬盘电源线电影演示下载(1)919k | 在线观看
连接硬盘电源线电影演示下载(2)2025k | 在线观看
连接光驱电源线电影演示下载(1)693k | 在线观看
连接光驱电源线电影演示下载(2)1599k | 在线观看
ATX电源展示电影演示下载2941k | 在线观看

这个是软驱的电源接头，它的样子比较小，连接比较简单，因为它的方向是固定的，对准插紧即可。

连接软驱电源线电影演示下载(1)1154k | 在线观看
连接软驱电源线电影演示下载(2)1609k | 在线观看

如果是奔腾II主板，那么CPU风扇电源是直接插在主板上的电源跳线上，不必插在电源上。

上一节 下一节

谈谈您的看法