洪恩在线 - 硬件DIY

当前位置：洪恩在线 -> 电脑乐园 -> 硬件DIY

硬件DIY |  |

1、多媒体电脑组成
2、安装前的注意事项
3、安装CPU和内存
4、机箱的准备
5、安装电源
6、安装驱动器
7、安装主板
8、接插电源线
9、插接IDE数据线
10、插接软驱数据线
11、安装板卡
12、收尾工作
13、外部连接
14、基本CMOS设置
15、硬盘参数设置
16、启动顺序设置

谈谈您的看法

6、安装主板

下面我们进行第五步：安装主板。主板上的CPU和内存要先安装好，别忘了接CPU风扇的电源线。

不同的机箱固定方法不一样。像我们正在安装的这种，它全部采用螺钉固定，稳固程度很高，但要求各个螺钉的位置必须精确；

主板上一般有5到7个固定孔，它们的位置都符合标准，这点你不用担心。

在底板上有很多个螺钉孔，你要选择合适的孔与主板匹配，选好以后，把固定螺钉旋紧在底板上；现在的大多机箱已经安装了了固定柱，而且位置都是正确的，不用我们再单独安装了。

| 电影演示下载3039k 在线观看

然后把主板小心地放在上面，注意将主板上的键盘口、鼠标口、串并口等和机箱背面档片的孔对齐，使所有螺钉对准主板的固定孔，依次把每个螺丝安装好。

总之，要求主板与底板平行，决不能搭在一起，否则容易造成短路。

上一节 下一节

谈谈您的看法