Voltar ao índice

# Especificações

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Link WiFi Intel® 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Conexão de rede Intel® PRO/Wireless 3945BG
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Fator de forma | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Mini-placa completa e Meia-mini-placa PCI Express*. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Meia-mini-placa PCI Express*.
Dimensões | Mini-placa completa: Largura 51 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm Meia-mini-placa: Largura 26,6 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN Padrão | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 e
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Fator de forma | Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Meia-mini-placa: Largura 26,6 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi |
Modulação de frequência | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados do IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuração MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuração MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Conjuntos de recursos IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX — Considerações gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Conformidade com normas | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Conjunto de recursos do perfil do sistema WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: WiMAX versão 1 para portáteis, Wave II. Suporta perfis 3A e 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: WiMAX versão 1 para portáteis, Wave II. Suporta perfis 3A, 5A/C, 1A/B e 5BL
Segurança | Protocolo de gerenciamento chave (Key Management Protocol -PKMv2)
Criptografia | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) de 128 bits, baseada na criptografia AES
WiMAX
Faixa de frequência | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3 a 2,4 GHz / 2,496 a 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3 a 2,4 GHz / 2,496 a 2,690 GHz / 3,4 a 3,8 GHz
Modulação | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Mídia sem fio | Modo duplex: operações TDD | OFDMA (SOFDMA) escalável: 512 e 1024 FFT
permutação de sub-portadora: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Larguras de banda do canal: 5 MHz e 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Larguras de banda do canal: 5, 7 , 8,75 e 10 MHz
Conjunto de recursos da versão de rede WiMAX | SPWG/NWG versão 1.5
Classificar desempenho | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: DL de até 10 Mbps e UL de até 4 Mbps na velocidade de pico (desempenho OTA, canal de 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: DL de até 20 Mbps e UL de até 6 Mbps na velocidade de pico (desempenho OTA, canal de 10 MHz)
Potência de saída do transmissor de RF | Conformidade com potência da classe 2

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 e Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Fator de forma | Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Meia-mini-placa: Largura 26,6 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Padrões de rede | 802.11a/b/g/n (varia de adaptador para adaptador) e Bluetooth 3.0 + HS
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Padrões de rede WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8 , 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versão 3.0 + HS
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 100 e
Intel® Centrino® Wireless-N 130

Fator de forma | Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Meia-mini-placa: Largura 26,6 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi |
Modulação de frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados IEEE 802.11n | Configuração MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Suporte para Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth Intel® Centrino® Wireless-N 100: Nenhum
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação Wi-Fi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Conjuntos de recursos IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel® WiFi Link 5100 e Intel® WiFi Link 5300

Fator de forma | Mini-placa completa e Meia-mini-placa PCI Express*
Dimensões | Mini-placa completa: Largura 51 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm Meia-mini-placa: Largura 26,6 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Link WiFi Intel® 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Fator de forma | Mini-placa e Meia-mini-placa PCI Express*
SKUs | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensões | Mini-placa: Largura 51 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm Meia-mini-placa: Largura 26,6 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 90% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
WiFi
Modulação de frequência | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 2,41 a 2,474 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi — Considerações gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bits) e Windows Vista* (32 e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação Wi-Fi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Criptografia | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 e 64 bits, CKIP, TKIP
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Fator de forma | Mini-placa PCI Express*
Dimensões | Largura 50,95 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados IEEE 802.11n | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8 , 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG

Esta é a versão do Intel Wireless WiFi 4965AGN com recursos 8-2.11n desativados. 802.11n se refere a: Emenda do protocolo em fase de aceitação IEEE P802.11n / D2.0 para PADRÃO [PARA] Tecnologia da Informação - Telecomunicações e intercâmbio de informações entre sistemas - redes Locais e Metropolitanas - Requisitos Específicos - Parte 11: Especificações MAC (Medium Access Control) de redes sem fio e Camada Física (PHY): Otimizações para velocidades de transmissão mais altas.

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 51 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antenas | Diversidade on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 95% sem condensação (a temperaturas de 25 a 35ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de frequência | 5,15 GHz a 5,85 GHz (de acordo com o país) | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação Wi-Fi* para o 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 51 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 92% sem condensação (a temperaturas de 25ºC a 55ºC)
Modulação de frequência | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de frequência | 5,15 a 5,85 GHz | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | UNII de 5 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Pessoal, WPA2-Empresa, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Conexão de rede Intel® PRO/Wireless 3945BG

Fator de forma | Mini-placa PCI Express
Dimensões | Largura 51 mm, comprimento 30 mm, altura 4,5 mm
Conector da interface da antena | Hirose U.FL-R-SMT que se encaixa no conector do cabo U.FL-LP-066
Diversidade de antena dupla | Chaveamento de diversificação dupla on-board
Interface do conector | Conector de borda de 52 pinos de mini-placa
Tensão | 3,3 V
Temperatura de funcionamento | 0 a 80ºC
Umidade | 50 a 92% sem condensação (a temperaturas de 25ºC a 55ºC)
Modulação de frequência | 2,4 GHz (802.11b/g)
Faixa de frequência | 2,400 a 2,4835 GHz (de acordo com o país)
Modulação | CCK, DQPSK, DBPSK
Mídia sem fio | ISM de 2,4 GHz: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Canais | Todos os canais, conforme definidos pela especificação relevante e pelas regras do país.
Taxas de dados IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
Taxas de dados IEEE 802.11g | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Diretrizes gerais
Sistemas operacionais | Microsoft Windows* XP (32 bits e 64 bits) Windows Vista* (32 bits e 64 bits) Windows* 7 (32 bits e 64 bits)
Certificação WiFi(R) Alliance* | Certificação WiFi* para os padrões 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificação Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Padrão de WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Arquitetura | Modos de operação: Infra-estrutura ou Ad-hoc (ponto-a-ponto)
Segurança | WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Empresa, WPA2-Empresa, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits e 64 bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Segurança do produto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Voltar ao início

Voltar ao índice

Marcas comerciais e declarações de isenção de responsabilidade