Retour à la table des matières

# Cahier des charges

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Encombrement | Intel® Centrino® Advanced-N 6200 et Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 : PCI Express* Mini Card plein format et Mini Card demi-format. Intel® Centrino® Advanced-N 6205 : PCI Express* Mini Card demi-format.
Dimensions | Mini Card plein format (Full-Mini Card) : Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 : Tx/Rx : 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 : Tx/Rx : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 et
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi |
Modulation de fréquence | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configuration MIMO : 1X2 Réception : 300, 270, 243, 240, 180 Mbit/s Réception/Transmission : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configuration MIMO : 2X2 Tx/Rx : 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Conformité aux normes | 802.16e-2005 Correctif 2 (D4)
Ensemble de fonctionnalités du profil système WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : WiMAX mobile version 1, Wave II. Prend en charge les profiles 3A et 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : WiMAX mobile version 1, Wave II. Prend en charge les profils 3A, 5A/C, 1A/B et 5BL
Sécurité | Protocole de gestion de clé (PKMv2)
Chiffrement | CCMP 128 bits (Counter-Mode/CBC-MAC) basé sur le chiffrement AES
WiMAX
Bande de fréquences | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : 2,3 à 2,4 GHz / 2,496 à 2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : 2,3 à 2,4 GHz / 2,496 à 2,690 GHz / 3,4 à 3,8 GHz
Modulation | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Protocole hertzien | Mode duplex : Opérations TDD | OFDMA modulaire (SOFDMA) : 512 et 1024 FFT
permutation de sous-porteuse : PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : Largeurs de bande des canaux : 5 MHz et 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : Largeurs de bande des canaux : 5, 7, 8,75 et10 MHz
Ensemble de fonctionnalités de la version réseau WiMAX | SPWG/NWG version 1.5
Performances de débit | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 : Liaison descendante 10 Mbit/s et liaison ascendante 4 Mbit/s au débit de pointe (Performance OTA, canal 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 : Liaison descendante 20 Mbit/s et liaison ascendante 6 Mbit/s au débit de pointe (Performance OTA, canal 10 MHz)
Puissance de sortie de l'émetteur en RF | Conformité avec Puissance de classe 2

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 et Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Normes réseau | 802.11a/b/g/n (en fonction de la carte) et Bluetooth 3.0 + HS
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Normes réseau WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030 : 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230 : 802.11a/g/n
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230 : Transmission/Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 : Réception (Mbit/s) : 300, 270, 243, 240, 180 Réception/Transmission (Mbit/s) : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Bluetooth | Version Bluetooth 3.0 + HS
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WPS, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 100 et
Intel® Centrino® Wireless-N 130

Encombrement | PCI Express* Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi |
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Configuration MIMO : 1X1 Tx/Rx : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Prise en charge Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 130 : Bluetooth Intel® Centrino® Wireless-N 100 : Aucun
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Ensemble de fonctionnalités IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel® WiFi Link 5100 et Intel® WiFi Link 5300

Encombrement | PCI Express* Mini Card plein format et Mini Card demi format
Dimensions | Mini Card plein format (Full-Mini Card) : Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Encombrement | PCI Express* Mini Card et Half-Mini Card
UGS | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensions | Mini Card : Largeur 50,80 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po) Mini Card demi-format (Half-Mini Card) : Largeur 26,64 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (1,049 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 90 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
WiFi
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 2,41 à 2,474 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
WiFi général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 et 64 bits) et Windows Vista* (32 et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA Personnel, WPA2 Personnel, WPA Entreprise, WPA2 Entreprise, 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Chiffrement | AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits, CKIP, TKIP
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Encombrement | PCI Express* Mini Card
Dimensions | Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11n | Réception : 300, 270, 243, 240, 180 Réception/Transmission : 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG

Il s'agit d'une version de la carte Intel Wireless WiFi 4965AGN avec les capacités 802.11n désactivées. La norme 802.11n fait référence à : amendement de l'ébauche IEEE P802.11n/D1.0 de la NORME [POUR] les technologies de l'information - télécommunications et les échanges d'informations entre les systèmes - réseaux locaux et métropolitains - Exigences spécifiques - Part 11 : Cahier des charges MAC (Medium Access Control) des RLAN et des couches physiques (PHY) : améliorations du débit.

Encombrement | PCI Express Mini Card
Dimensions | Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Diversité d'antennes | Diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 95 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 35 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande de fréquences | 5,15 à 5,85 GHz (selon le pays) | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Encombrement | PCI Express Mini Card
Dimensions | Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Antenne à double diversité | Commutation de double diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 92 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 55 ºC)
Modulation de fréquence | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande de fréquences | 5,15 GHz à 5,85 GHz | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 5 GHz UNII : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbit/s | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi* pour 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Personnel, WPA2-Entreprise, WMM, Économie d'énergie WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Encombrement | PCI Express Mini Card
Dimensions | Largeur 50,95 mm x Longueur 30 mm x Hauteur 4,5 mm (2 po x 1,18 po x 0,18 po)
Connecteur d'interface de l'antenne | Hirose U.FL-R-SMT se connecte au connecteur de câble U.FL-LP-066
Antenne à double diversité | Commutation de double diversité embarquée
Interface du connecteur | Connecteur latéral Mini Card à 52 broches
Tension | 3,3 V
Température de fonctionnement | 0 à +80 degrés Celsius
Humidité | 50 à 92 % sans condensation (à des températures de 25 ºC à 55 ºC)
Modulation de fréquence | 2,4 GHz (802.11b/g)
Bande de fréquences | 2,400 à 2,4835 GHZ (selon le pays)
Modulation | CCK, DQPSK, DBPSK
Protocole hertzien | 2,4 GHz ISM : Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM)
Canaux | Tous les canaux sont définis par les spécifications et les règles nationales pertinentes.
Débits de données IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbit/s
Débits de données IEEE 802.11g | 11, 5,5, 2 et 1 Mbit/s
Général
Systèmes d'exploitation | Microsoft Windows* XP (32 bits et 64 bits) Windows Vista* (32 bits et 64 bits) Windows* 7 (32 bits et 64 bits)
Homologation de l'alliance Wi-Fi* | Homologation Wi-Fi pour 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Homologation pour les Extensions compatibles Cisco | Extensions compatibles Cisco v4.0
Norme RLR | IEEE 802.11g et 802.11b
Architecture | Modes opérationnels Infrastructure ou ad hoc (poste à poste)
Sécurité | WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Entreprise, WPA2-Entreprise, AES-CCMP 128 bits, WEP 128 bits et 64 bits ; 802.1X : EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Sécurité du produit | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Retour au début

Retour à la table des matières

Marques et exclusions de responsabilité