חזרה לתוכן העניינים

# מידע תקינה

> הערה: עקב ההתפתחות המתמדת של תקנות ותקנים בתחום ה- LAN האלחוטי (תקן IEEE 802.11 ותקנים דומים), המידע המסופק בזה נתון לשינויים. Intel Corporation אינה נוטלת אחריות לשגיאות או להשמטות במסמך זה.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- חיבור רשת Intel® PRO/Wireless 3945BG
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## מתאמים אלחוטיים Intel WiFi/WiMAX

המידע בסעיף זה תומך במתאמים האלחוטיים הבאים:

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (מספר דגם 622ANXHMWG)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 (מספרי דגמים 512ANX_MMW, 512ANX_HMW)

לקבלת מידע מלא על מפרט המתאם האלחוטי, ראה מפרט.

> הערה: בסעיף זה כל ההתייחסויות ל"מתאם אלחוטי" מתייחסות למתאמים הרשומים לעיל.

המידע הבא ניתן:

- מידע למשתמש
- מידע תקינה

### מידע למשתמש

#### הודעות בטיחות

#### ארה"ב — FCC ו- FAA

ה- FCC בפעולתו ב- ET Docket 96-8 אימץ תקן בטיחות לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדר רדיו (RF) הנפלטת על-ידי ציוד המאושר על-ידי ה- FCC‏. המתאם האלחוטי עומד במגבלות החשיפה לבני אדם המצוינות ב- OET Bulletin 65, נספח C, 2001 וב- ANSI/IEEE C95.1, 1992‏. הפעלה נאותה של רדיו זה בהתאם להוראות הנמצאות במדריך זה תגרום לחשיפה נמוכה באופן ממשי מהמגבלות המומלצות על-ידי ה- FCC‏.

יש לפעול על-פי אמצעי הזהירות הבאים:

- אין לגעת באנטנה ואין להזיז אותה בזמן שהיחידה משדרת או קולטת.
- אין להחזיק רכיב כלשהו המכיל את הרדיו באופן שהאטנה תהיה קרובה מאוד או תיגע בחלק חשוף של הגוף, בפרט הפנים או העיניים, בזמן שידור.
- אין להפעיל את הרדיו או לנסות לשדר נתונים, אלא אם כן האנטנה מחוברת; דבר זה עלול לגרום נזק לרדיו.
- שימוש בסביבות מוגדרות:
  - השימוש במתאמים אלחוטיים במקומות מסוכנים מוגבל על-ידי המגבלות המוצגות על-ידי מנהלי הבטיחות של סביבות שכאלה.
  - השימוש במתאמים אלחוטיים במטוסים כפוף למנהל התעופה הפדרלי (FAA‏).
  - השימוש במתאמים אלחוטיים בבתי חולים מוגבל למגבלות המפורסמות על-ידי כל בית חולים.

#### שימוש באנטנה

- על מנת לעמוד במגבלות החשיפה לתדר רדיו (RF) של FCC, יש למקם אנטנות משולבות עם הגבר נמוך במרחק מזערי של 20 ס"מ (8 אינץ') או יותר מגוף כל האנשים.

#### אזהרת קרבה להתקן פיצוץ

אזהרה: אין להפעיל משדרים ניידים (כולל מתאם אלחוטי זה) בקרבת נפצים לא מסוככים או בסביבת חומרי נפץ, אלא אם כן המשדר עבר שינוי כך שיתאים לשימוש שכזה.

#### אזהרות אנטנה

אזהרה: כדי לעמוד במגבלות החשיפה לתדר רדיו (RF) של FCC ו- ANSI C95.1, מומלץ להתקין את המתאם האלחוטי במחשב שולחני או נייד, באופן שהתקנת האנטנה של מתאם זה תספק מרחק הפרדה של 20 ס"מ (8 אינץ') לפחות מכל האנשים. מומלץ למשתמש להגביל את משך החשיפה אם האנטנה ממוקמת במרחק קטן מ- 20 ס"מ (8 אינץ').

אזהרה: המתאם האלחוטי אינו מיועד לשימוש עם אנטנות כיווניות עם הגבר גבוה.

#### אזהרת שימוש במטוסים

התראה: תקנות FCC ו- FAA אוסרות הפעלה של התקנים אלחוטיים (מתאמים אלחוטיים) בתדר רדיו במטוסים בעת טיסה, משום שהאותות שלהם מפריעים למכשירים חיוניים במטוס.

#### התקנים אלחוטיים אחרים

הודעות בטיחות עבור התקנים אחרים ברשת אלחוטית: עיין בתיעוד המצורף למתאמים אלחוטיים או להתקנים אחרים ברשת האלחוטית.

#### מגבלות מקומיות על שימוש רדיו ב- 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n ו- 802.16e

התראה: עקב העובדה שייתכן שהתדרים המשמשים את התקני ה- LAN האלחוטי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n ו- 802.16e לא תואמו בכל הארצות, מוצרי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n ו- 802.16e מתוכננים לשימוש רק בארצות מסוימות ואסור להפעילם בארצות שלא צוינו לשימוש. כמשתמש של מוצרים אלה, באחריותך לוודא שנעשה שימוש במוצרים רק בארצות שעבורן הם מיועדים ולוודא שתצורתן מוגדרת לפי התדרים והערוצים המתאימים לארץ שבה נעשה השימוש. ממשק בקרת הספק השידור (TPC) של ההתקן מהווה חלק מתוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏. מגבלות תפעוליות על Equivalent Isotropic Radiated Power‏ (EIRP) ניתנות על-ידי יצרן המערכת. כל סטייה מהגדרות ההספק והתדר המותרות עבור הארץ שבה נעשה שימוש מהווה הפרה של החוק המקומי ועשויה לגרור ענישה בהתאם.

לקבלת מידע מוגדר לארץ, עיין במידע התאימות הנוסף המצורף למוצר.

#### יכולת פעולה הדדית אלחוטית

המתאם האלחוטי מתוכנן לפעולה הדדית עם מוצרי LAN אלחוטי אחרים, המבוססים על טכנולוגיית רדיו של ספקטרום פיזור ברצף ישיר (DSSS) והעומדים בתקנים הבאים:

- תקן תואם IEEE Std. 802.11b ב- LAN אלחוטי
- תקן תואם IEEE Std. 802.11g ב- LAN אלחוטי
- תקן תואם IEEE Std. 802.11a ב- LAN אלחוטי
- תקן תואם IEEE Std. 802.11n טיוטה 2.0 ב- LAN אלחוטי
- תואם IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- אישור Wireless Fidelity, כפי שמוגדר על-ידי ה- Wi-Fi Alliance
- אישור WiMAX, כמוגדר על-ידי ה- WiMAX Forum

#### המתאם האלחוטי ובריאותך

המתאם האלחוטי, כמו התקני רדיו אחרים, משדר אנרגיה אלקטרומגנטית של תדר רדיו. עם זאת, רמת האנרגיה המשודרת על-ידי המתאם האלחוטי נמוכה מהאנרגיה האלקטרומגנטית המשודרת על-ידי התקנים אלחוטיים אחרים, כגון טלפונים ניידים. המתאם האלחוטי פועל במסגרת הנחיות הנמצאות בתקנים ובהמלצות של בטיחות תדר רדיו. תקנים והמלצות אלה משקפים את ההסכמה הכללית של הקהילה המדעית ונובעים מדיונים של צוותים וועדות של מדענים הסוקרים ובודקים בקביעות את ספרות המחקרים המקיפה. במצבים או סביבות מסוימים, השימוש במתאם אלחוטי עשוי להיות מוגבל על-ידי הבעלים של הבניין או נציגים של הארגון המתאים. דוגמאות למצבים שכאלה יכולות לכלול:

- שימוש במתאם האלחוטי במטוסים, או
- שימוש במתאם האלחוטי בכל סביבה אחרת שבה הסיכון של הפרעה להתקנים או לשירותים אחרים נחשב או מזוהה כמזיק.

אם אינך בטוח לגבי המדיניות החלה על השימוש במתאמים אלחוטיים בארגון או בסביבה מסוימים (שדה תעופה, לדוגמה), מומלץ שתבקש אישור להשתמש במתאם לפני הפעלתו.

#### WEEE

### מידע תקינה

#### מידע עבור יצרני ציוד מקורי (OEM) ומשלבים

יש לכלול את ההצהרה הבאה עם כל הגרסאות של מסמך זה המסופקות ליצרן ציוד מקורי או משלב, אך אין להפיצו למשתמש הקצה.

- התקן זה מיועד ליצרני ציוד מקורי ולמשלבים בלבד.
- לקבלת הגבלות אחרות, עיין בכל המסמך "הענקת ציוד" (Grant of Equipment‏).
- יש להפעיל ולהשתמש בהתקן זה עם נקודות גישה מאושרות מקומית.

#### מידע שעל יצרן הציוד המקורי או המשלב לספק למשתמש הקצה

יש לפרסם את הודעות התקינה והבטיחות הבאות בתיעוד המסופק למשתמש הקצה של המוצר או למערכת המשלבת את המתאם האלחוטי של Intel®‎, בהתאם לתקנות המקומיות. יש לסמן את המערכת המארחת בזיהוי FCC‏ "Contains FCC ID: XXXXXXXX" המוצג על התווית.

יש להתקין את המתאם האלחוטי של Intel®‎ ולהשתמש בו בהתאמה קפדנית להוראות היצרן, כמתואר בתיעוד למשתמש המצורף למוצר. Intel Corporation אינה אחראית לכל הפרעה לרדיו או לטלוויזיה הנגרמת משינוי לא מורשה של ההתקנים הכלולים בערכת המתאם האלחוטי, או מהחלפה או צירוף של כבלי חיבור וציוד שאינו מפורט על-ידי Intel Corporation‏. תיקון ההפרעה הנגרמת משינוי, החלפה או חיבור לא מורשים שכאלה נמצא באחריות המשתמש. Intel Corporation והמשווקים או המפיצים המורשים שלה אינם נושאים באחריות לכל נזק או הפרה של תקנות ממשלתיות העלולים לנבוע מאי מילוי הנחיות אלה על-ידי המשתמש.

#### מגבלות מקומיות על שימוש רדיו ב- 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n

את ההצהרה הבאה על הגבלות מקומיות יש לפרסם כחלק מתיעוד התאימות עבור כל מוצרי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n‏.

התראה: עקב העובדה שייתכן שהתדרים המשמשים את התקני ה- LAN האלחוטי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n ו- 802.16e לא תואמו בכל הארצות, מוצרי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g‏, 802.11n ו- 802.16e מתוכננים לשימוש רק בארצות מסוימות ואסור להפעילם בארצות שלא צוינו לשימוש. כמשתמש של מוצרים אלה, באחריותך לוודא שנעשה שימוש במוצרים רק בארצות שעבורן הם מיועדים ולוודא שתצורתן מוגדרת לפי התדרים והערוצים המתאימים לארץ שבה נעשה השימוש. כל סטייה מהגדרות ההספק והתדר המותרות עבור הארץ שבה נעשה שימוש מהווה הפרה של החוק המקומי ועשויה לגרור ענישה בהתאם.

### דרישות הפרעת תדר רדיו של FCC

מתאם אלחוטי זה מוגבל לשימוש במקומות סגורים עקב פעולתו בטווח התדרים 5.15 עד ‎5.25 GHz‏. FCC מחייבים שימוש במתאם אלחוטי זה במקומות סגורים עבור טווח התדרים 5.15 עד ‎5.25 GHz כדי לצמצם את האפשרות להפרעה מזיקה למערכות לוויין ניידות. רדארים בהספק גבוה מוקצים כמשתמשים הראשיים של התדרים 5.25 עד 5.35GHz ו- 5.65 עד 5.85GHz‏. תחנות רדאר אלה עשויות לגרום להפרעה להתקן זה ו/או לגרום לו לנזק.

- מתאם אלחוטי זה מיועד ליצרני ציוד מקורי ולמשלבים בלבד.
- אין למקם מתאם אלחוטי זה זה יחד עם כל משדר אחר, אלא אם כן הדבר אושר על-ידי ה- FCC‏.

#### ארה"ב — Federal Communications Commission‏ (FCC)

מתאם אלחוטי זה תואם לחלק 15 של תקנות FCC‏. הפעלת ההתקן כפופה לשני התנאים הבאים:

- התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה.
- התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

> הערה: עוצמת ההספק המוקרן של המתאם נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של FCC‏. עם זאת, יש להשתמש במתאם תוך מזעור האפשרות למגע עם בני אדם במהלך הפעלה רגילה. כדי למנוע את האפשרות לחריגה מגבלות החשיפה לתדר רדיו של FCC, עליך לשמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות בינך (או בין כל אדם אחר) לבין האנטנה שבנויה בתוך המחשב. פרטים על התצורות המורשות ניתן למצוא בכתובת http://www.fcc.gov/oet/ea, על-ידי הזנת מספר הזיהוי של ה- FCC שעל ההתקן.

#### הצהרת הפרעה

מתאם אלחוטי זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות החלות על התקן דיגיטלי Class B, בהמשך לחלק 15 של תקנות FCC‏. מגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בסביבת מגורים ביתית. מתאם אלחוטי זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו. התקנת המתאם האלחוטי ושימוש בו שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא יתרחשו הפרעות בהתקנה מסוימת. אם מתאם אלחוטי זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (שאותה ניתן לקבוע על-ידי כיבוי והפעלה של הציוד), מומלץ כי המשתמש ינסה לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה של הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- הגדלת המרחק בין המתאם האלחוטי לבין הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- חיבור המחשב עם המתאם האלחוטי לשקע במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- פנייה בבקשת עזרה לסוכן או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

> הערה: יש להתקין את המתאם ולהשתמש בו בהתאמה קפדנית להוראות היצרן, כמתואר בתיעוד למשתמש המצורף למוצר. כל התקנה או שימוש אחרים יפרו את תקנות חלק 15 של FCC‏.

### אזהרת תקינה של Underwriters Laboratories Inc‏ (UL)

לשימוש במחשבים אישיים או תואמים (או עם) הרשומים ב- UL‏.

### תווית 'ללא הלוגן'

על מתאמים מסוימים מודבקת מדבקת 'ללא הלוגן'. טענה זו חלה רק על משהי להבות עם הלוגן ו- PVC ברכיבים. ההלוגנים הם מתחת ל- ‎900 PPM ברום ו- ‎900 PPM כלור.

### טאיוון

### אישורי רדיו

כדי לקבוע אם מותר לך להשתמש בהתקן הרשת האלחוטית במדינה מסוימת, בדוק אם מספר סוג הרדיו המודפס על תווית הזיהוי שעל ההתקן רשום במסמך מדריך התקינה ליצרן ציוד מקורי.

### סימוני תקינה

רשימה של סימוני תקינה ניתן למצוא באינטרנט בכתובת http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

כדי למצוא את מידע התקינה של המתאם שברשותך, לחץ על הקישור של המתאם. לאחר מכן לחץ על מידע נוסף > מסמכי תקינה.

## מתאמי Intel WiFi בלבד, תואם 802.11n

המידע בסעיף זה חל על המוצרים הבאים:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 (מספר דגם 633ANHMW)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (דגמי 62205ANHMW, 62205AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230 (דגמי 62230ANHMW, 62230AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 (מספרי דגם 622ANHMW‏, 622AGHRU)
- Intel® WiFi Link 5300 (דגמי 533AN_HMW‏, 533AN_MMW)
Intel® WiFi Link 1000

לקבלת מידע מלא על מפרט המתאם האלחוטי, ראה מפרט.

> הערה: בסעיף זה כל ההתייחסויות ל"מתאם אלחוטי" מתייחסות למתאמים הרשומים לעיל.

המידע הבא ניתן:

- מידע למשתמש
- מידע תקינה

### מידע למשתמש

#### הודעות בטיחות

#### ארה"ב — FCC ו- FAA

ה- FCC בפעולתו ב- ET Docket 96-8 אימץ תקן בטיחות לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדר רדיו (RF) הנפלטת על-ידי ציוד המאושר על-ידי ה- FCC‏. המתאם האלחוטי עומד במגבלות החשיפה לבני אדם המצוינות ב- OET Bulletin 65, נספח C, 2001 וב- ANSI/IEEE C95.1, 1992‏. הפעלה נאותה של רדיו זה בהתאם להוראות הנמצאות במדריך זה תגרום לחשיפה נמוכה באופן ממשי מהמגבלות המומלצות על-ידי ה- FCC‏.

יש לפעול על-פי אמצעי הזהירות הבאים:

- אין לגעת באנטנה ואין להזיז אותה בזמן שהיחידה משדרת או קולטת.
- אין להחזיק רכיב כלשהו המכיל את הרדיו באופן שהאטנה תהיה קרובה מאוד או תיגע בחלק חשוף של הגוף, בפרט הפנים או העיניים, בזמן שידור.
- אין להפעיל את הרדיו או לנסות לשדר נתונים, אלא אם כן האנטנה מחוברת; דבר זה עלול לגרום נזק לרדיו.
- שימוש בסביבות מוגדרות:
  - השימוש במתאמים אלחוטיים במקומות מסוכנים מוגבל על-ידי המגבלות המוצגות על-ידי מנהלי הבטיחות של סביבות שכאלה.
  - השימוש במתאמים אלחוטיים במטוסים כפוף למנהל התעופה הפדרלי (FAA‏).
  - השימוש במתאמים אלחוטיים בבתי חולים מוגבל למגבלות המפורסמות על-ידי כל בית חולים.

#### שימוש באנטנה

- על מנת לעמוד במגבלות החשיפה לתדר רדיו (RF) של FCC, יש למקם אנטנות משולבות עם הגבר נמוך במרחק מזערי של 20 ס"מ (8 אינץ') או יותר מגוף כל האנשים.

#### אזהרת קרבה להתקן פיצוץ

אזהרה: אין להפעיל משדרים ניידים (כולל מתאם אלחוטי זה) בקרבת נפצים לא מסוככים או בסביבת חומרי נפץ, אלא אם כן המשדר עבר שינוי כך שיתאים לשימוש שכזה.

#### אזהרות אנטנה

אזהרה: כדי לעמוד במגבלות החשיפה לתדר רדיו (RF) של FCC ו- ANSI C95.1, מומלץ להתקין את המתאם האלחוטי במחשב שולחני או נייד, באופן שהתקנת האנטנה של מתאם זה תספק מרחק הפרדה של 20 ס"מ (8 אינץ') לפחות מכל האנשים. מומלץ למשתמש להגביל את משך החשיפה אם האנטנה ממוקמת במרחק קטן מ- 20 ס"מ (8 אינץ').

אזהרה: המתאם האלחוטי אינו מיועד לשימוש עם אנטנות כיווניות עם הגבר גבוה.

#### אזהרת שימוש במטוסים

התראה: תקנות FCC ו- FAA אוסרות הפעלה של התקנים אלחוטיים (מתאמים אלחוטיים) בתדר רדיו במטוסים בעת טיסה, משום שהאותות שלהם מפריעים למכשירים חיוניים במטוס.

#### התקנים אלחוטיים אחרים

הודעות בטיחות עבור התקנים אחרים ברשת אלחוטית: עיין בתיעוד המצורף למתאמים אלחוטיים או להתקנים אחרים ברשת האלחוטית.

#### מגבלות מקומיות על שימוש רדיו ב- 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n

התראה: עקב העובדה שייתכן שהתדרים המשמשים את התקני ה- LAN האלחוטי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n לא תואמו בכל הארצות, מוצרי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n מתוכננים לשימוש רק בארצות מסוימות ואסור להפעילם בארצות שלא צוינו לשימוש. כמשתמש של מוצרים אלה, באחריותך לוודא שנעשה שימוש במוצרים רק בארצות שעבורן הם מיועדים ולוודא שתצורתן מוגדרת לפי התדרים והערוצים המתאימים לארץ שבה נעשה השימוש. ממשק בקרת הספק השידור (TPC) של ההתקן מהווה חלק מתוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏. מגבלות תפעוליות על Equivalent Isotropic Radiated Power‏ (EIRP) ניתנות על-ידי יצרן המערכת. כל סטייה מהגדרות ההספק והתדר המותרות עבור הארץ שבה נעשה שימוש מהווה הפרה של החוק המקומי ועשויה לגרור ענישה בהתאם.

לקבלת מידע מוגדר לארץ, עיין במידע התאימות הנוסף המצורף למוצר.

#### יכולת פעולה הדדית אלחוטית

המתאם האלחוטי מתוכנן לפעולה הדדית עם מוצרי LAN אלחוטי אחרים, המבוססים על טכנולוגיית רדיו של ספקטרום פיזור ברצף ישיר (DSSS) והעומדים בתקנים הבאים:

- תקן תואם IEEE Std. 802.11b ב- LAN אלחוטי
- תקן תואם IEEE Std. 802.11g ב- LAN אלחוטי
- תקן תואם IEEE Std. 802.11a ב- LAN אלחוטי
- תקן תואם IEEE Std. 802.11n טיוטה 2.0 ב- LAN אלחוטי
- אישור Wireless Fidelity, כפי שמוגדר על-ידי ה- Wi-Fi Alliance

#### המתאם האלחוטי ובריאותך

המתאם האלחוטי, כמו התקני רדיו אחרים, משדר אנרגיה אלקטרומגנטית של תדר רדיו. עם זאת, רמת האנרגיה המשודרת על-ידי המתאם האלחוטי נמוכה מהאנרגיה האלקטרומגנטית המשודרת על-ידי התקנים אלחוטיים אחרים, כגון טלפונים ניידים. המתאם האלחוטי פועל במסגרת הנחיות הנמצאות בתקנים ובהמלצות של בטיחות תדר רדיו. תקנים והמלצות אלה משקפים את ההסכמה הכללית של הקהילה המדעית ונובעים מדיונים של צוותים וועדות של מדענים הסוקרים ובודקים בקביעות את ספרות המחקרים המקיפה. במצבים או סביבות מסוימים, השימוש במתאם אלחוטי עשוי להיות מוגבל על-ידי הבעלים של הבניין או נציגים של הארגון המתאים. דוגמאות למצבים שכאלה יכולות לכלול:

- שימוש במתאם האלחוטי במטוסים, או
- שימוש במתאם האלחוטי בכל סביבה אחרת שבה הסיכון של הפרעה להתקנים או לשירותים אחרים נחשב או מזוהה כמזיק.

אם אינך בטוח לגבי המדיניות החלה על השימוש במתאמים אלחוטיים בארגון או בסביבה מסוימים (שדה תעופה, לדוגמה), מומלץ שתבקש אישור להשתמש במתאם לפני הפעלתו.

#### WEEE

### מידע תקינה

#### מידע עבור יצרני ציוד מקורי (OEM) ומשלבים

יש לכלול את ההצהרה הבאה עם כל הגרסאות של מסמך זה המסופקות ליצרן ציוד מקורי או משלב, אך אין להפיצו למשתמש הקצה.

- התקן זה מיועד ליצרני ציוד מקורי ולמשלבים בלבד.
- לקבלת הגבלות אחרות, עיין בכל המסמך "הענקת ציוד" (Grant of Equipment‏).
- יש להפעיל ולהשתמש בהתקן זה עם נקודות גישה מאושרות מקומית.

#### מידע שעל יצרן הציוד המקורי או המשלב לספק למשתמש הקצה

יש לפרסם את הודעות התקינה והבטיחות הבאות בתיעוד המסופק למשתמש הקצה של המוצר או למערכת המשלבת את המתאם האלחוטי של Intel®‎, בהתאם לתקנות המקומיות. יש לסמן את המערכת המארחת בזיהוי FCC‏ "Contains FCC ID: XXXXXXXX" המוצג על התווית.

יש להתקין את המתאם האלחוטי ולהשתמש בו בהתאמה קפדנית להוראות היצרן, כמתואר בתיעוד למשתמש המצורף למוצר. לאישורים ספציפיים למדינה, ראה אישורי רדיו. Intel Corporation אינה אחראית לכל הפרעה לרדיו או לטלוויזיה הנגרמת משינוי לא מורשה של ההתקנים הכלולים בערכת המתאם האלחוטי, או מהחלפה או צירוף של כבלי חיבור וציוד שאינו מפורט על-ידי Intel Corporation‏. תיקון ההפרעה הנגרמת משינוי, החלפה או חיבור לא מורשים שכאלה נמצא באחריות המשתמש. Intel Corporation והמשווקים או המפיצים המורשים שלה אינם נושאים באחריות לכל נזק או הפרה של תקנות ממשלתיות העלולים לנבוע מאי מילוי הנחיות אלה על-ידי המשתמש.

#### מגבלות מקומיות על שימוש רדיו ב- 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n

את ההצהרה הבאה על הגבלות מקומיות יש לפרסם כחלק מתיעוד התאימות עבור כל מוצרי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n‏.

התראה: עקב העובדה שייתכן שהתדרים המשמשים את התקני ה- LAN האלחוטי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n לא תואמו בכל הארצות, מוצרי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n מתוכננים לשימוש רק בארצות מסוימות ואסור להפעילם בארצות שלא צוינו לשימוש. כמשתמש של מוצרים אלה, באחריותך לוודא שנעשה שימוש במוצרים רק בארצות שעבורן הם מיועדים ולוודא שתצורתן מוגדרת לפי התדרים והערוצים המתאימים לארץ שבה נעשה השימוש. כל סטייה מההגדרות המותרות בארץ שבה נעשה שימוש עלולה להוות הפרה של החוק המקומי ועשויה לגרור ענישה בהתאם.

### דרישות הפרעת תדר רדיו של FCC

התקן זה מוגבל לשימוש פנימי בלבד לאור פעילותו בטווח תדרים ‎ 5.15‎‎ ‎GHzעד 5.25‎‎‎ GHz ו- ‎‎‎5.470 GHz עד ‎‎‎.5.725 GHz תקנות ה-FCC מחייבות שימוש פנימי בלבד במוצר זה עבור טווח תדרים ‎‎‎‎5.15 GHz עד ‎‎‎5.25 GHz ו- 5.470 עד ‎‎‎5.725 GHz כדי להפחית את ההפרעה המזיקה הפוטנציאלית למערכת Mobile Satellite בעלי ערוץ משותף. רדארים בהספק גבוה מוקצים כמשתמשים הראשיים של התדרים 5.25 עד 5.35GHz ו- 5.65 עד 5.85GHz‏. תחנות רדאר אלה עשויות לגרום להפרעה להתקן זה ו/או לגרום לו לנזק. בקרות הגדרת תצורה המאפשרות שינויים כלשהם בתדר הפעילות הנמצא מחוץ לתדרים שאושרו על-ידי ה-FCC לשימוש בארה"ב בהתאם לסעיף 15.407 של תקנות ה-FCC לא סופקו עבור מתאם אלחוטי זה

- התקן זה מיועד ליצרני ציוד מקורי ולמשלבים בלבד.
- אין למקם התקן זה יחד עם כל משדר אחר, אלא אם כן הדבר אושר על-ידי ה- FCC.

#### ארה"ב — Federal Communications Commission‏ (FCC)

התקן זה תואם לחלק 15 של תקנות FCC‏. הפעלת ההתקן כפופה לשני התנאים הבאים:

- התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה.
- התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

> הערה: עוצמת ההספק המוקרן של המתאם נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של FCC‏. עם זאת, יש להשתמש במתאם תוך מזעור האפשרות למגע עם בני אדם במהלך הפעלה רגילה. כדי למנוע את האפשרות לחריגה מגבלות החשיפה לתדר רדיו של FCC, עליך לשמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות בינך (או בין כל אדם אחר) לבין האנטנה שבנויה בתוך המחשב. פרטים על התצורות המורשות ניתן למצוא בכתובת http://www.fcc.gov/oet/ea, על-ידי הזנת מספר הזיהוי של ה- FCC שעל ההתקן.

#### הצהרת הפרעה

מתאם אלחוטי זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות החלות על התקן דיגיטלי Class B, בהמשך לחלק 15 של תקנות FCC‏. מגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בסביבת מגורים ביתית. מתאם אלחוטי זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו. התקנת המתאם האלחוטי ושימוש בו שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא יתרחשו הפרעות בהתקנה מסוימת. אם מתאם אלחוטי זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (שאותה ניתן לקבוע על-ידי כיבוי והפעלה של הציוד), מומלץ כי המשתמש ינסה לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה של הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- הגדלת המרחק בין המתאם האלחוטי לבין הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- חיבור המחשב עם המתאם האלחוטי לשקע במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- פנייה בבקשת עזרה לסוכן או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

> הערה: יש להתקין את המתאם ולהשתמש בו בהתאמה קפדנית להוראות היצרן, כמתואר בתיעוד למשתמש המצורף למוצר. כל התקנה או שימוש אחרים יפרו את תקנות חלק 15 של FCC‏.

### אזהרת תקינה של Underwriters Laboratories Inc‏ (UL)

לשימוש במחשבים אישיים או תואמים (או עם) הרשומים ב- UL‏.

### תווית 'ללא הלוגן'

על מתאמים מסוימים מודבקת מדבקת 'ללא הלוגן'. טענה זו חלה רק על משהי להבות עם הלוגן ו- PVC ברכיבים. ההלוגנים הם מתחת ל- ‎900 PPM ברום ו- ‎900 PPM כלור.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### האיחוד האירופאי

הפס הנמוך 5.15 עד ‎5.35 GHz מיועד לשימוש במקומות סגורים בלבד.

ציוד זה תואם לדרישות החיוניות של הנחיית האיחוד האירופי ‎1999/5/EC. ראה הצהרת תאימות של האיחוד האירופי.

#### הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי עבור כל מתאם זמינה באתר: http://www.intel.com/support/wireless/wlan.

כדי למצוא את הצהרת התאימות של המתאם שברשותך, לחץ על הקישור של המתאם. לאחר מכן לחץ על מידע נוסף > מסמכי תקינה.

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### יפן

שימוש פנימי בלבד בפס 5Ghz

### קוריאה

### מרוקו

המתאם Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN אינו מאושר לפעולה במרוקו. עבור כל שאר המתאים בסעיף זה: ההפעלה של מוצר זה בערוץ רדיו 2 (‎2417 MHz) אינה מאושרת בערים הבאות: אגאדיר, אסא-זאג, קאבו נגרו, צ'וואן, גולמימה, אוג'דה, טאן טאן, טואורירט, טרודאנט וטאזה.

ההפעלה של מוצר זה בערוצי רדיו 4, 5, 6 ו- 7 (‎2425-2442 MHz) אינה מאושרת בערים הבאות: שדה תעופה מוחמד V, אגאדיר, אגלמוס, אנזה, בן-סלימנה, בני חדיפה, קאבו נגרו, קזבלנקה, פז, לקבאב, מרקש, מרצ'יץ, מוחמדיה, רבאט, סאלה, טנגי'ר, טאן טאן, טאונטה, טיט מליל, זאג.

### טאיוון

### אישורי רדיו

כדי לקבוע אם מותר לך להשתמש בהתקן הרשת האלחוטית במדינה מסוימת, בדוק אם מספר סוג הרדיו המודפס על תווית הזיהוי שעל ההתקן רשום במסמך מדריך התקינה ליצרן ציוד מקורי.

### סימוני תקינה

רשימה של סימוני תקינה ניתן למצוא באינטרנט בכתובת http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

כדי למצוא את מידע התקינה של המתאם שברשותך, לחץ על הקישור של המתאם. לאחר מכן לחץ על מידע נוסף > מסמכי תקינה.

## מתאמי Intel® WiFi

המידע בסעיף זה חל על המוצרים הבאים:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_‎ (דגם WM4965AG_‎)
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (דגם WM3945ABG)
- חיבור רשת Intel® PRO/Wireless 3945BG (דגם WM3945BG)

לקבלת מידע מלא על מפרט המתאם האלחוטי, ראה מפרט.

> הערה: בסעיף זה כל ההתייחסויות ל"מתאם אלחוטי" מתייחסות למתאמים הרשומים לעיל.

> הערה: המידע בסעיף זה בנוגע לפעולה בפס ‎5 GHz‏ (IEEE 802.3a) אינו חל על מתאם Intel PRO/Wireless 3945BG, אשר אינו פועל בפס ‎5 GHz‏.

המידע הבא ניתן:

- מידע למשתמש
- מידע תקינה

### מידע למשתמש

#### הודעות בטיחות

#### ארה"ב — FCC ו- FAA

ה- FCC בפעולתו ב- ET Docket 96-8 אימץ תקן בטיחות לחשיפת בני אדם לאנרגיה אלקטרומגנטית של תדר רדיו (RF) הנפלטת על-ידי ציוד המאושר על-ידי ה- FCC‏. המתאם האלחוטי עומד במגבלות החשיפה לבני אדם המצוינות ב- OET Bulletin 65, נספח C, 2001 וב- ANSI/IEEE C95.1, 1992‏. הפעלה נאותה של רדיו זה בהתאם להוראות הנמצאות במדריך זה תגרום לחשיפה נמוכה באופן ממשי מהמגבלות המומלצות על-ידי ה- FCC‏.

יש לפעול על-פי אמצעי הזהירות הבאים:

- אין לגעת באנטנה ואין להזיז אותה בזמן שהיחידה משדרת או קולטת.
- אין להחזיק רכיב כלשהו המכיל את הרדיו באופן שהאטנה תהיה קרובה מאוד או תיגע בחלק חשוף של הגוף, בפרט הפנים או העיניים, בזמן שידור.
- אין להפעיל את הרדיו או לנסות לשדר נתונים, אלא אם כן האנטנה מחוברת; דבר זה עלול לגרום נזק לרדיו.
- שימוש בסביבות מוגדרות:
  - השימוש במתאמים אלחוטיים במקומות מסוכנים מוגבל על-ידי המגבלות המוצגות על-ידי מנהלי הבטיחות של סביבות שכאלה.
  - השימוש במתאמים אלחוטיים במטוסים כפוף למנהל התעופה הפדרלי (FAA‏).
  - השימוש במתאמים אלחוטיים בבתי חולים מוגבל למגבלות המפורסמות על-ידי כל בית חולים.

#### שימוש באנטנה

- על מנת לעמוד במגבלות החשיפה לתדר רדיו (RF) של FCC, יש למקם אנטנות משולבות עם הגבר נמוך במרחק מזערי של 20 ס"מ (8 אינץ') או יותר מגוף כל האנשים.

#### אזהרת קרבה להתקן פיצוץ

אזהרה: אין להפעיל משדרים ניידים (כולל מתאם אלחוטי זה) בקרבת נפצים לא מסוככים או בסביבת חומרי נפץ, אלא אם כן המשדר עבר שינוי כך שיתאים לשימוש שכזה.

#### אזהרות אנטנה

אזהרה: כדי לעמוד במגבלות החשיפה לתדר רדיו (RF) של FCC ו- ANSI C95.1, מומלץ להתקין את המתאם האלחוטי במחשב שולחני או נייד, באופן שהתקנת האנטנה של מתאם זה תספק מרחק הפרדה של 20 ס"מ (8 אינץ') לפחות מכל האנשים. מומלץ למשתמש להגביל את משך החשיפה אם האנטנה ממוקמת במרחק קטן מ- 20 ס"מ (8 אינץ').

אזהרה: המתאם האלחוטי אינו מיועד לשימוש עם אנטנות כיווניות עם הגבר גבוה.

#### אזהרת שימוש במטוסים

התראה: תקנות FCC ו- FAA אוסרות הפעלה של התקנים אלחוטיים (מתאמים אלחוטיים) בתדר רדיו במטוסים בעת טיסה, משום שהאותות שלהם מפריעים למכשירים חיוניים במטוס.

#### התקנים אלחוטיים אחרים

הודעות בטיחות עבור התקנים אחרים ברשת אלחוטית: עיין בתיעוד המצורף למתאמים אלחוטיים או להתקנים אחרים ברשת האלחוטית.

#### מגבלות מקומיות על שימוש רדיו ב- 802.11a‏, 802.11b ו- 802.11g

התראה: עקב העובדה שייתכן שהתדרים המשמשים את התקני ה- LAN האלחוטי 802.11a‏, 802.11b ו- 802.11g לא תואמו בכל הארצות, מוצרי 802.11a‏, 802.11b ו- 802.11g מתוכננים לשימוש רק בארצות מסוימות ואסור להפעילם בארצות שלא צוינו לשימוש. כמשתמש של מוצרים אלה, באחריותך לוודא שנעשה שימוש במוצרים רק בארצות שעבורן הם מיועדים ולוודא שתצורתן מוגדרת לפי התדרים והערוצים המתאימים לארץ שבה נעשה השימוש. ממשק בקרת הספק השידור (TPC) של ההתקן מהווה חלק מהתוכנה של תוכנית השירות לחיבור Intel® PROSet/Wireless WiFi‏. מגבלות תפעוליות על Equivalent Isotropic Radiated Power‏ (EIRP) ניתנות על-ידי יצרן המערכת. כל סטייה מהגדרות ההספק והתדר המותרות עבור הארץ שבה נעשה שימוש מהווה הפרה של החוק המקומי ועשויה לגרור ענישה בהתאם.

לקבלת מידע מוגדר לארץ, עיין במידע התאימות הנוסף המצורף למוצר.

#### יכולת פעולה הדדית אלחוטית

המתאם האלחוטי מתוכנן לפעולה הדדית עם מוצרי LAN אלחוטי אחרים, המבוססים על טכנולוגיית רדיו של ספקטרום פיזור ברצף ישיר (DSSS) והעומדים בתקנים הבאים:

- תקן תואם IEEE Std. 802.11b ב- LAN אלחוטי
- תקן תואם IEEE Std. 802.11g ב- LAN אלחוטי
- תקן תואם IEEE Std. 802.11a ב- LAN אלחוטי
- אישור Wireless Fidelity, כפי שמוגדר על-ידי ה- Wi-Fi Alliance

#### המתאם האלחוטי ובריאותך

המתאם האלחוטי, כמו התקני רדיו אחרים, משדר אנרגיה אלקטרומגנטית של תדר רדיו. עם זאת, רמת האנרגיה המשודרת על-ידי המתאם האלחוטי נמוכה מהאנרגיה האלקטרומגנטית המשודרת על-ידי התקנים אלחוטיים אחרים, כגון טלפונים ניידים. המתאם האלחוטי פועל במסגרת הנחיות הנמצאות בתקנים ובהמלצות של בטיחות תדר רדיו. תקנים והמלצות אלה משקפים את ההסכמה הכללית של הקהילה המדעית ונובעים מדיונים של צוותים וועדות של מדענים הסוקרים ובודקים בקביעות את ספרות המחקרים המקיפה. במצבים או סביבות מסוימים, השימוש במתאם אלחוטי עשוי להיות מוגבל על-ידי הבעלים של הבניין או נציגים של הארגון המתאים. דוגמאות למצבים שכאלה יכולות לכלול:

- שימוש במתאם האלחוטי במטוסים, או
- שימוש במתאם האלחוטי בכל סביבה אחרת שבה הסיכון של הפרעה להתקנים או לשירותים אחרים נחשב או מזוהה כמזיק.

אם אינך בטוח לגבי המדיניות החלה על השימוש במתאמים אלחוטיים בארגון או בסביבה מסוימים (שדה תעופה, לדוגמה), מומלץ שתבקש אישור להשתמש במתאם לפני הפעלתו.

#### WEEE

### מידע תקינה

#### מידע עבור יצרני ציוד מקורי (OEM) ומשלבים

יש לכלול את ההצהרה הבאה עם כל הגרסאות של מסמך זה המסופקות ליצרן ציוד מקורי או משלב, אך אין להפיצו למשתמש הקצה.

- התקן זה מיועד ליצרני ציוד מקורי ולמשלבים בלבד.
- לקבלת הגבלות אחרות, עיין בכל המסמך "הענקת ציוד" (Grant of Equipment‏).
- יש להפעיל ולהשתמש בהתקן זה עם נקודות גישה מאושרות מקומית.

### מידע שעל יצרן הציוד המקורי או המשלב לספק למשתמש הקצה

יש לפרסם את הודעות התקינה והבטיחות הבאות בתיעוד המסופק למשתמש הקצה של המוצר או למערכת המשלבת את המתאם האלחוטי של Intel®‎, בהתאם לתקנות המקומיות. יש לסמן את המערכת המארחת בזיהוי FCC‏ "Contains FCC ID: XXXXXXXX" המוצג על התווית.

יש להתקין את המתאם האלחוטי של Intel®‎ ולהשתמש בו בהתאמה קפדנית להוראות היצרן, כמתואר בתיעוד למשתמש המצורף למוצר. לאישורים ספציפיים למדינה, ראה אישורי רדיו. Intel Corporation אינה אחראית לכל הפרעה לרדיו או לטלוויזיה הנגרמת משינוי לא מורשה של ההתקנים הכלולים בערכת המתאם האלחוטי, או מהחלפה או צירוף של כבלי חיבור וציוד שאינו מפורט על-ידי Intel Corporation‏. תיקון ההפרעה הנגרמת משינוי, החלפה או חיבור לא מורשים שכאלה נמצא באחריות המשתמש. Intel Corporation והמשווקים או המפיצים המורשים שלה אינם נושאים באחריות לכל נזק או הפרה של תקנות ממשלתיות העלולים לנבוע מאי מילוי הנחיות אלה על-ידי המשתמש.

#### מגבלות מקומיות על שימוש רדיו ב- 802.11a‏, 802.11b ו- 802.11g

את ההצהרה הבאה על הגבלות מקומיות יש לפרסם כחלק מתיעוד התאימות עבור כל המתאמים האלחוטיים 802.11a‏, 802.11b ו- 802.11g‏.

התראה: עקב העובדה שייתכן שהתדרים המשמשים את התקני ה- LAN האלחוטי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n לא תואמו בכל הארצות, מוצרי 802.11a‏, 802.11b‏, 802.11g ו- 802.11n מתוכננים לשימוש רק בארצות מסוימות ואסור להפעילם בארצות שלא צוינו לשימוש. כמשתמש של מוצרים אלה, באחריותך לוודא שנעשה שימוש במוצרים רק בארצות שעבורן הם מיועדים ולוודא שתצורתן מוגדרת לפי התדרים והערוצים המתאימים לארץ שבה נעשה השימוש. כל סטייה מההגדרות המותרות בארץ שבה נעשה שימוש עלולה להוות הפרה של החוק המקומי ועשויה לגרור ענישה בהתאם.

### דרישות הפרעת תדר רדיו של FCC

> הערה: הפסקה הבאה אינה חלה על המתאם Intel PRO/Wireless 3945BG, אשר אינו פועל בפסי ‎5 GHz‏.

התקן זה מוגבל לשימוש פנימי בלבד לאור פעילותו בטווח תדרים ‎ 5.15‎‎ ‎GHzעד 5.25‎‎‎ GHz ו- ‎‎‎5.470 GHz עד ‎‎‎.5.725 GHz תקנות ה-FCC מחייבות שימוש פנימי בלבד במוצר זה עבור טווח תדרים ‎‎‎‎5.15 GHz עד ‎‎‎5.25 GHz ו- 5.470 עד ‎‎‎5.725 GHz כדי להפחית את ההפרעה המזיקה הפוטנציאלית למערכת Mobile Satellite בעלי ערוץ משותף. רדארים בהספק גבוה מוקצים כמשתמשים הראשיים של התדרים 5.25 עד 5.35GHz ו- 5.65 עד 5.85GHz‏. תחנות רדאר אלה עשויות לגרום להפרעה להתקן זה ו/או לגרום לו לנזק. בקרות הגדרת תצורה המאפשרות שינויים כלשהם בתדר הפעילות הנמצא מחוץ לתדרים שאושרו על-ידי ה-FCC לשימוש בארה"ב בהתאם לסעיף 15.407 של תקנות ה-FCC לא סופקו עבור מתאם אלחוטי זה

המתאם האלחוטי מיועד ליצרני ציוד מקורי ולמשלבים בלבד.

#### ארה"ב — Federal Communications Commission‏ (FCC)

התקן זה תואם לחלק 15 של תקנות FCC‏. הפעלת ההתקן כפופה לשני התנאים הבאים:

- התקן זה לא יגרום להפרעה מזיקה.
- התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

> הערה: עוצמת ההספק המוקרן של המתאם נמוכה בהרבה ממגבלות החשיפה לתדר רדיו של FCC‏. עם זאת, יש להשתמש במתאם תוך מזעור האפשרות למגע עם בני אדם במהלך הפעלה רגילה. כדי למנוע את האפשרות לחריגה מגבלות החשיפה לתדר רדיו של FCC, עליך לשמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות בינך (או בין כל אדם אחר) לבין האנטנה שבנויה בתוך המחשב. פרטים על התצורות המורשות ניתן למצוא בכתובת http://www.fcc.gov/oet/ea, על-ידי הזנת מספר הזיהוי של ה- FCC שעל ההתקן.

#### הצהרת הפרעה

מתאם אלחוטי זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות החלות על התקן דיגיטלי Class B, בהמשך לחלק 15 של תקנות FCC‏. מגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בסביבת מגורים ביתית. מתאם אלחוטי זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו. התקנת המתאם האלחוטי ושימוש בו שלא בהתאם להוראות עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה שלא יתרחשו הפרעות בהתקנה מסוימת. אם מתאם אלחוטי זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (שאותה ניתן לקבוע על-ידי כיבוי והפעלה של הציוד), מומלץ כי המשתמש ינסה לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה של הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- הגדלת המרחק בין המתאם האלחוטי לבין הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- חיבור המחשב עם המתאם האלחוטי לשקע במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר הציוד שהקליטה שלו מופרעת.
- פנייה בבקשת עזרה לסוכן או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

> הערה: יש להתקין את המתאם האלחוטי ולהשתמש בו בהתאמה קפדנית להוראות היצרן, כמתואר בתיעוד למשתמש המצורף למוצר. כל התקנה או שימוש אחרים יפרו את תקנות חלק 15 של FCC‏.

### אזהרת תקינה של Underwriters Laboratories Inc‏ (UL)

לשימוש במחשבים אישיים או תואמים (או עם) הרשומים ב- UL‏.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this wireless adapter is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this wireless adapter is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this wireless adapter is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### האיחוד האירופאי

הפס הנמוך 5.15 עד ‎5.35 GHz מיועד לשימוש במקומות סגורים בלבד.

ציוד זה תואם לדרישות החיוניות של הנחיית האיחוד האירופי ‎1999/5/EC. ראה הצהרת תאימות של האיחוד האירופי.

#### הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

הצהרת התאימות של האיחוד האירופי עבור כל מתאם זמינה באתר: http://www.intel.com/support/wireless/wlan.

כדי למצוא את הצהרת התאימות של המתאם שברשותך, לחץ על הקישור של המתאם. לאחר מכן לחץ על מידע נוסף > מסמכי תקינה.

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### יפן

לשימוש במקומות סגורים בלבד.

### קוריאה

### טאיוון

### אישורי רדיו

כדי לקבוע אם מותר לך להשתמש בהתקן הרשת האלחוטית במדינה מסוימת, בדוק אם מספר סוג הרדיו המודפס על תווית הזיהוי שעל ההתקן רשום במסמך מדריך התקינה ליצרן ציוד מקורי.

### סימוני תקינה

רשימה של סימוני תקינה ניתן למצוא באינטרנט בכתובת http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

כדי למצוא את מידע התקינה של המתאם שברשותך, לחץ על הקישור של המתאם. לאחר מכן לחץ על מידע נוסף > מסמכי תקינה.

## Statement of European Compliance

כל אחד מהמתאמים הרשומים מטה מצייתים לדרישות היסודיות של הנחיה ‎‎‎‎‎‎1999/5/‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎S‎ של האיחודד האירופי.‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- חיבור רשת Intel® PRO/Wireless 3945BG
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

חזרה לראש הדף

חזרה לתוכן העניינים

סימנים מסחריים וכתבי ויתור