返回內容頁

# 介面卡設定

「進階」標籤會顯示安裝在您電腦上 WiFi 介面卡的裝置內容。Intel® PROSet/無線 WiFi 軟體的這個版本與下列介面卡相容：

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## 如何存取

Windows* XP 使用者： 在 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式的進階功能表，按一下「進階設定」。選擇「進階」標籤。

PROSet/無線企業軟體的使用者，在 Intel® PROSet/無線 WiFi 連線公用程式的「進階功能表」按一下「介面卡設定」。選擇「進階」標籤。

開啟「裝置管理員」，按一下 WiFi 網路介面卡。然後選擇「進階」標籤。

## WiFi 介面卡設定說明

名稱 | 說明
--- | ---
802.11n 頻道寬度 (2.4 GHz) | 設定高輸出量通道寬度以最大化效能。將通道寬度設定為「自動」或「20MHz」。在 802.11n 通道受到限制時使用 20MHz。此設定僅適用於具有 802.11n 功能的介面卡。 注意： 此設定不適用於下列介面卡： Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (僅使用 20 MHz 通道寬度)
802.11n 頻道寬度 (5.2 GHz) | 設定高輸出量通道寬度以最大化效能。將通道寬度設定為「自動」或「20MHz」。在 802.11n 通道受到限制時使用 20MHz。此設定僅適用於具有 802.11n 功能的介面卡。 注意： 此設定不適用於下列介面卡： Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n 模式 | 透過新增多重輸入多重輸出 (MIMO)，802.11n 標準根據先前的 802.11 標準建立。MIMO 增加資料輸出量來提高傳輸速率。選取「啟用」或 「停用」來設定 WiFi 介面卡的 802.11n 模式。啟用是預設值。此設定僅適用於具有 802.11n 功能的介面卡。 注意： 為了達到大於 802.11n 連接上的 54 Mbps 傳輸速率，必須選取 WPA2*-AES 保全性。可選取無保全性 ( 「無」) 來啟用網路設定和疑難排解。 管理員可啟用或停用對高輸出量模式的支援以減少電源消耗或與其他頻帶的衝突，或是減少相容性問題。
點對點 (ad hoc) 通道 | 除非點對點網路中的其他電腦使用的通道與預設通道不同，否則並不需要變更通道。 值： 選擇此清單的允許操作通道。 802.11b/g： 使用 802.11b 和 802.11g (2.4 GHz) 點對點頻帶頻率時，請選取這個選項。 802.11a： 使用 802.11a (5 GHz) 點對點頻帶頻率時，請選取這個選項。此設定不適用於 Intel® WiFi Link 1000 介面卡。 注意： 在不顯示 802.11a 通道時，用於此 802.11a 通道的起始點對點 (ad hoc) 網路不受支援。
點對點 (ad hoc) 電源管理 | 為點對點 (ad hoc) 網路設定省電功能。 停用： 選擇何時連線到含有不支援點對點電源管理的點對點網路。 最省電： 選擇最佳化電源壽命。 雜訊環境： 選擇最佳化效能或與多個用戶端連線。
點對點 (ad hoc) QoS 模式 | 點對點網路中的服務品質 (QoS) 控制。QoS 透過基於流量分類的無線 LAN 從存取點提供流量的優先順序。WMM (Wi-Fi 多媒體) 是 Wi-Fi 聯盟 (WFA) 的 QoS 認證。啟用 WMM 後，WiFi 介面卡將使用 WMM 為 Wi-Fi 網路支援優先順序標籤和佇列功能。 WMM 啟用（預設） WMM 停用
不容大量通道 | 這項設定通訊到 WiFi 介面卡不容於 2.4GHz 頻帶中 40MHz 通道的周圍網路。這個的預設設定是要關閉（停用），如此介面卡就不會傳送這項通知。 注意： 此設定不適用於下列介面卡： Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
混合模式保護 | 可以在混合 802.11b 及 802.11g 的環境中用來避免資料衝突。Request to Send (要求傳送)/Clear to Send (清除傳送) (RTS/CTS) 應該用於用戶端彼此聽不到對方的環境中。CTS-to-self 可以用在用戶端都在鄰近範圍並且可以聽到對方的環境中，用來提高輸出量。
電源管理 | 可讓您在電力消耗與 WiFi 介面卡效能之間選擇一個平衡點。WiFi 介面卡電源設定滑桿可設定電腦電力來源和電池之間的平衡。 使用預設值： (預設) - 電源設定是根據電腦的電源來源。 手動： 調整滑桿到喜愛的設定。使用最低的設定值來維持最長的電池壽命。使用最高的設定值來獲得最大的效能。 注意： 根據網路（基礎架構）設定不同，省電量也會不一樣。
漫遊積極度 | 此設定讓您定義無線用戶端漫遊時，改良與存取點之間連線品質的積極程度。 預設值： 不漫遊與效能之間的平衡設定。 最低： 您的無線用戶端不會漫遊。只有在連線品質明顯下降時，才會漫遊到其他存取點。 最高： 您的無線用戶端不斷追蹤連線品質。只要品質下降，就嘗試尋找並漫遊到其他品質較好的存取點。
輸送量增強功能 | 變更「封包擠壓控制」的值。 啟用： 選取以啟用輸送量增強功能。 停用： (預設) 選取以停用輸送量增強功能。
傳輸功率 | 預設設定： 最高的功率設定。 最低： 最小涵蓋範圍： 將介面卡設定在最低的傳輸功率。可讓您擴展涵蓋區域的數目或限制涵蓋區域。減少高流量區域的涵蓋範圍來改善整體傳輸品質，並避免擁擠和與其他裝置干擾。 最高： 最大涵蓋範圍 : 將介面卡設定在最大的傳輸功率等級。在具有有限的其他 WiFi 無線電裝置的環境中選擇最大的效能和範圍。 注意： 最佳設定適用於始終以盡可能低且仍與通訊品質相容的級別設定傳輸功率的使用者。這樣允許在密度較大的區域使用最大數目的無線裝置，並減少與其共用的相同無線電展頻的其他裝置干擾。 注意： 當使用「網路（基礎架構）」或「點對點 (ad hoc)」模式時，此設定才會生效。
無線模式 | 選擇用於連線至無線網路的模式： 僅限於 802.11a： 僅將無線 WiFi 介面卡連接到 802.11a 網路。並非適用於所有介面卡。 僅限於 802.11b： 僅將無線 WiFi 介面卡連接到 802.11b 網路。並非適用於所有介面卡。 僅限於 802.11g： 僅將無線 WiFi 介面卡連接到 802.11g 網路。 802.11a 和 802.11g： 僅將 WiFi 介面卡連接到 802.11a 和 802.11g 網路。並非適用於所有介面卡。 802.11b 和 802.11g： 僅將 WiFi 介面卡連接到 802.11b 和 802.11g 網路。並非適用於所有介面卡。 802.11a、802.11b 和 802.11g： (預設) - 連接至 802.11a、802.11b 或 802.11g 無線網路。並非適用於所有介面卡。
確定 | 儲存設定並返回上一頁。
取消 | 關閉並取消任何變更。

### Microsoft Windows* 進階選項 (介面卡設定)

若要存取 Windows* XP 進階選項：

1. 啟動 Windows 並於管理員特權的身份登入。
2. 從您的桌面，用滑鼠右鍵按一下「我的電腦」，然後按一下「內容」。
3. 按一下「硬體」標籤。
4. 按一下「裝置管理員」。
5. 連按兩下「網路介面卡」。
6. 在使用中的已安裝 WiFi 介面卡名稱上按一下滑鼠右鍵。
7. 按一下「內容」。
8. 選擇「進階」標籤。
9. 選擇您想要的內容（例如，混合模式保護、電源管理）。
10. 若要選擇新的值或設定，按一下「使用預設值」來清除核取方塊。然後選擇新的值或設定。若要返回預設值，按一下「使用預設值」核取方塊。(並非所有內容都存在「使用預設值」方塊，例如，點對點 (Ad Hoc) 通道。在這種情形中，請只要選擇您要的設定。)
11. 要儲存您的設定和退出視窗，請按一下「確定」。

回頁首

返回內容頁

商標與免責聲明