目次へ戻る

# 規定に関する注意事項

> 注： 無線 LAN 分野 (IEEE 802.11 および類似の規格) での規制と規格は発展中のため、本書の情報は変更になることがあります。インテル コーポレーションは、本書の記載内容の誤りや記入漏れについて、いっさい責任を負いません。

- Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) WiFi Link 1000
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100

## Intel WiFi/WiMAX Wireless アダプター

このセクションの情報は、次のワイヤレスアダプターに適用されます。

- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250 (モデル番号 622ANXHMWG)
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150 (モデル番号 512ANX_MMW、512ANX_HMW)

ワイヤレスアダプターの完全な仕様については、 仕様を参照してください。

> 注： このセクションでは、「ワイヤレスアダプター」というすべてのリファレンスは上記のすべてのアダプターをさします。

次の情報が提供されています。

- ユーザーへの情報
- 規定に関する注意事項

### ユーザーへの情報

#### 安全性の告知

#### 米国 - FCC および FAA

FCC では、ET Docket 96-8 に明記されている措置に基づいて、FCC 認証機器によって放出された無線周波数 (RF) の電磁波エネルギーを人体に向けた放射に関する安全基準を制定しています。ワイヤレスアダプターは、OET Bulletin 65、supplement C、2001および ANSI/IEEE C95.1、1992 に記載されている人体への電磁波エネルギー放射に対する制限を満たしています。本マニュアルに記述されている方法に従ってこの無線を適切に操作した場合、電磁波エネルギーの放射は、FCC の勧告制限をはるかに下回る結果となります。

次にあげる安全対策に従ってください。

- 無線機器が送受信中には、アンテナに触れたり、アンテナを動かしたりしないでください。
- 送信中には、無線周波数を含むコンポーネントをつかんで、アンテナを人体の露出部分、特に顔や目に近づけたり、触れたりしないでください。
- アンテナが接続されていない場合は無線を操作したりデータを送信しないでください。これらの操作は無線機器に損傷を与えることがあります。
- 特定の環境においての使用：
  - 危険性のある場所においてのワイヤレスアダプターの使用は、現場の安全対策責任者が定める制約によって規制されています。
  - 飛行機内におけるワイヤレスアダプターの使用は、連邦航空局 (FAA) によって規制されています。
  - 病院等の医療施設内におけるワイヤレスアダプターの使用は、各施設で定められている範囲内に制限されます。

#### アンテナの使用：

- FCC の無線周波放射制限値に準拠するため、低利得内蔵アンテナは人体から 20cm (8 インチ) 以上離れた場所に設置してください。

#### 爆発性装置の接近警告

警告： シールドされていない雷管の近くや爆発の可能性のある場所では、そのような使用の条件を満たすように送信機が改造されている場合以外には、 ワイヤレス･ネットワーク･アダプターなどのポータブル送信器を操作しないでください。

#### アンテナの警告

警告： FCC および ANSI C95.1 RF の放射制限に準拠するために、デスクトップ･コンピューターまたはポータブル･コンピューターにワイヤレスアダプターを取り付ける場合には、このワイヤレスアダプターのアンテナを自分の体または周囲の人から 20 cm (8 インチ) 以上離してください。アンテナとユーザーの距離が 20 cm (8 インチ) 未満の場合は、ユーザーへの放射時間を制限することをお薦めします。

警告： ワイヤレスアダプターは、高利得の指向性アンテナとの使用を意図して設計されていません。

#### 飛行機内での使用の注意

注意： 飛行中に無線周波を使用した無線機器 (ワイヤレスアダプター) を操作すると、信号が重大な航空計器を妨害する可能性があるため、FCC および FAA により無線機器の使用が禁止されています。

#### その他のワイヤレス機器

ワイヤレス ネットワークで使用する他のデバイスの安全性に関する注意事項： 無線ネットワークで使用する無線アダプターまたは他のデバイスに付属しているドキュメンテーションを参照してください。

#### 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、および 802.16e 無線使用に関する各国の制限

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.16e 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.16e 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。TPC (Transmit Power Control: 送信電力制御) インターフェイスは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティー・ソフトウェアの一部です。EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power: 等価等方放射電力) の動作制限はシステム製造元によって提供されています。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

各国の情報は、製品とともに提供されている準拠情報を参照してください。

#### ワイヤレス相互接続性

ワイヤレスアダプターは、DSSS (スペクトラム直接拡散方式) ベースの他の無線 LAN 製品と相互接続可能で、以下の規格に準拠した設計となっています。

- IEEE 規格 802.11b 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11g 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11a 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11n ドラフト 2.0 準拠の無線 LAN
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 準拠
- Wi-Fi Alliance によって定義された WiFi (Wireless Fidelity) 認定
- WiMAX 認証は、WiMAX Forum により定義されています。

#### ワイヤレスアダプターと人体への影響

ワイヤレスアダプターは、他の無線機器と同様、高周波の電磁波エネルギーを放射しますが、 ワイヤレスアダプターから放射されるエネルギーのレベルは、携帯電話など、他のワイヤレス機器から放出される電磁波エネルギーより低いものです。ワイヤレスアダプターは、無線周波数に関する安全性規格および推奨事項の範囲内で動作します。これらの規格および推奨事項は、科学界の多数意見、および多大な資料の検討・研究に携わる科学者の委員会による審査の結果を反映するものです。状況や環境によっては、ワイヤレスアダプターの使用は、建物の所有者や該当する組織の責任者によって制限されることがあります。そのような状況の例には次があげられます。

- ワイヤレスアダプターの機器を搭乗機内で使用すること、または
- 他の環境でワイヤレスアダプターの使用により他の装置やサービスへの妨害が検知されるか有害であることが特定された場合。

空港などで、ワイヤレスアダプターの使用に適用される方針がわからない場合は、ワイヤレスアダプターの電源を入れる前に、その使用許可を得ることをお勧めします。

#### WEEE

### 規定に関する注意事項

#### OEM とインテグレーター対象の情報

OEM またはインテグレーターに配布されるこの文書のすべての版に次の声明文を含む必要がありますが、これらの文は、エンドユーザーへ配布される場合には含めてはなりません。

- この装置は OEM インテグレータのみへの配布が意図されています。
- その他の制限については、「機器の認可」の文書を参照してください。
- この装置は、使用する国で認可されているアクセスポイントを使用して動作させることが必要です。

#### OEM またはインテグレーターからエンドユーザーに提供する情報

使用する国の法規制に基づいて、インテル(R) ワイヤレスアダプター搭載の製品またはシステムのエンドユーザーに提供する文書に、下記の規定と安全性に関する注意事項を含める必要があります。なお、ホストシステムには、「Contains FCC ID:XXXXXXXX」(XXXXXXXX はFCC ID) というラベルを貼る必要があります。

インテル(R) ワイヤレスアダプターは、その製品の製造元によって配布されたユーザー マニュアルに記載されている手順に従って設置および使用する必要があります。インテル コーポレーションは、ワイヤレスアダプター・ キットに含まれているデバイスの不許可の改造、またはインテル コーポレーションによって指定されている接続ケーブルや機器以外のものを使用することによって引き起こされたラジオやテレビの電波妨害には一切責任を負いません。そのような不許可の改造、代替品の使用や不許可品の接続による電波妨害の解消はユーザーの責任で行うものとします。インテル コーポレーションおよび認定リセラーやディストリビューターは、ユーザーが規制条項に適合しなかったことによって引き起こされた損害や規制違反に対して、一切責任を負いません。

#### 802.11a、802.11b、802.11g および 802.11n 無線使用に関する各国の制限

802.11a、802.11b、802.11g、および 802.11n 製品すべての適合文書の一部として、各国の規制に関する次の声明文を含める必要があります。

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.16e 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.16e 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

### FCC 無線周波数妨害に関する規制

このワイヤレスアダプターは 5.15〜5.25 GHz 帯域で動作するため、屋内使用に制限されます。このワイヤレスアダプターは、5.15〜5.25 GHz 帯域で屋内使用することで、同一チャンネルのモバイル衛星システムへの有害な干渉の可能性を軽減することが FCC によって義務付けられています。ハイパワーレーダーが 5.25〜5.35 GHz と 5.65〜5.85 GHz 帯域のプライマリユーザーとして指定されています。これらのレーダー局は、この装置に干渉し、損害を与える可能性があります。

- このワイヤレスアダプターは OEM インテグレータのみへの配布が意図されています。
- このワイヤレスアダプターは、FCC により承認されていない限り、他のトランスミッタと共存することはできません。

#### 米国 - 連邦通信委員会 (FCC)

このワイヤレスアダプターは FCC 規制のパート 15 に適合しています。操作は、次の 2 つの条件を前提とします。

- この装置は有害な電波妨害を引き起こさない。
- この装置は好ましくない動作を引き起こす可能性のあるものを含み、受信する電波妨害を受け入れる。

> 注： アダプターは、FCC 無線周波数制限値以内で動作します。ただし、アダプターは、通常動作時の人体への接触の可能性を最小限に保つように使用するものとします。FCC 無線周波数暴露限度を超える可能性を避けるために、コンピューターに内蔵されているアンテナとユーザー (または近くにいる人間) との間に最低 20 cm の間隔を保つ必要があります。認定構成の詳細は、該当機器の FCC ID 番号を http://www.fcc.gov/oet/ea/ (英語) に入力することにより参照できます。

#### 電波妨害に関する規制

このワイヤレスアダプターは、テストの結果、FCC 規制 パート 15 クラス B デジタルデバイスの規制に適合していることが実証されています。これらの規制は、住居地域での有害な電波妨害からの適度な保護を提供するために制定されたものです。このワイヤレスアダプターは、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射します。説明書どおりにワイヤレスアダプターを設置して使用しないと無線通信に有害な電波妨害を及ぼす可能性があります。なお、どのような特定の設置においても、電波妨害が発生しないという保証はありません。このワイヤレスアダプターが有害なラジオまたはテレビ受信に有害な電波妨害を引き起こしていることは装置をオフにしてからオンにすることで確認できますが、この場合、ユーザーは以下のいずれかの手段でこの電波妨害をなくすことをお勧めします。

- 妨害を受けている装置の受信アンテナの位置または方向を変える。
- ワイヤレスアダプターと電波妨害を起こしている装置との距離を広げる。
- ワイヤレスアダプターを搭載したコンピューターを電波妨害を起こしている装置が接続されている電源回路のコンセントとは別のコンセントに接続する。
- ディーラまたは熟練したラジオ/テレビ技師に相談する。

> 注： アダプターは、その製品の製造元によって配布されたユーザーマニュアルに記載されている手順に従ってインストールおよび使用する必要があります。その他の方法での設置および使用は、FCC Part 15 規制違反となります。

### Underwriters Laboratories Inc.(UL) による規定に関する警告

UL に掲載されているパソコンまたは互換機での使用。

### ハロゲンフリー・ラベル

アダプターによっては、パッケージにハロゲンフリー・ラベルが付いています。これは、コンポーネントでハロゲン系難燃剤および PVC のみに該当します。ハロゲンは 900 PPM 臭素および 900 PPM 塩素未満です。

### 台湾

### 無線機器の認可

特定の国でワイヤレス ネットワーク機器の使用が許可されているか判断するには、ご使用中の機器の識別ラベルに印刷されている無線タイプ番号が、製造元の OEM 規制ガイダンス文書に記載されているかご確認ください。

### 規定のマーク

必要な規定のマークのリストは、次のサイトで参照できます。http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

ご使用のアダプターに対する規定を参照するには、ご使用のアダプターのリンクをクリックしてください。次に、[Additional Information (追加情報)] > [Regulatory Documents (規定文書)] をクリックします。

## インテル WiFi 専用アダプター、 802.11n 準拠

このセクションの情報は、次の製品に適用されます。

- Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 (モデル番号 633ANHMW)
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 (モデル番号 62205ANHMW、62205AGHRU)
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230 (モデル番号 62230ANHMW、62230AGHRU)
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 (モデル番号 622ANHMW、622AGHRU)
- Intel(R) WiFi Link 5300 (モデル番号 533AN_HMW、533AN_MMW)
Intel(R) WiFi Link 1000 ( )

ワイヤレスアダプターの完全な仕様については、仕様を参照してください。

> 注： このセクションでは、「ワイヤレスアダプター」というすべてのリファレンスは上記のすべてのアダプターをさします。

次の情報が提供されています。

- ユーザーへの情報
- 規定に関する注意事項

### ユーザーへの情報

#### 安全性の告知

#### 米国 - FCC および FAA

FCC では、ET Docket 96-8 に明記されている措置に基づいて、FCC 認証機器によって放出された無線周波数 (RF) の電磁波エネルギーを人体に向けた放射に関する安全基準を制定しています。ワイヤレスアダプターは、OET Bulletin 65、supplement C、2001および ANSI/IEEE C95.1、1992 に記載されている人体への電磁波エネルギー放射に対する制限を満たしています。本マニュアルに記述されている方法に従ってこの無線を適切に操作した場合、電磁波エネルギーの放射は、FCC の勧告制限をはるかに下回る結果となります。

次にあげる安全対策に従ってください。

- 無線機器が送受信中には、アンテナに触れたり、アンテナを動かしたりしないでください。
- 送信中には、無線周波数を含むコンポーネントをつかんで、アンテナを人体の露出部分、特に顔や目に近づけたり、触れたりしないでください。
- アンテナが接続されていない場合は無線を操作したりデータを送信しないでください。これらの操作は無線機器に損傷を与えることがあります。
- 特定の環境においての使用：
  - 危険性のある場所においてのワイヤレスアダプターの使用は、現場の安全対策責任者が定める制約によって規制されています。
  - 飛行機内におけるワイヤレスアダプターの使用は、連邦航空局 (FAA) によって規制されています。
  - 病院等の医療施設内におけるワイヤレスアダプターの使用は、各施設で定められている範囲内に制限されます。

#### アンテナの使用：

- FCC の無線周波放射制限値に準拠するため、低利得内蔵アンテナは人体から 20cm (8 インチ) 以上離れた場所に設置してください。

#### 爆発性装置の接近警告

警告： シールドされていない雷管の近くや爆発の可能性のある場所では、そのような使用の条件を満たすように送信機が改造されている場合以外には、 ワイヤレス･ネットワーク･アダプターなどのポータブル送信器を操作しないでください。

#### アンテナの警告

警告： FCC および ANSI C95.1 RF の放射制限に準拠するために、デスクトップ･コンピューターまたはポータブル･コンピューターにワイヤレスアダプターを取り付ける場合には、このワイヤレスアダプターのアンテナを自分の体または周囲の人から 20 cm (8 インチ) 以上離してください。アンテナとユーザーの距離が 20 cm (8 インチ) 未満の場合は、ユーザーへの放射時間を制限することをお薦めします。

警告： ワイヤレスアダプターは、高利得の指向性アンテナとの使用を意図して設計されていません。

#### 飛行機内での使用の注意

注意： 飛行中に無線周波を使用した無線機器 (ワイヤレスアダプター) を操作すると、信号が重大な航空計器を妨害する可能性があるため、FCC および FAA により無線機器の使用が禁止されています。

#### その他のワイヤレス機器

ワイヤレス ネットワークで使用する他のデバイスの安全性に関する注意事項： 無線ネットワークで使用する無線アダプターまたは他のデバイスに付属しているドキュメンテーションを参照してください。

#### 802.11a、802.11b、802.11g および 802.11n 無線使用に関する各国の制限

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。TPC (Transmit Power Control: 送信電力制御) インターフェイスは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティー・ソフトウェアの一部です。EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power: 等価等方放射電力) の動作制限はシステム製造元によって提供されています。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

各国の情報は、製品とともに提供されている準拠情報を参照してください。

#### ワイヤレス相互接続性

ワイヤレスアダプターは、DSSS (スペクトラム直接拡散方式) ベースの他の無線 LAN 製品と相互接続可能で、以下の規格に準拠した設計となっています。

- IEEE 規格 802.11b 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11g 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11a 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11n ドラフト 2.0 準拠の無線 LAN
- Wi-Fi Alliance によって定義された WiFi (Wireless Fidelity) 認定

#### ワイヤレスアダプターと人体への影響

ワイヤレスアダプターは、他の無線機器と同様、高周波の電磁波エネルギーを放射しますが、 ワイヤレスアダプターから放射されるエネルギーのレベルは、携帯電話など、他のワイヤレス機器から放出される電磁波エネルギーより低いものです。ワイヤレスアダプターは、無線周波数に関する安全性規格および推奨事項の範囲内で動作します。これらの規格および推奨事項は、科学界の多数意見、および多大な資料の検討・研究に携わる科学者の委員会による審査の結果を反映するものです。状況や環境によっては、ワイヤレスアダプターの使用は、建物の所有者や該当する組織の責任者によって制限されることがあります。そのような状況の例には次があげられます。

- ワイヤレスアダプターの機器を搭乗機内で使用すること、または
- 他の環境でワイヤレスアダプターの使用により他の装置やサービスへの妨害が検知されるか有害であることが特定された場合。

空港などで、ワイヤレスアダプターの使用に適用される方針がわからない場合は、ワイヤレスアダプターの電源を入れる前に、その使用許可を得ることをお勧めします。

#### WEEE

### 規定に関する注意事項

#### OEM とインテグレーター対象の情報

OEM またはインテグレーターに配布されるこの文書のすべての版に次の声明文を含む必要がありますが、これらの文は、エンドユーザーへ配布される場合には含めてはなりません。

- この装置は OEM インテグレータのみへの配布が意図されています。
- その他の制限については、「機器の認可」の文書を参照してください。
- この装置は、使用する国で認可されているアクセスポイントを使用して動作させることが必要です。

#### OEM またはインテグレーターからエンドユーザーに提供する情報

使用する国の法規制に基づいて、インテル(R) ワイヤレスアダプター搭載の製品またはシステムのエンドユーザーに提供する文書に、下記の規定と安全性に関する注意事項を含める必要があります。なお、ホストシステムには、「Contains FCC ID:XXXXXXXX」(XXXXXXXX はFCC ID) というラベルを貼る必要があります。

ワイヤレスアダプター搭載のワイヤレス･ネットワーク機器は、その製品の製造元によって配布されたユーザーマニュアルに記載されている手順に従ってインストールおよび使用する必要があります。各国の承認については、無線の承認を参照してください。インテル コーポレーションは、ワイヤレスアダプター・ キットに含まれているデバイスの不許可の改造、またはインテル コーポレーションによって指定されている接続ケーブルや機器以外のものを使用することによって引き起こされたラジオやテレビの電波妨害には一切責任を負いません。そのような不許可の改造、代替品の使用や不許可品の接続による電波妨害の解消はユーザーの責任で行うものとします。インテル コーポレーションおよび認定リセラーやディストリビューターは、ユーザーが規制条項に適合しなかったことによって引き起こされた損害や規制違反に対して、一切責任を負いません。

#### 802.11a、802.11b、802.11g および 802.11n 無線使用に関する各国の制限

802.11a、802.11b、802.11g、および 802.11n 製品すべての適合文書の一部として、各国の規制に関する次の声明文を含める必要があります。

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

### FCC 無線周波数妨害に関する規制

このデバイスは、5.15〜5.25 GHz および 5.470〜5.725 GHz 周波数範囲で稼動するため、室内での使用に制限されています。周波数範囲 5.15〜5.25 GHz および 5.470〜5.725 GHz の使用により、同一チャネルのモバイル・サテライト・システムに発生する可能性のある有害な干渉を防ぐため、FCC は、本製品を室内で使用することを必要としています。ハイパワーレーダーが 5.25〜5.35 GHz と 5.65〜5.85 GHz 帯域のプライマリユーザーとして指定されています。これらのレーダー局は、この装置に干渉し、損害を与える可能性があります。FCC 規制のパート 15.407 に従い、FCC が認可した米国での操作の周波数以外のいかなる変更を許可する設定の制御は、このワイヤレスアダプターには一切提供されません。

- この装置は OEM インテグレータのみへの配布が意図されています。
- この装置は、FCC により承認されていない限り、他のトランスミッタと共存することはできません。

#### 米国 - 連邦通信委員会 (FCC)

この装置は FCC 規制のパート 15 に適合しています。操作は、次の 2 つの条件を前提とします。

- この装置は有害な電波妨害を引き起こさない。
- この装置は好ましくない動作を引き起こす可能性のあるものを含み、受信する電波妨害を受け入れる。

> 注： アダプターは、FCC 無線周波数制限値以内で動作します。ただし、アダプターは、通常動作時の人体への接触の可能性を最小限に保つように使用するものとします。FCC 無線周波数暴露限度を超える可能性を避けるために、コンピューターに内蔵されているアンテナとユーザー (または近くにいる人間) との間に最低 20 cm の間隔を保つ必要があります。認定構成の詳細は、該当機器の FCC ID 番号を http://www.fcc.gov/oet/ea/ (英語) に入力することにより参照できます。

#### 電波妨害に関する規制

このワイヤレスアダプターは、テストの結果、FCC 規制 パート 15 クラス B デジタルデバイスの規制に適合していることが実証されています。これらの規制は、住居地域での有害な電波妨害からの適度な保護を提供するために制定されたものです。このワイヤレスアダプターは、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射します。説明書どおりにワイヤレスアダプターを設置して使用しないと無線通信に有害な電波妨害を及ぼす可能性があります。なお、どのような特定の設置においても、電波妨害が発生しないという保証はありません。このワイヤレスアダプターが有害なラジオまたはテレビ受信に有害な電波妨害を引き起こしていることは装置をオフにしてからオンにすることで確認できますが、この場合、ユーザーは以下のいずれかの手段でこの電波妨害をなくすことをお勧めします。

- 妨害を受けている装置の受信アンテナの位置または方向を変える。
- ワイヤレスアダプターと電波妨害を起こしている装置との距離を広げる。
- ワイヤレスアダプターを搭載したコンピューターを電波妨害を起こしている装置が接続されている電源回路のコンセントとは別のコンセントに接続する。
- ディーラまたは熟練したラジオ/テレビ技師に相談する。

> 注： アダプターは、その製品の製造元によって配布されたユーザーマニュアルに記載されている手順に従ってインストールおよび使用する必要があります。その他の方法での設置および使用は、FCC Part 15 規制違反となります。

### Underwriters Laboratories Inc.(UL) による規定に関する警告

UL に掲載されているパソコンまたは互換機での使用。

### ハロゲンフリー・ラベル

アダプターによっては、パッケージにハロゲンフリー・ラベルが付いています。これは、コンポーネントでハロゲン系難燃剤および PVC のみに該当します。ハロゲンは 900 PPM 臭素および 900 PPM 塩素未満です。

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### 欧州連合

低帯域 5.15 - 5.35 GHz は屋内使用のみ。

この機器は、欧州連合の指令 1999/5/EC の基本規定条項に適合しています。欧州連合準拠の説明を参照してください。

#### 欧州連合適合宣言

各アダプターに対する欧州連合適合宣言は、次のサイトで参照できます。http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

ご使用のアダプターに対する適合宣言を参照するには、ご使用のアダプターのリンクをクリックしてください。次に、[Additional Information (追加情報)] > [Regulatory Documents (規定文書)] をクリックします。

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### 日本

5GHz 帯域で屋内使用のみ。

### 韓国

### モロッコ

Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN アダプターは、モロッコでの操作は承認されていません。このセクションの他のすべてのアダプター： 無線チャネル 2 (2417 MHz) での本製品の操作は、次の市では許可されていません。Agadir、Assa-Zag、Cabo Negro、Chaouen、Goulmima、Oujda、Tan Tan、Taourirt、Taroudant、および Taza。

無線チャネル 4、5、6、および 7 (2425 - 2442 MHz) での本製品の操作は、次の市では許可されていません。Aéroport Mohamed V、Agadir、Aguelmous、Anza、Benslimane、Béni Hafida、Cabo Negro、Casablanca、Fès、Lakbab、Marrakech、Merchich、Mohammédia、Rabat、Salé、Tanger、Tan Tan、Taounate、Tit Mellil、Zag。

### 台湾

### 無線機器の認可

特定の国でワイヤレス ネットワーク機器の使用が許可されているか判断するには、ご使用中の機器の識別ラベルに印刷されている無線タイプ番号が、製造元の OEM 規制ガイダンス文書に記載されているかご確認ください。

### 規定のマーク

必要な規定のマークのリストは、次のサイトで参照できます。http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

ご使用のアダプターに対する規定を参照するには、ご使用のアダプターのリンクをクリックしてください。次に、[Additional Information (追加情報)] > [Regulatory Documents (規定文書)] をクリックします。

## Intel(R) WiFi アダプター

このセクションの情報は、次の製品に適用されます。

- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG_ (モデル WM4965AG_)
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (モデル WM3945ABG)
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection (モデル WM3945BG)

ワイヤレスアダプターの完全な仕様については、 仕様を参照してください。

> 注： このセクションでは、「ワイヤレスアダプター」というすべてのリファレンスは上記のすべてのアダプターをさします。

> 注： Intel PRO/Wireless 3945BG アダプターは 5 GHz 帯域では稼動しないため、このセクションに記載されている 5 GHz 帯域での操作 (IEEE 802.3a) は、このアダプターには該当しません。

次の情報が提供されています。

- ユーザーへの情報
- 規定に関する注意事項

### ユーザーへの情報

#### 安全性の告知

#### 米国 - FCC および FAA

FCC では、ET Docket 96-8 に明記されている措置に基づいて、FCC 認証機器によって放出された無線周波数 (RF) の電磁波エネルギーを人体に向けた放射に関する安全基準を制定しています。ワイヤレスアダプターは、OET Bulletin 65、supplement C、2001および ANSI/IEEE C95.1、1992 に記載されている人体への電磁波エネルギー放射に対する制限を満たしています。本マニュアルに記述されている方法に従ってこの無線を適切に操作した場合、電磁波エネルギーの放射は、FCC の勧告制限をはるかに下回る結果となります。

次にあげる安全対策に従ってください。

- 無線機器が送受信中には、アンテナに触れたり、アンテナを動かしたりしないでください。
- 送信中には、無線周波数を含むコンポーネントをつかんで、アンテナを人体の露出部分、特に顔や目に近づけたり、触れたりしないでください。
- アンテナが接続されていない場合は無線を操作したりデータを送信しないでください。これらの操作は無線機器に損傷を与えることがあります。
- 特定の環境においての使用：
  - 危険性のある場所においてのワイヤレスアダプターの使用は、現場の安全対策責任者が定める制約によって規制されています。
  - 飛行機内におけるワイヤレスアダプターの使用は、連邦航空局 (FAA) によって規制されています。
  - 病院等の医療施設内におけるワイヤレスアダプターの使用は、各施設で定められている範囲内に制限されます。

#### アンテナの使用：

- FCC の無線周波放射制限値に準拠するため、低利得内蔵アンテナは人体から 20cm (8 インチ) 以上離れた場所に設置してください。

#### 爆発性装置の接近警告

警告： シールドされていない雷管の近くや爆発の可能性のある場所では、そのような使用の条件を満たすように送信機が改造されている場合以外には、 ワイヤレス･ネットワーク･アダプターなどのポータブル送信器を操作しないでください。

#### アンテナの警告

警告： FCC および ANSI C95.1 RF の放射制限に準拠するために、デスクトップ･コンピューターまたはポータブル･コンピューターにワイヤレスアダプターを取り付ける場合には、このワイヤレスアダプターのアンテナを自分の体または周囲の人から 20 cm (8 インチ) 以上離してください。アンテナとユーザーの距離が 20 cm (8 インチ) 未満の場合は、ユーザーへの放射時間を制限することをお薦めします。

警告： ワイヤレスアダプターは、高利得の指向性アンテナとの使用を意図して設計されていません。

#### 飛行機内での使用の注意

注意： 飛行中に無線周波を使用した無線機器 (ワイヤレスアダプター) を操作すると、信号が重大な航空計器を妨害する可能性があるため、FCC および FAA により無線機器の使用が禁止されています。

#### その他のワイヤレス機器

ワイヤレス ネットワークで使用する他のデバイスの安全性に関する注意事項： 無線ネットワークで使用する無線アダプターまたは他のデバイスに付属しているドキュメンテーションを参照してください。

#### 802.11a、802.11b、802.11g 無線使用に関する各国の制限

注意： 802.11a、802.11b、および 802.11g 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、および 802.11g 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。TPC (Transmit Power Control: 送信電力制御) インターフェイスは、インテル(R) PROSet/Wireless WiFi 接続ユーティリティー ソフトウェアの一部です。EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power: 等価等方放射電力) の動作制限はシステム製造元によって提供されています。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

各国の情報は、製品とともに提供されている準拠情報を参照してください。

#### ワイヤレス相互接続性

ワイヤレスアダプターは、DSSS (スペクトラム直接拡散方式) ベースの他の無線 LAN 製品と相互接続可能で、以下の規格に準拠した設計となっています。

- IEEE 規格 802.11b 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11g 準拠の無線 LAN
- IEEE 規格 802.11a 準拠の無線 LAN
- Wi-Fi Alliance によって定義された WiFi (Wireless Fidelity) 認定

#### ワイヤレスアダプター と人体への影響

ワイヤレスアダプターは、他の無線機器と同様、高周波の電磁波エネルギーを放射しますが、 ワイヤレスアダプターから放射されるエネルギーのレベルは、携帯電話など、他のワイヤレス機器から放出される電磁波エネルギーより低いものです。ワイヤレスアダプターは、無線周波数に関する安全性規格および推奨事項の範囲内で動作します。これらの規格および推奨事項は、科学界の多数意見、および多大な資料の検討・研究に携わる科学者の委員会による審査の結果を反映するものです。状況や環境によっては、ワイヤレスアダプターの使用は、建物の所有者や該当する組織の責任者によって制限されることがあります。そのような状況の例には次があげられます。

- ワイヤレスアダプターの機器を搭乗機内で使用すること、または
- 他の環境でワイヤレスアダプターの使用により他の装置やサービスへの妨害が検知されるか有害であることが特定された場合。

空港などで、ワイヤレスアダプターの使用に適用される方針がわからない場合は、ワイヤレスアダプターの電源を入れる前に、その使用許可を得ることをお勧めします。

#### WEEE

### 規定に関する注意事項

#### OEM とインテグレーター対象の情報

OEM またはインテグレーターに配布されるこの文書のすべての版に次の声明文を含む必要がありますが、これらの文は、エンドユーザーへ配布される場合には含めてはなりません。

- この装置は OEM インテグレータのみへの配布が意図されています。
- その他の制限については、「機器の認可」の文書を参照してください。
- この装置は、使用する国で認可されているアクセスポイントを使用して動作させることが必要です。

### OEM またはインテグレーターからエンドユーザーに提供する情報

使用する国の法規制に基づいて、インテル(R) ワイヤレスアダプター搭載の製品またはシステムのエンドユーザーに提供する文書に、下記の規定と安全性に関する注意事項を含める必要があります。なお、ホストシステムには、「Contains FCC ID:XXXXXXXX」(XXXXXXXX はFCC ID) というラベルを貼る必要があります。

インテル(R) ワイヤレスアダプターは、その製品の製造元によって配布されたユーザー マニュアルに記載されている手順に従って設置および使用する必要があります。各国の承認については、無線の承認を参照してください。インテル コーポレーションは、ワイヤレスアダプター・キットに含まれているデバイスの不許可の改造、またはインテル コーポレーションによって指定されている接続ケーブルや機器以外のものを使用することによって引き起こされたラジオやテレビの電波妨害には一切責任を負いません。そのような不許可の改造、代替品の使用や不許可品の接続による電波妨害の解消はユーザーの責任で行うものとします。インテル コーポレーションおよび認定リセラーやディストリビューターは、ユーザーが規制条項に適合しなかったことによって引き起こされた損害や規制違反に対して、一切責任を負いません。

#### 802.11a、802.11b、802.11g 無線使用に関する各国の規制

すべての 802.11a、802.11b、および 802.11g ワイヤレスアダプター用の適合文書の一部として、各国の規制に関する次の声明文を含める必要があります。

注意： 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 無線 LAN デバイスが使用する周波数は、国によってはまだ適応されていないため、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n 製品は特定の国でのみ使用することを意図され、使用を指定された国以外で操作することは認可されていません。お客様は、これらの製品のユーザーとして、製品が意図された国内でのみ使用し、使用する国に合った正しい周波数とチャンネルを用いて設定されていることを確認する責任があります。製品を使用する国において許可される設定以外での使用は、その国の法律違反となり処罰の対象となる可能性があります。

### FCC 無線周波数妨害に関する規制

> 注： 次の段落は、5 GHz 帯域で稼動しない Intel PRO/Wireless 3945BG アダプターには該当 しません。

このデバイスは、5.15〜5.25 GHz および 5.470〜5.725 GHz 周波数範囲で稼動するため、室内での使用に制限されています。周波数範囲 5.15〜5.25 GHz および 5.470〜5.725 GHz の使用により、同一チャネルのモバイル・サテライト・システムに発生する可能性のある有害な干渉を防ぐため、FCC は、本製品を室内で使用することを必要としています。ハイパワーレーダーが 5.25〜5.35 GHz と 5.65〜5.85 GHz 帯域のプライマリユーザーとして指定されています。これらのレーダー局は、この装置に干渉し、損害を与える可能性があります。FCC 規制のパート 15.407 に従い、FCC が認可した米国での操作の周波数以外のいかなる変更を許可する設定の制御は、このワイヤレスアダプターには一切提供されません。

このワイヤレスアダプターは OEM インテグレータのみへの配布が意図されています。

#### 米国 - 連邦通信委員会 (FCC)

この装置は FCC 規制のパート 15 に適合しています。操作は、次の 2 つの条件を前提とします。

- この装置は有害な電波妨害を引き起こさない。
- この装置は好ましくない動作を引き起こす可能性のあるものを含み、受信する電波妨害を受け入れる。

> 注： アダプターは、FCC 無線周波数制限値以内で動作します。ただし、アダプターは、通常動作時の人体への接触の可能性を最小限に保つように使用するものとします。FCC 無線周波数暴露限度を超える可能性を避けるために、コンピューターに内蔵されているアンテナとユーザー (または近くにいる人間) との間に最低 20 cm の間隔を保つ必要があります。認定構成の詳細は、該当機器の FCC ID 番号を http://www.fcc.gov/oet/ea/ (英語) に入力することにより参照できます。

#### 電波妨害に関する規制

このワイヤレスアダプターは、テストの結果、FCC 規制 パート 15 クラス B デジタルデバイスの規制に適合していることが実証されています。これらの規制は、住居地域での有害な電波妨害からの適度な保護を提供するために制定されたものです。このワイヤレスアダプターは、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射します。説明書どおりにワイヤレスアダプターを設置して使用しないと無線通信に有害な電波妨害を及ぼす可能性があります。なお、どのような特定の設置においても、電波妨害が発生しないという保証はありません。このワイヤレスアダプターが有害なラジオまたはテレビ受信に有害な電波妨害を引き起こしていることは装置をオフにしてからオンにすることで確認できますが、この場合、ユーザーは以下のいずれかの手段でこの電波妨害をなくすことをお勧めします。

- 妨害を受けている装置の受信アンテナの位置または方向を変える。
- ワイヤレスアダプターと電波妨害を起こしている装置との距離を広げる。
- ワイヤレスアダプターを搭載したコンピューターを電波妨害を起こしている装置が接続されている電源回路のコンセントとは別のコンセントに接続する。
- ディーラまたは熟練したラジオ/テレビ技師に相談する。

> 注： ワイヤレスアダプター搭載のワイヤレス･ネットワーク機器は、その製品の製造元によって配布されたユーザーマニュアルに記載されている手順に従ってインストールおよび使用する必要があります。その他の方法での設置および使用は、FCC Part 15 規制違反となります。

### Underwriters Laboratories Inc.(UL) による規定に関する警告

UL に掲載されているパソコンまたは互換機での使用。

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this wireless adapter is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this wireless adapter is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this wireless adapter is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### 欧州連合

低帯域 5.15 - 5.35 GHz は屋内使用のみ。

この機器は、欧州連合の指令 1999/5/EC の基本規定条項に適合しています。欧州連合準拠の説明を参照してください。

#### 欧州連合適合宣言

各アダプターに対する欧州連合適合宣言は、次のサイトで参照できます。http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

ご使用のアダプターに対する適合宣言を参照するには、ご使用のアダプターのリンクをクリックしてください。次に、[Additional Information (追加情報)] > [Regulatory Documents (規定文書)] をクリックします。

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### 日本

屋内使用のみ。

### 韓国

### 台湾

### 無線機器の認可

特定の国でワイヤレス ネットワーク機器の使用が許可されているか判断するには、ご使用中の機器の識別ラベルに印刷されている無線タイプ番号が、製造元の OEM 規制ガイダンス文書に記載されているかご確認ください。

### 規定のマーク

必要な規定のマークのリストは、次のサイトで参照できます。http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

ご使用のアダプターに対する規定を参照するには、ご使用のアダプターのリンクをクリックしてください。次に、[Additional Information (追加情報)] > [Regulatory Documents (規定文書)] をクリックします。

## 欧州連合準拠の説明

以下に示す各アダプターは、欧州連合指令 1999/5/EC の必須条件に準拠しています。

- Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
- Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel(R) WiFi Link 5300
- Intel(R) WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel(R) WiFi Link 5100
- Intel(R) WiFi Link 1000
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130
- Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100

先頭へ戻る

目次へ戻る

商標および免責に関する情報