Zurück zum Inhaltsverzeichnis

# Adaptereinstellungen

Im Register Erweitert werden die Geräteeigenschaften für den auf Ihrem Computer installierten WiFi-Adapter angezeigt. Diese Version der Intel® PROSet/Wireless WiFi Software ist mit den folgenden Adaptern kompatibel:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi-Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi-Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Zugriff

Unter Windows* XP: Wählen Sie im Menü "Erweitert" der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility die Option Adaptereinstellungen. Wählen Sie das Register Erweitert.

PROSet/Wireless Enterprise Software benutzen, klicken Sie im Menü Erweitert der Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility auf Adaptereinstellungen. Wählen Sie das Register Erweitert.

Öffnen Sie den Geräte-Manager und wählen Sie den WiFi-Netzwerkadapter. Wählen Sie anschließend das Register Erweitert.

## Beschreibung der WiFi-Adaptereinstellungen

Name | Beschreibung
--- | ---
802.11n-Kanalbandbreite (2,4 GHz) | Wählen Sie für maximale Leistung eine hohe Durchsatzkanalbreite. Stellen Sie die Kanalbreite auf Auto oder 20 MHz ein. Verwenden Sie 20 MHz, wenn 802.11n-Kanäle eingeschränkt sind. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig. HINWEIS: Diese Einstellung ist für die folgenden Adapter nicht gültig: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (verwendet nur die 20-MHz-Kanalbreite)
802.11n-Kanalbandbreite (5,2 GHz) | Wählen Sie für maximale Leistung eine hohe Durchsatzkanalbreite. Stellen Sie die Kanalbreite auf Auto oder 20 MHz ein. Verwenden Sie 20 MHz, wenn 802.11n-Kanäle eingeschränkt sind. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig. HINWEIS: Diese Einstellung ist für die folgenden Adapter nicht gültig: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n-Modus | Der 802.11n-Standard baut auf früheren 802.11-Standards auf, ist aber durch MIMO (Multiple-Input Multiple Output) erweitert. MIMO sorgt durch erhöhten Datendurchsatz für eine bessere Übertragungsrate. Wählen Sie Aktiviert oder Deaktiviert, um den 802.11n-Modus des WiFi-Adapters einzustellen. "Aktiviert" ist die Standardeinstellung. Diese Einstellung ist nur für 802.11n-fähige Adapter gültig. HINWEIS: Um bei 802.11n-Verbindungen Übertragungsraten von mehr als 54 Mbit/s zu erzielen, muss WPA2*-AES Sicherheit ausgewählt sein. Keine Sicherheit (Keine) kann zur Einrichtung eines Netzwerks und zur Fehlerbehebung ausgewählt werden. Ein Administrator kann die Unterstützung für den hohen Durchsatzmodus aktivieren oder deaktivieren, um den Stromverbrauch zu reduzieren oder Konflikten mit anderen Bändern oder Kompatibilitätsproblemen entgegenzuwirken.
Ad-Hoc-Kanal | Außer wenn die anderen Computer im Ad-Hoc-Netzwerk einen anderen als den Standardkanal verwenden, besteht kein Grund, den Kanal zu ändern. Wert: Wählen Sie den zulässigen Betriebskanal aus der Liste aus. 802.11b/g: Markieren Sie diese Option, wenn 802.11b- und 802.11g- (2,4 GHz) Ad-Hoc-Bandfrequenzen verwendet werden. 802.11a: Markieren Sie diese Option, wenn 802.11a- (5 GHz) Ad-Hoc-Bandfrequenz verwendet wird. Diese Einstellung ist für den Intel® WiFi Link 1000 Adapter nicht gültig. HINWEIS: Wird kein 802.11a-Kanal angezeigt, wird die Initiierung von Ad-Hoc-Netzwerken für 802.11a-Kanäle nicht unterstützt.
Ad-Hoc-Energieverwaltung | Stellt die Energiesparfunktionen für Gerät-zu-Gerät (Ad-Hoc)-Netzwerke ein. Deaktivieren Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine Verbindung mit Ad-Hoc-Netzwerken herstellen, die Stationen ohne Unterstützung für Ad-Hoc-Energieverwaltung enthalten. Max. Energieersparnis: Wählen Sie diese Option, um die Akkulaufzeit zu optimieren. Laute Umgebung: Wählen Sie diese Option, um die Leistung zu optimieren oder eine Verbindung mit mehreren Clients herzustellen.
Ad-Hoc QoS-Modus | Quality of Service (QoS)-Kontrolle in Ad-Hoc-Netzwerken. QoS ermöglicht anhand von Datenklassifizierungen eine Priorisierung der von einem Zugriffspunkt über ein drahtloses Netzwerk übertragenen Daten. WMM (Wi-Fi Multimedia) ist die Qos-Zertifizierung der Wi-Fi Alliance (WFA). Wenn WMM aktiviert ist, verwendet der WiFi-Adapter WMM, um die Priorisierungs- und Warteschlangenfunktionen für WiFi-Netzwerke zu unterstützen. WMM aktiviert (Standard) WMM deaktiviert
Nur 20-MHz-Kanal | Diese Einstellung informiert Netzwerke in der Umgebung darüber, dass dieser WiFi-Adapter nicht mit 40-MHz-Kanälen im 2,4-GHz-Band kompatibel ist. Die Standardeinstellung dafür ist "deaktiviert", d. h. der Adapter sendet diese Benachrichtigung nicht. HINWEIS: Diese Einstellung ist für die folgenden Adapter nicht gültig: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Schutz f. gemischte Umgebungen | Wird verwendet, um Datenkollisionen in gemischten 802.11b/802.11g-Umgebungen zu vermeiden. RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) sollte in einer Umgebung verwendet werden, in der Clients sich gegenseitig nicht hören können. "CTS-to-self" kann verwendet werden, um mehr Durchsatz in einer Umgebung zu erzielen, in der sich Clients in unmittelbarer Nähe befinden und sich gegenseitig hören können.
Energieverwaltung | Ermöglicht es Ihnen, einen Kompromiss zwischen Energieverbrauch und WiFi-Adapterleistung zu wählen. Der Regler der Energieeinstellungen für den WiFi-Adapter gleicht zwischen der Energiequelle des Computers und des Akkus aus. Standardwert verwenden: (Standard) - Energieeinstellungen, die auf der Energiequelle des Computers basieren. Manuell: Schieben Sie den Regler auf die gewünschte Einstellung. Verwenden Sie die niedrigste Einstellung für eine längere Laufzeit der Batterie. Verwenden Sie die höchste Einstellung für maximale Leistung. HINWEIS: Energieeinsparungen sind je nach den Einstellungen für "Netzwerk (Infrastruktur)" unterschiedlich.
Roaming-Dynamik | Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie dynamisch Ihr drahtloser Client versucht, durch Zugriffspunktwechsel eine bessere Verbindung mit einem Zugriffspunkt herzustellen. Standard: Eine zwischen Roaming-Trägheit und Leistung ausgeglichene Einstellung. Niedrigster: Der drahtlose Client ist sehr träge. Nur eine entscheidende Verschlechterung der Verbindungsqualität veranlasst ihn, zu einem anderen Zugriffspunkt zu wechseln. Höchster: Ihr drahtloser Client überprüft ständig die Verbindungsqualität. Sollten Leistungsabfälle auftreten, versucht er einen stärkeren Zugriffspunkt zu finden.
Durchsatzverbesserung | Ändert den Wert der Packet Burst Control. Aktivieren: Markieren Sie diese Option, um die Durchsatzverbesserung zu aktivieren. Deaktivieren (Standard): Markieren Sie diese Option, um die Durchsatzverbesserung zu deaktivieren.
Übertragungsleistung | Standardeinstellung: Höchste Stromeinstellung. Niedrigster: Minimale Reichweite: Setzt den Adapter auf das niedrigste Übertragungsleistungsniveau. Mit dieser Option können Sie die Reichweite erhöhen oder einschränken. Setzt die Reichweite in Bereichen mit starker Datenübertragung herab, um die Gesamtübertragungsqualität zu verbessern und Überlastung oder Störungen durch andere Geräte zu vermeiden. Höchster: Maximale Reichweite: Setzt den Adapter auf ein maximales Übertragungsleistungsniveau. Wählen Sie diese Option für die beste Leistung bei größter Reichweite in Umgebungen mit einer begrenzten Zahl zusätzlicher WiFi-Sender. HINWEIS: Die optimale Einstellung ist ein Übertragungsleistungsniveau, das so gering wie möglich ist, ohne die Qualität der Kommunikation zu beeinträchtigen. Dies lässt den Betrieb der meisten drahtlosen Geräte in Gegenden mit viel Datenverkehr zu und reduziert Störungen mit anderen Geräten im gleichen Senderbereich wie dieser Sender. HINWEIS: Diese Einstellung tritt in Kraft, wenn entweder der Modus "Netzwerk (Infrastruktur)" oder der Ad-Hoc-Modus verwendet wird.
Wireless-Modus | Über diese Funktion wählen Sie den Modus für die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk aus: Nur 802.11a Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11a-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig. Nur 802.11b: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11b-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig. Nur 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11g-Netzwerken. 802.11a und 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11a- und 802.11g-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig. 802.11b und 802.11g: Verbindet den drahtlosen WiFi-Adapter nur mit 802.11b- und 802.11g-Netzwerken. Nicht für alle Adapter gültig. 802.11a, 802.11b und 802.11g: (Standard) - Stellt eine Verbindung mit drahtlosen 802.11a-, 802.11b- oder 802.11g-Netzwerken her. Nicht für alle Adapter gültig.
OK | Speichert die Einstellungen und kehrt zur vorherigen Seite zurück.
Abbrechen | Schließt die Seite und macht alle vorgenommenen Änderungen rückgängig.

### Erweiterte Optionen (Adaptereinstellungen) von Microsoft Windows*

So öffnen Sie die erweiterten Optionen von Windows* XP:

1. Starten Sie Windows und melden Sie sich mit Administratorrechten an.
2. Klicken Sie auf Ihrem Desktop mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf das Register Hardware.
4. Klicken Sie auf Geräte-Manager.
5. Doppelklicken Sie auf Netzwerkadapter.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des installierten WiFi-Adapters, der verwendet wird.
7. Klicken Sie auf Eigenschaften.
8. Wählen Sie das Register Erweitert.
9. Markieren Sie die gewünschte Eigenschaft (z. B. Schutz f. gemischte Umgebungen, Energieverwaltung).
10. Um einen neuen Wert oder eine neue Einstellung auszuwählen, heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens Standardwert verwenden auf. Wählen Sie anschließend einen neuen Wert bzw. eine neue Einstellung aus. Um den Standardwert wieder zu aktivieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Standardwert verwenden. (Das Kontrollkästchen Standardwert verwenden ist nicht bei allen Eigenschaften wie beispielsweise "Ad-Hoc-Kanal" verfügbar. Wählen Sie in diesem Fall einfach die gewünschte Einstellung aus.)
11. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern und das Fenster zu schließen.

Zurück nach oben

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Marken und Haftungsausschluss