Terug naar inhoud

# Specificaties

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Vormfactor | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card en Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Afmetingen | Full-Mini Card: Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Verz/Ontv: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Verz/Ontv: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 en
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi |
Frequentiemodulatie | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO-configuratie: 1X2 Ontv: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Ontv/Verz: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO-configuratie: 2X2 Verz/Ontv: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-functiesets | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n, 802,11e, 802,11i, 802,11h, 802,11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802,11a, IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n, 802,11e, 802,11i, 802,11h, 802,11d
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Nageleefde standaard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Voorzieningenset WiMAX-systeemprofiel | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Ondersteunt 3A- en 1A/B-profielen Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Ondersteunt 3A-, 5A/C-, 1A/B- en 5BL-profielen
Beveiliging | Key Management Protocol (PKMv2)
Codering | 128-bits CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) op basis van AES-codering
WiMAX
Frequentieband | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulatie | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Draadloos medium | Duplexmodus: TDD-bewerkingen | Schaalbare OFDMA (SOFDMA): 512 en 1024 FFT
Permutatie subdraaggolf: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Bandbreedten kanalen: 5 en 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Bandbreedten kanalen: 5, 7, 8,75 en 10 MHz
Voorzieningenset WiMAX-netwerk | SPWG/NWG Release 1.5
Snelheid | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Tot 10 Mbps DL en 4 Mbps UL bij pieksnelheid (OTA-snelheid, 10-MHz kanaal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Tot 20 Mbps DL en 6 Mbps UL bij pieksnelheid (OTA-snelheid, 10-MHz kanaal)
Uitgangsvermogen RF-transmissies | Voldoet aan Power class 2

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 en Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Netwerkstandaarden | 802.11a/b/g/n (verschilt per adapter) en Bluetooth 3.0 + HS
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi-netwerkstandaarden | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Ontv/Verz (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Ontv (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Ontv/Verz (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Versie 3.0 + HS
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 100 en
Intel® Centrino® Wireless-N 130

Vormfactor | PCI Express* Half-Mini Card
Afmetingen | Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi |
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | MIMO-configuratie: 1X1 Verz/Ontv: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Ondersteuning Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth Intel® Centrino® Wireless-N 100: Geen
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802,11b, 802,11g, 802,11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
IEEE-functiesets | IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n, 802,11e, 802,11i, 802,11d
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel® WiFi Link 5100 en Intel® WiFi Link 5300

Vormfactor | PCI Express* Full-Mini Card en Half-Mini Card
Afmetingen | Full-Mini Card: Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Vormfactor | PCI Express* Mini Card en Half-Mini Card
SKU's | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Afmetingen | Mini Card: Breedte 50,80 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm Half-Mini Card: Breedte 26,64 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 90% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
WiFi
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 2,41 - 2,474 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
WiFi Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) en Windows Vista* (32-bits en 64-bits).
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Codering | 128-bits AES-CCMP, 128-bits en 64-bits WEP, CKIP, TKIP
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Vormfactor | PCI Express* Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11n-gegevenssnelheden | Ontv: 300, 270, 243, 240, 180 Ontv/Verz: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86.667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG

Dit is een versie van Intel Wireless WiFi 4965AGN waarvoor 802.11n-voorzieningen zijn uitgeschakeld. 802.11n verwijst naar: IEEE P802.11n / D2.0 Draft Amendment to STANDARD [FOR] Information Technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and Metropolitan networks-Specific requirements-Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Enhancements for Higher Throughput.

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antennediversiteit | Ingebouwde diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 95% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 35 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 tot 5,85 GHz (verschillend per land) | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11a-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
IEEE 802.11b-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 92% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 55 ºC)
Frequentiemodulatie | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
Gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Vormfactor | PCI Express Mini Card
Afmetingen | Breedte 50,95 mm x Lengte 30 mm x Hoogte 4,5 mm
Interfaceconnector van antenne | Hirose U.FL-R-SMT-paren met kabelconnector U.FL-LP-066
Antenne met dubbele diversiteit | Geïntegreerde schakeling met dubbele diversiteit
Connectorinterface | 52-pins Mini Card-randconnector
Voltage | 3,3 V
Bedrijfstemperatuur | 0 tot +80 graden Celsius
Vochtigheid | 50 tot 92% zonder condensvorming (bij temperaturen van 25 ºC tot 55 ºC)
Frequentiemodulatie | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frequentieband | 2,400 - 2,4835 GHz (verschillend per land)
Modulatie | CCK, DQPSK, DBPSK
Draadloos medium | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Kanalen | Alle kanalen, zoals gedefinieerd in de desbetreffende specificatie en de regelgeving per land.
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5,5, 2, 1 Mbps
IEEE 802.11g-gegevenssnelheden | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Algemeen
Besturingssystemen | Microsoft Windows* XP (32-bits en 64-bits) Windows Vista* (32-bits en 64-bits) Windows* 7 (32-bits en 64-bits)
Wi-Fi Alliance*-certificering | Wi-Fi*-certificering voor 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificering voor Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
WLAN-standaard | IEEE 802.11g, 802.11b
Architectuur | Uitvoermodi Infrastructuur en Ad hoc (peer-to-peer)
Beveiliging | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128-bits, WEP 128-bits en 64-bits; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Productveiligheid | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Terug naar boven

Terug naar inhoud

Handelsmerken en disclaimers