К содержанию

# Настройки адаптера

На вкладке Дополнительно отображаются свойства устройства адаптера WiFi, установленного в компьютере. Эта версия программного обеспечения Intel® PROSet/Wireless WiFi совместима со следующими адаптерами:

- Адаптер Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Адаптер Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Адаптер Intel® WiFi Link 5300
- Адаптер Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Адаптер Intel® WiFi Link 5100
- Адаптер Intel® WiFi Link 1000
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Адаптер Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Доступ

Пользователи Windows* XP: В меню "Дополнительно" утилиты подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi щелкните Настройки адаптера. Щелкните вкладку Дополнительно.

PROSet/Wireless Enterprise, в утилите подключения Intel® PROSet/Wireless WiFi и ее меню "Дополнительно" щелкните Настройки адаптера. Щелкните вкладку Дополнительно.

Откройте Диспетчер устройств и выберите сетевой адаптер WiFi. Затем щелкните вкладку Дополнительно.

## Описание настроек адаптера WiFi

Имя | Описание
--- | ---
Ширина канала 802.11n (2,4 ГГц) | Используется для установки ширины канала повышенной пропускной способности для увеличения производительности. Установите ширину канала в значения Авто или 20 МГц. Выберите 20 МГц, если использование каналов 802.11n ограничено. Эта настройка применяется только к адаптерам с поддержкой частот 802.11n. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка неприменима к следующим адаптерам: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (использует только ширину канала 20 МГц)
Ширина канала 802.11n (5,2 ГГц) | Используется для установки ширины канала повышенной пропускной способности для увеличения производительности. Установите ширину канала в значения Авто или 20 МГц. Выберите 20 МГц, если использование каналов 802.11n ограничено. Эта настройка применяется только к адаптерам с поддержкой частот 802.11n. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка неприменима к следующим адаптерам: Адаптер Intel® WiFi Link 1000 Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
Режим 802.11n | Стандарт 802.11n основан на работе выпущенных ранее стандартов 802.11 и дополнен режимом множественного ввода-вывода (MIMO). Режим MIMO повышает пропускную способность для увеличения скорости передачи данных. Выберите Вкл. или Выкл. для установки режима работы адаптера WiFi 802.11n. Значение "Вкл." установлено по умолчанию. Эта настройка применяется только к адаптерам с поддержкой частот 802.11n. ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения скоростей передачи более 54 Мб/c при подключениях 802.11n необходимо выбрать параметр защиты WPA2*-AES. Отсутствие защиты (Нет) может быть выбрано для включения настройки сети и поиска и устранения неисправностей. Администратор может включить или отключить поддержку режима повышенной пропускной способности для уменьшения энергопотребления или вероятности конфликтов с другими частотами, а также других проблем совместимости.
Канал Ad Hoc | Если другие компьютеры в сети "ad hoc" не используют другие каналы передачи, отличные от канала по умолчанию, нет необходимости менять настройки канала. Значение: Выберите из списка разрешенный рабочий канал. 802.11b/g: Выберите этот параметр, когда используете полосу частот 802.11b и 802.11g (2,4 ГГц) в сети "ad hoc". 802.11a: Выберите этот параметр, когда используется полоса частот 802.11a (5 ГГц) в сети "ad hoc". Эта настройка неприменима для адаптера Intel® WiFi Link 1000. ПРИМЕЧАНИЕ. Если канал 802.11a не отображен, сети ad hoc не поддерживают каналы 802.11a.
Управление мощностью передачи Ad Hoc | Устанавливает параметры энергосбережения для одноранговых сетей (ad hoc). Выкл.: Выберите при подключении к сетям ad hoc, в которых есть станции, не поддерживающие функции управления энергосбережением в сетях ad hoc. Максимальная экономия энергии: Используется для оптимизации работы батареи. Условия с помехами: Используется для оптимизации производительности или подключения к нескольким клиентам.
Режим Ad Hoc QoS | Контроль качества обслуживания (Quality of Service (QoS)) в одноранговых сетях. Качество обслуживания обеспечивает выбор приоритета исходящего трафика точки доступа в беспроводную ЛС на основе его классификации трафика. WMM (Wifi MultiMedia) – это сертификация качества обслуживания (QoS) в сетях Wi-Fi (WFA). Если функция WMM включена, адаптер использует WMM для поддержки приоритета пометки и упорядочивания функций для сетей Wi-Fi. WMM вкл. (по умолчанию) WMM выкл.
Несовместимость с каналом | Эта настройка позволяет сообщать близлежащим сетями, что данный адаптер WiFi несовместим с каналами шириной в 40 МГц в диапазоне 2,4 ГГц. По умолчанию она отключена, поэтому адаптер не отправляет данное предупреждение. ПРИМЕЧАНИЕ. Эта настройка неприменима к следующим адаптерам: Адаптер Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Адаптер Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Защита в смешанном режиме | Используется для предотвращения конфликтов данных в смешанных сетевых средах 802.11b и 802.11g. Настройки RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) должны использоваться в средах, в которых клиенты могут не слышать друг друга. Значение CTS-to-self может использоваться для увеличения производительности в средах, в которых клиенты находятся близко и могут слышать друг друга.
Управление питанием | Используется для выбора баланса между потреблением энергии и производительностью адаптера WiFi. Регулятор настройки питания адаптера WiFi устанавливает баланс между источником питания компьютера и батареей. Использовать значение по умолчанию: (Значение по умолчанию) - Настройки питания основаны на источнике питания компьютера. Вручную: Выполните необходимые настройки. Используйте минимальные установки для максимального времени работы батареи. Используйте максимальные установки для наивысшей производительности. ПРИМЕЧАНИЕ. Экономия электропитания может быть различной, в зависимости от настроек режима сети "infrastructure".
Агрессивность роуминга | Данный параметр позволяет определить агрессивность, с которой беспроводный клиент будет выполнять роуминг для поддержания подключения к точке доступа. По умолчанию: Используется баланс между отсутствием роуминга и производительностью. Мин.: Беспроводный клиент не выполняет роуминг. Только значительное ухудшение связи может вызвать поиск другой точки доступа. Макс.: Беспроводный клиент постоянно проверяет качество сигнала. Если произойдет снижение качества сигнала, он попытается найти и подключится к точке доступа с более сильным сигналом.
Повышенная пропускная способность | Изменяет значение управления большими пакетами. Вкл.: Включает повышенную пропускную способность. Выкл.: (По умолчанию). Отключает повышенную пропускную способность.
Мощность передачи | По умолчанию: Максимальная мощность. Мин.: Минимальный диапазон работы: Настраивает адаптер на минимальную мощность передачи адаптера. Используется для дополнения числа областей распространения сигнала или ограничения области распространения. Снижает область работы адаптера в зонах интенсивного трафика для повышения общего качества передачи и предотвращения перегрузки и помех для других устройств. Макс.: Максимальный диапазон работы: Настраивает адаптер на максимальную мощность передачи адаптера. Используется для установки максимальной производительности и диапазона работы в средах WiFi с ограниченным числом других радиопередающих устройств. ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимальной является установка, которая позволяет пользователю настроить мощность передачи на наиболее низкий уровень при поддержании приемлемого качества связи. Это обеспечивает работу максимального количества беспроводных устройств на небольших территориях и снижает образование помех для других устройств, использующих для передачи ту же частоту. ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр также работает в режимах сети (Infrastructure) или одноранговой сети (ad hoc).
Режим беспроводной сети | Выберите режим, который будет использоваться для подключения к беспроводной сети: Только 802.11a: Подключает адаптер WiFi только к сетям 802.11a. Доступно не для всех адаптеров. Только 802.11b: Подключает адаптер WiFi только к сетям 802.11b. Доступно не для всех адаптеров. Только 802.11g: Подключает адаптер WiFi только к сетям 802.11g. 802.11a и 802.11g: Подключает адаптер WiFi только к сетям 802.11a и 802.11g. Доступно не для всех адаптеров. 802.11b и 802.11g: Подключает адаптер WiFi только к сетям 802.11b и 802.11g. Доступно не для всех адаптеров. 802.11a, 802.11b и 802.11g: (По умолчанию) - Выполняет подключение к беспроводным сетям 802.11a, 802.11b или 802.11g. Доступно не для всех адаптеров.
ОК | Сохраняет настройки и выполняет возврат к предыдущей странице.
Отмена | Закрывает окно и отменяет выполненные изменения.

### Дополнительные настройки Microsoft Windows* (настройки адаптера)

Для доступа к расширенным настройкам Windows* XP:

1. Запустите Windows и войдите в систему с административными правами.
2. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши Мой компьютер, а затем Свойства.
3. Щелкните вкладку Оборудование.
4. Выберите Диспетчер устройств.
5. Дважды щелкните Сетевые платы.
6. Щелкните правой кнопкой мыши имя установленного и используемого адаптера WiFi.
7. Щелкните Свойства.
8. Щелкните вкладку Дополнительно.
9. Выберите нужное свойство (например, защиту в смешанном режиме или управление энергопотреблением).
10. Для выбора нового значения или настройки снимите флажок Значение по умолчанию. Затем выберите новое значение или параметр. Для возврата к значению по умолчанию установите флажок Значение по умолчанию. (Параметр Значение по умолчанию отсутствует для всех свойств, например, его нет для свойства "Канал Ad Hoc". В этом случае просто выберите нужное значение).
11. Чтобы сохранить настройки и закрыть окно, нажмите OK.

К началу страницы

К содержанию

Товарные знаки и отказ от обязательств