Voltar ao índice

# Informação sobre regulamentação

> NOTA: Devido ao estado de evolução dos regulamentos e normas no domínio das redes locais sem fios (IEEE 802.11 e outras normas semelhantes), a informação proporcionada neste documento está sujeita a alterações. A Intel Corporation não se responsabiliza por quaisquer erros ou omissões neste documento.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Adaptadores sem fios Intel WiFi/WiMAX

As informações desta secção suportam os seguintes adaptadores sem fios:

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (número do modelo 622ANXHMWG)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 (números dos modelos 512ANX_MMW, 512ANX_HMW)

Consulte as Especificações para ver as especificações completas dos adaptadores sem fios.

> NOTA: Nesta secção, todas as referências ao "adaptador sem fios" referem-se a todos os adaptadores listados acima.

São fornecidas as seguintes informações:

- Informação para o utilizador
- Informação sobre regulamentação

### Informação para o utilizador

#### Avisos de segurança

#### EUA—FCC e FAA

A FCC, com a sua acção através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia electromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. O adaptador sem fios cumpre os Limites de Exposição Humana indicados no OET Bulletin 65, suplemento C, 2001, e na norma ANSI/IEEE C95.1, 1992. O correcto funcionamento do rádio de acordo com as instruções descritas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de adaptadores sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos directores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de adaptadores sem fios em aviões é regulada pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - A utilização de adaptadores sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.

#### Utilização da antena

- Por forma a cumprir os limites de exposição a RF da FCC, as antenas integradas de baixo ganho devem estar situadas a uma distância mínima de 20 cm ou mais do corpo de todas as pessoas.

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (incluindo este adaptador sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o transmissor tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: Para cumprir os limites de exposição da radiofrequência da FCC e da ANSI C95.1, recomendamos que o adaptador seja instalado num computador portátil ou de secretária, que a antena deste adaptador sem fios seja instalada para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas. Recomendamos que o utilizador limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm.

Aviso: O adaptador sem fios não foi concebido para utilização com antenas direccionais de elevado ganho.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da FCC e da FAA proibem o funcionamento no ar de dispositivos sem fios de radiofrequência (adaptadores sem fios) porque os sinais podem interferir com os instrumentos críticos dos aviões.

#### Outros dispositivos sem fios

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fios: Consulte a documentação fornecida com adaptadores sem fios ou outros dispositivos na rede sem fios.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. A interface de controlo de energia de transmissão (TPC) do dispositivo faz parte do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

Para informação específica de cada país, consulte a informação de conformidade adicional fornecida com o produto.

#### Interoperabilidade sem fios

O adaptador sem fios foi concebido para ser interoperável com outros produtos de rede local sem fios baseados na tecnologia de rádio DSSS (direct sequence spread spectrum) e cumprir as seguintes normas:

- Norma IEEE 802.11b compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11g compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11a compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11n provisória 2.0 compatível com a LAN sem fios
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2 compatível
- Certificação Wireless Fidelity, tal como definida pela Wi-Fi Alliance
- Certificação WiMAX definida pelo WiMAX Forum

#### O adaptador sem fios e a sua saúde

O adaptador sem fios, tal como outros dispositivos, emite energia electromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido pelo adaptador sem fios, no entanto, é inferior à energia electromagnética emitida por outros dispositivos sem fios, tais como telemóveis. O adaptador sem fios funciona dentro das directrizes encontradas nas recomendações e nas normas de segurança da radiofrequência. Essas normas e recomendações reflectem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente a extensa literatura de investigação. Em algumas situações ou ambientes, a utilização do adaptador sem fios poderá estar limitada pelo proprietário do edifício ou pelos representantes da organização em questão. Exemplos dessas situações podem incluir:

- Utilização do adaptador sem fios em aviões ou
- Utilização do adaptador sem fios em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja julgado ou identificado como nocivo.

Se não tiver a certeza quanto à política que se aplica à utilização de adaptadores sem fios numa determinada organização ou ambiente (num aeroporto, por exemplo), deve pedir autorização para utilizar qualquer dispositivo sem fios com o adaptador antes de o ligar.

#### WEEE

### Informação sobre regulamentação

#### Informação para os OEMs e integradores

A seguinte declaração tem de estar incluída em todas as versões deste documento fornecido a um OEM ou integrador, mas não deve ser distribuído ao utilizador final.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Consulte o documento completo de concessão do equipamento para se informar sobre outras restrições.
- Este dispositivo tem de ser utilizado com um ponto de acesso que tenha aprovação local.

#### Informação a ser fornecida ao utilizador final pelo OEM ou integrador

Os avisos regulamentares e de segurança que se seguem têm de ser publicados em documentação fornecida ao utilizador final do produto ou sistema que incorpora um adaptador sem fios Intel®, em conformidade com os regulamentos locais. O sistema anfitrião tem de ter a indicação "Contains FCC ID: XXXXXXXX", e o ID da FCC indicado na etiqueta.

O adaptador sem fios Intel® tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos fornecidos com o kit de adaptadores sem fios, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento que não seja aquele especificado pela Intel Corporation. A correcção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas directrizes por parte do utilizador.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n

A seguinte declaração sobre restrições locais tem de ser publicada como parte da documentação de conformidade para todos os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n.

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.16e foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

### Requisitos da FCC para a interferência de radiofrequência

Este adaptador sem fios está limitado a uma utilização interior devido ao seu funcionamento no intervalo de frequências de 5,15 a 5,25 GHz. A FCC requer que este adaptador sem fios seja utilizado em ambientes interiores para o intervalo de frequências de 5,15 a 5,25 GHz, com vista a reduzir o potencial de interferência nociva para sistemas de satélites móveis em partilha de canal. Os radares de elevada energia são atribuídos como utilizadores primários das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e de 5,65 a 5,85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferência e/ou danos neste dispositivo.

- Este adaptador sem fios destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Este adaptador sem fios não pode estar co-localizado com qualquer outro transmissor excepto se aprovado pela FCC.

#### Estados Unidos—Federal Communications Commission (FCC)

Este adaptador sem fios cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

> NOTA: A energia irradiada do adaptador está muito abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Não obstante, o adaptador deve ser utilizado de tal modo que o potencial de contacto humano durante o funcionamento normal seja minimizado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiofrequência da FCC, deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre si (ou qualquer outra pessoa nas proximidades) e a antena incorporada no computador. Pode encontrar os detalhes das configurações autorizadas em http://www.fcc.gov/oet/ea/ através da introdução do número de ID da FCC no dispositivo.

#### Declaração de Interferência

Este adaptador sem fios foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este adaptador sem fios gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o adaptador sem fios não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este adaptador sem fios causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a localização da antena de recepção do equipamento que está a sofrer interferências.
- Aumente a distância entre o adaptador sem fios e o equipamento que está a sofrer interferências.
- Ligue o computador com o adaptador sem fios a uma tomada num circuito diferente do circuito a que o equipamento que está a sofrer interferências está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA: O adaptador tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

### Aviso regulamentar da Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para utilizar em (ou com) computadores pessoais ou compatíveis listados na UL.

### Etiqueta de livre de halogénio

Alguns adaptadores são embalados com uma etiqueta de livre de halogénio. Esta reclamação só é aplicável a retardantes de chama halogenados e PVC em componentes. Os halogénios são inferiores a 900 PPM de bromo e 900 PPM de cloro.

### Taiwan

### Aprovações de rádio

Para determinar se pode utilizar o dispositivo de redes sem fios num país específico, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo está listado no documento de Orientação Regulatória OEM do fabricante.

### Notas sobre regulamentação

Uma lista das marcas de regulamentação obrigatórias pode ser encontrada em http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Para encontrar as informações de regulamentação do adaptador, clique na ligação do adaptador. Em seguida, clique em Informação Adicional > Documentos de Regulamentação.

## Adaptadores WiFi Intel, compatíveis com 802.11n

A informação contida nesta secção aplica-se aos seguintes produtos:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 (número do modelo 633ANHMW)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (números dos modelos 62205ANHMW, 62205AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230 (números dos modelos 62230ANHMW, 62230AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 (número do modelo 633ANHMW)
- Intel® WiFi Link 5300 (números dos modelos 533AN_HMW, 533AN_MMW)
Intel® WiFi Link 1000

Consulte as Especificações para ver as especificações dos adaptadores sem fios.

> NOTA: Nesta secção, todas as referências ao "adaptador sem fios" referem-se a todos os adaptadores listados acima.

São fornecidas as seguintes informações:

- Informação para o utilizador
- Informação sobre regulamentação

### Informação para o utilizador

#### Avisos de segurança

#### EUA—FCC e FAA

A FCC, com a sua acção através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia electromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. O adaptador sem fios cumpre os Limites de Exposição Humana indicados no OET Bulletin 65, suplemento C, 2001, e na norma ANSI/IEEE C95.1, 1992. O correcto funcionamento do rádio de acordo com as instruções descritas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de adaptadores sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos directores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de adaptadores sem fios em aviões é regulada pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - A utilização de adaptadores sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.

#### Utilização da antena

- Por forma a cumprir os limites de exposição a RF da FCC, as antenas integradas de baixo ganho devem estar situadas a uma distância mínima de 20 cm ou mais do corpo de todas as pessoas.

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (incluindo este adaptador sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o transmissor tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: Para cumprir os limites de exposição da radiofrequência da FCC e da ANSI C95.1, recomendamos que o adaptador seja instalado num computador portátil ou de secretária, que a antena deste adaptador sem fios seja instalada para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas. Recomendamos que o utilizador limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm.

Aviso: O adaptador sem fios não foi concebido para utilização com antenas direccionais de elevado ganho.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da FCC e da FAA proibem o funcionamento no ar de dispositivos sem fios de radiofrequência (adaptadores sem fios) porque os sinais podem interferir com os instrumentos críticos dos aviões.

#### Outros dispositivos sem fios

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fios: Consulte a documentação fornecida com adaptadores sem fios ou outros dispositivos na rede sem fios.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. A interface de controlo de energia de transmissão (TPC) do dispositivo faz parte do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

Para informação específica de cada país, consulte a informação de conformidade adicional fornecida com o produto.

#### Interoperabilidade sem fios

O adaptador sem fios foi concebido para ser interoperável com outros produtos de rede local sem fios baseados na tecnologia de rádio DSSS (direct sequence spread spectrum) e cumprir as seguintes normas:

- Norma IEEE 802.11b compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11g compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11a compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11n provisória 2.0 compatível com a LAN sem fios
- Certificação Wireless Fidelity, tal como definida pela Wi-Fi Alliance

#### O adaptador sem fios e a sua saúde

O adaptador sem fios, tal como outros dispositivos, emite energia electromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido pelo adaptador sem fios, no entanto, é inferior à energia electromagnética emitida por outros dispositivos sem fios, tais como telemóveis. O adaptador sem fios funciona dentro das directrizes encontradas nas recomendações e nas normas de segurança da radiofrequência. Essas normas e recomendações reflectem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente a extensa literatura de investigação. Em algumas situações ou ambientes, a utilização do adaptador sem fios poderá estar limitada pelo proprietário do edifício ou pelos representantes da organização em questão. Exemplos dessas situações podem incluir:

- Utilização do adaptador sem fios em aviões ou
- Utilização do adaptador sem fios em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja julgado ou identificado como nocivo.

Se não tiver a certeza quanto à política que se aplica à utilização de adaptadores sem fios numa determinada organização ou ambiente (num aeroporto, por exemplo), deve pedir autorização para utilizar qualquer dispositivo sem fios com o adaptador antes de o ligar.

#### WEEE

### Informação sobre regulamentação

#### Informação para os OEMs e integradores

A seguinte declaração tem de estar incluída em todas as versões deste documento fornecido a um OEM ou integrador, mas não deve ser distribuído ao utilizador final.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Consulte o documento completo de concessão do equipamento para se informar sobre outras restrições.
- Este dispositivo tem de ser utilizado com um ponto de acesso que tenha aprovação local.

#### Informação a ser fornecida ao utilizador final pelo OEM ou integrador

Os avisos regulamentares e de segurança que se seguem têm de ser publicados em documentação fornecida ao utilizador final do produto ou sistema que incorpora um adaptador sem fios Intel®, em conformidade com os regulamentos locais. O sistema anfitrião tem de ter a indicação "Contains FCC ID: XXXXXXXX", e o ID da FCC indicado na etiqueta.

O adaptador sem fios tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Para a aprovação específica de cada país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos fornecidos com o kit de adaptadores sem fios, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento que não seja aquele especificado pela Intel Corporation. A correcção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas directrizes por parte do utilizador.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n

A seguinte declaração sobre restrições locais tem de ser publicada como parte da documentação de conformidade para todos os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n.

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. Qualquer desvio das definições e restrições permitidas no país em questão poderá constituir uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

### Requisitos da FCC para a interferência de radiofrequência

Este dispositivo está limitado à utilização interior devido à utilização das frequências de 5,15 a 5,25 GHz e de 5,470 a 5,725 GHz. A FCC requer que este produto seja utilizado no interior em frequências de 5,15 a 5,25 GHz e de 5,470 a 5,725 GHz para reduzir a potencial interferência prejudicial em sistemas Mobile Satellite de co-canal. Os radares de elevada energia são atribuídos como utilizadores primários das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e de 5,65 a 5,85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferência e/ou danos neste dispositivo. Não são fornecidos controlos de configuração para este adaptador sem fios que permitam qualquer alteração na frequência de funcionamento fora da autorização da FCC para operação nos EUA de acordo com a Parte 15.407 das regras da FCC.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Este dispositivo não pode estar co-localizado com qualquer outro transmissor excepto se aprovado pela FCC.

#### Estados Unidos—Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

> NOTA: A energia irradiada do adaptador está muito abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Não obstante, o adaptador deve ser utilizado de tal modo que o potencial de contacto humano durante o funcionamento normal seja minimizado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiofrequência da FCC, deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre si (ou qualquer outra pessoa nas proximidades) e a antena incorporada no computador. Pode encontrar os detalhes das configurações autorizadas em http://www.fcc.gov/oet/ea/ através da introdução do número de ID da FCC no dispositivo.

#### Declaração de Interferência

Este adaptador sem fios foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este adaptador sem fios gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o adaptador sem fios não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este adaptador sem fios causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a localização da antena de recepção do equipamento que está a sofrer interferências.
- Aumente a distância entre o adaptador sem fios e o equipamento que está a sofrer interferências.
- Ligue o computador com o adaptador sem fios a uma tomada num circuito diferente do circuito a que o equipamento que está a sofrer interferências está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA: O adaptador tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

### Aviso regulamentar da Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para utilizar em (ou com) computadores pessoais ou compatíveis listados na UL.

### Etiqueta de livre de halogénio

Alguns adaptadores são embalados com uma etiqueta de livre de halogénio. Esta reclamação só é aplicável a retardantes de chama halogenados e PVC em componentes. Os halogénios são inferiores a 900 PPM de bromo e 900 PPM de cloro.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### União Europeia

A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz serve apenas para utilização no interior.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da directiva da União Europeia 1999/5/CE. Consulte as Declarações de Conformidade da União Europeia.

#### Declarações de Conformidade da União Europeia

A Declaração de Conformidade da União Europeia para cada adaptador está disponível em: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Para encontrar a Declaração de Conformidade do adaptador, clique na ligação do adaptador. Em seguida, clique em Informação Adicional > Documentos de Regulamentação.

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japão

Apenas para utilização interior na banda de 5Ghz.

### Coreia

### Marrocos

O adaptador Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN não foi aprovado para operação no Marrocos. Para todos os outros adaptadores desta secção: A utilização deste produto no canal de rádio 2 (2417 MHz) não está autorizada nas seguintes cidades: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant e Taza.

A utilização deste produto nos canais de rádio 4, 5, 6 e 7 (2425 - 2442 MHz) não está autorizada nas seguintes cidades: Aeroporto Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Taiwan

### Aprovações de rádio

Para determinar se pode utilizar o dispositivo de redes sem fios num país específico, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo está listado no documento de Orientação Regulatória OEM do fabricante.

### Notas sobre regulamentação

Uma lista das marcas de regulamentação obrigatórias pode ser encontrada em http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Para encontrar as informações de regulamentação do adaptador, clique na ligação do adaptador. Em seguida, clique em Informação Adicional > Documentos de Regulamentação.

## Adaptadores WiFi Intel®

A informação contida nesta secção aplica-se aos seguintes produtos:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ (modelo WM4965AG_)
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (modelo WM3945ABG)
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection (modelo WM3945BG)

Consulte as Especificações para ver as especificações completas dos adaptadores sem fios.

> NOTA: Nesta secção, todas as referências ao "adaptador sem fios" referem-se a todos os adaptadores listados acima.

> NOTA: As informações desta secção relacionadas com o funcionamento da banda de 5 GHz (IEEE 802.3a) não se aplicam ao adaptador Intel PRO/Wireless 3945BG, que não opera na banda de 5 GHz.

São fornecidas as seguintes informações:

- Informação para o utilizador
- Informação sobre regulamentação

### Informação para o utilizador

#### Avisos de segurança

#### EUA—FCC e FAA

A FCC, com a sua acção através da iniciativa ET Docket 96-8, adoptou uma norma de segurança para a exposição humana a energia electromagnética de radiofrequência (RF) emitida por equipamento certificado pela FCC. O adaptador sem fios cumpre os Limites de Exposição Humana indicados no OET Bulletin 65, suplemento C, 2001, e na norma ANSI/IEEE C95.1, 1992. O correcto funcionamento do rádio de acordo com as instruções descritas neste manual resultará numa exposição substancialmente abaixo dos limites recomendados pela FCC.

As seguintes precauções de segurança devem ser observadas:

- Não toque nem mova a antena enquanto a unidade estiver a transmitir ou a receber sinais.
- Não segure em qualquer componente que contenha o rádio de modo a que a antena esteja muito próxima ou a tocar em qualquer parte exposta do corpo, sobretudo o rosto e os olhos, durante a transmissão.
- Não utilize o rádio nem tente transmitir dados se a antena não estiver ligada; caso contrário, o rádio poderá ser danificado.
- Utilização em ambientes específicos:
  - A utilização de adaptadores sem fios em locais perigosos está limitada pelas restrições impostas pelos directores de segurança desses ambientes.
  - A utilização de adaptadores sem fios em aviões é regulada pela FAA (Federal Aviation Administration).
  - A utilização de adaptadores sem fios em hospitais está restringida aos limites estabelecidos por cada hospital.

#### Utilização da antena

- Por forma a cumprir os limites de exposição a RF da FCC, as antenas integradas de baixo ganho devem estar situadas a uma distância mínima de 20 cm ou mais do corpo de todas as pessoas.

#### Aviso de proximidade de dispositivo explosivo

Aviso: Não utilize um transmissor portátil (incluindo este adaptador sem fios) próximo de detonadores não isolados ou num ambiente explosivo, a menos que o transmissor tenha sido modificado para se qualificar para esse tipo de utilização.

#### Avisos de antena

Aviso: Para cumprir os limites de exposição da radiofrequência da FCC e da ANSI C95.1, recomendamos que o adaptador seja instalado num computador portátil ou de secretária, que a antena deste adaptador sem fios seja instalada para fornecer uma distância de separação de pelo menos 20 cm de todas as pessoas. Recomendamos que o utilizador limite o tempo de exposição se a antena estiver a menos de 20 cm.

Aviso: O adaptador sem fios não foi concebido para utilização com antenas direccionais de elevado ganho.

#### Atenção para a utilização em aviões

Atenção: Os regulamentos da FCC e da FAA proibem o funcionamento no ar de dispositivos sem fios de radiofrequência (adaptadores sem fios) porque os sinais podem interferir com os instrumentos críticos dos aviões.

#### Outros dispositivos sem fios

Avisos de segurança para outros dispositivos na rede sem fios: Consulte a documentação fornecida com adaptadores sem fios ou outros dispositivos na rede sem fios.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b e 802.11g

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b e 802.11g poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b e 802.11g estão concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. A interface de controlo de energia de transmissão (TPC) do dispositivo faz parte do Utilitário de Ligação WiFi Intel® PROSet/Wireless. As restrições operacionais para EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power) são fornecidas pelo fabricante do sistema. Qualquer desvio das definições de energia e frequência permitidas para o país em questão constitui uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

Para informação específica de cada país, consulte a informação de conformidade adicional fornecida com o produto.

#### Interoperabilidade sem fios

O adaptador sem fios foi concebido para ser interoperável com outros produtos de rede local sem fios baseados na tecnologia de rádio DSSS (direct sequence spread spectrum) e cumprir as seguintes normas:

- Norma IEEE 802.11b compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11g compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Norma IEEE 802.11a compatível com a norma sobre LAN sem fios
- Certificação Wireless Fidelity, tal como definida pela Wi-Fi Alliance

#### O adaptador sem fios e a sua saúde

O adaptador sem fios, tal como outros dispositivos, emite energia electromagnética de radiofrequência. O nível de energia emitido pelo adaptador sem fios, no entanto, é inferior à energia electromagnética emitida por outros dispositivos sem fios, tais como telemóveis. O adaptador sem fios funciona dentro das directrizes encontradas nas recomendações e nas normas de segurança da radiofrequência. Essas normas e recomendações reflectem o consenso da comunidade científica e resultam de deliberações de painéis e comissões de cientistas que analisam e interpretam continuamente a extensa literatura de investigação. Em algumas situações ou ambientes, a utilização do adaptador sem fios poderá estar limitada pelo proprietário do edifício ou pelos representantes da organização em questão. Exemplos dessas situações podem incluir:

- Utilização do adaptador sem fios em aviões ou
- Utilização do adaptador sem fios em qualquer outro ambiente onde o risco de interferência com outros dispositivos ou serviços seja julgado ou identificado como nocivo.

Se não tiver a certeza quanto à política que se aplica à utilização de adaptadores sem fios numa determinada organização ou ambiente (num aeroporto, por exemplo), deve pedir autorização para utilizar qualquer dispositivo sem fios com o adaptador antes de o ligar.

#### WEEE

### Informação sobre regulamentação

#### Informação para os OEMs e integradores

A seguinte declaração tem de estar incluída em todas as versões deste documento fornecido a um OEM ou integrador, mas não deve ser distribuído ao utilizador final.

- Este dispositivo destina-se apenas a integradores de OEMs.
- Consulte o documento completo de concessão do equipamento para se informar sobre outras restrições.
- Este dispositivo tem de ser utilizado com um ponto de acesso que tenha aprovação local.

### Informação a ser fornecida ao utilizador final pelo OEM ou integrador

Os avisos regulamentares e de segurança que se seguem têm de ser publicados em documentação fornecida ao utilizador final do produto ou sistema que incorpora um adaptador sem fios Intel®, em conformidade com os regulamentos locais. O sistema anfitrião tem de ter a indicação "Contains FCC ID: XXXXXXXX", e o ID da FCC indicado na etiqueta.

O adaptador sem fios Intel® tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Para a aprovação específica de cada país, consulte Aprovações de rádio. A Intel Corporation não é responsável por qualquer interferência de rádio ou televisão causada pela modificação não autorizada dos dispositivos fornecidos com o kit de adaptadores sem fios, ou pela substituição ou fixação de cabos de ligação e equipamento que não seja aquele especificado pela Intel Corporation. A correcção de interferência causada pelas referidas modificação não autorizada, substituição ou fixação é da responsabilidade do utilizador. A Intel Corporation e os seus revendedores ou distribuidores autorizados não são responsáveis por quaisquer danos ou violação de regulamentos governamentais que possam decorrer da falta de cumprimento destas directrizes por parte do utilizador.

#### Restrições locais sobre a utilização de rádio 802.11a, 802.11b e 802.11g

A seguinte declaração sobre restrições locais tem de ser publicada como parte da documentação de conformidade para todos os adaptadores sem fios 802.11a, 802.11b e 802.11g.

Atenção: Devido ao facto de que as frequências utilizadas pelos dispositivos de rede local sem fios 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n poderão ainda não estar harmonizadas em todos os países, os produtos 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n foram concebidos para serem utilizados apenas em determinados países e não podem ser utilizados em países que não sejam aqueles que têm permissão de utilização. Como utilizador destes produtos, é responsável por assegurar que os produtos só são utilizados nos países para os quais se destinam e por verificar que estão configurados com a correcta selecção de frequência e canal para o país em questão. Qualquer desvio das definições e restrições permitidas no país em questão poderá constituir uma violação da lei nacional e poderá ser punido como tal.

### Requisitos da FCC para a interferência de radiofrequência

> NOTA: O seguinte parágrafo não se aplica ao adaptador Intel PRO/Wireless 3945BG, que não opera nas bandas de 5 GHz.

Este dispositivo está limitado à utilização interior devido à utilização das frequências de 5,15 a 5,25 GHz e de 5,470 a 5,725 GHz. A FCC requer que este produto seja utilizado no interior em frequências de 5,15 a 5,25 GHz e de 5,470 a 5,725 GHz para reduzir a potencial interferência prejudicial em sistemas Mobile Satellite de co-canal. Os radares de elevada energia são atribuídos como utilizadores primários das bandas de 5,25 a 5,35 GHz e de 5,65 a 5,85 GHz. Estas estações de radar podem causar interferência e/ou danos neste dispositivo. Não são fornecidos controlos de configuração para este adaptador sem fios que permitam qualquer alteração na frequência de funcionamento fora da autorização da FCC para operação nos EUA de acordo com a Parte 15.407 das regras da FCC.

O adaptador sem fios destina-se apenas a integradores de OEMs.

#### Estados Unidos—Federal Communications Commission (FCC)

Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento do dispositivo está sujeito às duas condições que se seguem:

- Este dispositivo não pode causar interferência nociva.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência que possa causar um funcionamento indesejado.

> NOTA: A energia irradiada do adaptador está muito abaixo dos limites de exposição a radiofrequência da FCC. Não obstante, o adaptador deve ser utilizado de tal modo que o potencial de contacto humano durante o funcionamento normal seja minimizado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites de exposição a radiofrequência da FCC, deve manter uma distância de pelo menos 20 cm entre si (ou qualquer outra pessoa nas proximidades) e a antena incorporada no computador. Pode encontrar os detalhes das configurações autorizadas em http://www.fcc.gov/oet/ea/ através da introdução do número de ID da FCC no dispositivo.

#### Declaração de Interferência

Este adaptador sem fios foi testado e concluiu-se que cumpre os limites de um dispositivo digital de Classe B, nos termos da Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este adaptador sem fios gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se o adaptador sem fios não for instalado e utilizado em conformidade com estas instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. Porém, não há garantias de que a interferência não irá ocorrer numa determinada instalação. Se este adaptador sem fios causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão (o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou mude a localização da antena de recepção do equipamento que está a sofrer interferências.
- Aumente a distância entre o adaptador sem fios e o equipamento que está a sofrer interferências.
- Ligue o computador com o adaptador sem fios a uma tomada num circuito diferente do circuito a que o equipamento que está a sofrer interferências está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio ou TV experiente para obter ajuda.

> NOTA: O adaptador sem fios tem de ser instalado e utilizado em estrita conformidade com as instruções do fabricante, tal como descrito na documentação do utilizador fornecida com o produto. Qualquer outra instalação ou utilização violará a Parte 15 dos regulamentos da FCC.

### Aviso regulamentar da Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para utilizar em (ou com) computadores pessoais ou compatíveis listados na UL.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this wireless adapter is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this wireless adapter is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this wireless adapter is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### União Europeia

A banda baixa 5,15 - 5,35 GHz serve apenas para utilização no interior.

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais da directiva da União Europeia 1999/5/CE. Consulte as Declarações de Conformidade da União Europeia.

#### Declarações de Conformidade da União Europeia

A Declaração de Conformidade da União Europeia para cada adaptador está disponível em: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Para encontrar a Declaração de Conformidade do adaptador, clique na ligação do adaptador. Em seguida, clique em Informação Adicional > Documentos de Regulamentação.

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japão

Apenas para utilização interna.

### Coreia

### Taiwan

### Aprovações de rádio

Para determinar se pode utilizar o dispositivo de redes sem fios num país específico, verifique se o número do tipo de rádio impresso na etiqueta de identificação do dispositivo está listado no documento de Orientação Regulatória OEM do fabricante.

### Notas sobre regulamentação

Uma lista das marcas de regulamentação obrigatórias pode ser encontrada em http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Para encontrar as informações de regulamentação do adaptador, clique na ligação do adaptador. Em seguida, clique em Informação Adicional > Documentos de Regulamentação.

## Declaração de Conformidade Europeia

Cada um dos adaptadores listados abaixo cumprem os requisitos essenciais da Directiva da União Europeia 1999/5/CE.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

Voltar ao topo

Voltar ao índice

Marcas comerciais e exonerações de responsabilidade