Torna al Sommario

# Specifiche

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Fattore di forma | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Full-Mini Card e Half-Mini Card. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Half-Mini Card.
Dimensioni | Full-Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Trasmissione/ricezione: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Trasmissione/ricezione: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 e
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Fattore di forma | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioni | Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi |
Modulazione di frequenza | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Configurazione MIMO: 1X2 Ricezione: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Trasmissione/ricezione: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Configurazione MIMO: 2X2 Trasmissione/ricezione: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Funzionalitą IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802,11a, IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n, 802,11e, 802,11i, 802,11h, 802,11d
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX General
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Conformitą standard | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Funzione del profilo di un sistema WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Supporta i profili 3A e 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX release 1, Wave II. Supporta i profili 3A, 5A/C, 1A/B e 5BL
Protezione | Key Management Protocol (PKMv2)
Crittografia | CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) a 128 bit basato sulla crittografia AES
WiMAX
Banda di frequenza | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modulazione | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Supporto wireless | Modalitą Duplex: Operazioni TDD | Scalable OFDMA (SOFDMA): 512 e 1024 FFT
Permutazione del sub-carrier: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Larghezze di banda del canale: 5 e 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Larghezze di banda del canale: 5, 7, 8,75 e 10 MHz
Funzionalitą della release di rete WiMAX | SPWG/NWG Release 1.5
Rate Performance | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Velocitą massima di 10 Mbps DL e 4 Mbps UL (prestazioni OTA, canale a 10 MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Velocitą massima di 20 Mbps DL e 6 Mbps UL (prestazioni OTA, canale a 10 MHz)
Potenza in uscita del trasmettitore RF | Conformitą con Power class 2

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 e Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Fattore di forma | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioni | Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Standard di rete | 802.11a/b/g/n (varia in funzione della scheda) e Bluetooth 3.0 + HS
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Standard di rete WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Trasmissione/ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Ricezione (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Ricezione/trasmissione (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth versione 3.0 + HS
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 100 e
Intel® Centrino® Wireless-N 130

Fattore di forma | PCI Express* Half-Mini Card
Dimensioni | Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi |
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Configurazione MIMO: 1X1 Trasmissione/ricezione: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Supporto Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth Intel® Centrino® Wireless-N 100: Nessuno
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802,11b, 802,11g, 802,11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Funzionalitą IEEE | IEEE 802,11b, 802,11g, 802,11n, 802,11e, 802,11i, 802,11d
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel® WiFi Link 5100 e Intel® WiFi Link 5300

Fattore di forma | PCI Express* Full-Mini Card e Half-Mini Card
Dimensioni | Full-Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Fattore di forma | PCI Express* Mini Card e Half-Mini Card
SKU | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Dimensioni | Mini Card: Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,80 mm x 30 mm x 4,5 mm) Half-Mini Card: Larghezza 1,049 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (26,64 cm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 90% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
WiFi
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | 2,41 - 2,474 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
WiFi General
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 e 64 bit) e Windows Vista* (32 e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802,1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Crittografia | AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit, CKIP, TKIP
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Fattore di forma | PCI Express* Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11n | Ricezione: 300, 270, 243, 240, 180 Trasmissione/ricezione: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b 802.11a, 802.11n
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG

Questa č una versione di Intel Wireless WiFi 4965AGN con funzionalitą 8-2.11n disabilitata. 802.11n fa riferimento a: IEEE P802.11n / D2.0 Bozza di emendanmento allo STANDARD [PER] sistemi IT-Telecomunicazioni e sistemi informatici-Reti locali e metropolitane-Requisiti specifici-Parte 11: Specifiche Medium Access Control (MAC) di LAN wireless e Livello fisico (PHY): Miglioramenti per un throughput pił elevato.

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Diversity | On-board diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 95% senza condensa (a temperature da 25ºC a 35ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | Da 5,15 GHz a 5,85 GHz (in funzione del paese) | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | Certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 92% senza condensa (a temperature da 25ºC a 55 ºC)
Modulazione di frequenza | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | 5,15 GHz - 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą dei dati | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Fattore di forma | PCI Express Mini Card
Dimensioni | Larghezza 2,00 pollici x Lunghezza 1,18 pollici x Altezza 0,18 pollici (50,95 mm x 30 mm x 4,5 mm)
Connettore di interfaccia per l'antenna | Accoppiamento Hirose U.FL-R-SMT con connettore via cavo U.FL-LP-066
Antenna Dual Diversity | Switch on board per dual diversity
Interfaccia del connettore | Connettore a 52 pin Mini Card
Tensione | 3,3 V
Temperatura di funzionamento | Da 0 a +80°C
Umiditą | Dal 50 al 92% senza condensa (a temperature da 25ºC a 55 ºC)
Modulazione di frequenza | 2,4 GHz (802.11b/g)
Banda di frequenza | 2,400 - 2,4835 GHz (in funzione del paese)
Modulazione | CCK, DQPSK, DBPSK
Supporto wireless | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Canali | Tutti i canali, come definiti nelle specifiche rilevanti e normative del paese.
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
Velocitą di trasferimento dei dati conformi a IEEE 802.11g | 11, 5,5, 2 e 1 Mbps
Generale
Sistemi operativi | Microsoft Windows* XP (32 bit e 64 bit) Windows Vista* (32 bit e 64 bit) Windows* 7 (32 bit e 64 bit)
Certificazione Wi-Fi Alliance* | La certificazione Wi-Fi* per 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Certificazione di estensioni compatibili con Cisco | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Standard WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b
Architettura | Modalitą operative infrastruttura o ad hoc (peer-to-peer)
Protezione | WPA-Personale, WPA2-Personale, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP a 128 bit, WEP a 128 bit e 64 bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Sicurezza del prodotto | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Torna all'inizio

Torna al Sommario

Marchi di fabbrica e Dichiarazioni di non responsabilitą