목차로 돌아가기

# 어댑터 설정

고급 탭에는 컴퓨터에 설치된 WiFi 어댑터에 대한 장치 속성이 표시됩니다. 이 인텔® PROSet/무선 WiFi 소프트웨어 버전과 호환되는 어댑터는 다음과 같습니다.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## 액세스 방법

Windows* XP 사용자: 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 고급 메뉴에서 어댑터 설정을 클릭합니다. 고급 탭을 선택합니다.

PROSet/무선 엔터프라이즈 소프트웨어를 실행하는 경우, 인텔® PROSet/무선 WiFi 연결 유틸리티의 고급 메뉴에서 어댑터 설정을 선택합니다. 고급 탭을 선택합니다.

장치 관리자를 열고 WiFi 네트워크 어댑터를 클릭합니다. 그런 다음 고급 탭을 선택합니다.

## WiFi 어댑터 설정 설명

이름 | 설명
--- | ---
802.11n 채널 폭 (2.4 GHz) | 성능이 극대화되도록 높은 처리량의 채널 폭을 설정합니다. 채널 폭을 자동 또는 20Mhz로 설정하십시오. 802.11n 채널 사용이 제한된 경우 20MHz를 사용하십시오. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 이 설정은 다음 어댑터에는 적용되지 않습니다. Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN(20MHz 채널 폭만 사용)
802.11n 채널 폭 (5.2 GHz) | 성능이 극대화되도록 높은 처리량의 채널 폭을 설정합니다. 채널 폭을 자동 또는 20Mhz로 설정하십시오. 802.11n 채널 사용이 제한된 경우 20MHz를 사용하십시오. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 이 설정은 다음 어댑터에는 적용되지 않습니다. Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
802.11n 모드 | 802.11n 표준은 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)를 추가하여 이전 802.11 표준에 따라 빌드합니다. MIMO는 데이터 처리량을 늘려 전송 속도를 개선합니다. 활성화됨 또는 비활성화됨을 선택하여 WiFi 어댑터의 802.11n 모드를 설정합니다. "활성화됨"이 기본 설정입니다. 이 설정은 802.11n 지원 어댑터에만 적용됩니다. 참고: 802.11n 연결에서 54 Mbps보다 큰 전송 속도를 얻으려면 WPA2*-AES 보안을 선택해야 합니다. 네트워크 설정 및 문제 해결이 가능하도록 보안 없음(없음)을 선택할 수 있습니다. 관리자는 높은 처리량에 대한 지원을 활성화 또는 비활성화하여 전원 소모량이나 다른 브랜드와의 충돌 또는 호환성 문제를 줄일 수 있습니다.
Ad Hoc 채널 | Ad Hoc 네트워크의 다른 컴퓨터에 다른 채널이 사용되지 않는 경우에는 채널을 변경할 필요가 없습니다. 값: 목록에서 허용되는 작동 채널을 선택합니다. 802.11b/g: 802.11b 및 802.11g(2.4 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 802.11a: 802.11a(5 GHz) Ad Hoc 밴드 주파수를 사용할 때 이 옵션을 선택합니다. 이 설정은 Intel® WiFi Link 1000 어댑터에는 적용되지 않습니다. 참고: 802.11a 채널이 표시되지 않으면 802.11a 채널에 대해 초기 Ad Hoc 네트워크가 지원되지 않습니다.
Ad Hoc 전원 관리 | 장치 대 장치(Ad Hoc) 네트워크에 대해 절전 기능을 설정합니다. 비활성화: Ad Hoc 전원 관리를 지원하지 않는 스테이션이 포함된 Ad Hoc 네트워크에 연결할 때 선택합니다. 최대 절전: 배터리 수명을 최적화하려면 선택합니다. 잡음 환경: 성능 또는 여러 클라이언트와의 연결을 최적화하려면 선택합니다.
Ad Hoc QoS 모드 | Ad Hoc 네트워크에서 QoS(서비스 품질) 제어. QoS는 트래픽 등급을 기준으로 무선 LAN에서 액세스 포인트의 트래픽에 대한 우선 순위를 제공합니다. WMM(Wi-Fi Multimedia)은 WFA(Wi-Fi Alliance)의 QoS 인증입니다. WMM을 사용할 경우 어댑터는 WMM을 사용하여 Wi-Fi 네트워크에 대한 우선 순위 태깅 및 대기열 기능을 지원합니다. WMM 활성화(기본값) WMM 비활성화
과부하 채널 비지원 | 이 설정은 이 WiFi 어댑터가 2.4GHz 밴드에서 40MHz 채널을 지원하지 않음을 주위 네트워크에게 알려줍니다. 기본적으로 이 옵션은 꺼지므로 어댑터는 이 알림을 전송하지 않습니다. 참고: 이 설정은 다음 어댑터에는 적용되지 않습니다. Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
혼합 모드 보호 | 혼합 802.11b 및 802.11g 환경에서 데이터 충돌을 방지하기 위해 사용합니다. RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send)는 클라이언트가 서로 통신할 수 없는 환경에서 사용해야 합니다. 자체 CTS를 사용하여 클라이언트가 매우 가까운 위치에 있고 서로 통신할 수 있는 환경에서 처리량을 높일 수 있습니다.
전원 관리 | 전원 사용량과 WiFi 어댑터 성능 간에 균형을 조정할 수 있습니다. WiFi 어댑터 전원 설정 슬라이더에서 컴퓨터 전원 소스와 배터리 사이의 균형을 조정합니다. 기본값 사용: (기본값) 전원 소스에 맞게 컴퓨터 전원을 설정합니다. 수동: 슬라이더를 조절하여 원하는 설정에 맞춥니다. 배터리 수명을 최대로 늘리려면 최저 설정을 사용합니다. 최대 성능을 얻으려면 최고 설정을 사용합니다. 참고: 네트워크(인프라) 설정에 따라 전원이 절약되는 양이 다릅니다.
로밍 주동성 | 이 설정을 사용하면 액세스 포인트에 대한 연결 성능 개선을 위해 무선 클라이언트가 어느 정도 적극적으로 로밍할지를 정의할 수 있습니다. 기본값: 로밍 강도와 성능 간에 균형 있게 조정합니다. 최하: 무선 클라이언트가 매우 정적입니다. 상당한 링크 품질 저하가 있을 때만 다른 액세스 포인트로 로밍합니다. 최고: 무선 클라이언트가 지속적으로 링크 품질을 추적하며, 링크 품질이 저하되면 더 나은 액세스 포인트를 찾아서 로밍을 시도합니다.
처리량 개선 | 패킷 버스트 컨트롤의 값을 변경합니다. 활성화: 처리량 개선을 사용하려면 선택합니다. 비활성화: (기본값) 처리량 개선을 사용하지 않으려면 선택합니다.
전송 전원 | 기본값: 최대 전원 설정 최하: 최소 범위: 어댑터를 최하 전송 전원으로 설정합니다. 적용 영역을 확장하거나 적용 영역을 제한할 수 있습니다. 트래픽이 많은 영역에서 적용 영역을 줄이면 전체 전송 품질이 향상되고 다른 장치와의 혼잡 및 간섭을 피할 수 있습니다. 최고: 최대 수신 범위: 어댑터를 최대 전송 전원 수준으로 설정합니다. WiFi 라디오 장치 추가를 제한하는 환경에서 성능과 범위를 극대화하려면 선택합니다. 참고: 최적의 설정은 통신 품질과 계속 호환되는 최하 수준에서 사용자가 전송 전원을 항상 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 최대한의 무선 장치가 좁은 영역에서 작동하고 이 라디오가 동일 라디오 스펙트럼을 공유하는 다른 장치와의 간섭을 줄일 수 있습니다. 참고: 이 설정은 네트워크(인프라) 또는 장치 대 장치(Ad Hoc) 모드가 사용된 경우에 적용됩니다.
무선 모드 | 무선 네트워크에 연결하는 데 사용할 모드를 선택합니다. 802.11a 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11a 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11b 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11b 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11g 전용: 무선 WiFi 어댑터를 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 802.11a 및 802.11g: WiFi 어댑터를 802.11a 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11b 및 802.11g: WiFi 어댑터를 802.11b 및 802.11g 네트워크에만 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다. 802.11a, 802.11b 및 802.11g: (기본값) - 802.11a, 802.11b 및 802.11g 무선 네트워크에 연결합니다. 모든 어댑터에 대해 적용되지 않습니다.
확인 | 설정을 저장하고 이전 페이지로 돌아갑니다.
취소 | 해당 페이지를 닫고 변경 사항을 취소합니다.

### Microsoft Windows* 고급 옵션(어댑터 설정)

Windows* XP 고급 옵션에 액세스하려면:

1. Windows를 시작하고 관리자 권한으로 로그온합니다.
2. 바탕 화면에서 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 클릭합니다.
3. 하드웨어 탭을 클릭합니다.
4. 장치 관리자를 클릭합니다.
5. 네트워크 어댑터를 두 번 클릭합니다.
6. 사용 중인 설치된 WiFi 어댑터의 이름을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다.
7. 속성을 클릭합니다.
8. 고급 탭을 선택합니다.
9. 혼합 모드 보호, 전원 관리 등의 원하는 속성을 선택합니다.
10. 새 값이나 설정을 선택하려면 기본값 사용을 클릭하여 확인란 선택을 취소합니다. 그런 다음 새 값이나 설정을 선택합니다. 기본값으로 돌아가려면 기본값 사용 확인란을 클릭합니다. Ad Hoc 채널을 포함한 모든 속성에 대해 기본값 사용 확인란이 제공되지는 않습니다. 이러한 경우 원하는 설정을 선택하면 됩니다.
11. 설정을 저장하고 창을 닫으려면 확인을 클릭합니다.

맨 위로 돌아가기

목차로 돌아가기

상표 및 부인 정보