Volver al índice

# Información reglamentaria

> NOTA: Debido a los cambios en los reglamentos y estándares del campo LAN inalámbrico (estándares IEEE 802.11 y similares), la información del presente documento podría variar. Intel Corporation no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a errores u omisiones del presente documento.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Adaptadores inalámbricos Intel WiFi/WiMAX

La información de esta sección se refiere a los siguientes adaptadores inalámbricos:

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (número de modelo 622ANXHMWG)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 (números de modelo 512ANX_MMW, 512ANX_HMW)

Consulte Especificaciones para ver todas las especificaciones de los adaptadores inalámbricos.

> NOTA: En esta sección, todas las referencias al "adaptador inalámbrico" corresponden a todos los adaptadores indicados arriba.

Se proporciona la siguiente información:

- Información para el usuario
- Información reglamentaria

### Información para el usuario

#### Notificaciones de seguridad

#### EEUU—FCC y FAA

Con su acción en ET Docket 96-8, la FCC ha adoptado un estándar de seguridad para la exposición de personas a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por equipos certificados por la FCC. El adaptador inalámbrico cumple los límites de exposición de personas establecidos en el Boletín 65, 2001 de la OET, suplemento C, y en ANSI/IEEE C95.1, 1992. Si la radio se maneja adecuadamente, en consonancia con las instrucciones del manual, se recibirá una exposición radicalmente inferior a los límites recomendados por la FCC.

Deberían observarse las siguientes precauciones de seguridad:

- No toque ni mueva la antena mientras la unidad esté transmitiendo o recibiendo.
- No sujete ningún componente de la radio de forma que la antena esté muy cerca o toque cualquier parte descubierta del cuerpo, especialmente el rostro o los ojos, mientras transmite.
- No utilice el aparato de radio ni trate de transmitir datos a menos que la antena esté conectada; este comportamiento puede causar daños en el aparato de radio.
- Uso en entornos específicos:
  - El uso de adaptadores inalámbricos en lugares peligrosos se encuentra restringido por las limitaciones que impongan los responsables de seguridad de dichos lugares.
  - El uso de adaptadores inalámbricos en aviones se encuentra regulado por la Administración Federal de Aviación (FAA).
  - El uso de adaptadores inalámbricos en hospitales se encuentra restringido a los límites que establezca cada hospital.

#### Uso de la antena

- Para cumplir con los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, las antenas integradas de bajo aumento deberían ubicarse a una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) o más del cuerpo humano.

#### Advertencia sobre proximidad de un dispositivo explosivo

Advertencias: No utilice transmisores portátiles (como, por ejemplo, este adaptador inalámbrico) cerca de detonadores de mecha sin blindaje o en lugares explosivos a menos que los transmisores hayan sido modificados para adaptarse a dicho uso.

#### Advertencias sobre las antenas

Advertencias: Para cumplir con los límites de exposición de radiofrecuencia de FCC y ANSI C95.1, se recomienda para el adaptador inalámbrico instalado en un equipo de escritorio o portátil que la antena de este adaptador inalámbrico se instale de forma que exista una distancia que lo separe al menos 20 cm (8 pulgadas) de cualquier persona. Recomendamos que el usuario limite el tiempo de exposición si la antena se coloca a menos de 20 cm (8 pulgadas).

Advertencias: El adaptador inalámbrico no ha sido diseñado para utilizarse con antenas direccionales de gran aumento.

#### Precauciones de uso en aeronaves

Precaución: El reglamento de la FCC y la FAA prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos de radiofrecuencia (adaptadores inalámbricos) en aeronaves, ya que sus señales podrían interferir con los instrumentos de vuelo más importantes.

#### Otros dispositivos inalámbricos

Notificaciones de seguridad con respecto a otros dispositivos de la red inalámbrica: Consulte la documentación que se facilita con los adaptadores inalámbricos u otros dispositivos de la red inalámbrica.

#### Restricciones locales al uso de radios en 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.16e

Precaución: Debido a que puede que no se hayan homogeneizado las frecuencias de los dispositivos LAN inalámbricos 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.16e en todos los países, dichos productos han sido diseñados para usarlos únicamente en los países especificados y no se podrán utilizar fuera de ellos. Como usuario de estos productos, deberá comprobar que los productos se utilizan únicamente en los países a los que se encuentran destinados y verificar que se configuran con la selección de frecuencias y canales correctos para el país. La interfaz de control de la energía de transmisión del dispositivo (TPC) pertenece a la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi. El fabricante del sistema indicará las restricciones operativas de la potencia isótropa radiada equivalente (PIRE). Toda desviación de los parámetros energéticos y de frecuencia admisibles en el país de uso supone incumplimiento de la legislación nacional, y podrá ser castigado como tal.

Para conocer la información específica de su país, consulte la información adicional suministrada junto con el producto.

#### Interoperabilidad inalámbrica

El adaptador inalámbrico se ha diseñado para poder interoperar con otros productos LAN inalámbricos basados en tecnología de radio de espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) y para cumplir con los estándares siguientes:

- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11b sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11g sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11a sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11n, borrador 2.0, sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.16e-2005 Wave 2
- Certificación Wireless Fidelity tal y como la define la Wi-Fi Alliance
- Certificación WiMAX según la definición del WiMAX Forum

#### El adaptador inalámbrico y su salud

El adaptador inalámbrico, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia. Sin embargo, el nivel de energía emitido por el adaptador inalámbrico es menor que la energía electromagnética emitida por otros dispositivos inalámbricos, como los teléfonos móviles. El adaptador inalámbrico funciona dentro de las pautas de los estándares y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia. Estos estándares y recomendaciones reflejan el consenso de la comunidad científica y proceden de las deliberaciones de grupos de expertos y comités de científicos que revisan e interpretan constantemente la extensa literatura de investigación. En algunos casos, puede que el propietario del edificio o los representantes de la organización en cuestión limiten el uso del adaptador inalámbrico. He aquí algunos ejemplos de estas situaciones:

- El uso del adaptador inalámbrico a bordo de aviones, o
- El uso del adaptador inalámbrico en cualquier otro entorno donde se suponga o identifique como perjudicial el riesgo de interferencia con otros dispositivos o servicios.

Si no está seguro de la política de uso de adaptadores inalámbricos en una organización o entorno específicos (por ejemplo, en un aeropuerto), le rogamos encarecidamente que pida permiso para utilizar el adaptador antes de encenderlo.

#### WEEE

### Información reglamentaria

#### Información para OEMs e integradores

La siguiente declaración debería incluirse en todas las versiones del documento suministradas a un OEM o integrador, pero no debería entregarse al usuario final.

- Este dispositivo pretende destinarse a uso exclusivo de integradores y OEMs.
- Rogamos consulte el documento "Concesión de equipos" completo para más información sobre otras restricciones.
- Este dispositivo debe utilizarse mediante un punto de acceso autorizado a nivel local.

#### Información que debe comunicar el OEM o integrador al usuario final

En la documentación que se facilite al usuario final del producto o sistema que incorpore el adaptador inalámbrico Intel®, deben publicarse las siguientes notificaciones reglamentarias y de seguridad en consonancia con la normativa local. El sistema principal (host) debe ir etiquetado de la siguiente manera: "Contiene identificador FCC: XXXXXXXX", el identificador FCC aparece en la etiqueta.

El adaptador inalámbrico Intel® debe instalarse y utilizarse en consonancia con las instrucciones del fabricante, tal y como se describe en la documentación para el usuario que viene con el producto. Intel Corporation no se responsabilizará de las interferencias de radio o televisión causadas por una modificación no autorizada de los dispositivos incluidos en el kit del adaptador inalámbrico o por la sustitución o unión de cables de conexión y equipos diferentes a los especificados por Intel Corporation. La corrección de las interferencias ocasionadas por una modificación, sustitución o conexión no autorizada será responsabilidad del usuario. Intel Corporation y sus vendedores o distribuidores autorizados no serán responsables de los daños o quebrantamientos de los reglamentos gubernamentales derivados del incumplimiento de las presentes pautas por parte de un usuario.

#### Restricciones locales al uso de radios en 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n

La siguiente declaración sobre las restricciones locales deberá publicarse como parte de la documentación de cumplimiento de los productos 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n.

Precaución: Debido a que puede que no se hayan homogeneizado las frecuencias de los dispositivos LAN inalámbricos 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.16e en todos los países, dichos productos han sido diseñados para usarlos únicamente en los países especificados y no se podrán utilizar fuera de ellos. Como usuario de estos productos, deberá comprobar que los productos se utilizan únicamente en los países a los que se encuentran destinados y verificar que se configuran con la selección de frecuencias y canales correctos para el país. Toda desviación de los parámetros energéticos y de frecuencia admisibles en el país de uso supone incumplimiento de la legislación nacional, y podrá ser castigado como tal.

### Requisitos de la FCC con respecto a las interferencias de radiofrecuencia

Este adaptador inalámbrico solamente se utilizará en interiores ya que funciona en la gama de frecuencias 5,15 a 5,25 GHz. La FCC exige que se utilice este adaptador inalámbrico en interiores para la gama de frecuencias 5,15 a 5,25 GHz para reducir el potencial de emisión de interferencias perjudiciales para los sistemas de satélites móviles en canal común. Como usuarios primarios de las bandas de 5,25 a 5,35 GHz y 5,65 a 5,85 GHz se han asignado unos radares de alta potencia. Estas estaciones de radar pueden causar interferencias o dañar este dispositivo.

- Este adaptador inalámbrico pretende destinarse a uso exclusivo de integradores y OEMs.
- El adaptador inalámbrico no se podrá posicionar con ningún otro transmisor, a menos que esté aprobado por la FCC.

#### EEUU—Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este adaptador inalámbrico cumple la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento del dispositivo estará sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no podrá ocasionar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda ocasionar mal funcionamiento.

> NOTA: La potencia de salida que radia el adaptador es muy inferior a los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC. Sin embargo, el adaptador debería emplearse de forma que se minimice el peligro de contacto humano durante la operación normal. Para evitar la posibilidad de superar los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, debería dejar una distancia de al menos 20 cm entre usted (o cualquier otra persona cercana) y la antena incorporada al equipo. Podrá encontrar más información sobre las configuraciones autorizadas en http://www.fcc.gov/oet/ea/ especificando el número de identificación de la FCC que hay en el dispositivo.

#### Declaración sobre las interferencias

Este adaptador inalámbrico ha sido testado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B en virtud de la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proteger razonablemente de interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. El adaptador inalámbrico genera, utiliza y puede radiar potencia de radiofrecuencia. Si el adaptador inalámbrico no se hubiera instalado y utilizado en consonancia con las instrucciones, podría generar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si el adaptador inalámbrico originara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (que se determinan encendiendo y apagando el equipo), puede intentar corregirlas adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora del equipo que sufre las interferencias.
- Aumentar la distancia entre el adaptador inalámbrico y el equipo que sufre las interferencias.
- Conectar el equipo con el adaptador inalámbrico a una toma de un circuito distinto al que está conectado el equipo que sufre las interferencias.
- Consultar el problema al vendedor o un técnico de radio/TV con experiencia.

> NOTA: El adaptador debe instalarse y utilizarse en consonancia con las instrucciones del fabricante, tal y como se describe en la documentación para el usuario que viene con el producto. Cualquier otro tipo de instalación o uso supondrá quebrantamiento de la Parte 15 del Reglamento de la FCC.

### Advertencia reglamentaria de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para ser utilizado en (o con) los equipos personales de UL Listed o equipos compatibles.

### Etiqueta Sin halógenos

Algunos adaptadores se empaquetan con una etiqueta Sin halógenos. Esta declaración sólo se aplica a los componentes resistentes a llamas halogenadas y con PVC. Los halógenos tienen menos de 900 PPM de bromo y 900 PPM de cloro.

### Taiwan

### Autorizaciones con respecto a la radio

Para determinar si puede utilizar su dispositivo de red inalámbrica en un país determinado, compruebe que el número de tipo de radio impreso en la etiqueta de identificación del dispositivo aparezca en el documento de Pautas reglamentarias de OEM del fabricante.

### Marcas normativas

Puede encontrarse en la web una lista de marcas normativas obligatorias, en esta dirección: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Para buscar la información sobre normativa de su adaptador, haga clic en el enlace correspondiente a su adaptador. A continuación, haga clic en Additional Information (Información adicional) > Regulatory Documents (Documentos normativos).

## Adaptadores Intel WiFi solamente, compatibles con 802.11n

La información que aparece en esta sección corresponde a los productos siguientes:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 (número de modelo 633ANHMW)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (números de modelo 62205ANHMW, 62205AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230 (números de modelo 62230ANHMW, 62230AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 (números de modelo 622ANHMW, 622AGHRU)
- Intel® WiFi Link 5300 (números de modelo 533AN_HMW, 533AN_MMW)
Intel® WiFi Link 1000

Consulte Especificaciones para ver las especificaciones de los adaptadores inalámbricos.

> NOTA: En esta sección, todas las referencias al "adaptador inalámbrico" corresponden a todos los adaptadores indicados arriba.

Se proporciona la siguiente información:

- Información para el usuario
- Información reglamentaria

### Información para el usuario

#### Notificaciones de seguridad

#### EEUU—FCC y FAA

Con su acción en ET Docket 96-8, la FCC ha adoptado un estándar de seguridad para la exposición de personas a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por equipos certificados por la FCC. El adaptador inalámbrico cumple los límites de exposición de personas establecidos en el Boletín 65, 2001 de la OET, suplemento C, y en ANSI/IEEE C95.1, 1992. Si la radio se maneja adecuadamente, en consonancia con las instrucciones del manual, se recibirá una exposición radicalmente inferior a los límites recomendados por la FCC.

Deberían observarse las siguientes precauciones de seguridad:

- No toque ni mueva la antena mientras la unidad esté transmitiendo o recibiendo.
- No sujete ningún componente de la radio de forma que la antena esté muy cerca o toque cualquier parte descubierta del cuerpo, especialmente el rostro o los ojos, mientras transmite.
- No utilice el aparato de radio ni trate de transmitir datos a menos que la antena esté conectada; este comportamiento puede causar daños en el aparato de radio.
- Uso en entornos específicos:
  - El uso de adaptadores inalámbricos en lugares peligrosos se encuentra restringido por las limitaciones que impongan los responsables de seguridad de dichos lugares.
  - El uso de adaptadores inalámbricos en aviones se encuentra regulado por la Administración Federal de Aviación (FAA).
  - El uso de adaptadores inalámbricos en hospitales se encuentra restringido a los límites que establezca cada hospital.

#### Uso de la antena

- Para cumplir con los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, las antenas integradas de bajo aumento deberían ubicarse a una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) o más del cuerpo humano.

#### Advertencia sobre proximidad de un dispositivo explosivo

Advertencias: No utilice transmisores portátiles (como, por ejemplo, este adaptador inalámbrico) cerca de detonadores de mecha sin blindaje o en lugares explosivos a menos que los transmisores hayan sido modificados para adaptarse a dicho uso.

#### Advertencias sobre las antenas

Advertencias: Para cumplir con los límites de exposición de radiofrecuencia de FCC y ANSI C95.1, se recomienda para el adaptador inalámbrico instalado en un equipo de escritorio o portátil que la antena de este adaptador inalámbrico se instale de forma que exista una distancia que lo separe al menos 20 cm (8 pulgadas) de cualquier persona. Recomendamos que el usuario limite el tiempo de exposición si la antena se coloca a menos de 20 cm (8 pulgadas).

Advertencias: El adaptador inalámbrico no ha sido diseñado para utilizarse con antenas direccionales de gran aumento.

#### Precauciones de uso en aeronaves

Precaución: El reglamento de la FCC y la FAA prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos de radiofrecuencia (adaptadores inalámbricos) en aeronaves, ya que sus señales podrían interferir con los instrumentos de vuelo más importantes.

#### Otros dispositivos inalámbricos

Notificaciones de seguridad con respecto a otros dispositivos de la red inalámbrica: Consulte la documentación que se facilita con los adaptadores inalámbricos u otros dispositivos de la red inalámbrica.

#### Restricciones locales al uso de radios en 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n

Precaución: Debido a que puede que no se hayan homogeneizado las frecuencias de los dispositivos LAN inalámbricos 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n en todos los países, dichos productos han sido diseñados para usarlos únicamente en los países especificados y no se podrán utilizar fuera de ellos. Como usuario de estos productos, deberá comprobar que los productos se utilizan únicamente en los países a los que se encuentran destinados y verificar que se configuran con la selección de frecuencias y canales correctos para el país. La interfaz de control de la energía de transmisión del dispositivo (TPC) pertenece a la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi. El fabricante del sistema indicará las restricciones operativas de la potencia isótropa radiada equivalente (PIRE). Toda desviación de los parámetros energéticos y de frecuencia admisibles en el país de uso supone incumplimiento de la legislación nacional, y podrá ser castigado como tal.

Para conocer la información específica de su país, consulte la información adicional suministrada junto con el producto.

#### Interoperabilidad inalámbrica

El adaptador inalámbrico se ha diseñado para poder interoperar con otros productos LAN inalámbricos basados en tecnología de radio de espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) y para cumplir con los estándares siguientes:

- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11b sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11g sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11a sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11n, borrador 2.0, sobre LAN inalámbricas
- Certificación Wireless Fidelity tal y como la define la Wi-Fi Alliance

#### El adaptador inalámbrico y su salud

El adaptador inalámbrico, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia. Sin embargo, el nivel de energía emitido por el adaptador inalámbrico es menor que la energía electromagnética emitida por otros dispositivos inalámbricos, como los teléfonos móviles. El adaptador inalámbrico funciona dentro de las pautas de los estándares y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia. Estos estándares y recomendaciones reflejan el consenso de la comunidad científica y proceden de las deliberaciones de grupos de expertos y comités de científicos que revisan e interpretan constantemente la extensa literatura de investigación. En algunos casos, puede que el propietario del edificio o los representantes de la organización en cuestión limiten el uso del adaptador inalámbrico. He aquí algunos ejemplos de estas situaciones:

- El uso del adaptador inalámbrico a bordo de aviones, o
- El uso del adaptador inalámbrico en cualquier otro entorno donde se suponga o identifique como perjudicial el riesgo de interferencia con otros dispositivos o servicios.

Si no está seguro de la política de uso de adaptadores inalámbricos en una organización o entorno específicos (por ejemplo, en un aeropuerto), le rogamos encarecidamente que pida permiso para utilizar el adaptador antes de encenderlo.

#### WEEE

### Información reglamentaria

#### Información para OEMs e integradores

La siguiente declaración debería incluirse en todas las versiones del documento suministradas a un OEM o integrador, pero no debería entregarse al usuario final.

- Este dispositivo pretende destinarse a uso exclusivo de integradores y OEMs.
- Rogamos consulte el documento "Concesión de equipos" completo para más información sobre otras restricciones.
- Este dispositivo debe utilizarse mediante un punto de acceso autorizado a nivel local.

#### Información que debe comunicar el OEM o integrador al usuario final

En la documentación que se facilite al usuario final del producto o sistema que incorpore el adaptador inalámbrico Intel®, deben publicarse las siguientes notificaciones reglamentarias y de seguridad en consonancia con la normativa local. El sistema principal (host) debe ir etiquetado de la siguiente manera: "Contiene identificador FCC: XXXXXXXX", el identificador FCC aparece en la etiqueta.

El adaptador inalámbrico debe instalarse y utilizarse en consonancia con las instrucciones del fabricante, tal y como se describe en la documentación para el usuario que viene con el producto. Para conocer las autorizaciones específicas de su país, consulte Autorizaciones de radio. Intel Corporation no se responsabilizará de las interferencias de radio o televisión causadas por una modificación no autorizada de los dispositivos incluidos en el kit del adaptador inalámbrico o por la sustitución o unión de cables de conexión y equipos diferentes a los especificados por Intel Corporation. La corrección de las interferencias ocasionadas por una modificación, sustitución o conexión no autorizada será responsabilidad del usuario. Intel Corporation y sus vendedores o distribuidores autorizados no serán responsables de los daños o quebrantamientos de los reglamentos gubernamentales derivados del incumplimiento de las presentes pautas por parte de un usuario.

#### Restricciones locales al uso de radios en 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n

La siguiente declaración sobre las restricciones locales deberá publicarse como parte de la documentación de cumplimiento de los productos 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n.

Precaución: Debido a que puede que no se hayan homogeneizado las frecuencias de los dispositivos LAN inalámbricos 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n en todos los países, dichos productos han sido diseñados para usarlos únicamente en los países especificados y no se podrán utilizar fuera de ellos. Como usuario de estos productos, deberá comprobar que los productos se utilizan únicamente en los países a los que se encuentran destinados y verificar que se configuran con la selección de frecuencias y canales correctos para el país. Toda desviación de los parámetros y restricciones admisibles en el país de uso podría suponer incumplimiento de la legislación nacional, y podrá ser castigado como tal.

### Requisitos de la FCC con respecto a las interferencias de radiofrecuencia

Este dispositivo está restringido a su uso en interiores debido a que funciona en las gamas de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz y de 5,470 a 5,725 GHz. FCC requiere que este producto se utilice en interiores para las gamas de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz y de 5,470 a 5,725 GHz a fin de reducir el potencial de generar interferencias dañinas para sistemas de satélites móviles de co-canales. Como usuarios primarios de las bandas de 5,25 a 5,35 GHz y 5,65 a 5,85 GHz se han asignado unos radares de alta potencia. Estas estaciones de radar pueden causar interferencias y/o dañar este dispositivo. No se proporciona ningún control de configuración para este adaptador inalámbrico que permita efectuar cambios en la frecuencia de funcionamiento fuera de la concesión de autorización de la FCC para el funcionamiento en EE.UU. según la Parte 15.407 de las reglas de la FCC.

- Este dispositivo pretende destinarse a uso exclusivo de integradores y OEMs.
- El dispositivo no se podrá posicionar con ningún otro transmisor, a menos que esté aprobado por la FCC.

#### EEUU—Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento del dispositivo estará sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no podrá ocasionar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda ocasionar mal funcionamiento.

> NOTA: La potencia de salida que radia el adaptador es muy inferior a los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC. Sin embargo, el adaptador debería emplearse de forma que se minimice el peligro de contacto humano durante la operación normal. Para evitar la posibilidad de superar los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, debería dejar una distancia de al menos 20 cm entre usted (o cualquier otra persona cercana) y la antena incorporada al equipo. Podrá encontrar más información sobre las configuraciones autorizadas en http://www.fcc.gov/oet/ea/ especificando el número de identificación de la FCC que hay en el dispositivo.

#### Declaración sobre las interferencias

Este adaptador inalámbrico ha sido testado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B en virtud de la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proteger razonablemente de interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. El adaptador inalámbrico genera, utiliza y puede radiar potencia de radiofrecuencia. Si el adaptador inalámbrico no se hubiera instalado y utilizado en consonancia con las instrucciones, podría generar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si el adaptador inalámbrico originara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (que se determinan encendiendo y apagando el equipo), puede intentar corregirlas adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora del equipo que sufre las interferencias.
- Aumentar la distancia entre el adaptador inalámbrico y el equipo que sufre las interferencias.
- Conectar el equipo con el adaptador inalámbrico a una toma de un circuito distinto al que está conectado el equipo que sufre las interferencias.
- Consultar el problema al vendedor o un técnico de radio/TV con experiencia.

> NOTA: El adaptador debe instalarse y utilizarse en consonancia con las instrucciones del fabricante, tal y como se describe en la documentación para el usuario que viene con el producto. Cualquier otro tipo de instalación o uso supondrá quebrantamiento de la Parte 15 del Reglamento de la FCC.

### Advertencia reglamentaria de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para ser utilizado en (o con) los equipos personales de UL Listed o equipos compatibles.

### Etiqueta Sin halógenos

Algunos adaptadores se empaquetan con una etiqueta Sin halógenos. Esta declaración sólo se aplica a los componentes resistentes a llamas halogenadas y con PVC. Los halógenos tienen menos de 900 PPM de bromo y 900 PPM de cloro.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### Unión Europea

La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores.

Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 1999/5/CE de la Unión Europea. Consulte Declaraciones de conformidad de la Unión Europea.

#### Declaraciones de conformidad de la Unión Europea

La Declaración de conformidad de la Unión Europea de cada uno de los adaptadores está disponible en: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Para buscar la Declaración de conformidad de su adaptador, haga clic en el enlace correspondiente a su adaptador. A continuación, haga clic en Additional Information (Información adicional) > Regulatory Documents (Documentos normativos).

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japón

El uso en interiores sólo está permitido en la banda de 5 Ghz.

### Corea

### Marruecos

No se ha aprobado el funcionamiento del adaptador Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN en Marruecos. Para todos los demás adaptadores de esta sección: El funcionamiento de este producto en el canal de radio 2 (2417 MHz) no está autorizado en las siguientes localidades: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant y Taza.

El funcionamiento de este producto en los canales de radio 4, 5, 6 y 7 (2425 - 2442 MHz) no está autorizado en las siguientes localidades: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Taiwan

### Autorizaciones con respecto a la radio

Para determinar si puede utilizar su dispositivo de red inalámbrica en un país determinado, compruebe que el número de tipo de radio impreso en la etiqueta de identificación del dispositivo aparezca en el documento de Pautas reglamentarias de OEM del fabricante.

### Marcas normativas

Puede encontrarse en la web una lista de marcas normativas obligatorias, en esta dirección: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Para buscar la información sobre normativa de su adaptador, haga clic en el enlace correspondiente a su adaptador. A continuación, haga clic en Additional Information (Información adicional) > Regulatory Documents (Documentos normativos).

## Adaptadores Intel® WiFi

La información que aparece en esta sección corresponde a los productos siguientes:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ (modelo WM4965AG_)
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (modelo WM3945ABG)
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection (modelo WM3945BG)

Consulte Especificaciones para ver todas las especificaciones de los adaptadores inalámbricos.

> NOTA: En esta sección, todas las referencias al "adaptador inalámbrico" corresponden a todos los adaptadores indicados arriba.

> NOTA: La información de esta sección relativa al funcionamiento en la banda de 5 GHz (IEEE 802.3a) no se aplica al adaptador Intel PRO/Wireless 3945BG, que no funciona en la banda de 5 GHz.

Se proporciona la siguiente información:

- Información para el usuario
- Información reglamentaria

### Información para el usuario

#### Notificaciones de seguridad

#### EEUU—FCC y FAA

Con su acción en ET Docket 96-8, la FCC ha adoptado un estándar de seguridad para la exposición de personas a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por equipos certificados por la FCC. El adaptador inalámbrico cumple los límites de exposición de personas establecidos en el Boletín 65, 2001 de la OET, suplemento C, y en ANSI/IEEE C95.1, 1992. Si la radio se maneja adecuadamente, en consonancia con las instrucciones del manual, se recibirá una exposición radicalmente inferior a los límites recomendados por la FCC.

Deberían observarse las siguientes precauciones de seguridad:

- No toque ni mueva la antena mientras la unidad esté transmitiendo o recibiendo.
- No sujete ningún componente de la radio de forma que la antena esté muy cerca o toque cualquier parte descubierta del cuerpo, especialmente el rostro o los ojos, mientras transmite.
- No utilice el aparato de radio ni trate de transmitir datos a menos que la antena esté conectada; este comportamiento puede causar daños en el aparato de radio.
- Uso en entornos específicos:
  - El uso de adaptadores inalámbricos en lugares peligrosos se encuentra restringido por las limitaciones que impongan los responsables de seguridad de dichos lugares.
  - El uso de adaptadores inalámbricos en aviones se encuentra regulado por la Administración Federal de Aviación (FAA).
  - El uso de adaptadores inalámbricos en hospitales se encuentra restringido a los límites que establezca cada hospital.

#### Uso de la antena

- Para cumplir con los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, las antenas integradas de bajo aumento deberían ubicarse a una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) o más del cuerpo humano.

#### Advertencia sobre proximidad de un dispositivo explosivo

Advertencias: No utilice transmisores portátiles (como, por ejemplo, este adaptador inalámbrico) cerca de detonadores de mecha sin blindaje o en lugares explosivos a menos que los transmisores hayan sido modificados para adaptarse a dicho uso.

#### Advertencias sobre las antenas

Advertencias: Para cumplir con los límites de exposición de radiofrecuencia de FCC y ANSI C95.1, se recomienda para el adaptador inalámbrico instalado en un equipo de escritorio o portátil que la antena de este adaptador inalámbrico se instale de forma que exista una distancia que lo separe al menos 20 cm (8 pulgadas) de cualquier persona. Recomendamos que el usuario limite el tiempo de exposición si la antena se coloca a menos de 20 cm (8 pulgadas).

Advertencias: El adaptador inalámbrico no ha sido diseñado para utilizarse con antenas direccionales de gran aumento.

#### Precauciones de uso en aeronaves

Precaución: El reglamento de la FCC y la FAA prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos de radiofrecuencia (adaptadores inalámbricos) en aeronaves, ya que sus señales podrían interferir con los instrumentos de vuelo más importantes.

#### Otros dispositivos inalámbricos

Notificaciones de seguridad con respecto a otros dispositivos de la red inalámbrica: Consulte la documentación que se facilita con los adaptadores inalámbricos u otros dispositivos de la red inalámbrica.

#### Restricciones locales al uso de radios en 802.11a, 802.11b y 802.11g

Precaución: Debido a que puede que no se hayan homogeneizado las frecuencias de los dispositivos LAN inalámbricos 802.11a, 802.11b y 802.11g en todos los países, dichos productos han sido diseñados para usarlos únicamente en los países especificados y no se podrán utilizar fuera de ellos. Como usuario de estos productos, deberá comprobar que los productos se utilizan únicamente en los países a los que se encuentran destinados y verificar que se configuran con la selección de frecuencias y canales correctos para el país. La interfaz de control de la energía de transmisión del dispositivo (TPC) pertenece a la Utilidad de conexión Intel® PROSet/Wireless WiFi. El fabricante del sistema indicará las restricciones operativas de la potencia isótropa radiada equivalente (PIRE). Toda desviación de los parámetros energéticos y de frecuencia admisibles en el país de uso supone incumplimiento de la legislación nacional, y podrá ser castigado como tal.

Para conocer la información específica de su país, consulte la información adicional suministrada junto con el producto.

#### Interoperabilidad inalámbrica

El adaptador inalámbrico se ha diseñado para poder interoperar con otros productos LAN inalámbricos basados en tecnología de radio de espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) y para cumplir con los estándares siguientes:

- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11b sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11g sobre LAN inalámbricas
- Compatibilidad con el estándar IEEE 802.11a sobre LAN inalámbricas
- Certificación Wireless Fidelity tal y como la define la Wi-Fi Alliance

#### El adaptador inalámbrico y su salud

El adaptador inalámbrico, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia. Sin embargo, el nivel de energía emitido por el adaptador inalámbrico es menor que la energía electromagnética emitida por otros dispositivos inalámbricos, como los teléfonos móviles. El adaptador inalámbrico funciona dentro de las pautas de los estándares y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia. Estos estándares y recomendaciones reflejan el consenso de la comunidad científica y proceden de las deliberaciones de grupos de expertos y comités de científicos que revisan e interpretan constantemente la extensa literatura de investigación. En algunos casos, puede que el propietario del edificio o los representantes de la organización en cuestión limiten el uso del adaptador inalámbrico. He aquí algunos ejemplos de estas situaciones:

- El uso del adaptador inalámbrico a bordo de aviones, o
- El uso del adaptador inalámbrico en cualquier otro entorno donde se suponga o identifique como perjudicial el riesgo de interferencia con otros dispositivos o servicios.

Si no está seguro de la política de uso de adaptadores inalámbricos en una organización o entorno específicos (por ejemplo, en un aeropuerto), le rogamos encarecidamente que pida permiso para utilizar el adaptador antes de encenderlo.

#### WEEE

### Información reglamentaria

#### Información para OEMs e integradores

La siguiente declaración debería incluirse en todas las versiones del documento suministradas a un OEM o integrador, pero no debería entregarse al usuario final.

- Este dispositivo pretende destinarse a uso exclusivo de integradores y OEMs.
- Rogamos consulte el documento "Concesión de equipos" completo para más información sobre otras restricciones.
- Este dispositivo debe utilizarse mediante un punto de acceso autorizado a nivel local.

### Información que debe comunicar el OEM o integrador al usuario final

En la documentación que se facilite al usuario final del producto o sistema que incorpore el adaptador inalámbrico Intel®, deben publicarse las siguientes notificaciones reglamentarias y de seguridad en consonancia con la normativa local. El sistema principal (host) debe ir etiquetado de la siguiente manera: "Contiene identificador FCC: XXXXXXXX", el identificador FCC aparece en la etiqueta.

El adaptador inalámbrico Intel® debe instalarse y utilizarse en consonancia con las instrucciones del fabricante, tal y como se describe en la documentación para el usuario que viene con el producto. Para conocer las autorizaciones específicas de su país, consulte Autorizaciones de radio. Intel Corporation no se responsabiliza de las interferencias de radio o televisión causadas por una modificación no autorizada de los dispositivos incluidos en el kit del adaptador inalámbrico o por la sustitución o unión de cables de conexión y equipos diferentes de los especificados por Intel Corporation. La corrección de las interferencias ocasionadas por una modificación, sustitución o conexión no autorizada será responsabilidad del usuario. Intel Corporation y sus vendedores o distribuidores autorizados no serán responsables de los daños o quebrantamientos de los reglamentos gubernamentales derivados del incumplimiento de las presentes pautas generales por parte de un usuario.

#### Restricciones locales al uso de radios en 802.11a, 802.11b y 802.11g

La siguiente declaración sobre las restricciones locales deberá publicarse como parte de la documentación de cumplimiento de todos los adaptadores inalámbricos 802.11a, 802.11b y 802.11g.

Precaución: Debido a que puede que no se hayan homogeneizado las frecuencias de los dispositivos LAN inalámbricos 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11n en todos los países, dichos productos han sido diseñados para usarlos únicamente en los países especificados y no se podrán utilizar fuera de ellos. Como usuario de estos productos, deberá comprobar que los productos se utilizan únicamente en los países a los que se encuentran destinados y verificar que se configuran con la selección de frecuencias y canales correctos para el país. Toda desviación de los parámetros y restricciones admisibles en el país de uso podría suponer incumplimiento de la legislación nacional, y podrá ser castigado como tal.

### Requisitos de la FCC con respecto a las interferencias de radiofrecuencia

> NOTA: El párrafo siguiente no se aplica al adaptador Intel PRO/Wireless 3945BG, que no funciona en las bandas de 5 GHz.

Este dispositivo está restringido a su uso en interiores debido a que funciona en las gamas de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz y de 5,470 a 5,725 GHz. FCC requiere que este producto se utilice en interiores para las gamas de frecuencias de 5,15 a 5,25 GHz y de 5,470 a 5,725 GHz a fin de reducir el potencial de generar interferencias dañinas para sistemas de satélites móviles de co-canales. Como usuarios primarios de las bandas de 5,25 a 5,35 GHz y 5,65 a 5,85 GHz se han asignado unos radares de alta potencia. Estas estaciones de radar pueden causar interferencias y/o dañar este dispositivo. No se proporciona ningún control de configuración para este adaptador inalámbrico que permita efectuar cambios en la frecuencia de funcionamiento fuera de la concesión de autorización de la FCC para el funcionamiento en EE.UU. según la Parte 15.407 de las reglas de la FCC.

Este adaptador inalámbrico ha sido concebido para su uso exclusivo en integradores OEM.

#### EEUU—Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento del dispositivo estará sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no podrá ocasionar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda ocasionar mal funcionamiento.

> NOTA: La potencia de salida que radia el adaptador es muy inferior a los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC. Sin embargo, el adaptador debería emplearse de forma que se minimice el peligro de contacto humano durante la operación normal. Para evitar la posibilidad de superar los límites de exposición de radiofrecuencia de la FCC, debería dejar una distancia de al menos 20 cm entre usted (o cualquier otra persona cercana) y la antena incorporada al equipo. Podrá encontrar más información sobre las configuraciones autorizadas en http://www.fcc.gov/oet/ea/ especificando el número de identificación de la FCC que hay en el dispositivo.

#### Declaración sobre las interferencias

Este adaptador inalámbrico ha sido testado y cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B en virtud de la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proteger razonablemente de interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. El adaptador inalámbrico genera, utiliza y puede radiar potencia de radiofrecuencia. Si el adaptador inalámbrico no se hubiera instalado y utilizado en consonancia con las instrucciones, podría generar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si el adaptador inalámbrico originara interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión (que se determinan encendiendo y apagando el equipo), puede intentar corregirlas adoptando una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o recolocar la antena receptora del equipo que sufre las interferencias.
- Aumentar la distancia entre el adaptador inalámbrico y el equipo que sufre las interferencias.
- Conectar el equipo con el adaptador inalámbrico a una toma de un circuito distinto al que está conectado el equipo que sufre las interferencias.
- Consultar el problema al vendedor o un técnico de radio/TV con experiencia.

> NOTA: El adaptador inalámbrico debe instalarse y utilizarse en consonancia con las instrucciones del fabricante, tal y como se describe en la documentación para el usuario que viene con el producto. Cualquier otro tipo de instalación o uso supondrá quebrantamiento de la Parte 15 del Reglamento de la FCC.

### Advertencia reglamentaria de Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Para ser utilizado en (o con) los equipos personales de UL Listed o equipos compatibles.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this wireless adapter is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this wireless adapter is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this wireless adapter is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### Unión Europea

La banda baja de 5,15 - 5,35 GHz es solamente para uso en interiores.

Este equipo cumple los requisitos esenciales de la directiva 1999/5/CE de la Unión Europea. Consulte Declaraciones de conformidad de la Unión Europea.

#### Declaraciones de conformidad de la Unión Europea

La Declaración de conformidad de la Unión Europea de cada uno de los adaptadores está disponible en: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Para buscar la Declaración de conformidad de su adaptador, haga clic en el enlace correspondiente a su adaptador. A continuación, haga clic en Additional Information (Información adicional) > Regulatory Documents (Documentos normativos).

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japón

Solamente para uso en interiores.

### Corea

### Taiwan

### Autorizaciones con respecto a la radio

Para determinar si puede utilizar su dispositivo de red inalámbrica en un país determinado, compruebe que el número de tipo de radio impreso en la etiqueta de identificación del dispositivo aparezca en el documento de Pautas reglamentarias de OEM del fabricante.

### Marcas normativas

Puede encontrarse en la web una lista de marcas normativas obligatorias, en esta dirección: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Para buscar la información sobre normativa de su adaptador, haga clic en el enlace correspondiente a su adaptador. A continuación, haga clic en Additional Information (Información adicional) > Regulatory Documents (Documentos normativos).

## Declaración de conformidad europea

Cada uno de los adaptadores de la lista siguiente cumple los requisitos esenciales de la directiva 1999/5/EC de la Unión Europea.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

Volver al inicio

Volver al índice

Marcas comerciales y cláusula de exención de la responsabilidad