กลับไปที่สารบัญ

# การตั้งค่าอแด็ปเตอร์

แท็บขั้นสูงจะแสดงคุณสมบัติของอุปกรณ์สำหรับอแด็ปเตอร์ WiFi ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiFi เวอร์ชันนี้รองรับอแด็ปเตอร์ต่อไปนี้:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## วิธีการเข้าถึง

ผู้ใช้ Windows* XP: ที่ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiFi, เมนูขั้นสูง ให้คลิก การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ เลือกแท็บ ขั้นสูง

PROSet/Wireless Enterprise ที่ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiFi บนเมนูขั้นสูง ให้คลิก การตั้งค่าอแด็ปเตอร์ เลือกแท็บ ขั้นสูง

เปิดโปรแกรมจัดการอุปกรณ์และคลิกที่อแด็ปเตอร์เครือข่าย WiFi จากนั้นเลือกแท็บ ขั้นสูง

## คำอธิบายการตั้งค่าอแด็ปเตอร์ WiFi

ชื่อ | คำอธิบาย
--- | ---
ขนาดแชนเนล 802.11n (2.4 GHz) | ตั้งขนาดแชนเนลสำหรับรับส่งข้อมูลไว้ที่ระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งขนาดแชนเนลไว้ที่ อัตโนมัติ หรือ 20MHz ใช้ 20MHz ถ้าแชนเนล 802.11n ถูกจำกัด การตั้งค่านี้ใช้กับอแด็ปเตอร์ที่รองรับ 802.11n เท่านั้น หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับอแด็ปเตอร์ต่อไปนี้: Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN (ใช้ขนาดแชนเนล 20 MHz เท่านั้น)
ขนาดแชนเนล 802.11n (5.2 GHz) | ตั้งขนาดแชนเนลสำหรับรับส่งข้อมูลไว้ที่ระดับสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตั้งขนาดแชนเนลไว้ที่ อัตโนมัติ หรือ 20MHz ใช้ 20MHz ถ้าแชนเนล 802.11n ถูกจำกัด การตั้งค่านี้ใช้กับอแด็ปเตอร์ที่รองรับ 802.11n เท่านั้น หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับอแด็ปเตอร์ต่อไปนี้: Intel® WiFi Link 1000 Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
โหมด 802.11n | มาตรฐาน 802.11n สร้างบนมาตรฐาน 802.11 ก่อนหน้านี้ โดยมีการเพิ่ม multiple-input multiple-output (MIMO) ทั้งนี้ MIMO จะเพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูลเพื่อปรับปรุงอัตราการถ่ายโอน เลือก ใช้งานแล้ว หรือ ยกเลิกใช้งาน เพื่อตั้งโหมด 802.11n ของอแด็ปเตอร์ WiFi โดย ใช้งานแล้ว ถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้ใช้กับอแด็ปเตอร์ที่รองรับ 802.11n เท่านั้น หมายเหตุ: เพื่อให้อัตราการถ่ายโอนสูงกว่า 54 Mbps บนการเชื่อมต่อ 802.11n จะต้องเลือกความปลอดภัย WPA2*-AES สามารถเลือกไม่มีความปลอดภัย (ไม่มี) เพื่อเปิดใช้การตั้งค่าเครือข่ายและการแก้ไขปัญหา ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดใช้งานหรือยกเลิกใช้งานการสนับสนุนสำหรับโหมดปริมาณการรับส่งข้อมูลในระดับสูง เพื่อลดการใช้พลังงานหรือปัญหาความขัดแย้งกับแบนด์อื่นๆ หรือปัญหาความเข้ากันได้
แชนเนลเฉพาะกิจ | หากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในเครือข่ายเฉพาะกิจไม่ได้ใช้แชนเนลที่ต่างออกไปจากแชนเนลเริ่มต้น ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแชนเนลนั้น ค่า: เลือกแชนเนลที่ใช้ได้จากรายการ 802.11b/g: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11b และ 802.11g (2.4 GHz) 802.11a: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้ความถี่เฉพาะกิจ 802.11a (5 GHz) การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับอแด็ปเตอร์ Intel® WiFi Link 1000 หมายเหตุ: หากแชนเนล 802.11a ไม่ปรากฏ แสดงว่าเครือข่ายเฉพาะกิจไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแชนเนล 802.11a
การจัดการพลังงานเฉพาะกิจ | ตั้งค่าคุณลักษณะการประหยัดพลังงานสำหรับเครือข่าย (เฉพาะกิจ) แบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ ยกเลิกใช้งาน: เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะกิจซึ่งมีสถานีที่ไม่สนับสนุนการจัดการพลังงานเฉพาะกิจ การประหยัดพลังงานสูงสุด: เลือกเพื่อใช้งานแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานสูงสุด สภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง: เลือกเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดหรือเพื่อเชื่อมต่อกับลูกข่ายหลายเครื่อง
โหมด QoS เฉพาะกิจ | การควบคุม คุณภาพของการให้บริการ (QoS) ในเครือข่ายเฉพาะกิจ QoS จะจัดลำดับความสำคัญของการรับส่งข้อมูลจากจุดเชื่อมต่อสูงกว่า LAN ไร้สาย โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทการรับส่งข้อมูล WMM (Wi-Fi Multimedia) เป็นการตรวจสอบ QoS ของ Wi-Fi Alliance (WFA) เมื่อ WMM ถูกเปิดใช้ อแด็ปเตอร์ WiFi จะใช้ WMM ในการสนับสนุนการใส่แท็กความสำคัญและการจัดลำดับความสามารถสำหรับเครือข่าย Wi-Fi WMM เปิดใช้งานแล้ว (ค่าเริ่มต้น) WMM ถูกยกเลิกใช้งาน
ไม่สามารถใช้กับแชนเนลขนาดใหญ่ | การตั้งค่านี้สื่อสารกับเครือข่ายรอบๆ แต่ไม่สามารถใช้กับช่องสัญญาณ 40MHz ในแบนด์ 2.4GHz ค่าเริ่มต้นคือ ปิด (ยกเลิกใช้งาน) ดังนั้นอแด็ปเตอร์จึงไม่ส่งการแจ้งเตือนนี้ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับอแด็ปเตอร์ต่อไปนี้: Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
การป้องกันโหมดผสม | ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันของข้อมูลในสภาพแวดล้อมแบบผสมของ 802.11b และ 802.11g ฟังก์ชัน ขอให้ส่ง/ล้างเพื่อส่ง (RTS/CTS) ควรใช้ในสถานการณ์ที่เครื่องลูกข่ายอาจไม่สามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้ CTS-to-self สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เครื่องลูกข่ายอยู่ในระยะใกล้เคียงกันและสามารถรับสัญญาณระหว่างกันได้
การจัดการพลังงาน | ให้คุณเลือกจุดที่สมดุลระหว่างความสิ้นเปลืองพลังงานและประสิทธิภาพของอแด็ปเตอร์ WiFi แถบเลื่อนสำหรับปรับการตั้งค่าพลังงานของอแด็ปเตอร์ WiFi จะกำหนดจุดที่สมดุลระหว่างแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์และแบตเตอรี่ ใช้ค่าเริ่มต้น: (ค่าเริ่มต้น) การตั้งค่าพลังงานขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานของคอมพิวเตอร์ การปรับด้วยตนเอง: ปรับแถบเลื่อนเพื่อให้ได้ค่าปรับตั้งตามที่ต้องการ ใช้การตั้งค่าต่ำสุดเพื่อให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานที่สุด ใช้การตั้งค่าสูงสุดเพื่อใช้ประสิทธิภาพสูงสุด หมายเหตุ: การประหยัดการใช้พลังงานจะให้ผลแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน)
ความแรงในการใช้งานข้ามเขต | การตั้งค่านี้จะช่วยคุณกำหนดว่าเครื่องลูกข่ายไร้สายจะข้ามเครือข่ายด้วยความแรงของสัญญาณมากน้อยเพียงใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อกับจุดเชื่อมต่อ ค่าเริ่มต้น: การตั้งค่าที่สมดุลระหว่างการไม่ข้ามเครือข่ายกับประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ ต่ำสุด: เครื่องลูกข่ายของคุณจะไม่มีการข้ามเครือข่าย เฉพาะกรณีที่คุณภาพการเชื่อมต่อต่ำลงอย่างชัดเจนเท่านั้นจึงจะมีการข้ามไปยังจุดเชื่อมต่ออื่น สูงสุด: เครื่องลูกข่ายไร้สายของคุณติดตามคุณภาพการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง หากคุณภาพสัญญาณลดลง เครื่องลูกข่ายก็จะพยายามค้นหาและข้ามเครือข่ายไปยังจุดเชื่อมต่อที่ดีกว่า
การเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง | เปลี่ยนค่าของการควบคุมการส่งชุดข้อมูลจำนวนมาก ใช้งานแล้ว: เลือกเพื่อเปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพอัตรารับส่ง ยกเลิกใช้งาน: (ค่าเริ่มต้น) เลือกเพื่อยกเลิกใช้งานการปรับปรุงประสิทธิภาพอัตรารับส่ง
การส่งผ่านพลังงาน | การตั้งค่าเริ่มต้น: การตั้งค่ากำลังสูงสุด ต่ำสุด: ระยะครอบคลุมต่ำสุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งต่ำสุด ทำให้คุณสามารถเพิ่มปริมาณพื้นที่ครอบคลุมหรือจำกัดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม ลดขนาดพื้นที่ครอบคลุมในบริเวณที่มีการใช้สัญญาณสูงเพื่อเพิ่มคุณภาพการส่งโดยรวม และหลีกเลี่ยงความหนาแน่นของการใช้สัญญาณและการเกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นๆ สูงสุด: ระยะครอบคลุมมากที่สุด: ตั้งอแด็ปเตอร์ให้อยู่ที่ระดับกำลังการส่งสูงสุด เลือกเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์วิทยุ WiFi อื่นๆ ในปริมาณจำกัด หมายเหตุ: การตั้งค่าดีที่สุดใช้สำหรับผู้ใช้ที่มักจะตั้งกำลังการส่งไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่เป็นไปได้โดยที่ยังสามารถใช้การสื่อสารอย่างมีคุณภาพได้ การตั้งค่านี้จะช่วยให้สามารถใช้อุปกรณ์ไร้สายได้จำนวนสูงสุดในพื้นที่ที่มีการใช้สัญญาณหนาแน่น และลดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์อื่นที่วิทยุนี้ใช้ช่วงคลื่นวิทยุร่วมกัน หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อใช้โหมดเครือข่าย (โครงสร้างพื้นฐาน) หรือโหมดอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์ (เฉพาะกิจ)
โหมดไร้สาย | เลือกโหมดที่จะใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย: 802.11a เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด 802.11b เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด 802.11g เท่านั้น: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11g เท่านั้น 802.11a และ 802.11g: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11a และ 802.11g เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด 802.11b และ 802.11g: เชื่อมต่ออแด็ปเตอร์ WiFi ไร้สายกับเครือข่าย 802.11b และ 802.11g เท่านั้น ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด 802.11a, 802.11b และ 802.11g: (ค่าเริ่มต้น) - เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 802.11a, 802.11b หรือ 802.11g ไม่มีผลบังคับใช้กับอแด็ปเตอร์ทั้งหมด
ตกลง | บันทึกการตั้งค่าและกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
ยกเลิก | ปิดและยกเลิกการเปลี่ยนแปลงใดๆ

### ตัวเลือกขั้นสูงใน Microsoft Windows* (การตั้งค่าอแด็ปเตอร์)

การเข้าใช้ตัวเลือกขั้นสูงของ Windows* XP:

1. เริ่ม Windows และเข้าสู่ระบบโดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
2. จากเดสก์ท็อปของคุณ คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน และคลิก คุณสมบัติ
3. คลิกแท็บ ฮาร์ดแวร์
4. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
5. ดับเบิลคลิกที่ การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย
6. คลิกขวาที่ชื่อของอแด็ปเตอร์ WiFi ที่ติดตั้ง ซึ่งกำลังใช้งานอยู่
7. คลิก คุณสมบัติ
8. เลือกแท็บ ขั้นสูง
9. เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการ (เช่น การป้องกันโหมดผสม การจัดการพลังงาน)
10. เมื่อต้องการเลือกค่าหรือการตั้งค่าใหม่ ให้คลิก ใช้ค่าเริ่มต้น เพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้นให้เลือกค่าหรือการตั้งค่าใหม่ เมื่อต้องการกลับไปใช้ค่าเริ่มต้น ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ค่าเริ่มต้น (กล่อง ใช้ค่าเริ่มต้น ไม่มีอยู่ในคุณสมบัติบางอย่าง เช่น แชนเนลเฉพาะกิจ ในกรณีนี้ ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ)
11. หากต้องการบันทึกการตั้งค่าและออกจากหน้าต่างนี้ ให้คลิก ตกลง

กลับไปที่ด้านบน

กลับไปที่สารบัญ

เครื่องหมายการค้าและข้อสงวนสิทธิ์