İçindekilere Dön

# Teknik Belirtimler

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Model | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: PCI Express* Tam Mini Kart ve Yarı Mini Kart. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: PCI Express* Yarı Mini Kart.
Boyutlar | Tam Mini Kart: Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28.9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/sn
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 ve
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Model | PCI Express* Yarı Mini Kart
Boyutlar | Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi |
Frekans Modülasyonu | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 MIMO Yapılandırması: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mb/sn Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 MIMO Yapılandırması: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
IEEE Özellik Setleri | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
WiMAX Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Standart Uyumluluk | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
WiMAX Sistem Profili Özellik Seti | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobil WiMAX sürüm 1, Dalga II 3A ve 1A/B profillerini destekler Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobil WiMAX sürüm 1, Dalga II 3A, 5A/C, 1A/B ve 5BL profillerini destekler
Güvenlik | Anahtar Yönetimi İletişim Kuralı (PKMv2)
Şifreleme | AES şifrelemeye dayalı 128-bit CCMP (Sayaç Modu/CBC-MAC)
WiMAX
Frekans bandı | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Modülasyon | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Kablosuz Ortam | Çift yönlü modu: TDD işlemleri | Ölçeklenebilir OFDMA (SOFDMA): 512 ve 1024 FFT
Alt taşıyıcı permütasyonu: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Kanal bant genişlikleri: 5 ve 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Kanal bant genişlikleri: 5, 7, 8,75 ve 10 MHz
WiMAX Ağ Sürümü Özellik Seti | SPWG/NWG Release 1.5
Hız Başarımı | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Maksimum 10 Mb/sn DL ve 4 Mb/sn UL (en yüksek hızda) (OTA başarımı, 10MHz kanal) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Maksimum 20 Mb/sn DL ve 6 Mb/sn UL (en yüksek hızda) (OTA başarımı, 10MHz kanal)
RF Verici Çıkış Gücü | 2. sınıf Güç ile Uyumlu

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 ve Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Model | PCI Express* Yarı Mini Kart
Boyutlar | Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Ağ Standartları | 802.11a/b/g/n (bağdaştırıcıya göre değişir) ve Bluetooth 3.0 + HS
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi Ağı Standartları | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mb/sn): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mb/sn): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth | Bluetooth Sürüm 3.0 + HS
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WPS, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 100 ve
Intel® Centrino® Wireless-N 130

Model | PCI Express* Yarı Mini Kart
Boyutlar | Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi |
Frekans Modülasyonu | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | MIMO Yapılandırması: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Bluetooth Desteği | Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth Intel® Centrino® Wireless-N 100: Yok
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
IEEE Özellik Setleri | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiMAX/WiFi Link 5150

## Intel® WiFi Link 5100 ve Intel® WiFi Link 5300

Model | PCI Express* Tam Mini Kart ve Yarı Mini Kart
Boyutlar | Tam Mini Kart: Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Intel® WiFi Link 5300 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216.7, 195, 180, 173.3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28.9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mb/sn
Intel® WiFi Link 5100 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® WiFi Link 1000

WiFi / WiMAX
Model | PCI Express* Mini Kart ve Yarı Mini Kart
SKU'lar | Intel® WiFi Link 1000 - 1X2 MC/HMC
Boyutlar | Mini Kart: Genişlik 50,80 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm Yarı Mini Kart: Genişlik 26,64 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - %90 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
WiFi
Frekans Modülasyonu | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 2,41 - 2,474 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2 Mbps
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
WiFi Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 ve 64 bit) ve Windows Vista* (32 ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Bireysel, WPA2-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Şifreleme | AES-CCMP 128 bit, WEP 128-bit ve 64 bit, CKIP, TKIP
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN

Model | PCI Express* Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11n Veri Hızları | Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115.5, 90, 86.667, 72.2, 65, 60, 57.8, 45, 43.3, 30, 28.9, 21.7, 15, 14.4, 7.2
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Wireless WiFi Link 4965AG

Bu, 8-2.11n özellikleri devre dışı bırakılmış bir Intel Wireless WiFi 4965AGN sürümüdür. 802.11n: IEEE P802.11n / D2.0 Bilgi Teknolojileri-Telekommünikasyon ve sistemler arasında bilgi alışverişi-Yerel ve Metropolitan ağlar-Belirli gereksinimler-Bölüm 11 STANDARDI [İÇİN] Taslak Düzeltme: Kablosuz LAN Medium Access Control (MAC) ve Fiziksel Katman (PHY) belirtimleri: Daha Yüksek Kapasite için İyileştirmeler.

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Anten Çeşitliliği | Kartta çeşitlilik
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 95 yoğunlaşmayan (25 ºC - 35 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5,15 GHz - 5,85 GHz (ülkeye özgüdür) | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11a Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn
IEEE 802.11b Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 92 yoğunlaşmayan (25 ºC - 55 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 5 GHz (802.11a) | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 5,15 GHz – 5,85 GHz | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 5 GHz UNII: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama) | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mb/sn | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Bireysel, WPA-Kuruluş, WPA2-Bireysel, WPA2-Kuruluş, WMM, WMM Güç Tasarrufu, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection

Model | PCI Express Mini Kart
Boyutlar | Genişlik 50,95 mm x Uzunluk 30 mm x Yükseklik 4,5 mm
Anten Arabirim Bağlayıcısı | Hirose U.FL-R-SMT, U.FL-LP-066 kablo bağlayıcıyla kullanılır
Çift Anten Çeşitliliği | Kartta yerleşik çift çeşitlilik anahtarı
Bağlayıcı Arabirimi | 52 pinli Mini Kart kenar bağlayıcı
Voltaj | 3,3 V
Çalışma Sıcaklığı | 0 ile +80 derece Celsius arasında
Nem | %50 - 92 yoğunlaşmayan (25 ºC - 55 ºC sıcaklıkta)
Frekans Modülasyonu | 2,4 GHz (802.11b/g)
Frekans bandı | 2,400 - 2,4835 GHz (ülkeye özgüdür)
Modülasyon | CCK, DQPSK, DBPSK
Kablosuz Ortam | 2,4 GHz ISM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM - Ortogonal Frekans Bölmeli Çoğullama)
Kanallar | İlgili teknik özelliklere ve ülkeye özgü kurallara göre tanımlanmış tüm kanallar.
IEEE 802.11g Veri Hızları | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps
IEEE 802.11g Veri Hızları | 11, 5,5, 2, 1 Mb/sn
Genel
İşletim Sistemleri | Microsoft Windows* XP (32 bit ve 64 bit) Windows Vista* (32 bit ve 64 bit) Windows* 7 (32 bit ve 64 bit)
Wi-Fi Alliance* sertifikasyonu | 802.11b, 802.11g, WPA, WPA2, WMM, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA için Wi-Fi* sertifikasyonu
Cisco Uyumlu Uzantılar sertifikasyonu | Cisco Uyumlu Uzantılar, v.4.0
WLAN Standart | IEEE 802.11g ve 802.11b
Mimari | Altyapı ya da ad hoc (aygıttan aygıta) işletme modları
Güvenlik | WPA-Kişisel, WPA2-Kişisel, WPA-Kuruluş, WPA2-Kuruluş, AES-CCMP 128-bit, WEP 128-bit ve 64-bit; 802.1X: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ürün Güvenliği | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

Başa Dön

İçindekilere Dön

Ticari Markalar ve Sorumluluğun Reddi