Tilbake til innhold

# Juridisk informasjon

> MERK: På grunn av den stadige utviklingen i lovgivningen og standardene innen WLAN-området (IEEE 802.11 og lignende standarder) er informasjonen som er gitt her, gjenstand for endringer. Intel Corporation påtar seg ikke noe ansvar for feil og utelatelser i dette dokumentet.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

## Intel WiFi/WiMAX-trådløse kort

Denne delen inneholder støtteinformasjonen om følgende produkter:

- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (modellnummer 622ANXHMWG)
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 (modellnummer 512ANX_MMW og 512ANX_HMW)

Se Spesifikasjoner for fullstendige spesifikasjoner for trådløse kort.

> MERK: I denne delen gjelder alle referanser til "trådløse kort" for kortene som er oppført ovenfor.

Det gis følgende informasjon:

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon

### Informasjon for brukeren

#### Sikkerhetsmeldinger

#### USA—FCC og FAA

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Det trådløse kortet oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i OET Bulletin 65, supplement C, 2001 og i ANSI/IEEE C95.1, 1992. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne manualen, vil gi en eksponering som er betydelig lavere enn grensene som er anbefalt av FCC.

Følgende sikkerhetsforholdsregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruken av det trådløse kortet på utsatte steder er begrenset gjennom restriksjonene fastsatt av de respektive sikkerhetsjefene på disse stedene.
  - Bruken av trådløse kort på fly reguleres i USA av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruken av trådløse kort på sykehus er underlagt restriksjonene og begrensningene fastsatt av det respektive sykehuset.

#### Antennebruk

- I overensstemmelse med RF-utsettelsesgrensene fra FCC skal integrerte lavforsterkningsantenner befinne seg minst 20 cm (8 tommer) eller mer fra enhvers kropp.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (inkludert dette trådløse kortet) i nærheten av ubeskyttede fenghetter eller i eksplosive omgivelser, hvis ikke senderen har blitt modifisert, slik at den egner seg til slikt bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: For å overholde eksponeringsbegrensningene i FCC og ANSI C95.1 RF når det trådløse kortet installeres i en stasjonær eller bærbar datamaskin, anbefales det at antennen til det trådløse kortet installeres i en avstand på minst 20 cm (8 tommer) fra alle personer. Det anbefales at brukeren begrenser eksponeringstiden hvis antennen befinner seg nærmere enn 20 cm (8 tommer).

Advarsel: Det trådløse kortet er ikke beregnet på bruk med høyforsterknings- og retningsantenner.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: FCCs og FAAs forskrifter forbyr bruk av trådløse radiofrekvensenheter (trådløse kort) i fly, siden signalene fra enhetene kan forstyrre kritiske flyinstrumenter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se dokumentasjonen som følger med de trådløse adapterene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, og 802.16e

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av de trådløse LAN-innretningene med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.16e kanskje ennå ikke er harmonisert i alle land, er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g, 802.11n- og 82.16e-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i andre land enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens grensesnitt for sendestyrkekontroll (Transmit Power Control - TPC) er en del av programvaren for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Det trådløse kortet er beregnet på å kunne brukes sammen med andre trådløse LAN-produkter som er basert på DSSS-radioteknologi (direct sequence spread spectrum) og er i samsvar med følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11g-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11a-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11n utkast 2.0-kompatibel på trådløs LAN
- IEEE 802.16e-2005 Wave 2-kompatibel
- Wireless Fidelity-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance
- WiMAX-sertifisering som definert av WiMAX Forum

#### Trådløskortet og helsen din

På samme måte som andre radioenheter avgir også det trådløse kortet elektromagnetisk energi. Energinivået som avgis av det trådløse kortet, er mindre enn den elektromagnetiske energien som avgis av andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Det trådløse kortet opererer innenfor retningslinjene i sikkerhetsstandarder og anbefalinger for radiofrekvenser. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I noen situasjoner eller omgivelser kan bruken av det trådløse kortet begrenses av bygningens eier eller av ansvarlig representanter for den gjeldende organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruk av det trådløse kortet om bord på fly eller
- Bruk av det trådløse kortet i andre omgivelser der risikoen for interferens med andre enheter eller tjenester anses eller identifiseres som skadelig.

Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløse kort i spesifikke organisasjoner eller omgivelser (for eksempel en flyplass), bør du spørre om tillatelse til å bruke kortet før du slår det på.

#### WEEE

### Juridisk informasjon

#### Informasjon for OEM-er og integratorer:

Den følgende erklæringen må være med alle versjoner av dette dokumentet som gis til en OEM eller integrator, men må ikke distribueres til sluttbrukeren.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Se på hele utstyrstildelingsdokumentet for å se andre restriksjoner.
- Denne innretningen må drives og brukes med et lokalt godkjent tilgangspunkt.

#### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

I samsvar med regionale bestemmelser må følgende forskrifter og sikkerhetsmeldinger publiseres i dokumentasjonen for sluttbrukeren av produktet eller systemet som inkluderer det trådløse Intel®-kortet. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Det trådløse Intel®-kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Intel Corporation er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-interferens som skyldes uautorisert modifikasjon på enhetene inkludert i pakken med det trådløse kortet, eller som skyldes tilkobling av andre kabler og enheter enn de som er spesifisert av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av etterlevelsesdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b-,802.11g- og 802.11n-produktene.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av de trådløse LAN-innretningene med 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n og 802.16e kanskje ennå ikke er harmonisert i alle land, er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g, 802.11n- og 82.16e-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i andre land enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

### FCCs Radiofrekvensinterferenskrav

Dette trådløse kortet er begrenset til innendørs bruk på grunn av at det virker i 5,15 til 5,25 GHz-frekvensområdet. FCC krever at dette trådløse kortet brukes innendørs for frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz for å redusere faren for skadelig interferens på samkanals mobile satellittsystemer. Radarer med høy styrke er allokert som primærbrukere av båndene 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens hos og/eller skade denne innretningen.

- Dette trådløse kortet er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Dette trådløse kortet kan ikke plasseres sammen med andre sendere med mindre dette er godkjent av FCC.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette trådløse kortet samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> MERK: Den utstrålte styrken fra adapteret er langt under FCCs radiofrekvenseksponeringsgrenser. Likevel bør adapteret brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen. Detaljer om godkjente konfigurasjoner kan finnes på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved å skrive inn FCC ID-nummeret på enheten.

#### Interferenserklæring

Dette trådløse kortet har blitt testet og godkjent som en digital enhet av klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette trådløse kortet genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det trådløse kortet ikke installeres og brukes i nøye samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette trådløse kortet forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak (noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på), bør brukeren prøve å korrigere interferensen på en av følgende måter:

- Endre retningen eller plasseringen til antennen for utstyret som utsettes for interferens.
- Øk avstanden mellom det trådløse kortet og utstyret som utsettes for interferens.
- Koble datamaskinen med det trådløse kortet til en stikkontakt på en annen strømkrets enn kretsen der utstyret som utsettes for interferens, er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> MERK: adapteret må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

### Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

### Halogenfri etikett

Noen adaptere er pakket med en halogenfri etikett Dette gjelder bare for halogenholdige flammehemmere og komponenter med PVC. Halogener er under 900 ppm brom og 900 ppm klor.

### Taiwan

### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

### Påbudsmerker

Du finner en liste over obligatoriske påbudsmerker på webområdet: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Du finner juridisk informasjon for kortet ditt ved å trykke på linken for kortet. Klikk deretter Tilleggsinformasjon > Lovpålagte dokumenter.

## Intel WiFi-Only-kort, 802.11n-kompatible

Informasjonen i dette avsnittet gjelder følgende produkter:

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 (modellnummer 633ANHMW)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205 (modellnummer 62205ANHMW, 62205AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230 (modellnummer 62230ANHMW, 62230AGHRU)
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 (modellnummer 622ANHMW, 622AGHRU)
- Intel® WiFi Link 5300 (modellnumrene 533AN_HMW, 533AN_MMW)
Intel® WiFi Link 1000

Se Spesifikasjoner for spesifikasjoner om trådløse kort.

> MERK: I denne delen gjelder alle referanser til "trådløse kort" for kortene som er oppført ovenfor.

Det gis følgende informasjon:

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon

### Informasjon for brukeren

#### Sikkerhetsmeldinger

#### USA—FCC og FAA

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Det trådløse kortet oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i OET Bulletin 65, supplement C, 2001 og i ANSI/IEEE C95.1, 1992. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne manualen, vil gi en eksponering som er betydelig lavere enn grensene som er anbefalt av FCC.

Følgende sikkerhetsforholdsregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruken av det trådløse kortet på utsatte steder er begrenset gjennom restriksjonene fastsatt av de respektive sikkerhetsjefene på disse stedene.
  - Bruken av trådløse kort på fly reguleres i USA av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruken av trådløse kort på sykehus er underlagt restriksjonene og begrensningene fastsatt av det respektive sykehuset.

#### Antennebruk

- I overensstemmelse med RF-utsettelsesgrensene fra FCC skal integrerte lavforsterkningsantenner befinne seg minst 20 cm (8 tommer) eller mer fra enhvers kropp.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (inkludert dette trådløse kortet) i nærheten av ubeskyttede fenghetter eller i eksplosive omgivelser, hvis ikke senderen har blitt modifisert, slik at den egner seg til slikt bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: For å overholde eksponeringsbegrensningene i FCC og ANSI C95.1 RF når det trådløse kortet installeres i en stasjonær eller bærbar datamaskin, anbefales det at antennen til det trådløse kortet installeres i en avstand på minst 20 cm (8 tommer) fra alle personer. Det anbefales at brukeren begrenser eksponeringstiden hvis antennen befinner seg nærmere enn 20 cm (8 tommer).

Advarsel: Det trådløse kortet er ikke beregnet på bruk med høyforsterknings- og retningsantenner.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: FCCs og FAAs forskrifter forbyr bruk av trådløse radiofrekvensenheter (trådløse kort) i fly, siden signalene fra enhetene kan forstyrre kritiske flyinstrumenter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se dokumentasjonen som følger med de trådløse adapterene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g og 802.11n-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens grensesnitt for sendestyrkekontroll (Transmit Power Control - TPC) er en del av programvaren for Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøyet. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Det trådløse kortet er beregnet på å kunne brukes sammen med andre trådløse LAN-produkter som er basert på DSSS-radioteknologi (direct sequence spread spectrum) og er i samsvar med følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11g-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11a-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11n utkast 2.0-kompatibel på trådløs LAN
- Wireless Fidelity-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance

#### Trådløskortet og helsen din

På samme måte som andre radioenheter avgir også det trådløse kortet elektromagnetisk energi. Energinivået som avgis av det trådløse kortet, er mindre enn den elektromagnetiske energien som avgis av andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Det trådløse kortet opererer innenfor retningslinjene i sikkerhetsstandarder og anbefalinger for radiofrekvenser. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I noen situasjoner eller omgivelser kan bruken av det trådløse kortet begrenses av bygningens eier eller av ansvarlig representanter for den gjeldende organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruk av det trådløse kortet om bord på fly eller
- Bruk av det trådløse kortet i andre omgivelser der risikoen for interferens med andre enheter eller tjenester anses eller identifiseres som skadelig.

Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløse kort i spesifikke organisasjoner eller omgivelser (for eksempel en flyplass), bør du spørre om tillatelse til å bruke kortet før du slår det på.

#### WEEE

### Juridisk informasjon

#### Informasjon for OEM-er og integratorer:

Den følgende erklæringen må være med alle versjoner av dette dokumentet som gis til en OEM eller integrator, men må ikke distribueres til sluttbrukeren.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Se på hele utstyrstildelingsdokumentet for å se andre restriksjoner.
- Denne innretningen må drives og brukes med et lokalt godkjent tilgangspunkt.

#### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

I samsvar med regionale bestemmelser må følgende forskrifter og sikkerhetsmeldinger publiseres i dokumentasjonen for sluttbrukeren av produktet eller systemet som inkluderer det trådløse Intel®-kortet. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Det trådløse kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Når det gjelder landsspesifikke godkjenninger, må du se Radiogodkjenninger. Intel Corporation er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-interferens som skyldes uautorisert modifikasjon på enhetene inkludert i pakken med det trådløse kortet, eller som skyldes tilkobling av andre kabler og enheter enn de som er spesifisert av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b, 802.11g og 802.11n

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av etterlevelsesdokumentasjonen for alle 802.11a-, 802.11b-,802.11g- og 802.11n-produktene.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g og 802.11n-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte innstillinger og begrensninger i brukslandet, kan være et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

### FCCs Radiofrekvensinterferenskrav

Dette utstyret er beregnet for innendørs bruk fordi det benytter frekvensområdene 5,15 til 5,25 GHz og 5,470 til 5,725 GHz. FCC krever at dette produktet brukes innendørs på frekvensområdene 5,15 til 5,25 GHz og 5,470 til 5,725 GHz for å redusere muligheten for skadelig interferens på mobilsatellittsystemer med alternative kanaler. Radarer med høy styrke er allokert som primærbrukere av båndene 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens hos og/eller skade dette utstyret. Ingen konfigurasjonskontroller er gitt for dette trådløskortet som tillater endring i driftsfrekvensen utenfor FCC-godkjenningen for bruk i USA i henhold til del 15.407 i FCC-reglene.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Denne innretningen kan ikke samplasseres med andre sendere med mindre dette er godkjent av FCC.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> MERK: Den utstrålte styrken fra adapteret er langt under FCCs radiofrekvenseksponeringsgrenser. Likevel bør adapteret brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen. Detaljer om godkjente konfigurasjoner kan finnes på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved å skrive inn FCC ID-nummeret på enheten.

#### Interferenserklæring

Dette trådløse kortet har blitt testet og godkjent som en digital enhet av klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette trådløse kortet genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det trådløse kortet ikke installeres og brukes i nøye samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette trådløse kortet forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak (noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på), bør brukeren prøve å korrigere interferensen på en av følgende måter:

- Endre retningen eller plasseringen til antennen for utstyret som utsettes for interferens.
- Øk avstanden mellom det trådløse kortet og utstyret som utsettes for interferens.
- Koble datamaskinen med det trådløse kortet til en stikkontakt på en annen strømkrets enn kretsen der utstyret som utsettes for interferens, er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> MERK: adapteret må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

### Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

### Halogenfri etikett

Noen adaptere er pakket med en halogenfri etikett Dette gjelder bare for halogenholdige flammehemmere og komponenter med PVC. Halogener er under 900 ppm brom og 900 ppm klor.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### EU

Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk.

Dette utstyret er i samsvar med de mest essensielle kravene i EUs direktiv 1999/5/EC. Se EU-samsvarserklæring.

#### EU-samsvarserklæringer

EU-samsvarserklæringen for hvert kort er tilgjengelig under: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Du finner samsvarserklæringen for kortet ditt ved å klikke på linken for kortet. Klikk deretter Tilleggsinformasjon > Lovpålagte dokumenter.

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japan

Kun innendørs bruk på 5 GHz-båndet.

### Korea

### Marokko

Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN-kortet er ikke godkjent for bruk i Marokko. For alle andre kort i denne delen: Drift av dette produktet på radiokanal 2 (2417 MHz) er ikke godkjent i følgende byer: Agadir, Assa-Zag, Cabo Negro, Chaouen, Goulmima, Oujda, Tan Tan, Taourirt, Taroudant og Taza.

Drift av dette produktet på radiokanel 4, 5, 6 og 7 (2425 - 2442 MHz) er ikke godkjent i følgende byer: Aéroport Mohamed V, Agadir, Aguelmous, Anza, Benslimane, Béni Hafida, Cabo Negro, Casablanca, Fès, Lakbab, Marrakech, Merchich, Mohammédia, Rabat, Salé, Tanger, Tan Tan, Taounate, Tit Mellil, Zag.

### Taiwan

### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

### Påbudsmerker

Du finner en liste over obligatoriske påbudsmerker på webområdet: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Du finner juridisk informasjon for kortet ditt ved å trykke på linken for kortet. Klikk deretter Tilleggsinformasjon > Lovpålagte dokumenter.

## Intel® WiFi-kort

Informasjonen i dette avsnittet gjelder følgende produkter:

- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG_ (modell WM4965AG_)
- Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (modell WM3945ABG)
- Intel® PRO/Wireless 3945BG Network Connection (modell WM3945BG)

Se Spesifikasjoner for fullstendige spesifikasjoner for trådløse kort.

> MERK: I denne delen gjelder alle referanser til "trådløse kort" for kortene som er oppført ovenfor.

> MERK: Informasjonen i denne delen angående bruk av 5 GHz-bånd (IEEE 802.3a) gjelder ikke for Intel PRO/Wireless 3945BG-kortet, som ikke opererer på 5 GHz-båndet.

Det gis følgende informasjon:

- Informasjon for brukeren
- Juridisk informasjon

### Informasjon for brukeren

#### Sikkerhetsmeldinger

#### USA—FCC og FAA

FCC har med ET Docket 96-8 innført en sikkerhetsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetisk energi fra radiofrekvens (RF) som sendes ut fra FCC-godkjent utstyr. Det trådløse kortet oppfyller grensene for menneskelig eksponering som finnes i OET Bulletin 65, supplement C, 2001 og i ANSI/IEEE C95.1, 1992. Riktig drift av denne radioen i henhold til instruksene som er i denne manualen, vil gi en eksponering som er betydelig lavere enn grensene som er anbefalt av FCC.

Følgende sikkerhetsforholdsregler bør overholdes:

- Ikke rør eller flytt antennen mens enheten overfører eller mottar.
- Ikke hold komponenter som inneholder radio, slik at antennen er veldig nær eller berører utsatte deler av kroppen, særlig ansiktet eller øynene, under overføring.
- Ikke betjen radioen eller prøv å overføre data hvis ikke antennen er tilkoblet; dette kan føre til at radioen blir skadet.
- Bruk i bestemte miljøer:
  - Bruken av det trådløse kortet på utsatte steder er begrenset gjennom restriksjonene fastsatt av de respektive sikkerhetsjefene på disse stedene.
  - Bruken av trådløse kort på fly reguleres i USA av Federal Aviation Administration (FAA).
  - Bruken av trådløse kort på sykehus er underlagt restriksjonene og begrensningene fastsatt av det respektive sykehuset.

#### Antennebruk

- I overensstemmelse med RF-utsettelsesgrensene fra FCC skal integrerte lavforsterkningsantenner befinne seg minst 20 cm (8 tommer) eller mer fra enhvers kropp.

#### Advarsel om nærhet til eksplosive enheter

Advarsel: Ikke bruk en bærbar sender (inkludert dette trådløse kortet) i nærheten av ubeskyttede fenghetter eller i eksplosive omgivelser, hvis ikke senderen har blitt modifisert, slik at den egner seg til slikt bruk.

#### Antenneadvarsler

Advarsel: For å overholde eksponeringsbegrensningene i FCC og ANSI C95.1 RF når det trådløse kortet installeres i en stasjonær eller bærbar datamaskin, anbefales det at antennen til det trådløse kortet installeres i en avstand på minst 20 cm (8 tommer) fra alle personer. Det anbefales at brukeren begrenser eksponeringstiden hvis antennen befinner seg nærmere enn 20 cm (8 tommer).

Advarsel: Det trådløse kortet er ikke beregnet på bruk med høyforsterknings- og retningsantenner.

#### Advarsel om bruk på fly

Advarsel: FCCs og FAAs forskrifter forbyr bruk av trådløse radiofrekvensenheter (trådløse kort) i fly, siden signalene fra enhetene kan forstyrre kritiske flyinstrumenter.

#### Andre trådløse enheter

Merknader om sikkerhet for andre enheter i trådløse nettverk: Se dokumentasjonen som følger med de trådløse adapterene eller de andre innretningene i trådløsnettverket.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b og 802.11g

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Innretningens grensesnitt for sendestyrkekontroll (Transmit Power Control - TPC) er en del av Intel® PROSet/Wireless WiFi-tilkoblingsverktøy. Driftsrestriksjoner for Equivalent Isotropic Radiated Power (EIRP) gis av systemprodusenten. Eventuelt fravik fra tillatte styrke- og frekvensinnstillinger for brukslandet, er et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

Se tilleggsinformasjonen om kompatibilitet som fulgte med produktet, hvis du vil ha landsspesifikk informasjon.

#### Trådløs interoperabilitet

Det trådløse kortet er beregnet på å kunne brukes sammen med andre trådløse LAN-produkter som er basert på DSSS-radioteknologi (direct sequence spread spectrum) og er i samsvar med følgende standarder:

- IEEE Std. 802.11b-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11g-kompatibel standard på trådløs LAN
- IEEE Std. 802.11a-kompatibel standard på trådløs LAN
- Wireless Fidelity-sertifisering som definert av Wi-Fi Alliance

#### The Wireless Adapter and Your Health

På samme måte som andre radioenheter avgir også det trådløse kortet elektromagnetisk energi. Energinivået som avgis av det trådløse kortet, er mindre enn den elektromagnetiske energien som avgis av andre trådløse enheter, for eksempel mobiltelefoner. Det trådløse kortet opererer innenfor retningslinjene i sikkerhetsstandarder og anbefalinger for radiofrekvenser. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler enigheten i det vitenskapelige samfunnet og resultatet fra overveielser i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som kontinuerlig går gjennom og tolker omfattende forskningslitteratur. I noen situasjoner eller omgivelser kan bruken av det trådløse kortet begrenses av bygningens eier eller av ansvarlig representanter for den gjeldende organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner kan være:

- Bruk av det trådløse kortet om bord på fly eller
- Bruk av det trådløse kortet i andre omgivelser der risikoen for interferens med andre enheter eller tjenester anses eller identifiseres som skadelig.

Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløse kort i spesifikke organisasjoner eller omgivelser (for eksempel en flyplass), bør du spørre om tillatelse til å bruke kortet før du slår det på.

#### WEEE

### Juridisk informasjon

#### Informasjon for OEM-er og integratorer:

Den følgende erklæringen må være med alle versjoner av dette dokumentet som gis til en OEM eller integrator, men må ikke distribueres til sluttbrukeren.

- Denne innretningen er kun beregnet på OEM-integratorer.
- Se på hele utstyrstildelingsdokumentet for å se andre restriksjoner.
- Denne innretningen må drives og brukes med et lokalt godkjent tilgangspunkt.

### Informasjon som OEM eller integratoren skal levere til sluttbrukeren

I samsvar med regionale bestemmelser må følgende forskrifter og sikkerhetsmeldinger publiseres i dokumentasjonen for sluttbrukeren av produktet eller systemet som inkluderer det trådløse Intel®-kortet. Vertsystem må merkes med "Inneholder FCC ID: XXXXXXXX", FCC-ID vist på merkelapp.

Det trådløse Intel®-kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. Når det gjelder landsspesifikke godkjenninger, må du se Radiogodkjenninger. Intel Corporation er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-interferens som skyldes uautorisert modifikasjon av enhetene inkludert i pakken med det trådløse kortet, eller som skyldes tilkobling av andre kabler og enheter enn de som er spesifisert av Intel Corporation. Opprettingen av interferens som er forårsaket av slik uautorisert endring, erstatning eller tilkobling, er brukerens ansvar. Intel Corporation og dets autoriserte forhandlere eller distributører er ikke ansvarlig for eventuell skade eller brudd på offentlige bestemmelser som måtte oppstå ved at brukeren unnlater å etterkomme disse retningslinjene.

#### Lokale restriksjoner vedrørende radiobruk med 802.11a, 802.11b og 802.11g

Den følgende erklæringen vedrørende lokale restriksjoner må publiseres som del av samsvarsdokumentasjonen for alle trådløse 802.11a-, 802.11b- og 802.11g-kort.

Advarsel: På grunn av den omstendighet at frekvensene som brukes av 802.11a-, 802.11b-, 802.11g- og 802.11n-trådløse LAN-innretninger kan hende ennå ikke er harmonisert i alle land er 802.11a-, 802.11b-, 802.11g og 802.11n-produkter utformet kun for bruk i spesifikke land og tillates ikke brukt i land andre enn i dem med angitt bruk. Som bruker av disse produktene er du ansvarlig for å forsikre deg om at produktene bare brukes i land de er ment å brukes i, og for å kontrollere at de er konfigurert med riktig frekvens og kanal for landet de brukes i. Eventuelt fravik fra tillatte innstillinger og begrensninger i brukslandet, kan være et brudd på nasjonal lovgivning og kan bli straffet som sådan.

### FCCs Radiofrekvensinterferenskrav

> MERK: Følgende paragraf gjelder ikke for Intel PRO/Wireless 3945BG-kortet, som ikke opererer i 5 GHz-båndene.

Dette utstyret er beregnet for innendørs bruk fordi det benytter frekvensområdene 5,15 til 5,25 GHz og 5,470 til 5,725 GHz. FCC krever at dette produktet brukes innendørs på frekvensområdene 5,15 til 5,25 GHz og 5,470 til 5,725 GHz for å redusere muligheten for skadelig interferens på mobilsatellittsystemer med alternative kanaler. Radarer med høy styrke er allokert som primærbrukere av båndene 5,25 til 5,35 GHz og 5,65 til 5,85 GHz. Disse radarstasjonene kan forårsake interferens hos og/eller skade dette utstyret. Ingen konfigurasjonskontroller er gitt for dette trådløskortet som tillater endring i driftsfrekvensen utenfor FCC-godkjenningen for bruk i USA i henhold til del 15.407 i FCC-reglene.

Det trådløse kortet er kun beregnet på OEM-integratorer.

#### USA – Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret samsvarer med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken av utstyret er underlagt følgende to betingelser:

- Enheten må ikke forårsake skadelig interferens.
- Enheten må godta interferens som kan gi uønskede virkninger.

> MERK: Den utstrålte styrken fra adapteret er langt under FCCs radiofrekvenseksponeringsgrenser. Likevel bør adapteret brukes på en måte som minimerer muligheten for menneskelig kontakt ved normal drift. Du unngår muligheten for å overstige FCCs eksponeringsgrenser for radiofrekvens ved å holde en avstand på minst 20 cm mellom deg (eller andre i nærheten) og antennen som er bygd inn i datamaskinen. Detaljer om godkjente konfigurasjoner kan finnes på http://www.fcc.gov/oet/ea/ ved å skrive inn FCC ID-nummeret på enheten.

#### Interferenserklæring

Dette trådløse kortet har blitt testet og godkjent som en digital enhet av klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse ved installering i boligområder. Dette trådløse kortet genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det trådløse kortet ikke installeres og brukes i nøye samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ikke noen garanti for at ikke slike forstyrrelser vil oppstå i en gitt installasjon. Hvis dette trådløse kortet forårsaker skadelig interferens på radio- eller TV-mottak (noe som kan kontrolleres ved å slå utstyret av og på), bør brukeren prøve å korrigere interferensen på en av følgende måter:

- Endre retningen eller plasseringen til antennen for utstyret som utsettes for interferens.
- Øk avstanden mellom det trådløse kortet og utstyret som utsettes for interferens.
- Koble datamaskinen med det trådløse kortet til en stikkontakt på en annen strømkrets enn kretsen der utstyret som utsettes for interferens, er koblet til.
- Hør med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

> MERK: Det trådløse kortet må installeres og brukes i nøye samsvar med produsentens instruksjoner i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med produktet. All annen installasjon eller bruk vil være et brudd på FCCs regler i Del 15.

### Forskriftsadvarsel fra Underwriters Laboratories Inc. (UL)

Til bruk i (eller med) UL-oppførte eller andre kompatible datamaskiner.

### Brazil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

### Canada—Industry Canada (IC)

This device complies with RSS210 of Industry Canada.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this wireless adapter is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65 to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

The maximum allowed antenna gain for use with this wireless adapter is 6dBi in order to comply with the E.I.R.P limit for the 5.25- to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz frequency range in point-to-point operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, Issue 4, and RSS-210, No 4 (Dec 2000) and No 5 (Nov 2001).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003, No. 4, et CNR-210, No 4 (Dec 2000) et No 5 (Nov 2001).

"To prevent radio interference to the licensed service, this wireless adapter is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing."

« Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

### EU

Det lave båndet, 5,15-5,35 GHz, er kun for innendørs bruk.

Dette utstyret er i samsvar med de mest essensielle kravene i EUs direktiv 1999/5/EC. Se EU-samsvarserklæring.

#### EU-samsvarserklæringer

EU-samsvarserklæringen for hvert kort er tilgjengelig under: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/.

Du finner samsvarserklæringen for kortet ditt ved å klikke på linken for kortet. Klikk deretter Tilleggsinformasjon > Lovpålagte dokumenter.

### Italy

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services.

L’uso degli apparati è regolamentato da:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell’accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

### Japan

Kun til bruk innendørs.

### Korea

### Taiwan

### Radiogodkjenninger

Du finner ut om du har lov til å bruke de trådløse nettverksenhetene i et bestemt land ved å kontrollere om radiotypenummeret som er trykket på identifikasjonsetiketten på enheten, er ført opp i listen i produsentens OEM-forskriftsveiledningsdokument.

### Påbudsmerker

Du finner en liste over obligatoriske påbudsmerker på webområdet: http://www.intel.com/support/wireless/wlan/

Du finner juridisk informasjon for kortet ditt ved å trykke på linken for kortet. Klikk deretter Tilleggsinformasjon > Lovpålagte dokumenter.

## Samsvarserklæring for Europa

Hvert av kortene som står oppført nedenfor, oppfyller de grunnleggende kravene i EU-direktiv 1999/5/EF.

- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® WiFi Link 5300
- Intel® WiMAX/WiFi Link 5150
- Intel® WiFi Link 5100
- Intel® WiFi Link 1000
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN
- Intel® Wireless WiFi Link 4965AG
- Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Intel(R) PRO/Wireless 3945BG Network Connection
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 100

Tilbake til toppen

Tilbake til innhold

Varemerker og fraskrivelser