///////////////////////////////////////////
//名    称：奥酷流媒体服务系统[简称AOKU AMS]
//发布日期：2013年11月11日
//版 本 号：V2.1.0.0 
//作    者：北京北极星通信息技术有限公司
//联系我们：http://www.bjsin.cn
///////////////////////////////////////////
//本试用版为免安装版本，解压后运行AMSManager.exe，点击“安装服务”按钮，即可把AMS服务安装到系统服务中，点击“开启”按钮即可运行。
//发布直播前先登录后台建一个直播频道，后台登录的用户名和密码都是admin。
//开启直播后，通过FME或者其它能够推出rtmp流的编码器向ams推1路rtmp流，AMS即可对外提供rtmp、rtsp、HLS、ts流直播服务，用浏览器访问ams可接收rtmp直播，用ipad或者iphone访问ams可接收hls直播，用VLC直接输入类似rtsp://ip:port/live/live1这样的形式即可接收rtsp流。
////////////////////////////////////////////

简介：
    AOKU AMS是北极星通公司自主研发，拥有全部自主知识产权的流媒体服务系统，也是一套完整的基于IP网络的音视频应用平台，核心采用C++模块化设计，提供基于Web的应用平台，方便客户部署在Windows/Linux等操作系统上，极大的降低了客户的实施成本。
    AOKU AMS采用模块化结构设计，构建在自主研发的高性能流媒体引擎上，支持多种主流流媒体协议（RTP、RTSP、RTMP、TS等）；支持直播、点播、录播等多种应用模式；支持定时按任务录像、支持节目分类等。

主要功能：
1、支持TCP、UDP协议，支持单播、组播等多种应用模式，支持TS、RTMP、RTSP、HTTP、UDP等多种协议；
2、支持高清，标清直播，支持在线点播、视频直播、视频广播等业务；
3、可通过任何IP网络提供流媒体业务，能够跨越代理服务器、防火墙；
4、能够对rtmp流进行二次转发，同时转发给多个rtmp流媒体服务器；
5、响应点播时间控制在100ms以内，支持暂停、拖动等特技操作，无需下载播放器直播延时可控制在1s左右；
6、AMS服务器支持部署到Windows、Linux、Unix等多种操作系统上，单台AMS最多支持多达500个单播用户的接入，并支持组播发布模式，可以使接收用户多达无限，通过AMS服务器的集群部署，也能够支持成千上万的单播用户接入；
7、支持H.264+MP3或者H.264+AAC直播，支持Windows，Android，IOS平台免下载插件观看；
8、支持flash、VLC、WMP、暴风影音等多种播放器接入，使得应用更加广泛；
9、除了正常接收奥酷的硬件编码器发布的直播流外，还能够接收来自FME上的直播流；
10、支持直播同时进行录像、可设置录像任务，可录制mp4或者FLV格式的文件，无需转码，可直接供客户端进行点播；
11、开放的系统架构，提供二次开发接口，可轻松的融入到用户已有的平台或网站平台中、或在此基础上进行二次开放等

