# 讯连科技《DVD 威力制片》4 自述文件

最新更新： 2006 年 9 月 19 日

感谢使用讯连科技的《DVD 威力制片》4 。

本文件包含有关讯连科技《DVD 威力制片》程序的最新信息。请点击下面的链接以获取更多信息。在开始使用《DVD 威力制片》程序之前，请务必仔细阅读本文档中的最新技术信息。

本自述文件可分成以下几个部分：

- 讯连科技《DVD 威力制片》4 概述
- 新功能
- 注册您的软件
- 安装及软件使用注意事项
- 硬件兼容性
- 技术支持

## 讯连科技《DVD 威力制片》概述

讯连科技的《DVD 威力制片》4 是一款功能强大且使用方便的视频制作程序。 讯连科技的《DVD 威力制片》4 具有捕捉、编辑、自定义和刻录的全部功能，还包括精美的 DVD 菜单模板，为您制作家庭视频光盘的理想选择。

Right-to-Disc 刻录技术让您只需最小的硬盘空间即可从 DV/HDV 摄像机上实时制作 DVD 或蓝光光盘影片。此外，讯连科技拥有专利的 SVRT 技术能够确保以最快的方式制作出具有原视频质量的影片。讯连科技《DVD 威力制片》4 还提供了许多方便的光盘实用程序，为您的整个电影制作过程提供帮助。

刻录完毕后，您甚至还可以返回并继续对已刻录到光盘的 DVD 影片进行编辑。

不仅如此！ 讯连科技的《DVD 威力制片》还支持制作蓝光光盘和 HD DVD影片，您只需点击几下，即可用这款创新的技术享受高品质的影片！

## 新功能

这是讯连科技《DVD 威力制片》4 的增强版本，它启用了以下的主要功能：

### 支持 16:9 宽屏幕制作

- 生成宽屏幕影片，可与您的高端显示设备完美匹配。
- 提供 4:3 和 16:9 预览模式，可模拟电影在电视上的播放效果

### 支持 HDV 摄像机

- 可从 HDV 摄像机上捕捉高品质 1080i 或 720p 视频
- 可选择直接从 HDV 设备刻录到空白光盘

### 支持蓝光光盘的制作和刻录（封闭市场的可选功能）

- 兼容 BDAV 视频光盘格式
- 在 25GB 单层 BD-RE 光盘上刻录高品质、宽屏幕影片

### 支持 HD DVD 的制作和刻录（封闭市场的可选功能）

- 兼容 HD DVD 视频光盘格式
- 在 15GB 单层 HD DVD-R 光盘上刻录高品质、宽屏幕影片

## 注册您的软件

要注册您的软件，请在安装后首次运行程序时打开的对话框中完整填写您的注册信息。您必须对软件进行注册以便接收客户支持和产品信息。

## 安装及软件使用注意事项

- 安装讯连科技《DVD 威力制片》前，检查您的系统资源以保证最佳性能。
- 为了避免兼容性问题，请在安装和运行程序过程中关闭所有其它软件和应用程序（包括病毒扫描和实时消息传递软件）。
- 蓝光光盘和 HD DVD 媒体要求特殊的驱动器进行光盘播放。DVD 驱动器不能识别蓝光光盘和 HD DVD 光盘，也不能在其上刻录数据。 蓝光光盘和 HD DVD 驱动器互相也不兼容。
- 要获得最佳性能，请启用硬盘和 CD/DVD 刻录机的 DMA 设置。 要启用 DMA 设置，请打开“控制面板”，双击“系统”然后点击“硬件”标签。点击“设备管理器”按钮，然后打开“IDE/ATAPI 控制器”选项。双击“次要 IDE 通道”，然后点击“高级设置”标签。如果可能，在“传送模式”下拉菜单中选择 DMA。
- 智能视频渲染技术（SVRT）： 为了让 SVRT 可达到最佳输出性能，“情节图板”上的视频片段应该使用相同的录制配置文件。 若您对最终电影应用“主音频”或“主水印”之类的整体效果，则 SVRT 输出选项无法使用。
- 刻录问题： 如果《DVD 威力制片》未能检测出已安装的光盘刻录机，请查阅我们的网站或致电技术支持以获取帮助。我们将会提供支持最新的光盘刻录机的补丁程序。
- 必须先安装 Microsoft DirectX 9 运行时库。必须安装 Microsoft DirectX 9 运行时库以使某些功能正常运行。CD 中的安装程序将会自动安装 DirectX 9 运行时库。 但是，如果您购买的是下载版或免费试用版，则必须从 Microsoft 网站或其它站点下载 Microsoft DirectX 9 运行时库。Microsoft DirectX 9 可以在 Microsoft DirectX 9 下载页面中找到： http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx?url=/windows/directx/downloads/default.htm
- 支持 OHCI（开放式主控制器接口）： 讯连科技《DVD 威力制片》支持 OHCI 标准，它向 Microsoft Windows 提供了与 IEEE 1394 端口或 I/O 卡交互的标准方式。 因此在使用讯连科技《DVD 威力制片》软件捕捉 DV 视频时，不需要安装其它额外的驱动程序。
- 使用非实时 DV 捕捉时的硬盘要求： 讯连科技《DVD 威力制片》将使用硬盘驱动器作为将捕捉的 DV 内容转换为 MPEG-1/MPEG-2 兼容视频文件的缓冲区。 强烈建议您在进行非实时 DV 捕捉前备好足够的可用磁盘空间。

## 硬件兼容性

要了解支持 CD/DVD/蓝光光盘/HD DVD 驱动器、电视卡和 DV/HDV 型号的最新列表，请访问我们网站的支持部分 http://cn.cyberlink.com//。

我们建议用户从我们网站下载讯连科技《DVD 威力制片》的试用版本，在订购之前确定兼容性和系统性能的不确定性。 请访问 http://cn.cyberlink.com/了解更多信息。

## 如何获得讯连科技技术支持服务

讯连科技的网站 提供全天 24 小时的免费服务。.

注： 您在使用讯连科技网络支持之前必须首先注册为会员。

技术咨询表

为了帮助您，您可以完成讯连科技网站上支持部分下的查询表。 您提供的信息越准确和详细，我们就越能更好地帮助您解决问题。

一般支持

请访问讯连科技网站上的支持部分以查看为您提供的所有支持选项。 除了常见问题之外，讯连科技的网站还提供疑难排除技巧或者最新产品等各种相关讯息。

版权所有 © 2006 讯连科技股份有限公司。保留所有权利。