# 訊連科技《DVD 威力製片》4 讀我檔案

更新日期：2006年 9 月 19 日

感謝您使用訊連科技《DVD 威力製片》4.0！

本檔案包含有關訊連科技《DVD 威力製片》程式的最新資訊。 請按下列連結以取得詳細資訊。 開始使用程式之前，請先詳細閱讀本文件，瞭解最新的技術資訊。

本讀我檔案分成以下幾個部分：

- 訊連科技《DVD 威力製片》4 概觀
- 新增功能
- 註冊軟體
- 安裝與軟體使用注意事項
- 硬體相容性
- 技術支援

## 訊連科技《DVD 威力製片》概觀

訊連科技《DVD 威力製片》4 是功能強大卻簡單易用的影片編製軟體。 訊連科技《DVD 威力製片》4 提供完整的擷取、編輯、自訂和燒錄功能，加上新增的絕妙 DVD 選單範本，是製作家用影片光碟的最佳工具。

所使用的 Right-to-Disc 錄製技術可讓您以最少的硬碟空間，直接從 DV/HDV 攝錄影機即時編製 DVD 或藍光光碟影片。 此外，訊連科技的專利技術 SVRT 能讓您以最快的方式產生影片，同時保留原始的視訊品質。 訊連科技《DVD 威力製片》4 亦附有許多方便好用的磁碟工具，可在影片編製過程中助您一臂之力。

燒錄之後，您甚至可以回頭繼續編輯已燒錄在光碟上的 DVD 影片。

不僅如此。 訊連科技《DVD 威力製片》現在支援編輯藍光光碟與 HD DVD 影片，因此，您只要簡單按幾下，即可使用這些革命性的產品欣賞高畫質影片！

## 新增功能

本版為訊連科技《DVD 威力製片》4 的加強版，增強下列主要功能：

### 支援 16:9 寬螢幕編輯

- 產生能與高階顯示裝置相得益彰的寬螢幕影片
- 提供 4:3 及 16:9 預覽模式，模擬影片在電視上的播放方式

### 支援 HDV 攝錄影機

- 從 HDV 攝錄影機擷取高畫質的 1080i 或 720p 影片
- 直接從 HDV 裝置轉錄到空白光碟的選項

### 支援藍光光碟的編輯與燒錄 (適用於搭售市場的選配功能)

- 與 BDAV 影片光碟格式相容
- 將高畫質的寬螢幕內容燒錄在 25GB 的單層 BD-RE 光碟上

### 支援 HD DVD 的編輯與燒錄 (適用於搭售市場的選配功能)

- 與 HD DVD 影片光碟格式相容
- 將高畫質的寬螢幕影片燒錄在 15GB 的單層 HD DVD-R 光碟上

## 註冊軟體

程式安裝後第一次執行程式時，畫面上會開啟註冊對話方塊，請填入您的註冊資訊以完成軟體的註冊程序。 軟體必須註冊才能獲得技術支援服務及產品資訊。

## 安裝與軟體使用注意事項

- 安裝訊連科技《DVD 威力製片》前，請先：檢查系統資源以確保能獲得最佳效能。
- 為了避免相容性問題，在安裝程式的同時，請關閉所有其他的軟體和公用程式，包括病毒掃描程式和即時傳訊軟體。
- 藍光光碟與 HD DVD 媒體需要使用特定的光碟機，才能播放光碟。DVD 光碟機無法辨識藍光光碟與 HD DVD 光碟，而且無法將資料燒錄在這類光碟上。 藍光光碟與 HD DVD 光碟機也無法彼此相容。
- 為獲取最佳效能，請啟用硬碟和 CD/DVD 燒錄機的 DMA 設定。 若要啟用 DMA 設定，請開啟「控制台」，按兩下「系統」，再按一下「硬體」索引標籤。 按一下「裝置管理員」按鈕，再開啟 IDE/ATAPI 控制器選項。 按兩下「次要 IDE 頻道」，再按「進階設定」索引標籤。 在「轉送模式」下拉式清單中，選擇使用 DMA (如果可用的話)。
- 智慧編碼技術 (SVRT)：為產生最佳的 SVRT 效能，「腳本」的影像片段最好能夠使用相同的錄製範本。 若對最後的影片成品套用「全場音效」或「浮水印」等整體特效，即會停用產生 SVRT 的選項。
- 燒錄機問題：訊連科技《DVD 威力製片》若偵測不到已安裝的燒錄機，請造訪我們的網站或致電技術支援部門。 我們會提供支援最新燒錄機機種的更新程式。
- 必須先安裝 Microsoft DirectX 9 執行時期程式庫。 必須先安裝 Microsoft DirectX 9 執行時期程式庫，才得以正常執行特定功能。 光碟中的安裝程式將會自動安裝 DirectX 9 執行時期程式庫。 但您若購買網路下載版或使用免費試用版，則必須從 Microsoft 網站或其他網站位置下載此模組。 Microsoft DirectX 9 位於 Microsoft DirectX 9 下載網頁： http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx?url=/windows/directx/downloads/default.htm
- OHCI (開放式主控制器介面) 支援：訊連科技《DVD 威力製片》支援 OHCI 標準，此標準可讓 Microsoft Windows 與 IEEE 1394 連接埠或 I/O 卡以標準的方式互動。 當您使用訊連科技《DVD 威力製片》擷取 DV 影片時，即不必再安裝其他任何的附加驅動程式。
- 使用非即時 DV 擷取時的硬碟需求：訊連科技《DVD 威力製片》會將硬碟機當作緩衝區使用，將擷取的 DV 內容轉碼成與 MPEG-1/MPEG-2 相容的影片檔案。 強烈建議您先確定有足夠的可用磁碟空間，再執行非即時 DV 擷取。

## 硬體相容性

請造訪我們網站 http://tw.cyberlink.com/ 的支援區，以取得受支援的 CD/DVD/藍光光碟/HD DVD 燒錄機、電視調頻卡及 DV/HDV 機型的最新清單。

我們鼓勵使用者先至我們網站下載訊連科技《DVD 威力製片》試用版，解決相容性及系統效能等不確定性後，再購買產品。 如需詳細資訊，請造訪 http://tw.cyberlink.com/。

## 如何取得訊連科技的技術支援服務

全天候 24 小時，您都可以在訊連科技網站找到問題的解決方式：

附註：您必須先註冊成為會員之後，才能使用訊連科技的網站技術支援。

技術查詢申請表

您需要先在訊連科技網站的「技術支援」區段，填妥問題申請表，才能取得協助。 您所提供的資訊越精確與詳細，我們越能夠協助您解決問題。

一般支援

請造訪訊連科技網站的技術支援區段，以檢視可供您使用的所有技術支援選項。 除常見問題集之外，訊連科技網站也提供疑難排除技巧、最新的產品資訊以及其他相關資訊。

版權所有 © 2006 訊連科技股份有限公司。保留所有權利。