# CyberLink PowerProducer 4 Readme

최근 업데이트: 2006년 9월 19일

CyberLink PowerProducer 4 을 구입해 주셔서 감사드립니다.

이 파일에는 CyberLink PowerProducer 프로그램에 대한 최신 정보가 들어 있습니다. 보다 자세한 정보는 아래의 링크 중 하나를 클릭하면 보실 수 있습니다. 이 프로그램을 시작하기 전에 이 문서에 기록된 최신 기술 정보를 읽어 주시기 바랍니다.

이 문서는 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

- CyberLink PowerProducer 4 의 개요
- 새로운 기능
- 소프트웨어 등록
- 설치 및 소프트웨어 사용 안내
- 하드웨어 호환성
- 기술 지원

## CyberLink PowerProducer의 개요

CyberLink PowerProducer 4은 강력하지만 쉽게 사용할 수 있는 비디오 제작 프로그램입니다. 완벽한 캡처, 편집, 사용자 지정, 굽기 기능, 환상적인 추가 DVD 메뉴 템플릿 등을 통해서 CyberLink PowerProducer 4는 홈 비디오를 디스크에 제작할 수 있는 최고의 방법을 선사합니다.

또한 Right-2-Disc 기록 기술을 통해서 최소의 하드 드라이브 공간만을 차지하면서도 DV/HDV 캠코더에서 DVD 영화를 실시간으로 제작할 수 있습니다. 또한 CyberLink만의 SVRT 기술을 통해서 원본 비디오 품질을 유지하면서 비디오를 가장 빠르게 제작할 수 있도록 해 드립니다. 또한 CyberLink PowerProducer 4는 전체 영화 제작 과정을 통해 사용자에게 도움을 지원하는 여러 개의 간편한 디스크 유틸리티와 함께 제공됩니다.

굽기 작업 후에는 이미 디스크에 구운 DVD 영화를 계속 편집할 수도 있습니다.

이 뿐만 아닙니다. 이제 CyberLink PowerProducer는 블루레이 디스크 및 HD DVD 영화 제작도 지원하기 때문에 혁신적인 이 제품을 이용해서 고해상도 영화도 클릭 몇 번 만으로 즐기실 수 있습니다.

## 새로운 기능

강화된 이 CyberLink PowerProducer 4는 다음과 같은 핵심적인 기능들을 제공합니다:

### 16:9 화면 비율 제작 지원

- 하이엔드 디스플레이 장치를 완벽하게 지원하기 위해서 와이드 스크린 영화를 생성합니다.
- 4:3 및16:9 미리보기 모드를 제공해서 TV에서 영화가 어떻게 보이는지를 볼 수 있습니다.

### HDV 캠코더를 지원합니다.

- HDV 캠코더에서 1080i 또는720p 비디오를 캡처합니다
- HDV 장치에서 공디스크로 바로 기록 가능한 옵션

### 블루레이 디스크 제작 및 굽기를 지원합니다(번들 버전에서는 옵션 기능)

- BDAV 비디오 디스크 형식과 호환
- 25GB 단일 레이어 BD-RE 디스크에 고해상도, 와이드 스크린 영화를 굽습니다

### 블루레이 디스크 제작 및 굽기를 지원합니다(번들 버전에서는 옵션 기능)

- HD DVD 비디오 디스크 형식과 호환
- 고해상도, 와이드스크린 영화를 15GB 단일 레이어 HD DVD-R 디스크에 기록합니다.

## 소프트웨어 등록

소프트웨어를 등록하기 위해서는 설치 후에 처음으로 프로그램을 실행시킬 때 나타나는 대화상자에 등록 정보를 입력해 주십시오. 고객 지원 및 제품 정보를 수신하기 위해서는 소프트웨어를 등록해야 합니다.

## 설치 및 소프트웨어 사용 안내

- CyberLink PowerProducer를 설치하기 전에 최적의 성능을 낼 수 있도록 시스템 자원을 확인하십시오.
- 호환성 문제가 발생하지 않도록 바이러스 검사 프로그램과 인스턴트 메시지 소프트웨어를 포함한 다른 소프트웨어와 응용 프로그램을 모두 닫아 주시기 바랍니다.
- 블루레이 디스크와 HD DVD 미디어에는 디스크 재생을 위한 특별한 드라이브가 필요합니다. DVD 드라이브가 블루레이 디스크나 HD DVD 디스크의 인식 또는 데이터 기록을 실행할 수 없습니다. 블루레이 디스크와 HD DVD 드라이브는 서로 호환되지도 않습니다.
- 최적의 성능을 위해서 하드 드라이브와 CD/DVD 기록 드라이브의 DMA 설정을 활성화하십시오. DMA 설정을 활성화하기 위해서는 제어판을 열고 시스템 > 하드웨어 탭을 클릭합니다. 그 후 장치 관리자 단추를 클릭하고 IDE/ATAPI 컨트롤러 옵션을 여십시오. 보조 IDE 채널을 더블 클릭한 다음에 고급 설정 탭을 클릭하십시오. 전송 모드 드롭다운 상자에서 DMA(사용 가능한 경우) 항목을 선택합니다:
- Smart Video Rendering Technology (SVRT): SVRT 기능으로 최적의 랜더링 성능을 얻기 위해서 스토리보드 상에 있는 비디오 클립들은 동일한 레코딩 프로파일을 사용해야 합니다. 그리고 마스터 오디오나 마스터 워터마크 등과 같은 글로벌 효과가 최종 동영상에 적용되었다면 SVRT 랜더링 옵션은 사용하지 못하게 될 것입니다.
- 기록 작업 문제: CyberLink PowerProducer에서 컴퓨터에 설치된 굽기 장치를 탐지하지 못한 경우 사이버링크 웹 사이트를 방문하거나 기술 지원을 요청하십시오. 그러면 최신 굽기 드라이브를 지원하는 업데이트를 받을 수 있습니다.
- Microsoft DirectX9 런타임 라이브러리가 미리 설치되어 있어야 합니다. 특정 기능이 올바로 작동하려면 Microsoft DirectX9 런타임 라이브러리가 설치되어야 합니다. CD 설치 프로그램에서 DirectX 9 런타임 라이브러리를 자동으로 설치합니다. 그러나 만일 다운로드 버전을 구입했거나 무료 시험판을 다운로드 받은 경우 Microsoft 웹사이트나 기타 웹사이트에서 Microsoft DirectX 9 런타임을 직접 다운받아야 합니다. Microsoft DirectX 9는 Microsoft DirectX 9 다운로드 페이지에서 다운 받으실 수 있습니다: http://www.microsoft.com/windows/directx/default.aspx?url=/windows/directx/downloads/default.htm
- OHCI (Open Host Controller Interface) 지원: CyberLink PowerProducer는 Microsoft Windows에 대해서 IEEE1394나 I/O 카드를 이용한 표준 인터페이스 방식을 제공하는 OHCI 표준을 지원합니다. OHCI 표준은 CyberLink PowerProducer로 DV 비디오를 캡처할 때 다른 추가 드라이버가 필요하지 않습니다.
- 비 실시간 DV 캡처 작업 시 하드 디스크 요구 사항: CyberLink PowerProducer는 캡처한 DV 컨텐트를 MPEG-1/MPEG-2 호환 비디오 파일로 변환할 때 버퍼링 공간으로 하드 디스크 드라이브를 이용합니다. 비 실시간 DV 캡처링을 실행하기 전에 디스크 공간을 충분하게 비워둘 것을 권장합니다.

## 하드웨어 호환성

최신 지원 가능 CD/DVD/블루레이/HD DVD 디스크 드라이브, TV 튜너 카드, DV/HDV 모델에 대한 최신 목록은 저희 웹 사이트 http://kr.cyberlink.com/를 방문해 주시기 바랍니다

실제 제품 구입 전에 사용자가 보유하고 있는 시스템의 성능, 호환성을 확인하기 위해서 웹사이트에서 CyberLink PowerProducer 시험판을 다운로드 하도록 권장하고 있습니다. 보다 자세한 정보는 http://kr.cyberlink.com을 방문해 주십시오.

## CyberLink의 기술 지원 서비스를 이용하는 방법

사용 시 발생하는 문제에 대한 해결책은 CyberLink 웹사이트에서 하루 24시간 동안 무료로 제공됩니다.

참고: CyberLink 웹 지원을 이용하기 전에 반드시 회원 등록을 해야 합니다.

기술 질의 양식

도움을 요청하시려면 CyberLink 웹사이트의 지원 섹션 내 질의 양식을 작성해야 합니다. 제공하는 정보가 보다 정확하고 자세할수록 사용자의 문제에 대한 해결책을 보다 정확하게 준비할 수 있습니다.

일반 지원

사용자가 이용 가능한 모든 지원 옵션을 보시려면 CyberLink 웹사이트의 지원 섹션을 참고하십시오. CyberLink 웹사이트에는 FAQ(질문과 대답) 외에도, 문제 해결 방법, 최신 제품 뉴스 그리고 그 밖의 정보를 제공하고 있습니다.

저작권 © 2006 CyberLink Corp. 모든 권리 보유.