Ports

服务器设置

下面列出的端口号是服务器用于PNA,HTTP,RTSP,监控和管理请求的端口.保留它们的默认设置将是的更多的人能访问到你的内容. 如果你要更改它们的默认值,你需要更改所有的链接中的端口指向.服务器同样对编码器,分发以及多播设定默认端口. 出于安全因素,管理端口在安装时被设定为一个随机值. 请校验您重新定义的端口是否系统现有的端口相冲突. 在UNIX系统中,访问低于1024的端口的时候,你需要以管理员的身份登录.

| 端口 |  | 帮助

RTSP 端口 | (默认值为 554)
PNA 端口 | (默认值为 7070)
HTTP 端口 | (默认值为 80)
MMS 端口 | (默认值为 1755)
监控端口 | (默认值为 9090)
管理端口 | 警告:如果你更改了管理端口,你必须记住新的端口用以重新登录进入管理界面.同时,你需要更改所有指向本页面的地址. 新建 管理员帐户
启用Ramgen端口发送地址线索 | 包括对屏蔽用户开放地址中的HTTP端口
启用ASXGen发送HTTP连接地址 |
UDP重发端口范围 | to