Back-Channel Multicasting

广播分发

后台多播建立了一个从客户端到服务器的TCP控制通道.当用户加入到多播组中时,数据流以UDP的方式进行多点传送. 您可以在需要用户认证时或者在一个中型多播组采用这种传送方式. 如果您删除后台多播中所有的客户端访问规则,那么服务器将自动生成一个默认的访问规则,它将允许所有IP地址的客户端进行多播连接.

| 后台多播 |  | 帮助

启用多播 |
启用SAP |
PNA端口 |
RTSP端口 | 如果您在UNIX系统里面采用1024以下端口,客户端将需要以超级用户的方式进行连接.
IP地址范围 | to 后台多播的IP地址范围不能和可扩展多播的地址范围重叠,同时,必须在以下范围以内 224.0.0.0 到 239.255.255.255.
生存时间 | (用于路由转发)
重发 |
仅采用多播分发 |

访问规则 |

编辑客户端访问规则描述
客户端IP地址或主机名
用'Any'来表示所有的IP地址
客户端子网掩码

*以上字段的更改将在服务器重新启动以后生效.