Windows Media Encoding

广播设置

在进行Windows Media 广播的时候,Helix Server 从Windows Media 编码器(推荐为7.1版本) 以HTTP的连接方式获取数据流,并将数据流以MMS协议的方式分发给Windows Media 播放器. 一旦Windows Media 设置生效,服务器就随时可以进行直播.服务器向Windows Media 编码器 发送类似Windows Media 播放器的第一次连接请求,从而获取流媒体文件, 你可以在直播开始前就在下面定义编码器选项. 为了能使Windows Media 播放器正常访问相应流媒体文件,服务器预配置了对MMS协议的支持,以及对多码流编码,Windows Media广播加载点和 Asxgen 加载点. 冗余广播 同样提供对Windows Media 广播的支持.

| Windows Media编码器 |  | 帮助

加载点* |

Windows Media 源 |

源描述
主机
端口
流文件名

*以上字段的更改将在服务器重新启动以后生效.