SSD Tool Help

について | 動作 | 警告 | トラブルシューティング | お問い合わせ

SSDツールキットの使い方

あなたがSSDツールキットを起動するときには、使用可能なドライブの一覧が表示されます。まず最初に、作業したいドライブを選択し、またはあなたが実行したいテストを使用したいツールを選択します。 これにユーザーインターフェイスが表示される言語を変更する必要がある場合は、言語し、[About]ボタンをクリックし、使用可能な言語から選択. SSDツールキットの新しいバージョンが利用可能になったとき、それは[About]ボタンをクリックすることで得られることができる、[ソフトウェアの更新]ボタンをクリックします。際、ダウンロードファイルを介して最新のバージョンを取得するためにサンディスクのウェブサイトに取られる。 |  |

ドライブ情報]タブでは、システムで利用可能なドライブの情報が表示されます。モデル、シリアル番号、ファームウェアバージョン、ドライブの容量だけでなく、他の貴重な情報が含まれています。あなたはまた、サポートされているドライブの機能のリストを与えられている。 ドライブ情報は、Export Dataボタンをクリックして。CSVファイルにエクスポートすることができます。 |  |

SMART Attributes]タブを使用すると、全体的なドライブだけでなく、選択したドライブの個別のSMART属性の状態の現在のSMARTステータスを表示します。 SMART属性のリストは、データのエクスポート]ボタンをクリックして。CSVファイルにエクスポートすることができます。 |  |

ファームウェアアップデータのタブは、現在のドライブ容量、モデル番号、シリアル番号、および現在のファームウェアのリビジョンが表示されます。また、ファームウェアのアップデートのための最後のチェックの日付に注意する。

あなたがオンラインですぐにファームウェアの更新を確認（インターネット接続が必要）または以前に使用しているコンピュータまたはシステム上のドライブに保存されているファームウェアファイルを選択することができます。どちらのオプションを使用すれば、サンディスクのSSDに迅速かつ容易に新しいファームウェアを適用することができます。

ON - LINE方式

(推奨):

1. ファームウェアアップデートをチェックしたいドライブのリストからサンディスクのSSDを選択します。

2. 更新をチェックする]ボタンをクリックします。アプリケーションでは、サンディスクのサポートサイトを照会し、アップデートが利用可能であるかどうかをお知らせします。

3. 更新が利用可能な場合は、プロセスを続行するには[OK]ボタンをクリックします。これは、あなたがSSDに適用するファームウェアのバージョンを選択するオプションを提供します。

4. OKをクリックして続行します。プログラムは、選択したファームウェアのバージョンをダウンロードします。

5. OKをクリックして続行します。あなたは現在、ブータブルCD/ DVD（ステップ＃6）または作成する起動可能なUSBフラッシュドライブ（＃8に進みます）用のISOイメージを作成するオプションが与えられています。

6. ファームウェアアップデート用のCD / DVDブートを作成するために選択した場合、ISOファイル（参照を容易にするため、ファイル名にファームウェア番号をお勧めします）の場所と名前を選択します。選択した場所にISOファイルを作成し、保存するために作成をクリックします。

7. OKをクリックして続行します。別のソフトウェアアプリケーションを使用してCD / DVDに保存したイメージファイルを焼く。

a. SSD Toolkitのアプリケーションを終了し、コンピュータを再起動/終了します。

b. CD / DVDドライブがBIOSで定義されているブートシーケンスの最初のデバイスであることを確認し、挿入され、新しく作成したCD / DVD起動ディスクでコンピュータを再起動します。

c. 再起動後、システムはSanDiskのファームウェアアップデーターを起動します

d. 表示された一覧から更新したいドライブを選択します。

e. アップデートを開始するにはEnterキーを押します。

f. アップデートが完了したら、シャットダウンコンピュータにEnterキーを押します。

g. ドライブからのブートCD / DVDを取り出し、コンピュータを再起動します。

h. それだと...完成！

8. ファームウェアアップデート用にブータブルUSBフラッシュドライブを作成するために選択した場合は、空白のUSBフラッシュドライブを接続します。あなたは、USBフラッシュドライブ上の既存のデータが失われます。

9. リストボックスでUSBフラッシュドライブを選択し、[作成]をクリックします。完了したら[OK]をクリックします。

a. SSD Toolkitのアプリケーションを終了し、コンピュータを再起動/終了します。

b. ブータブルUSBフラッシュドライブを接続し、それはBIOSで定義されているブートシーケンスの最初のデバイスであることを確認し、コンピュータを再起動します。

c. 再起動後、システムはSanDiskのファームウェアアップデーターを起動します

d. 表示された一覧から更新したいドライブを選択します。

e. アップデートを開始するにはEnterキーを押します。

f. アップデートが完了したら、シャットダウンコンピュータにEnterキーを押します。

g. システムから起動可能なUSBフラッシュドライブを取り外し、コンピュータを再起動します。

h. それだと...完成！

手動による方法

1. ファームウェアを更新するドライブのリストからサンディスクSSDを選択してください。

2. 手動更新]ボタンをクリックします。

3. 以前に保存したファームウェアのバイナリファイルを見つけて選択します。 Openをクリックします。

4. これでブータブルCD/ DVD用のISOイメージを作成または起動可能なUSBスティックを作成するオプションが表示されます。

5. ブータブルCD/ DVDを作成するには - 上記＃6と＃7の手順に従ってください。

6. 起動可能なUSBスティックを作成するには - 上記の＃8＆＃9の手順に従ってください。

注：絶対に確信しているファームウェアファイル/アップグレードまたは作業しているサンディスクのSSDと互換性のためにダウングレードしているバージョン - 誤ったファームウェアのバージョンの使用は永久に非使用可能になるように、SSDを引き起こす可能性があります。あなたが前のアップデートを試みる疑問がある場合は、SanDiskのテクニカルサポートにお問い合わせください。