SSD Tool Help

关于 | 操作 | 警告 | 故障排除 | 联系

使用SSD工具包

当您启动SSD工具包，您将得到一个可用的驱动器列表。首先选择你要的驱动器上工作，然后选择工具，您想使用或测试你想执行。 如果需要更改用户界面显示的语言，点击About按钮，然后语言，然后从可用的语言。 当一个新版本的SSD工具包可用时，它可以通过点击按钮就关于获得，然后在软件更新按钮。你将被带到SanDisk的网站以获得通过下载最新的版本。 |  |

驱动器的信息标签会显示您的驱动器信息，提供给系统。包括型号，序列号，固件版本，驱动器的容量，以及其他有价值的信息。您也给予了支持的驱动器的功能列表。 该驱动器的信息可以被导出到一个。CSV文件上的按钮来导出数据。 |  |

该标签SMART属性将显示驱动器的整体以及所选择的驱动器的个人SMART属性的状态目前SMART状态。 SMART的属性列表可以导出到一个。CSV文件上的按钮来导出数据。 |  |

固件更新选项卡将显示当前驱动器的容量，型号，序列号，以及目前的固件版本。它也将记下的固件更新上次检查的日期。

您可以检查固件更新很快上线（互联网连接）或选择固件文件先前已保存到您的计算机或系统上的驱动器。无论使用哪种选项，您可以应用新的固件快速，方便地到SanDisk的SSD。

ON - LINE方法(建议):

1. SanDisk的SSD驱动器列表中选择要检查固件更新。

2. 点击“检查更新”按钮。应用程序将查询SanDisk的支持站点，并告知你是否有更新可用或不可。

3. 如果有可用的更新，点击Apply按钮，继续更新的过程。这会给你选择固件版本选择要应用到SSD。

4. 点击OK继续。该方案将下载的固件版本选择。

5. 点击OK继续。您现在的选项，以创建一个可引导CD / DVD（步骤＃6）ISO映像或创建一个可启动的U盘（跳到第8步）。

6. 如果您选择创建可引导CD / DVD进行固件更新，选择一个ISO文件（建议以供参考固件文件号码）的位置和名称。点击Create创建并保存ISO文件保存到所选位置。

7. 单击“确定”继续。与其他软件应用程序保存的图像文件刻录到CD / DVD。

a. 关闭/退出的SSD工具包的应用程序并重新启动计算机。

b. 确保CD/ DVD驱动器是定义在BIOS引导顺序中的第一个设备，新创建的CD / DVD引导插入的磁盘中，并重新启动您的计算机。

c. 重新启动后，系统将引导到SanDisk的固件更新

d. 选择您要更新的驱动器从显示的列表。

e. 按ENTER键开始更新。

f. 当更新完成后，按ENTER键关闭计算机。

g. 从引导CD / DVD驱动器并重新启动计算机。

h. 就是这样......完了！

8. 如果您选择创建固件更新可启动U盘，U盘连接空白。您将失去在USB棒的任何现有数据。

9. 在列表框中选择U盘，然后点击创建。完成后单击OK。

a. 关闭/退出的SSD工具包的应用程序并重新启动计算机。

b. 连接您可启动的USB闪存驱动器，确保它是定义在BIOS引导顺序中的第一个设备，并重新启动计算机。

c. 重新启动后，系统将引导到SanDisk的固件更新

d. 选择您要更新的驱动器从显示的列表。

e. 按ENTER键开始更新。

f. 当更新完成后，按ENTER键关闭计算机。

g. 可启动的USB闪存驱动器从系统中删除，并重新启动计算机。

h. 就是这样......完了！

手动方法

1. 从驱动器列表中选择要更新固件SanDisk的SSD。

2. 点击手动更新按钮。

3. 找到并选择以前保存的固件二进制文件。点击打开。

4. 您现在的选项，以创建一个可引导CD / DVD ISO映像或创建一个可启动的U盘。

5. 要创建一个可启动的CD / DVD - 按照＃6和＃7上面的步骤。

6. 要创建一个可启动的U盘 - 按照＃8和＃9上面的步骤。

注：请绝对肯定的固件文件/版本要升级或降级到您正在使用的SanDisk SSD兼容 - 使用不正确的固件版本可能会导致你的SSD成为永久可用的联合国。如果你怀疑是试图更新之前，SanDisk的技术支持联系。 |  |