SSD Tool Help

關於 | 操作 | 警告 | 故障排除 | 聯繫

使用SSD工具包

當您啟動 SSD工具包，您將獲得一份列出可用的驅動器。首先選擇你要的驅動器上工作，然後選擇工具，您想使用或測試你想執行。 如果需要改變語言顯示用戶界面，點擊 About按鈕，然後語言，然後從可用的語言。 當一個新版本的SSD工具包可用時，它可通過單擊關於按鈕，然後在軟件更新按鈕。你將被帶到 SanDisk的網站獲取最新的版本通過下載。 |  |

驅動器的信息標籤會顯示您的驅動器信息，提供給系統。包括型號，序列號，固件版本，驅動器的容量，以及其他有價值的信息。您也給予了上市的支持的驅動器的功能。 該驅動器的信息可以被導出到一個。CSV文件通過點擊導出數據按鈕。 |  |

在SMART屬性標籤會顯示您目前的SMART狀態的驅動器的整體狀態以及個人 SMART屬性所選擇的驅動器。 該名單的SMART屬性可以被導出到一個。CSV文件通過點擊導出數據按鈕。 |  |

固件更新選項卡將顯示當前驅動器的容量，型號，序列號和當前固件版本。它也將注意日期的最後檢查固件更新。

您可以檢查固件更新很快上線（互聯網連接）或選擇固件文件先前已保存到計算機或驅動器上的系統。無論使用哪種選項，您可以應用新的固件快速，方便地到SanDisk的SSD。

ON - LINE方法(建議):

1. SanDisk的SSD驅動器列表中選擇要檢查固件更新。

2. 點擊“檢查更新”按鈕。應用程序將查詢SanDisk的支持站點，並告知你是否有更新可用或不可。

3. 如果有可用的更新，點擊 Apply按鈕，繼續更新的過程。這會給你選擇固件版本選擇要應用到SSD.

4. 點擊 OK繼續。該方案將下載的固件版本選擇。

5. 點擊 OK繼續。您現在的選項創建 ISO映像可引導 CD/ DVD（步驟＃6）或創建一個可啟動的U盤（跳到第8步）。

6. 如果您選擇創建可引導 CD / DVD進行固件更新，選擇一個位置和名稱為 ISO文件（建議固件數名以供參考）。點擊 Create創建並保存ISO文件保存到所選位置。

7. 單擊“確定”繼續。與其他軟件應用程序保存的圖像文件刻錄到CD / DVD。

a. 關閉/退出的SSD工具包的應用程序並重新啟動計算機。

b. 確保CD/ DVD驅動器是定義在BIOS引導順序中的第一個設備，新創建的CD / DVD引導插入的磁盤中，並重新啟動您的計算機。

c. 重新啟動後，系統將引導到SanDisk的固件更新

d. 選擇您要更新的驅動器從顯示的列表。

e. 按ENTER鍵開始更新。

f. 當更新完成後，按ENTER鍵關閉計算機。

g. 從引導CD / DVD驅動器並重新啟動計算機。

h. 就是這樣......完了！

8. 如果您選擇創建可啟動 U盤的固件更新，連接 U盤空白。您將丟失所有現有數據的U盤。

9. 選擇 U盤在列表框中，然後點擊創建。完成後點擊 OK。

a. 關閉/退出的SSD工具包的應用程序並重新啟動計算機。

b. 連接您可啟動的USB閃存驅動器，確保它是定義在BIOS引導順序中的第一個設備，並重新啟動計算機。

c. 重新啟動後，系統將引導到SanDisk的固件更新

d. 選擇您要更新的驅動器從顯示的列表。

e. 按ENTER鍵開始更新。

f. 當更新完成後，按ENTER鍵關閉計算機。

g. 可啟動的USB閃存驅動器​​從系統中刪除，並重新啟動計算機。

h. 就是這樣......完了！

手動方法

1. 選擇 SanDisk的SSD從驅動器列表中選擇要更新的固件。

2. 點擊手動更新按鈕。

3. 找到並選擇以前保存的固件二進制文件。點擊打開。

4. 您現在的選項創建 ISO映像可引導 CD/ DVD或創建一個可啟動的U盤。

5. 要創建一個可啟動的CD / DVD - 按照步驟＃6和＃7段。

6. 要創建一個可啟動的CD / DVD - 按照步驟＃6和＃7段。

注：請絕對肯定的固件文件/版本要升級或降級到您正在使用的SanDisk SSD兼容 - 使用不正確的固件版本可能會導致你的SSD成為永久可用的聯合國。如果你懷疑是試圖更新之前，SanDisk的技術支持聯繫。 |  |