> 添加仅主机模式虚拟网络
> 您可以使用虚拟网络编辑器来设置多个仅主机模式虚拟网络。
> 在 Windows 和 Linux 主机系统中，第一个仅主机模式网络是在安装 Workstation 的过程中自动设置的。在下列情况下，您可能会希望在同一台计算机中设置多个仅主机模式网络：

> ■ | 将两个虚拟机连接到一个仅主机模式网络，同时将其他虚拟机连接到另一个仅主机模式网络，以便隔离每个网络中的网络流量。

> ■ | 测试两个虚拟网络之间的路由。

> ■ | 在不使用任何物理网络适配器的情况下测试具有多个网卡的虚拟机。

> 前提条件
> 熟悉仅主机模式网络连接。有关更多信息，请参阅 配置仅主机模式网络连接。
> 步骤

> 1 | 选择[编辑] > [虚拟网络编辑器]。

> 2 | 单击[添加网络]。

> 3 | 选择一个虚拟交换机。

> 在 Windows 和 Linux 主机中，虚拟交换机 VMnet1 默认情况下会映射到一个仅主机模式网络。
> Workstation 将为虚拟网络分配一个子网 IP 地址。

> 4 | 从列表中选择新虚拟网络，然后选择[仅主机模式(在专用网络内部连接虚拟机)]。

> 5 | （可选） 要将主机系统的物理网络连接到网络，请选择[将主机虚拟适配器连接到此网络]。

> 6 | （可选） 要使用本地 DHCP 服务为网络中的虚拟机分配 IP 地址，请选择[使用本地 DHCP 服务将 IP 地址分配给虚拟机]。

> 7 | （可选） （仅限 Windows 主机）如果网络使用本地 DHCP 服务，要自定义 DHCP 设置，请单击 [DHCP 设置]。

> 8 | （可选） 要更改子网 IP 地址或子网掩码，请分别在[子网 IP] 和[子网掩码]文本框中修改相应的地址。

> 9 | 单击[确定]保存所做的更改。

> 相关概念
> 更改自动桥接设置
> 在 Windows 主机中更改 NAT 设置
> 在 Windows 主机中更改 DHCP 设置
> 相关任务
> 添加桥接模式虚拟网络

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。