> 配置网络连接
> 您可以配置虚拟网络适配器提供的网络连接的类型。
> 对于本地虚拟机，您可以配置桥接、NAT 或仅主机模式网络连接类型，或者选择自定义网络或 LAN 区段。对于共享虚拟机，可以从下拉菜单中选择桥接、NAT 或仅主机模式网络连接类型。对于远程虚拟机，必须选择一个自定义网络；
> 要为所选虚拟机配置网络连接，请选择[虚拟机] > [设置]，单击[硬件]选项卡，然后选择虚拟网络适配器。

> ■ | 配置桥接模式网络连接

> 配置桥接模式网络连接后，虚拟机使用主机系统上的物理网络适配器连接网络。

> ■ | 配置网络地址转换

> 配置网络地址转换 (NAT) 时，虚拟机会共享主机系统的 IP 地址和 MAC 地址。

> ■ | 配置仅主机模式网络连接

> 配置仅主机模式网络连接时，Workstation 会在虚拟机和主机系统之间创建一个虚拟专用网络 (VPN) 连接。

> ■ | 配置自定义网络配置

> 自定义网络是指您使用虚拟网络编辑器创建的网络。在修改本地虚拟机的网络连接设置时，您可以选择自定义网络。对于远程虚拟机，必须选择一个自定义网络；对于共享虚拟机，则无法选择自定义网络。

> ■ | 配置 LAN 区段

> 选择 LAN 区段时，虚拟机会使用能与其他虚拟机共享的专用网络。LAN 区段适用于多层测试、网络性能分析以及注重虚拟机隔离的环境。
> 相关概念
> 配置虚拟网络适配器设备状态设置
> 配置虚拟网络适配器高级设置

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。