> 配置 LAN 区段
> 选择 LAN 区段时，虚拟机会使用能与其他虚拟机共享的专用网络。LAN 区段适用于多层测试、网络性能分析以及注重虚拟机隔离的环境。
> 如果将现有虚拟机添加到 LAN 区段，虚拟机可能会被配置为从 DHCP 服务器获取 IP 地址。与“仅主机模式”和 NAT 模式网络连接不同的是，Player 不会为 LAN 区段提供 DHCP 服务器。您必须为 LAN 区段上的虚拟机手动配置 IP 地址。您可以在 LAN 区段上配置一个 DHCP 服务器来分配 IP 地址，也可以为 LAN 区段上的每个虚拟机配置一个固定的 IP 地址。
> 单击 [LAN 区段]可创建新的 LAN 区段或删除并重命名现有 LAN 区段。删除 LAN 区段会断开所有为该网段配置的虚拟网络适配器。删除 LAN 区段时，您必须手动配置其断开的虚拟网络适配器，以便重新将虚拟机连接到网络中。
> 相关概念
> 配置虚拟网络适配器设备状态设置
> 配置桥接模式网络连接
> 配置网络地址转换
> 配置仅主机模式网络连接
> 配置虚拟网络适配器高级设置

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。