> 为虚拟机配置电源控制
> 电源控制设置会影响虚拟机的停止、挂起、启动和重置按钮的行为。当鼠标悬停在相应的按钮上时，所选的行为会显示在提示框中。电源控制设置也会决定右键单击库中的虚拟机时弹出的上下文菜单中显示的电源选项。
> 您可以对每个电源控制采用软设置或硬设置配置。软设置会向客户机操作系统发送请求，客户机操作系统可以忽略该请求，或者可能无法处理该请求（例如在客户机锁死的情况下）。与此相对，客户机操作系统无法忽略硬电源控制操作。硬电源控制设置是默认配置。
> 要更改选定虚拟机的电源控制，请选择[虚拟机] > [设置]，单击[选项]选项卡，然后选择[电源]。

> 表 28. 电源控制
> 控件 | 描述

> 停止

> [关机] | （硬电源选项）Workstation 突然关闭虚拟机，而不考虑进行中的工作。
> [关闭客户机] | （软电源选项）Workstation 向客户机操作系统发送关机信号。操作系统收到信号并进行正常关机。并不是所有的客户机操作系统都会对 Workstation 的关闭信号做出响应。如果客户机操作系统未对信号做出响应，请像操作物理机那样在客户机操作系统中执行关闭。

> 挂起

> [挂起] | （硬电源选项）Workstation 挂起虚拟机并使之保持网络连接。
> [挂起客户机] | （软电源选项）Workstation 挂起虚拟机并断开其网络连接。VMware Tools 在客户机操作系统中运行脚本。在 Windows 客户机中，如果虚拟机被配置为使用 DHCP，脚本将释放虚拟机的 IP 地址。在 Linux、FreeBSD 和 Solaris 客户机上，脚本可停止虚拟机的网络连接。

> 启动

> [开机] | （硬电源选项）Workstation 启动虚拟机。
> [启动客户机] | （软电源选项）Workstation 启动虚拟机，同时 VMware Tools 在客户机操作系统内运行脚本。在 Windows 客户机中，如果虚拟机被配置为使用 DHCP，脚本将更新虚拟机的 IP 地址。在 Linux、FreeBSD 或 Solaris 客户机上，脚本将启动虚拟机的网络连接。

> 注意
> 无法为共享或远程虚拟机配置此设置。

> 重置

> [重置] | （硬电源选项）Workstation 突然重置虚拟机，而不考虑进行中的工作。
> [重新启动客户机] | （软电源选项）Workstation 正常关闭并重新启动客户机操作系统。VMware Tools 在虚拟机关闭前和虚拟机启动过程中运行脚本。

> 相关概念
> 为虚拟机配置电源选项

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。