> 配置虚拟网络适配器高级设置
> 您可以使用高级虚拟网络适配器设置来限制带宽，指定传入和传出数据传输中可接受的数据包丢失百分比。
> 要为所选虚拟机配置高级虚拟网络适配器设置，请选择 [Player] > [管理] > [虚拟机设置]，单击[硬件]选项卡，选择虚拟网络适配器，然后单击[高级]。

> 表 17. 虚拟网络适配器高级设置
> 设置 | 描述
> [带宽]和 [Kbps] | 要将传入或传出数据传输限制为特定网络连接类型的数据传输速率，请从[带宽]下拉菜单中选择网络连接类型。[Kbps] 文本框中的值会更改为所选网络连接类型的数据传输速率，单位为 kbps。例如，如果选择[租用线路 T1 (1.544 Mbps)]，则 [Kbps] 文本框中的值会变为 1544。 要将传入或传出数据传输限制为特定的数据传输速率，请选择[自定义]并在 [Kbps] 文本框中键入数据传输速率，单位为 kbps。 传入和传出数据传输的默认带宽设置均为[无限制]。
> [数据包丢失(%)] | 传入或传出数据传输中可接受的数据包丢失百分比。默认设置为 0.0%。
> [MAC 地址] | 要为网络适配器分配新的 MAC 地址，可在该文本框中键入新的地址，或者单击[生成]让 Player 生成一个新地址。

> 相关概念
> 配置虚拟网络适配器设备状态设置
> 配置桥接模式网络连接
> 配置网络地址转换
> 配置仅主机模式网络连接
> 配置 LAN 区段

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。