> 关闭虚拟机
> 您可以从[虚拟机]菜单或工具栏关闭虚拟机。如果使用[虚拟机]菜单，您可以选择硬电源或软电源选项。
> 退出 Workstation 之前，您无需将本地主机系统中运行的虚拟机关机，直接退出 Workstation 并让虚拟机在后台继续运行。请参阅 关闭虚拟机并退出 Workstation。
> 如果多个虚拟机位于一个文件夹中，您可以执行批量电源操作。请参阅 使用文件夹管理虚拟机。
> 步骤

> ■ | 要在关闭虚拟机时选择电源选项，请选择虚拟机，然后选择[虚拟机] > [电源]。

> 选项 | 描述
> [关机] | （硬电源选项）Workstation 突然关闭虚拟机，而不考虑进行中的工作。
> [关闭客户机] | （软电源选项）Workstation 向客户机操作系统发送关机信号。操作系统收到信号并进行正常关机。并不是所有的客户机操作系统都会对 Workstation 的关闭信号做出响应。如果客户机操作系统未对信号做出响应，请像操作物理机那样在客户机操作系统中执行关闭。

> ■ | 要从工具栏关闭虚拟机，请选择所需虚拟机，然后单击停止按钮。

> 为虚拟机配置的停止电源控制设置将决定 Workstation 是执行硬关机还是软关机操作。当鼠标悬停在按钮上时，工具提示中会显示所配置的行为。

> ■ | 要关闭挂起的虚拟机，请选择该虚拟机，然后单击[虚拟机] > [电源] > [关机]。

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。