> 拍摄虚拟机快照
> 拍摄快照时，系统会及时保留指定时刻的虚拟机状态，而虚拟机则会继续运行。通过拍摄快照，您可以反复恢复到同一个状态。您可以在虚拟机处于开启、关机或挂起状态时拍摄快照。
> 当虚拟机中的应用程序正在与其他计算机进行通信时，尤其是在生产环境中，请勿拍摄快照。例如，如果在虚拟机正从网络中的服务器下载文件时拍摄快照，虚拟机会在快照拍摄完成后继续下载文件。当您恢复到该快照时，虚拟机和服务器之间的通信会出现混乱，文件传输将会失败。
> 注意
> Workstation 4 虚拟机不支持多个快照。您必须将虚拟机升级到 Workstation 7.x 或更高版本才能拍摄多个快照。
> 前提条件

> ■ | 确认虚拟机没有配置为使用物理磁盘。对于使用物理磁盘的虚拟机，您无法拍摄快照。

> ■ | 要使虚拟机在开启时恢复到挂起、开机或关机状态，请确保在拍摄快照之前虚拟机处于相应的状态。恢复到快照时，虚拟机的内存、设置和虚拟磁盘都将返回到拍摄快照时的状态。

> ■ | 完成所有挂起操作。

> ■ | 确认虚拟机未与任何其他计算机通信。

> ■ | 为获得更高性能，可对客户机操作系统的驱动器进行碎片整理。

> ■ | 如果虚拟机具有多个不同磁盘模式的磁盘，请将虚拟机关机。例如，如果有需要使用独立磁盘的配置，那么在拍摄快照之前必须将虚拟机关闭。

> ■ | 对于使用 Workstation 4 创建的虚拟机，请删除所有现有快照，或者将虚拟机升级到 Workstation 5.x 或更高版本。

> 步骤

> 1 | 选择虚拟机，然后选择[虚拟机] > [快照] > [拍摄快照]。

> 2 | 为快照键入唯一的名称。

> 3 | （可选） 为快照键入描述。

> 描述对记录说明虚拟机在拍摄快照时的状态非常有用。

> 4 | 单击[确定]拍摄快照。

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。