> 为虚拟机选择 I/O 控制器类型
> 选择自定义配置时，新建虚拟机向导会提示您为虚拟机选择 I/O 控制器类型。
> Workstation 会在虚拟机中安装 IDE 控制器和 SCSI 控制器。为某些客户机操作系统提供 SATA 控制器支持。IDE 控制器必定是 ATAPI。对于 SCSI 控制器，您可以选择 BusLogic、LSI Logic 或 LSI Logic SAS。如果要在 ESX 主机中创建远程虚拟机，您还可以选择 VMware 准虚拟 SCSI (PVSCSI) 适配器。
> BusLogic 和 LSI Logic 适配器具有并行接口。LSI Logic SAS 适配器具有串行接口。LSI Logic 适配器已提高性能，与通用 SCSI 设备结合使用效果更好。LSI Logic 适配器也受 ESX Server 2.0 及更高版本支持。
> PVSCSI 适配器为高性能存储适配器，提供的吞吐量更高，CPU 利用率更低。此适配器最适合硬件或应用程序会产生极高 I/O 吞吐量的环境，如 SAN 环境。PVSCSI 适配器不适合用于 DAS 环境。
> 注意
> 无论选择何种 SCSI 控制器，都不会影响虚拟磁盘是否可以为 IDE、SCSI 还是 SATA 磁盘。
> 某些客户机操作系统（如 Windows XP）不包含适用于 LSI Logic 或 LSI Logic SAS 适配器的驱动程序。您必须从 LSI Logic 网站下载驱动程序。在 LSI Logic 网站上，Mylex (BusLogic) 兼容型主机总线适配器的驱动程序不直接显示。请在支持区域搜索型号中的数字字符串，例如搜索 958 查找 BT/KT-958 驱动程序。
> 有关驱动程序支持信息，请参阅《VMware 客户机操作系统安装指南》。有关客户机操作系统的支持信息和已知问题，以及 SATA 支持信息，请参阅 VMware 网站上的在线《VMware 兼容性指南》。

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。