#https://www.shadertoy.com/view/MdsSDM

pixels = W:1024 H:1024

x = from 0 to 1 W
y = from 0 to 1 H

t = 56.29

rurka = sin(x*32.0-tan(y*4.0+sin(t+x*6.0-sin(t)*4.0)-2.0)*12.0+t*10.0)
shadey = -abs(tan(y*4.0+sin(t+x*6.0-sin(t)*4.0)-0.5))
komplet = rurka-cos(x*125.0+t*32.0)
ouch = clamp((shadey+3.0)/3.0,0.0,1.0)*2.0

r = komplet-ouch
g = abs(komplet*0.5)-ouch
b = 0.1-komplet-ouch
	


