【CAD智能弱电】常用快捷键命令	   	

1.工具栏命令

平移，    	P   	【P、PAN】
打印，    	PRINT	【PR、PRI、PRIN、PRINT、PLOT】
直线，    	L    	【L、LINE】
绘制双线，	DBL
多段线，  	PL   	【PL、PLINE】
圆弧，    	ARC  	【A、ARC】
圆，      	C    	【C、CIRCLE】
矩形，    	REC  	【REC、RECTANGLE】
圆角矩形	RREC	
椭圆，    	EL   	【EL、ELLIPSE】
正多边形，	POL  	【POL、POLYGON】
样条曲线，	SPL  	【SP、SPL、SPLINE】
延伸，    	EX   	【EX、EXTEND】
修剪，    	TR   	【TR、TRIM】
倒圆角，  	F    	【F、FILLET】
倒直角，  	DZJ
倒斜角，  	DXJ
填充，    	H    	【H、BHATCH】
尺寸标注，	DLI  	【DL、DLI、DIMLINEAR】
相对标注，	DAL 	【DA、DAL、DIMALIGNED】
角度标注，	DAN  	【DAN、DIMANGULAR】
箭头标注，	LE   	【LE、QLEADER】
半径标注，	DRA  	【DR、DRA、DIMRADIUS】
直径标注，	DDI  	【DDI、DIMDIAMETER】
折弯标注，	DJO  	【DJO、DIMJOGGED】
统计图块，	TJTK  
线图填充，	XTA
弧长标注，	DAR
连续标注，	DCO
标高标注，	BGBZ
剖切符号	PQFH		 
图名标注	TMBZ
箭头引注	JTYZ
索引符号	SYFH
引出标注	YCBZ
做法标注	ZFBZ
多行文本，	MT   	【T、MT、MTEXT】
单行文本，	TEXT
删除，    	E    	【E、ERASE、Delete键】
复制，    	CO   	【CO、COPY】
移动，    	M    	【M、MOVE】
缩放，    	SC   	【SC、SCALE】
旋转，    	RO   	【RO、ROTATE】
打散，    	X    	【X、EXPLODE】
打断，    	BR   	【BR、BREAK】
偏移，    	O    	【O、OFFSET】
镜像，    	MI   	【MI、MIRROR】
阵列，    	AR   	【AR、ARRAY】
环形阵列，  	HXZL
路径阵列， 	LJZL   	   	
测面积，  	AA   	【AA、AREA】
图层，    	LA   	【LA、LAYER】
颜色，   	COL  	【COL、COLOR】
插入图块，	I    	【I、INSERT】
合并多段线，	PE
刷新      	F5
带基点复制,	BASECOPY 【BSC】
基点复制	COPYBASE 【CPB】（可跨图纸）
创建底图，	CABG
绘图次序，	DRAWORDER
定数等分，	DIVIDE	  【DIV】
定距等分，	MEASURE   【ME】
创建视口，	MAKEVIEW  【MV】
标注样式,	D
横向缩放，	SCALEX 	【SCX】
纵向缩放，	SCALEY 	【SCY】
拆图打印，	CTDY
3D模型导出，	3DME

视图切换：(建议不要在俯视图以外的视图中进行图纸编辑)
俯视图，	3DTOP
仰视图，	3DBTM

【小技巧】空格键重复上一个命令


2.常用CTRL快捷键  

【CTRL】＋N（新建文件）
【CTRL】＋O（打开文件）  
【CTRL】＋S（保存文件） 
【CTRL】＋A（另存为）  
【CTRL】＋P（打印文件）
【CTRL】＋R（放大）  
【CTRL】＋F（缩小）
【CTRL】＋E（全部显示）
【CTRL】＋Z（撤销）         
【CTRL】＋Y（恢复）
【CTRL】＋X（剪切） 
【CTRL】＋C（复制） 
【CTRL】＋【SHIFT】+C（基点复制）
【CTRL】＋V（粘贴） 
【CTRL】＋D（删除） 
【CTRL】＋T（文字标注）
【CTRL】＋W（关闭一页）

3.弱电设计命令
放置机柜        FZJG
绘制防护管线    FHGX
防护管线标注	FHGXBZ
工程数量表      GCSLB
绘制桥架        HZQJ
桥架标注        QJBZ
桥架打断        QJDD    【BREAK】
桥架合并        QJHB
星形系统图      XTT
虚线框          XXK
设备编号	SBBH
设备图例表	SBTL

*其他可用命令*
4.家装设计专业命令

【墙柱轴线】
绘制房间，	HZFJ  	【HZ、HZF、HZFJ】
绘制轴线，	HZZX  	【HZZ、HZZX】
绘制轴网，	HZZW  	【HZZW】
轴线偏移，	ZXPY  	【ZX、ZXP、ZXPY】
绘制墙体，	HZQT  	【HZQ、HZQT】
绘制弧墙，	HZHQ  	【HZH、HZHQ】
绘制隔断，	HZGD  	【HZG、HZGD】
挖墙洞，  	WQD   	【WQ、WQD】
打断墙体，	DDQT  	【DD、DDQ、DDQT】
插入柱子，	CRZZ  	【CR、CRZ、CRZZ】

【绘制门窗】
单开门，  	DKM   	【DK、DKM】
单门翻转，	DMFZ  	【DM、DMF、DMFZ】
双开门，  	SKM   	【SK、SKM】
推拉门，  	TLM   	【TL、TLM】
阳台门，  	YTM   	【Y、YT、YTM】
标准窗，  	BZC  	【BZ、BZC】
飘窗，   	PC
转角窗，  	ZJC   	【ZJ、ZJC】
转角飘窗，	ZJPC  	【ZJP、ZJPC】

【楼梯阳台】
绘制阳台，  	HZYT   	【HZY、HZYT】
自定义阳台，	ZDYYT  	【Z、ZD、ZDY、ZDYY、ZDYYT】

【暖通盘管】
回字形盘管，  	HZPG
自由盘管，	ZYPG
盘管倒角，	PGDJ
盘管长度查询，	PGCX  	******结果仅供参考

【电气灯光】
照明线，    	ZMX    	【ZM、ZMX】
空调动力线，	KTDLX  	【K、KT、KTD、KTDL、KTDLX】
电话线，    	DHX    	【DH、DHX】
电视线，    	DSX    	【DSX】
网络线，    	WLX    	【WL、WLX】
强电系统图	QDXTT	   	

【水管空调】
水管，		SG
热水管，  	RSG  	【RS、RSG】
煤气管，  	MQG    	【MQ、MQG】
污水管，  	WSG    	【WS、WSG】
空调冷凝水管，	KTLNSG 	【KTL、KTLN、KTLNS、KTLNSG】
排风管，  	PFG    	【PF、PFG】
排烟风管，	PYFG   	【PY、PYF、PYFG】

5.园林设计命令
绘制道路        HZDL
道路圆角   	DLYJ
任意布树        RYBS
画地被线        HDBX
地被填充        DBTC
面积标注        MJBZ
直线标注        ZXBZ
弧线标注        HXBZ
乔灌苗木统计表	QGMTJ
苗木图例表	MMTL
地被面积表	DBMJ

