显IP内网通 1.8 正式版

编译工具：Delphi XE2
运行环境：WinXP/Win2003/WinVista/Win7/Win8

官方网站： http://www.neiwangtong.com/
官方博客： http://blog.sina.com.cn/u/2821371475

Email：NeiWangTong@live.com
QQ：2650669970

软件简介：
　　●显IP内网通是国内首款能显示出真实IP的内网通(而不是所有Client连接进来后都显示固定的IP)，属于TCP协议的内网端口转发工具、端口映射工具。任何能上网的网络都能使用！可以简单的让您实现内网架设WEB网站、映射共享USB设备、内网端口映射(端口访问)等；通过显IP内网通映射端口后其他网络的就可以穿越路由限制直接访问您的内网机器，在远程访问、内网软件访问、验证、上线上有卓越的效果。
　　●该软件适用于：网吧、宾馆酒店、无线网络、电信、联通(网通)、小区宽带、小区光纤、校园网、教育网、铁通、长城宽带、方正宽带、海泰宽带、3G无线、网吧、办公局域网、无线内网等没有路由、机房、防火墙权限的网络进行端口映射，同时与支持多端口映射！只要你的电脑能上网，那么就能用它映射端口！

使用方法：
　　①.登录后选中您需要映射的端口，点击映射选中！
　　②.若需要映射的端口映射成功后即可进行下一步！
　　③.若要显示真实IP的用户且您的版本有显IP权限可以点击,菜单[设置]->[系统设置]进行设置启用显IP！
　　④.修改您的自己的客户端程序的连接到本机的IP为[内网通的IP],[内网通的IP]可以通过菜单[文件]->"获取内网通的IP"获取。
　　●主要的步骤就是④！④如果设置正确成功的话那么内网端口就会正常被访问！如果您用的是域名的话可以那么只需修改域名的IP为内网通的IP即可！
　　●如果您用的域名刚好是3322希网的，那么使用我们提供的域名更新功能[文件]菜单->[更新希网域名为内网通的]！域名更新后如果您不知道是否已经生效了，可以点击[文件]菜单->[查看域名是否为内网通的IP]功能进行确认！确认完毕后就可以了！

注意：
  启用显示IP功能时可能安全软件会提示，此时若阻止那么会导致显示IP功能无效的！

若发现以下两个可执行文件MD5或CRC32不一致，可能损坏了！请重新下载！
　VirtualPort.exe
    CRC32: 4E88C9A1
    MD5: 2783BFC9B5FF78856F3E8B406D5E0330
    
  Core.dll
    CRC32: 33B67454
    MD5: 6CFC8F174085C307CB722D5323B81466

　VPMain.dll
　　CRC32: 02FBF799
　　MD5: A0CA1B18034E641773B856BD394D4176