使用方法

　　1.金福全自动PXE网刻工具自带DHCP服务功能，同一局域网内不能再有第2个DHCP服务器。否则会造成不能正确分配到IP或分配到IP后无法通过TFTP获取启动镜像。

　　如有以上情况者，可检查路由、服务器是否开启了DHCP服务，一些低端的硬路由默认开启DHCP服务的，请关闭DHCP或将与路由连接的网线断开。

　　2.单分区网克：有些朋友反映单克C盘可以，但单克D、E、F盘会报错。我这里解释一下，这里讲的单克D盘指的是你镜像有2个分区以上，你只克第2个分区，如果你只有一个分区的镜像，选取单克D盘就会报错。

　　实际操作中，有时候确实只要单克一个分区，但并不想做全盘镜像的话，给你个解决办法。如网吧只想单克游戏分区E盘，这个时候你可以将E盘做个镜像，选择的时候你选择单克E盘，GHOST服务端会报个错，说请求的分区无效，不管它去掉提示。然后点停止，然后在分区那选你要克的分区，即可。

　　3.GHOST服务器推荐使用2003操作系统，并关闭防火墙和杀毒软件，2000和XP次之。如果NF系列主板的话单独加插个8139网卡是个不错的选择。

　　4.不同类型网卡的机器不要同时网克，会严重拖慢速度。如果网内同时存在百兆交换机和千兆交换机等网络类型最好也分开网克

　　5.如果是SATA硬盘的话，部分垃圾主板的接口也会严重影响网克速度。如接在接口1速度只有60M/分，接在接口3速度马上就到700/分，很奇怪但确实是个问题。

　　6.客户机可以连接到服务器上,也启动GHOST11了