
                                READMEJ.TXT File
                        README file for FANUC LADDER-Ⅲ
         Copyright(C), FANUC CORPORATION, 2000 - 2013. All Rights Reserved.

このドキュメントには、FANUC LADDER-Ⅲ に関する以下の情報が記述されています。
ご使用の前に必ずお読みいただくようお願いいたします。
------------------------------------------------------------------------------

[1] はじめに

[2] 概要
  2.1 FANUC LADDER-Ⅲについて
  2.2 動作環境

[3] 起動
  3.1 [プログラム]メニューから起動する場合

[4] 更新履歴

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃※ Microsoft, MS, MS-DOSは、米国Microsoft社の登録商標です。               ┃
┃※ Windowsは、米国Microsoft社の商標です。                                 ┃
┃※ その他、記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。   ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


==============================================================================
[1] はじめに
==============================================================================

    本説明書は、FANUC LADDER-Ⅲについて説明したものです。

    FANUC LADDER-Ⅲに関する詳細な説明は、下記取扱説明書を参照してください。

        「FANUC LADDER-Ⅲ 取扱説明書   Ｂ－６６２３４ＪＡ」


ご注意

   ●FANUC LADDER-Ⅲの著作権は、ファナック株式会社にあります。

   ●上記ソフトウェアの本体およびマニュアルは、一部または全部を無断で使用、複写
     することはできません。

=============================================================================
[2] 概要
==============================================================================

2.1 FANUC LADDER-Ⅲについて

    FANUC LADDER-Ⅲは、FANUC PMC のシーケンスプログラム開発用プログラミング
    システムです。主な機能を以下に記します｡

    ･オフライン機能
       1) ラダープログラムの作成
       2) ラダープログラム相違点表示機能
       3) PMCアドレスマップ機能
       4) クロスリファレンス表示機能
       5) 印刷
       6) コマンドライン実行機能
       7) ステップシーケンス編集
       8) ファンクションブロック機能
       9) 各国語PMCメッセージ作成ツール
      10）コイルの二重書き込みチェック
      11) PMCタイプを変更して保存
      12) シンボル・コメントの拡張

    ･オンライン機能
       1) ラダーのモニタリング
       2) 信号ステータスのモニタリング
       3) ＰＭＣステータスのモニタリング
       4) ラダー図オンライン編集
       5) 信号トレース、信号波形表示
       6) 信号トレース機能
       7) ニーモニック言語モニタ表示機能
       8) ＰＭＣパラメータの保存/読み込み


2.2 動作環境

      本ソフトウェアを使用するには、次のようなハードウェア及びソフトウェア構成
      が必要です。

    ┌─────────┬─────────────────────────┐
    │本体              │IBM PC/AT互換機                                   │
    ├─────────┼─────────────────────────┤
    │ＯＳ              │・Microsoft Windows 8/7/Vista/XP            (注１)│
    ├─────────┼─────────────────────────┤
    │ＣＰＵ            │・Windows 8 Pro                                   │
    │                  │・Windows 7 Professional                          │
    │                  │       Microsoftが推奨するプロセッサ              │
    │                  │       推奨 1GHz以上                              │
    │                  │・Windows Vista Home Basic                        │
    │                  │  Windows Vista Home Premium                      │
    │                  │  Windows Vista Business                          │
    │                  │  Windows Vista Ultimate                          │
    │                  │       Microsoftが推奨するプロセッサ              │
    │                  │       推奨 1GHz以上                              │
    │                  │・Windows XP Home Edition                         │
    │                  │  Windows XP Professional                         │
    │                  │       Pentium II 333MHz以上                      │
    ├─────────┼─────────────────────────┤
    │メモリ            │・Windows 8 Pro (32 Bit / 64 Bit)                 │
    │                  │・Windows 7 Professional (32 Bit / 64 Bit)        │
    │                  │       1GB以上                                    │
    │                  │・Windows Vista Home Basic                        │
    │                  │       512MB以上                                  │
    │                  │・Windows Vista Home Premium                      │
    │                  │  Windows Vista Business                          │
    │                  │  Windows Vista Ultimate                          │
    │                  │       1GB以上                                    │
    │                  │・Windows XP Home Edition                         │
    │                  │  Windows XP Professional                         │
    │                  │       128MB以上                                  │
    ├─────────┼─────────────────────────┤
    │ハードディスク    │40MB以上の空き容量                          (注２)│
    ├─────────┼─────────────────────────┤
    │グラフィック      │ＶＧＡ以上                                        │
    │    アダプター    │                                                  │
    ├─────────┼─────────────────────────┤
    │プリンタ          │・Windowsのプリンタ設定にて追加したプリンタ       │
    └─────────┴─────────────────────────┘

(注1) 64ビット版のWindows XP、Windows Vistaには未対応です。
(注2) この他にシーケンスプログラム(ユーザプログラム)の格納用領域が必要です。

==============================================================================
[3] 起動
==============================================================================

3.1 [プログラム]メニューから起動する（WindowsXP/Vista/7の場合）

    [操作]
       (1) [スタート]ボタンをクリックします。
       (2) [スタート]メニューから [すべてのプログラム]を選択します。
       (3) プログラムの一覧から [FANUC LADDER-Ⅲ]フォルダを選択します。
       (4) [FANUC LADDER-Ⅲ]のフォルダから "FANUC LADDER-Ⅲ"を選択します。
           FANUC LADDER-Ⅲが起動します。

3.2 [スタート]画面から起動する（Windows 8の場合）

    [操作]
       (1) [スタート]画面から "FANUC LADDER-Ⅲ"を選択します。
           FANUC LADDER-Ⅲが起動します。


==========================================================================
[4] 更新履歴
==========================================================================

Edition 7.40 -> 7.50

Series 0i-F PMC/Lに対応しました。

Series 30i-BのPMCにおいて、PMCメモリEに対応しました。

Series 30i/31i/32i/35i-B, Power Motion i-A, 0i-F PMCのPMCラダー命令拡張機能において、PID命令(SUB460)を追加しました。

Series 30i/31i/32i/35i-B, Power Motion i-A, 0i-F,0i-D/0i Mate-DのPMCにおいて、タイトルデータの"プログラム番号"と"版数"の最大文字数を拡張しました。

メッセージ編集画面において、複数のメッセージデータの移動、コピー、削除を可能にし、指定した表示器サイズによるメッセージのビュー表示機能を追加しました。

主軸制御用PMCファンクションライブラリ(PMC_SPINDLE_COTROL.FLL)をファンクションブロック機能のサンプルプログラムに追加しました。

ラダー図とFBにおいて、バイトシンボルを構成する各ビットにアクセス可能なビット修飾シンボルに対応しました。

ステップ、イニシャルステップ、ブロックステップ内にS番号を表示・印刷できるようにしました。

ステップシーケンス編集画面において、[チェック]ボタンによる文法チェック機能、ステップシーケンス編集操作、およびエラーメッセージを改良しました。


Edition 7.30 -> 7.40

PMC軸制御用PMCファンクションライブラリ(PMC_AXIS_COTROL.FLL)をファンクションブロック機能のサンプルプログラムに追加しました。


Edition 7.20 -> 7.30

Series 0i-F PMCに対応しました。

コメント付きでステップシーケンスの表示と印刷ができるように対応しました。

Series 30i/31i/32i/35i-B, Power Motion i-A, 0i-Fのデュアル・チェック・セイフティ用PMCにおいて、最大ラダーステップ数を3,000ステップから5,000ステップへ拡張しました。

「アドレス一括置換機能」により、FBインスタンスの入力部の定数が変化することがあるのを修正しました。


Edition 7.10 -> 7.20

FANUC LADDER-III (10 users), (20 users), (Site license), (Update)に対応しました。

パスワードを入力する時、16文字のパスワードが入力できないことがあるのを修正しました。


Edition 7.00 -> 7.10

Windows 8に対応しました。

ラダープログラム相違点表示機能において、相違ネットの詳細を表示する<相違詳細>ボタン、およびラダー図のエレメント数を増減するボタンを追加しました。

日本語OSにおいて、コメントに入力できるキリル文字の文字数を拡張しました。

30i/31i/32i/35i-B, Power Motion i-AのPMCにおいて、機能命令の直後に立上がり接点または、立下がり接点のあるラダーをコンパイルすると"I: E-3201"のエラーが発生することがあるのを修正しました。


Edition 6.90 -> 7.00

Series 0i-D PMC、Series 0i Mate-D PMC/Lにおいて、各国語コメント機能に対応しました。

ラダーモニタ画面から信号トレース機能のサンプリングアドレスを指定できるようにしました。

拡張シンボルのシンボル・コメントデータをPMCアドレス順で印刷できるようにしました。

ニモニックファイルをソースプログラムへ変換する時、FBライブラリのFB定義も参照するように改良しました。

PMCデータテーブル制御画面およびPMC拡張リレー制御画面のグループデータ編集機能を改良しました。

外部シンボルファイルまたはニモニックファイルを読み込む際、シンボル・コメントデータのマージ方法が指定できるように改良しました。

シーケンスプログラムをストア完了後、およびラダーオンライン編集モード終了後、F-ROM書き込みダイアログを表示するように改良しました。

区切り文字がTabコードの外部シンボルファイルを入出力できるようにしました。

各国語メッセージデータおよび各国語コメントにおいて、韓国語の文字(ハングル)の一部が正しくCNC画面上に表示されなかったのを修正しました。


Edition 6.80 -> 6.90

30i/31i/32i/35i-B PMC、Power Motion i-A PMCにおいて、ラダー信号コメントの各国語表示に対応しました。

標準機械操作盤とiPendantの機械操作盤用のサンプルプログラムを追加しました。

画面の横幅が広い場合の信号トレース表示の動作を改善しました。

FB定義ウィンドウを最大化表示した状態で、オンラインモードに移行するとアプリケーションエラーが発生することがあるのを修正しました。

30i-A、0i-D、30i-B、Power Motion i-Aにおいて、COD/CODB命令を使用したラダープログラムをコンパイルすると、"I:E-3252:ラダープログラムがこわれています"のエラーが発生することがあるのを修正しました。


Edition 6.70 -> 6.80

機能命令またはFBが読み書きするバイト数を考慮するように下記機能を改良しました。
・PMCアドレスマップ機能
・クロスリファレンス表示機能
・ビットアドレスマップ印刷

拡張シンボルの編集操作を改良しました。
・シンボル登録時のアドレス重複追加チェック
・シンボル登録時のグローバル/ローカルシンボルの優先指定
・シンボル登録の履歴
など

各国語PMCメッセージのメモリカード形式ファイルをWindowsの画面操作で作成できるようにしました。

メッセージビューを表示中にメッセージ編集へ"["を入力すると、エラーメッセージ「パラメータが間違っています」を繰り返し表示するのを修正しました。


Edition 6.60 -> 6.70

PMC-SA1/SA3/SA5/SB3/SB4/SB5/SB6/SB7/NB/NB2/NB6/PA3/QCにおいて、ネットコメントを使用したラダーを逆コンパイルするとアプリケーションエラーが発生して逆コンパイルできないことがあるのを修正しました。


Edition 6.50 -> 6.60

Power Motion i-A PMCに対応しました。

Series 0i-D/0i Mate-D PMC/Lにおいて、「ラダーステップ数 最大24,000ステップ」に対応しました。

ラダープログラム相違点表示機能に、比較しているラダー図へのジャンプ機能を追加しました。

PMC-SA1において、ラダー図編集画面からCOD命令の変換テーブルを設定すると、変換テーブルの10以上のデータが誤った値でラダーオブジェクトへ出力されるのを修正しました。


Edition 6.40 -> 6.50

以下の操作における機能命令の定数パラメータの範囲チェックの仕様を改良しました。
・ラダー編集画面での入力
・オンライン編集での入力
・ニーモニックファイルのソースプログラムへの変換
・コンパイル

30i/31i/32i/35i-B PMCにおいて、分割ラダープログラムのオンライン機能に対応しました。

ラダー図とクロスリファレンスの印刷において、一行あたりに印刷するクロスリファレンス情報の数を指定できるように改良しました。

編集ツールバーの表示設定の仕様を他のツールバーと統一しました。

拡張シンボルを編集するダイアログにおいて、コメント欄にフォーカスがある時でも、ESCキーで画面が閉じるように改良しました。

「FB図式」のウィンドウサイズを変更できるように改良しました。

トレース結果の表示用ExcelファイルのサンプルをインストールCDに追加しました。

下記のPMC機種において、TMRB命令の設定時間に32768以上が設定されると、経過時間のモニタ表示が正しくないのを修正しました。
 SA1,SA3,SA5,SB3,SB4,SB5,SB6,SC3,SC4,NB,NB2,NB6,PA3


Edition 6.30 -> 6.40

30i/31i/32i/35i-B PMCにおいて、ラダー分割管理機能に対応しました。

Ethernet経由でのラダープログラムの転送時間を短縮しました。

選択した範囲のラダー図を、テキスト形式で貼り付けられるようにしました。

FB定義(FLLファイル)を相対パスでも指定できるようにしました。

ラダーのソース変換で多数のエラーまたはワーニングが発生しても、処理を継続するように改良しました。

ソース変換で、識別コード"%@2"のシンボル&コメントが読み込めないのを修正しました。

オンライン編集、ストア、バックアップ操作により、「通信エラーが発生しました」のメッセージが表示されて、オンライン接続が切断されることがあるのを修正しました。


Edition 6.20 -> 6.30

Series 30i/31i/32i/35i-MODEL B PMCに対応しました。

I/O Link i機能に対応しました。

Series 0i-D PMCにおいて、ラダー64,000ステップに対応しました。

コメントを2つ指定できるように、クロスリファレンス印刷を改良しました。

ファンクションブロックの本体プログラムにおいて、シンボルの表示を最大16文字へ拡張しました。

プログラム出力ツールバーを追加しました。

オンラインヘルプをHTML Help形式へ変更しました。

FBライブラリで、TMRBF命令が使用できないのを修正しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCのPMCメモリCにおいて、R9060.0とR9060.1が1の時、ラダープログラムをストア、停止できないのを修正しました。

クロスリファレンス印刷において、ラダープログラムにFBインスタンスがあると、誤ったステップ番号または誤ったネット番号を印刷することがあるのを修正しました。


Edition 6.10 -> 6.20

Windows 7に対応しました。

信号トレースパラメータの入出力機能に対応しました。

PMCウィンドウ機能を簡単に使用するためのFBサンプルプログラムをFANUC LADDER-IIIのインストールCDに追加しました。

ラダープログラムのFBインスタンス以降でコンパイルエラーが発生した時、誤ったエラーネット番号を表示することがあるのを修正しました。

特定の条件で予想外のアドレスをPMCアドレスマップ画面で検索することがあるのを修正しました。

OSがWindows VistaでかつマルチCPUのパソコンにおいて、Series 30i/31i/32i-A PMC, Series 0i/0i Mate-Dのラダープログラムをコンパイルする時、コンパイルがまれに停止することがあるのを修正しました。


Edition 6.00 -> 6.10

PMC-NBと接続中にオンラインモードへ切り換えると、"プログラムステップがオプションを超えています。"のエラーが発生するのを修正しました。

データテーブル制御画面で、データテーブルの開始アドレスとして"D10000"のような5桁のDアドレスが入力できないのを修正しました。

ラダー図の表示設定のオプションを一度に複数変更すると、ラダー図の表示が正しく更新されないのを修正しました。


Edition 5.90 -> 6.00

PMC-SB7, Series 30i/31i/32i-A PMC, Series 0i-D PMCのパスワード機能に、パスワード文字列を指定しない設定を追加しました。

「FANUC LADDER-Ⅲ Upgrade (5 users)」を新規登録しました。

最大プログラムサイズを超えるラダープログラムをPMCへストアした時、「通信エラーが発生しました。(5B3)」の誤ったメッセージが表示されることがあるのを修正しました。

Windows Vistaにおいて、FANUC LADDER-III (5 users) を起動すると、%%%Flsetファイルが初期設定に戻るのを修正しました。


Edition 5.80 -> 5.90

Series 0i-D PMCに、デュアル・チェック・セイフティ用PMCを追加しました。

「FANUC LADDER-Ⅲ (5 users)」を新規登録しました。

Series 30i/31i/32i-A/0i-D/0i Mate-D PMCにおいて、COMとCOME命令間のLBL命令を含むラダープログラムをコンパイルする時、メモリカード形式ファイルが作成されないのを修正しました。

オンライン編集モードにおいてENOパラメータを持つファンクションブロックを含むラダープログラムを更新した時、そのファンクションブロックの入力パラメータの1つが正しく動作しないのを修正しました。


Edition 5.70 -> 5.80

ニーモニックファイルをソース変換する際に、FBインスタンス直後のネットコメントまたは改ページが、FBインスタンスの前に移動するのを修正しました。


Edition 5.60 -> 5.70

Series 0i-D PMC、Series 0i-D PMC/L、Series 0i Mate-D PMC/Lに対応しました。

ファンクションブロックのグループ化機能に対応しました。

Series 30i/31i/32i-A PMC、Series 0i-D PMCのファンクションブロック機能において、入力部/出力部の基本命令の演算に対応しました。

Series 30i/31i/32i-A PMC、Series 0i-D PMCのコンパイルにおいて、プログラムサイズチェック機能に対応しました。

プログラムリスト画面で複数のサブプログラムのコピーと削除に対応しました。

ニモニック言語モニタ表示機能において、ファンクションブロックの表示に対応しました。

ラダープログラム相違点表示機能において、「ラダー図と同じ表示形式を使用する」の設定を追加しました。

各国語PMCメッセージ作成ツールの/l,/mオプションが指定された時、系統番号付きメッセージ番号のチェックを0～4095へ拡張しました。

ファンクションブロック機能のラダーをメモリカード優先で逆コンパイルする時、出力部に誤ったビットアドレスが設定されることがあるのを修正しました。

OSがWindows Vistaの時、最近使用したプログラムにファイル名が表示されないことがあるのを修正しました。

Windows Vistaにおいて、機能命令COMを含むPMC-SA1のラダーを逆コンパイルした時、エラーが発生するのを修正しました。

FB定義のソース変換において、「K: W-4110: 出力していないレジスタがあります.」のエラーが発生することがあるのを修正しました。

PMCラダー命令拡張機能において、PUSH/POP命令を含むラダーのクロスリファレンスとビットアドレスマップを印刷すると、ラダーで使用してないアドレスが印刷されることがあるのを修正しました。


Edition 5.50 -> 5.60

Windows Vistaに対応しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCにおいて、ファンクションブロック機能に対応しました。

全てのPMCにおいて、ラダーモニタ画面でカーソル表示できるように対応しました。

OSが日本語以外の場合、ソース変換に時間がかかるのを修正しました。

シンボルを追加して、LADファイルを保存した時、「ZipOwnerの書き込みにてエラーが発生しました」のエラーがまれに発生して、LADファイルが保存できないことがあるのを修正しました。


Edition 5.40 -> 5.50

すべてのPMCにおいて、外部シンボルファイルの入出力機能に対応しました。

すべてのPMCにおいて、タイマ、カウンタ、立ち上がり、立ち下がり番号の自動入力機能に対応しました。

Series 30i/31i/32i-Aの拡張シンボルのPMCにおいて、シンボルを変更したとき、置換ダイアログを自動で表示する設定を追加しました。

「ソース変換」および「PMCタイプを変更して保存」機能によって非拡張シンボルから拡張シンボルへラダープログラムのPMCタイプを変更する時、シンボル制限文字を任意文字列へ変更する機能を追加しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCにおいて、ラダープログラムの総サイズが1.5MByteを超えていると、コンパイル後に「E-3601データが大きすぎます」のエラーが表示されるのを修正しました。


Edition 5.30 -> 5.40

Series 30i/31i/32i-A PMC及びSeries 16i/18i/21i-B PMC-SA1/SB7のメッセージ編集において、コード入力によるロシア語、トルコ語の欧州文字に対応しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCの各国語PMCメッセージ作成ツールにおいて、ロシア語、トルコ語に対応しました。

PMC-SA1のコンパイルにおいて、機能命令ADDB等が存在するとワーニング”I: W-4205: ｺｲﾙが多すぎます.(SUB36)”が表示されるのを修正しました。

コンパイルにおいて、ラダープログラムにネットコメントがあると"I: E-3200: 未定義命令があります"のエラーが、ごくまれに発生することがあるのを修正しました。


Edition 5.20 -> 5.30

Series 30i/31i/32i-A用PMCにおいて、PMCラダー命令拡張機能に対応しました。

ラダープログラム相違点印刷機能を追加しました。

PMCアドレスマップ機能を追加しました。

PMCアドレスのクロスリファレンス表示機能を追加しました。

ラダー図の印刷において、PMCラダー命令拡張機能の対応および印刷形式を改良しました。

未使用アドレスの自動入力機能に対応しました。

ラダー図編集画面のエレメント挿入を改良しました。

ラダー図編集画面において、機能命令入力ダイアログを改良しました。


Edition 5.10 -> 5.20

ラダー編集において、大きい1ネットを2ネットに分割後、"元に戻す"操作をすると、次のネットが消えることがあるのを修正しました。

特定個数のシンボルが定義されたラダーを逆コンパイルすると未定義命令エラーまたはアプリケーションエラーが発生するのを修正しました。


Edition 5.00 -> 5.10

オンライン通信の接続/切断ボタンをツールバーへ追加しました。

使用できない文字を含むシンボル･コメントをコンパイルした時に表示されるワーニングメッセージにアドレスを付加しました。

検索結果一覧画面を開いて、オンライン編集画面の「更新」または「復元」ボタンを押すと、アプリケーションエラーになることがあるのを修正しました。

置換機能の「すべて置換」によって機能命令COD,CODB,DISPのアドレスが置換されると、変換データテーブルが0に変更されるのを修正しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCでラダー図を印刷した時、コメントの15文字目の全角文字が"･"で印刷されることがあるのを修正しました。

メッセージ画面において、半角カタカナの後に"02"や"04"の文字列があると、それらの文字が正しく表示されないのを修正しました。

PMCパラメータ閲覧禁止の設定にもかかわらず、拡張リレーのデータテーブル画面が表示されるのを修正しました。


Edition 4.90 -> 5.00

Series 30i/31i/32i-A PMCにおいて、PMCメモリC（Dアドレス20,000バイト、Rアドレス16,000バイト）に対応しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCにおいて、ラダー100,000ステップに対応しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCにおいて、F-ROMファイル容量を最大２MBへ拡張しました。

アドレス一括置換機能を追加しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCのトレース機能において、多系統PMC機能に対応しました。

マウスのホイール機能に対応しました。

PMCパラメータのデータテーブル画面、拡張リレー画面において、開始番号を0に変更しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCにおいて、PMCパラメータのロード/ストアの条件を変更しました。

Series 30i/31i/32i-A PMCにおいて、パスワードを設定するとコンパイルでアプリケーションエラーが発生することがあるのを修正しました。


Edition 4.80 -> 4.90

30i/31i/32i-A PMCの第2系統のPMCアドレスを第1系統のPMCアドレスと同じ大きさに拡張する設定に対応しました。

ニーモニックファイル、外部シンボルファイルを出力する時、PMCアドレスをゼロ・サプレスする機能を追加しました。

ニーモニックファイルをソースファイルへ変換する時、表示される初期化警告メッセージを改良しました。

サブプログラムのソース変換でエラーが発生した時、「ｻﾌﾞﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(Pxx)を作成しませんでした.」のワーニングをログファイルに出力するように改良しました。

シンボルを印刷した時、シンボル、コメント、リレーコメントいずれも未定義のアドレスが2ページ以降の先頭行にあると、その行が印刷されないのを修正しました。


Edition 4.70 -> 4.80

・Series 30i/31i/32i-Aでシンボル･コメント拡張機能が有効の場合、設定ファイル(%%%FLSET.CNF)内で指定したネットコメントの制御文字がソース変換で無効となるのを修正しました。

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、拡張リレーのデータテーブル設定画面に対応しました。

・異なる機種間のラダー図の「カット＆ペースト」に対応しました。

・ニーモニック変換機能において、サブプログラム単位でニーモニックファイルへ変換できるようにしました。

・ラダープログラム相違点表示機能を追加しました。

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、各国語PMCメッセージデータのロード・ストア機能を追加しました。


Edition 4.60 -> 4.70

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、機能命令PSGNL(SUB50)、PSGN2(SUB63)を追加しました。

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、比較機能命令(21種類)を追加しました。

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、外部シンボルファイルの出力機能を追加しました。

・ラダープログラムの機種変更を簡単に行う機能を追加しました。

・PMC-SB7のオンラインモニタ表示において、機能命令TMR,TMRBの経過時間表示が0のままでカウントアップしないのを修正しました。

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、I/O Unit-Bの割付けデータをソース変換できないのを修正しました。

・DISP, COD, CODB命令のデータテーブルが150以上の時、オンラインモニタするとプログラムリストが表示されないのを修正しました。

・検索結果一覧ウィンドウを表示してラダーを編集すると、Run Time Errorが発生することがあるのを修正しました。


Edition 4.50 -> 4.60

・Series 30i/31i/32i-A PMCにおいて、タイマ、カウンタ、立ち上がり、立ち下がり番号の自動入力機能に対応しました。

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、「TMRB/TMRBF/DIFU/DIFD番号自動割当機能」に対応しました。

・Series 30i/31i/32i-Aの拡張機能のPMCにおいて、「シンボル名によるジャンプラベル入力」に対応しました。

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、機能命令TMRBF(オフディレータイマ）を追加しました。

・Series 30i/31i/32i-A PMCのI/Oモジュール編集画面に、結合ユニット用の割付け名称として/12,/16,/20,/24,/28,/32を追加しました。

・PMC-PA3/SA1/SA3/SA5/SB3/SB4/SB5/SB6/SB7/SC3/SC4/NB/NB2/NB6/QCにおいて、ラダーオブジェクトコードに、コメントを出力しない設定を追加しました。

・PMC-SB7,SB6,SA1などのラダー印刷において、機能命令パラメータのアドレスのシンボル又はリレーコメントが印刷されないのを修正しました。

・Series 30i/31i/32i-AのPMCにおいて、機能命令COD,CODBを使用したラダーをコンパイルすると、「I:E-3252 ラダープログラムがこわれています」のエラーが発生することがあるのを修正しました。


Edition 4.40 -> 4.50

・特殊パスワード付きのラダープログラムを逆コンパイルすると「J:F-2105 'RECMP'のソースプログラムを書き込めません.」のエラーが発生することがあったのを修正しました。


Edition 4.30 -> 4.40

・31i-A PMCと32i-A PMCに対応しました。

・30i-A PMCのオンライン編集において、機能命令のパラメータにR64～R79を入力するとR16～R31に変更されてしまうのを修正しました。

・オンライン編集において、F-ROMの制限を越えてラダーを編集すると、編集中のラダー図が消えることがあるのを修正しました。


Edition 4.20 -> 4.30

・30i-Aにおいて、機能命令CS(SUB 74)、CM(SUB 75)、CE(SUB 76)を追加しました。

・30i-Aにおいて、各国語PMCメッセージ作成ツールを追加しました。

・ラダー図編集の検索機能において、カーソル上のアドレス/シンボルを用いて検索する設定を追加しました。

・PMC-SB7などの機種において、リレーコメントの英小文字が、シンボルコメント編集やソース変換で英大文字に変換されるのを修正しました。


Edition 4.10 -> 4.20

・Series 30i-A PMCにおいてシンボル４０文字、コメント２５５文字及びコメント４種類等のシンボル、コメント機能を拡張した。

・Series 30i-A PMCにおいてシンボリックラダープログラミングを可能にしました。

・Series 30i-Aの第１PMCにおいてF-ROM容量を最大1.5MBへ拡張しました。

・ラダー印刷においてネット番号やページ指定するとラダー図が印刷されないのを修正しました。


Edition 4.00 -> 4.10

・ニーモニック言語によるオンラインモニタ機能を追加しました。

・表示中のラダー図をテキストファイルへ出力できるようにしました。

・ニーモニックファイルをソースプログラムへ変換するとき、新しいシンボル・コメント、ネットコメントを追加できるようにしました。

・コンパイル、逆コンパイルにおいて各データサイズの表示とF-ROM格納サイズ表示を追加しました。

・LADファイルと同じフォルダに、各データファイルを入出力できる設定を追加しました。

・オンライン機能のラダー編集において、エラーネット全体が表示できないラダー図をスクロールや他の画面をクリックするとハングアップするのを修正しました。

・PMC-SB7において、2チャネル目のI/Oリンク割り付けデータ選択機能が無効になるのを修正しました。

・逆コンパイルにおいてシンボル、コメントが多い場合、処理時間が遅いのを修正しました。

・30i-A PMCにおいて、すべて置換と検索結果一覧に機能命令のアドレスを指定した時、正しく置換/検索しないのを修正しました。


Edition 3.40 -> 4.00

・30i-A PMCに対応しました。

・ラダーオンライン編集において表示ウィンドウ内でラダープログラムの編集が出来るようになりました。

・シンボル、コメント編集画面を改良しました。（信号種類別の一覧表示、行単位での切り取り／コピー／貼り付けなど）

・ラダープログラムの二重コイルチェック機能を追加しました。

・オンラインモードのRS232C接続において、ローダボードへ切換るとアプリケーションエラーが発生していたのを修正しました。


Edition 3.30 -> 3.40

・メッセージ編集において、発音記号付き文字のコード入力を可能にしました。

・メッセージ編集において、プレビュー画面を選択すると文字化けする漢字（全角文字）があったのを修正しました。

・PMC-SB7において、ソースプログラムをコンパイルするとシステムパラメータのラダー実行の値が必ず150%になっていたのを修正しました。


Edition 3.20 -> 3.30

・オンラインヘルプにおいて、機能命令の使用方法の説明を追加しました。

・印刷において、プリンタ設定画面にプリンタのプロパティを表示するためのボタンを追加しました。

・ラダー編集画面において、元に戻す(Ctrl+Z)／やり直し(Ctrl+Y)に対応しました。

・コマンドライン実行機能において、シンボル、コメントデータのインポートコマンドにマージ機能を追加しました。

・Windows XPにおいて、メッセージ編集画面で改行表示がされなかったのを修正しました。

・USBキーボードが接続されているパソコンの場合、LADファイルの保存時にアプリケーションエラーとなっていたのを修正しました。


Edition 3.10 -> 3.20

・ 名称をFANUC LADDER-Ⅲに変更しました。(旧名称: FAPT LADDER-Ⅲ)

・ ニーモニックファイルからソースプログラムへの変換において、ネットコメントの半角カタカナや発音記号付き文字等が正しく変換されないのを修正しました。

・ PMC-SB7においてトレース画面表示中にイーサネットによる通信接続するとアプリケーションエラーが発生することがあるのを修正しました。


Edition 3.00 -> 3.10

・ PMC-SB7においてステップシーケンスに対応した。

・ FANUC LADDER-Ⅲにおいて、コマンドラインからインポート・エクスポート、コンパイル・逆コンパイル及びニーモニック変換・ソース変換の実行を可能にした。

・ ラダー編集表示画面において、グリッド有無、文字フォント、色指定、罫線スタイルを指定可能にした。

・ ニーモニック・ソース変換の時、シンボルのスペース文字を他文字へ置換する予約文字を指定可能にした。

・ ラダー検索において、シンボル文字にコンマ(,)、セミコロン(;)があると検索が出来ないことを修正した。

・ ラダー編集、表示画面において縦罫線が途切れる場合があることを修正した。


Edition 2.20 -> 3.00

・ラダー編集において、ラダー表示ペイン内でラダープログラムを編集出来るようにしました。

・ラダー編集において、アドレス置換機能を追加しました。

・CD-R版システム手配仕様に変更しました。


Edition 2.10 -> 2.20

・ Windows XPに対応しました。

・ PMC-SB7において新トレース機能を追加しました。

・ FANUC LADDER-Ⅲ、ラダー編集パッケージ(Windows)においてインストーラを更新しました。

・ FANUC Series 16i/18i/21i-MODEL BのPMC-MODEL SB7にPMCﾊﾟﾗﾒｰﾀに関するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾏ保護機能を追加しました。

・ LADファイル等のプログラムを開く時、直前に使用したフォルダを開くようにしました。

・ ＰＭＣパラメータのカウンタにおいてＢＣＤ表示、設定が出来なかったのを修正しました。

・ ラダー編集において機能命令の制御条件にエレメント挿入をした後接点が追加できない事を修正しました。

・ 自動逆コンパイルダイアログで、逆コンパイルオプションを変更しても設定が有効にならない事を修正しました。


Edition 2.00 -> 2.10

・PMC-SB7においてI/Oリンク割付データの選択機能を追加しました。

・コマンドライン引数により、接続先を指定することが可能になりました。

・ラダー編集の置換において、編集ペインから表示ペインへの複数ネットの置換ができるようになりました。

・メッセージ印刷において、メッセージデータの改行コード"@0A@"を、改行印刷できるようになりました。

・印刷画面において、プリンタの設定を押すとアプリケーションエラーになる事があるのを修正しました。

・ラダー編集画面の表示ペインにネットが表示されていない場合、ネットの挿入または、置換を行うとラダーが破壊される事があるのを修正しました。


Edition 1.30 -> 2.00

・PMC-SB6の時、ラダー40000ステップに対応しました。

・PMC-SB7に対応しました。

・PMCとの通信においてイーサネット接続に対応しました。

・ラダー図表示/編集画面の表示位置、サイズを復元出来るようにしました。

・O/SがWindows 95/98の時、ラダー編集において機能命令CODBのデータテーブルを入力すると、アプリケーションエラーになることを修正しました。


Edition 1.20 -> 1.30

・ラダー図編集画面において日本語でアドレスや機能命令パラメータを入力するとアプリケーションエラーとなっていたのを修正しました。

・中文Windowsにおいて、罫線が文字化けしていたのを修正しました。

・OSがWindows 95/98/MEの時、ラダー図表示画面で日本語を含むリレーコメントを表示してスクロールすると、ハングアップすることがあったのを修正しました。


Edition 1.10 -> 1.20

・FANUC LADDER-Ⅲの複数起動が可能となりました。

・ラダー図編集用画面の表示ペインにおいて、アドレスおよび接点／コイルの変更が可能となりました。

・[ファイル]メニューに、最近使用したファイル(最大4個)を追加しました。

・メモリカード形式ファイルとC言語で作成したロードモジュールのリンク機能を追加しました。

・PMC側I/O画面とのプログラムの比較機能を追加しました。

・コンパイルにおいて、日本語のコイルコメントを含むメモリカード形式ファイルが作成可能となりました。

・PMC-SB6(IO-2) / PMC-SB6(STEP,IO-2)において、メッセージやステップシーケンスが印刷できないのを修正しました。

・FANUC LADDERまたはFANUC LADDER-ⅡのシーケンスプログラムをLADファイルに変換すると、コンパイルエラー「I-E:3103」が発生する事があるのを修正しました。

・PMCパラメータのデータテーブル画面において、表示タイプ(BYTE/WORD/DWORD)と表示フォーマット(DEC/HEX/BCD)を変更すると、アプリケーションエラーが発生する場合があるのを修正しました。

・ラダー図編集用画面の編集ペインにおいて、追加した機能命令の前に空白行が追加されてしまう事があるのを修正しました。


Edition 1.00 -> 1.10

・ヘルプ機能において内容を充実しました。

・PMC-SA1において、ラダーステップ数８０００と１２０００に対応しました。

・ラダーモニタ、及び、ラダー編集において、選択表示機能を追加しました。

・ラダー表示画面(モニタ、編集、選択表示など)において、1行あたりの接点数を拡張しました。

・他ユーザが使用中のラダープログラムを開いた時上書き保存を禁止するようにした。

・信号トリガ停止機能を追加しました。

・PMC-SB6、PMC-SB6(STEP SEQ)においてI/O Link点数拡張に対応した。

・他のユーザが既に使用中のプログラムを開こうとする時、編集可能となるまで待つ事が可能となりました。

・FS15i/FS15Bにおいて、オンライン機能の通信ができないのを修正しました。

・英語版システムにおいてラダー編集画面の機能命令の選択とＰＭＣアドレス入力ボックスの表示が文字化けすることがあるのを修正しました。

・通信接続中にCNCを電源断した時、FANUC LADDER-Ⅲ及びラダー編集パッケージが終了できない場合があるのを修正しました。

・信号波形表示機能においてパラメータダイアログの診断アドレスに設定していない値が表示されることがあるのを修正しました。

・ＬＡＤファイルをダブルクリックしてＦＡＮＵＣ ＬＡＤＤＥＲ－Ⅲを起動すると、ステータスバーの状態表示が更新されないのを修正しました。

・英語版WINDOWS NT/2000の時印刷オプションの共通項目を選択するとアプリケーションエラーとなるのを修正しました。

・信号波形表示において、サンプリングモードがBefore、Afterの場合波形が正しく表示されないのを修正しました。

・印刷において機能命令TMR/TMRB/CTR/DIFU/DIFDのクロスファレンスを印刷するとアプリケーションエラーとなることがあるのを修正しました。

・ネットコメント編集において、ネットコメントの文字列を全て消去するとアプリケーションエラーが発生するのを修正しました。

・ソース変換において、ラベル／サブプログラム，フルオプション，日本語コメント形式のニーモニックファイルをソースプログラムに変換できないのを修正しました。

・印刷プレビューを表示せずに印刷したあと、メニューが表示されないのを修正しました。


                                                                            以上
