双摇杆往复运动机构
机构示意图 | 机构特性简介
汽车前轮转向机构
| 等腰梯形 ABCD是双摇杆机构，也称作汽车前轮转向梯形机构。在摇杆CD上连接拉臂EF。当汽车的转向操纵机构控制EF前后运动时，带动双摇杆机构使摇杆CD 与AB同向摆动，实现汽车前轮的转向。汽车转弯时要求两前轮的转角α和β产按规定比值变化，使两前轮轴线与后轮轴线交于P点，从而保证两前轮的轮胎在路面上纯滚，避免因滑动使轮胎过早磨损或消耗动力。
飞机起落架机构
| 图中的实线位置是飞机着陆时轮子的位置，它利用双摇杆机构ABCD的 死点位置，即摇杆AB与连杆BC在同一直线上的位置来保证飞机着陆的安全。飞机起飞后，以AB为主动件带动双摇杆机构运动到点划线AB'C'D位置，将轮子等收藏在机舱内减少飞行中的空气阻力。
炉门开闭机构
| 炉门固结在双摇杆机构ABCD的连杆BC上，由手柄AE控制开闭。实线位置为开启，双点划线为关闭。固定铰链A、D 位置的选取应保证炉门开闭时不与炉壁碰撞，并且不影响操作或妨碍通行。开启后炉门放置在水平位置上，使热面朝下。
电风扇摇头机构
| 风扇4、电机 1固联在双摇杆机构ABCD的摇杆AB上，连杆BC与蜗轮2固联，AD作机架。当风扇在电动机驱动下旋转时，电动机轴端的蜗杆带动蜗轮2和与其固联的连杆BC一同转动，使风扇在旋转的同时随着摇杆AB 一起绕A点往复摆动。
可逆坐席机构
| 可逆坐席是一对摇杆机构，席底座AD固定不动，坐席靠背BC可根据需要改变位置和方向，移到B'C'位置。