棘轮调节机构
机构示意图 | 机构特性简介
T形固定板棘轮调节机构
| 摇杆1在驱动杆7作用下摆动，当其顺时针摆动时，通过棘爪2推动棘轮5同向转动。当棘爪上的滚轮3和T形固定板4接触时，滚子沿其斜面抬起棘爪，使爪与棘轮脱离啮合。T形固定板位置用该板上的沟槽中紧固螺钉来调节，当把固定板逆棘爪工作转向移动时将减少棘轮转动角度，顺棘爪工作转向移动则增加棘轮转角。 摇杆的摆角由推杆7和摇杆1间的可调连接销6予以调整，可伸长或缩短驱动摇杆的工作半径。
螺钉限位棘轮调节机构
| 主动圆盘9转动时圆盘上可调节的凸块2顶起杠杆1和拉杆4。拉杆4与装有棘爪6的摇杆7铰接，棘爪6被弹簧压紧在棘轮8上。螺钉3限制杠杆1的下降量，螺钉5可使棘爪6由棘轮中退出啮合，故此用这两个螺钉调节拉杆4的行程，也同时调了棘轮的转角。
牙板式棘轮调节机构
| 主动曲柄1以滑块3带动复导极2绕固定轴摆动，再通过滑块4带动长度可调的拉杆5和装有棘爪7的摇杆6，驱使棘轮8作定向间歇转动。 当改变弹力插销11在固定的扇形牙板9上的位置，可调整摆杆10的固定铰链位置，从而改变滑块4 在导槽中的位置。即改变滑块4相对复导板2的固定支点的转动半径，借以实现调节拉杆5的行程；另外，还可旋转5杆上的调整螺母可改变拉杆长度。以上两 种方法均可调节棘轮的间歇转角，但11可在运动中调节，而杆5上的螺母只在运动停止后方可调节。
定位销式棘轮调节机构
| 主动曲柄1通过连杆2带动杆3、5。杆3铰接定滑块6，6由定位销4固定在所需位置上。杆5通过齿条7使啮合齿轮8往复转动一定角度。摆杆10与齿轮8固联，齿轮8往复转动时通过固联杆10带动棘爪11，用11推 动空套在A轴上的棘轮9作定向间歇转动。这种机构可在运行中调节定位销4，从而改变定滑块6的位置，使棘轮9的转角获得调节，以此来控制机床的进给运动。