棘轮间歇机构
机构示意图 | 机构特性简介
双爪棘轮机构
| 单爪棘轮机构在主动摆杆作用下，通过单爪推动棘轮作定向间歇转动，其转角为周节所对应的中心角或它的整数倍。图示双爪棘轮机构的主动摆杆1上铰接两个棘爪2、2'，通过棘爪驱动棘轮3作间歇转动。两棘爪相距1.5周节(或 2.5、3.5…)，由于摆杆的摆角不同，可使棘轮每转过半个周节所对应的中心角α或它的整数倍。多爪机构可在不减弱棘轮强度的条件下得到较小的棘轮转角。
浮动棘轮机构
| 浮动棘轮3空套在轴上与棘轮2的直径、模数、齿数均相同，但附有一个犬齿K。在一般情况下主动摆杆1通过棘爪4同时驱动棘轮2、3作间歇转动，但当3上的犬齿K进入啮合时，棘爪4被抬起仅与犬齿啮合，只推动棘轮3空转，而棘轮2不动。轮2停歇不转的时间长短与犬齿K 的齿数有关，犬齿的齿数多停歇时间就长。棘爪与犬齿脱离啮合时，将仍间歇地推动棘轮2、3作同步转动。这种停歇时间不等的棘轮机构称作浮动棘轮机构。
短暂停歇的棘轮机构
| 链轮6 和棘轮5固联于轴2上，主动套筒1空套在轴2上，套筒1上铰接有棘爪4。若1顺时针转动时通过棘爪4带 动棘轮5和链轮6同时转动。当4的端部与固定在机架上的档杆3接触时，棘爪4与棘轮5脱开，棘轮和链轮停转。l继续转动到棘爪4与档杆3脱离时，在扭簧7的作用下棘爪再次与棘轮吻合带动链轮转动。此机构用于运送涂料零件通过干燥护的链条式间歇运动机构， 如印染烘干机等。
摩擦式间歇机构
| 主动杆1作上下往复移动，通过插臂2和推杆3使摩擦片4、5夹紧从动轮6的内外轮缘而使其作定向间歇转动。当主动杆1向上推动摇臂2绕O点向上转动时，摩擦片4 在摩擦力作用下使推杆3向下摆动，并借助辅助弹簧 7的拉力使摩擦片4紧贴轮6外缘，因摇臂2继续向上转动的同时有微量横向外移使摩擦片5紧贴轮6内缘。结果4、5夹紧轮6的轮缘并推动其作逆时针转动。当主动杆1拉摇臂2向下转动时，摩擦片4与轮6的摩擦力使推杆3向上摆动而成浮动，轮6静止。这样就形成了间歇转动。该机构的优点是摩擦面积大可用于大载荷。但角α过大将减弱夹紧力，α过小将造成回程时不易分离，一般取a＜7°。