    ***(以下简称乙方)受***(以下简称甲方)的委托，
对其开发建设的[工程名]的[工程建筑物总数]栋楼的主体进行沉降监测。自[开始日期]开始，
至[结束日期]为止历时[监测时间]年，监测期次从[最少期次]到[最多期次]；每次监测结束，
均及时向甲方提交了监测报表。目前建筑物主体陆续竣工已一年有余，应甲方工程部的要求，
现将历次监测情况进行总结汇报。

一、 监测依据的规定、规范及标准
    1、《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97）
    2、[工程名]沉降监测技术方案

二、工程概况
    该工程座落于[工程地点]，建筑面积3万平方米，结构形式为[结构形式]，地基类型为[地基类型]，
基础结构形式为[基础结构]。工程建设单位为[建设单位]，设计单位为[设计单位]，
监理单位为****；设计用途为[用途]，层数为[层数]，
设计最终沉降量为[设计最大沉降量]，设计最终沉降差[设计最大沉降差]。

三、监测精度要求及方法
    1、基准点布设
    在工地附近于1999年9月13日布设了[工作基点数]个基准点，基准点的标志类型均为墙上金属标志。
其中一个基准点利用***Ⅱ等水准点***，高程为***；基准点编号分别为[工作基点号]。
上述基准点的高程均为***高程系。
    利用上述[工作基点数]个基准点构成一个基准网，其中***点作为工作基点，另两点作为联系点。
监测期间定期采用一级水准检测基准网的稳定性，从多次检测结果表明，基准点稳定可靠。

    2、沉降观测点布设
    沉降观测点位布设详见各个楼的点位布置图，[各建筑物布设沉降点数]。

    3、监测周期安排
    沉降监测从建筑物主体施工至正负零开始，每建一层监测一次。主体封顶后按百日平均沉降量安排观测，
遇到特殊情况中途适当加测或减测。

    4、监测方法
    建筑物主体的沉降监测采用二级水准，水准路线布设成闭合环，采用后后前前的读数方法，
仪器使用[仪器]配合铟钢尺进行。监测数据的平差使用***平差软件。

四、观测数据及变形分析
    1、观测数据
    各观测点各期的观测高程值见各楼的沉降监测数据汇总表。在观测过程中，
个别观测点受施工影响遭到破坏，因此破坏点的监测数据不全。

    2、累计沉降量、不均匀沉降差及平均沉降量
         [沉降量统计表]   表一


    3、沉降速率
    从各个楼沉降过程线可以明显地看出：

    
    [开始阶段分析][A楼]主体沉降速率变化的大小大致可分为2个阶段：

    第一阶段为[阶段日期][1998 11 23 1999 4 21]，
期间荷载从第[荷载1]层增至第[荷载2]层封顶，
累计沉降量净增[阶段累计沉降量]，即从[沉降量1]增至[沉降量2]，
平均每天的沉降量约为[阶段日均沉降量]。

    第二阶段为[阶段日期][1999 4 21 1999 8 28]，
累计沉降量净增[阶段累计沉降量]，即从[沉降量1]增至[沉降量2]，
平均每天的沉降量约为[阶段日均沉降量]。
    [结束阶段分析]

    [开始阶段分析][B楼]主体沉降速率变化的大小大致也分为2个阶段：

    第一阶段为[阶段日期][1998 9 10 1999 4 21]，
期间荷载从第[荷载1]层增至第[荷载2]层封顶，
累计沉降量净增[阶段累计沉降量]，即从[沉降量1]增至[沉降量2]，
平均每天的沉降量约为[阶段日均沉降量]。

    第二阶段为[阶段日期][1999 4 21 1999 12 31]，
累计沉降量净增[阶段累计沉降量]，即从[沉降量1]增至[沉降量2]，
平均每天的沉降量约为[阶段日均沉降量]。
    [结束阶段分析]

    [开始阶段分析][C楼]主体沉降速率变化的大小大致也分为2个阶段：

    第一阶段为[阶段日期][1998 11 23 1999 4 21]，
期间荷载从第[荷载1]层增至第[荷载2]层封顶，
累计沉降量净增[阶段累计沉降量]，即从[沉降量1]增至[沉降量2]，
平均每天的沉降量约为[阶段日均沉降量]。

    第二阶段为[阶段日期][1999 4 21 2000 3 22]，
累计沉降量净增[阶段累计沉降量]，即从[沉降量1]增至[沉降量2]，
平均每天的沉降量约为[阶段日均沉降量]。
    [结束阶段分析]


    4、百日观测情况
    [工程建筑物总数]栋住宅楼主体封顶后，按日平均沉降量确定了百日观测周期，
并按此周期进行了后继观测。
根据最后一期的观测结果汇总出[工程建筑物总数]栋楼的
百日观测日平均沉降值，见表二：

               [百日观测日平均沉降值汇总表]   表二


               [最后一期沉降量统计表]   表三




五、结论
    从[工程建筑物总数]栋楼按两个阶段沉降速率情况看，工程主体施工期间沉降速率较大，
各楼均高于***，而主体封顶后的沉降速率较小，各楼均低于***。
由此可见，[工程建筑物总数]栋楼的沉降正趋于***。
但鉴于表二中[工程建筑物总数]栋楼的百日观测日平均沉降值均大于***，
说明各楼沉降***，尚需继续观测。

