:Base GPWH_TMTD.hlp
:Title GX Developer帮助(特殊继电器，寄存器)
1 A系列CPU
2 特殊继电器
3 一般注释=TMA_P2
3 [代号M9000～9009]
4 [代号M9000]熔断器熔断=TMA_9000
4 [代号M9002]I/O模块校验错误=TMA_9002
4 [代号M9004]主站 MINI 连接错误=TMA_9004
4 [代号M9005]交流电源故障检测=TMA_9005
4 [代号M9006]电池电压过低=TMA_9006
4 [代号M9007]电池电压过低自锁=TMA_9007
4 [代号M9008]自诊断错误=TMA_9008
4 [代号M9009]报警器(报警)检测=TMA_9009
3 [代号M9010～9018]
4 [代号M9010]运行错误标志=TMA_9010
4 [代号M9011]运行错误标志=TMA_9011
4 [代号M9012]进位标志=TMA_9012
4 [代号M9016]数据存储器清除标志=TMA_9016
4 [代号M9017]数据存储器清除标志=TMA_9017
4 [代号M9018]数据连接监控转换=TMA_9018
3 [代号M9020～9029]
4 [代号M9020]用户定时时钟脉冲No.0=TMA_9020
4 [代号M9021]用户定时时钟脉冲No.1=TMA_9021
4 [代号M9022]用户定时时钟脉冲No.2=TMA_9022
4 [代号M9023]用户定时时钟脉冲No.3=TMA_9023
4 [代号M9024]用户定时时钟脉冲No.4=TMA_9024
4 [代号M9025]时钟数据设置响应=TMA_9025
4 [代号M9026]时钟数据错误=TMA_9026
4 [代号M9027]时钟数据显示=TMA_9027
4 [代号M9028]时钟数据读请求=TMA_9028
4 [代号M9029]数据相互通信请求批量处理=TMA_9029
3 [代号M9030～9039]
4 [代号M9030]0.1秒时钟(脉冲)=TMA_9030
4 [代号M9031]0.2秒时钟(脉冲)=TMA_9031
4 [代号M9032]1秒时钟(脉冲)=TMA_9032
4 [代号M9033]2秒时钟(脉冲)=TMA_9033
4 [代号M9034]1分时钟(脉冲)=TMA_9034
4 [代号M9036]常(一直为) ON状态=TMA_9036
4 [代号M9037]常(一直为) OFF状态=TMA_9037
4 [代号M9038]启动(运行开始)时产生一个扫描周期的On=TMA_9038
4 [代号M9039]运行状态标志 (启动(运行开始)时产生一个扫描周期的OFF)=TMA_9039
3 [代号M9040～9049]
4 [代号M9040]暂停有效(标志)=TMA_9040
4 [代号M9041]暂停状态=TMA_9041
4 [代号M9042]停止状态=TMA_9042
4 [代号M9043]采样跟踪结束=TMA_9043
4 [代号M9044]采样跟踪=TMA_9044
4 [代号M9045]看门狗定时器(WDT)的复位=TMA_9045
4 [代号M9046]采样跟踪=TMA_9046
4 [代号M9047]采样跟踪准备=TMA_9047
4 [代号M9048]LED指示闪烁标志=TMA_9048
4 [代号M9049]输出字符控制=TMA_9049
3 [代号M9050～9057]
4 [代号M9050]存储器内存运行结果转换(用CHG指令) =TMA_9050
4 [代号M9051]CHG 指令无效=TMA_9051
4 [代号M9052]SEG 指令转换=TMA_9052
4 [代号M9053]EI/DI 指令转换=TMA_9053
4 [代号M9054]单步运行标志=TMA_9054
4 [代号M9055]状态锁定完成标志=TMA_9055
4 [代号M9056]主程序P,I设置请求=TMA_9056
4 [代号M9057]子程序1 P,I设置请求=TMA_9057
3 [代号M9060～9070]
4 [代号M9060]子程序2 P,I设置请求=TMA_9060a
4 [代号M9060]远程终端错误=TMA_9060b
4 [代号M9061]子程序3 P,I设置请求=TMA_9061a
4 [代号M9061]通讯错误=TMA_9061b
4 [代号M9065]分别传递状态=TMA_9065
4 [代号M9066]传递处理切换=TMA_9066
4 [代号M9067]I/O模块错误检测=TMA_9067
4 [代号M9068]检测方式=TMA_9068
4 [代号M9069]在线输出错误=TMA_9069
4 [代号M9070]A8UPU/A8PUJA的搜索所要时间=TMA_9070
3 [代号M9073～9079]
4 [代号M9073]WDT 错误标志=TMA_9073
4 [代号M9074]PPLC 准备完成标志=TMA_9074
4 [代号M9075]检测方式标志=TMA_9075
4 [代号M9076]外部急停输入标志=TMA_9076
4 [代号M9077]手动脉冲发生器座标(轴)设置错误标志=TMA_9077
4 [代号M9078]检测方式请求错误标志=TMA_9078
4 [代号M9079]伺服程序设置错误标志=TMA_9079
3 [代号M9081～9087]
4 [代号M9081]远程终端模块通讯请求=TMA_9081
4 [代号M9082]最后的站号不匹配=TMA_9082
4 [代号M9084]错误检测=TMA_9084
4 [代号M9086]BASIC 程序运行标志=TMA_9086
4 [代号M9087]BASIC 程序暂停标志=TMA_9087
3 [代号M9091～9099]
4 [代号M9091]运行错误详细标志=TMA_9091a
4 [代号M9091]微处理器子程序调用错误标志=TMA_9091b
4 [代号M9092]双电源供电过热错误=TMA_9092
4 [代号M9093]双电源供电错误=TMA_9093
4 [代号M9094]I/O 转换标志=TMA_9094
4 [代号M9095]双(PLC)运行校验错误=TMA_9095
4 [代号M9096]A3VPLC A 自检错误=TMA_9096
4 [代号M9097]A3VPLC B 自检错误=TMA_9097
4 [代号M9098]A3VPLC C 自检错误=TMA_9098
4 [代号M9099]A3VTU 自检错误=TMA_9099
3 [代号M9100～9109]
4 [代号M9100]SFC 程序注册=TMA_9100
4 [代号M9101]SFC 程序启动/停止=TMA_9101
4 [代号M9102]SFC 程序启动状态=TMA_9102
4 [代号M9103]步连续移动有无=TMA_9103
4 [代号M9104]连续移动禁止标志=TMA_9104
4 [代号M9108]步进转移监控定时器启动(对应 D9108) =TMA_9108
4 [代号M9109]步进转移监控定时器启动(对应 D9109) =TMA_9109
3 [代号M9110～9114]
4 [代号M9110]步进转移监控定时器启动(对应 D9110)=TMA_9110
4 [代号M9111]步进转移监控定时器启动(对应 D9111)=TMA_9111
4 [代号M9112]步进转移监控定时器启动(对应 D9112)=TMA_9112
4 [代号M9113]步进转移监控定时器启动(对应 D9113)=TMA_9113
4 [代号M9114]步进转移监控定时器启动(对应 D9114)=TMA_9114
3 [代号M9180～9182]
4 [代号M9180]步进采样跟踪运行标志=TMA_9180
4 [代号M9181]步进采样跟踪运行标志=TMA_9181
4 [代号M9182]采样跟踪使能=TMA_9182
3 [代号M9196～9199]
4 [代号M9196]块停止时的运行输出=TMA_9196
4 [代号M9197]熔断器熔断, I/O 校验错误无效转换=TMA_9197
4 [代号M9198]熔断器熔断, I/O 校验错误无效转换=TMA_9198
4 [代号M9199]在线采样跟踪状态锁定数据反馈=TMA_9199
2 连接用特殊继电器
3 本站为主站
4 [代号M9200～9207]
5 [代号M9200]接收到LRDP 指令=TMA_9200
5 [代号M9201]LRDP 指令(执行)完成=TMA_9201
5 [代号M9202]接收到LWTP 指令=TMA_9202
5 [代号M9203]LWTP 指令(执行)完成=TMA_9203
5 [代号M9206]主机连接参数错误=TMA_9206
5 [代号M9207]两主站之间的连接参数不匹配=TMA_9207
4 [代号M9210]
5 [代号M9210]连接卡错误(主站)=TMA_9210
4 [代号M9224～9227]
5 [代号M9224]连接状态=TMA_9224
5 [代号M9225]正向环路错误=TMA_9225
5 [代号M9226]反向环路错误=TMA_9226
5 [代号M9227]环路测试状态=TMA_9227
4 [代号M9232～9238]
5 [代号M9232]局部站运行状态=TMA_9232
5 [代号M9233]局部站错误检测=TMA_9233
5 [代号M9235]局部站或远程I/O站参数错误检测=TMA_9235
5 [代号M9236]局部站或远程I/O站初始化通讯状态=TMA_9236
5 [代号M9237]局部或远程I/O站错误=TMA_9237
5 [代号M9238]局部或远程I/O站正向/反向环路错误=TMA_9238
3 本站为本地站
4 [代号M9204～9205]
5 [代号M9204]LRDP 指令(执行)完成=TMA_9204
5 [代号M9205]LWTP 指令(执行)完成=TMA_9205
4 [代号M9211]
5 [代号M9211]连接卡错误(局部站)=TMA_9211
4 [代号M9240～9247]
5 [代号M9240]连接状态=TMA_9240
5 [代号M9241]正向环路错误=TMA_9241
5 [代号M9242]反向环路错误=TMA_9242
5 [代号M9243]环路回送=TMA_9243
5 [代号M9246]未接收到数据=TMA_9246
5 [代号M9247]未接收到数据=TMA_9247
4 [代号M9250～9255]
5 [代号M9250]未接收到参数=TMA_9250
5 [代号M9251]连接中断=TMA_9251
5 [代号M9252]环路测试状态=TMA_9252
5 [代号M9253]主站运行状态=TMA_9253
5 [代号M9254]其它局部站的运行状态=TMA_9254
5 [代号M9255]其它局部站的错误状态=TMA_9255
2 特殊寄存器
3 一般注释=TDA_P2
3 [代号D9000～9009]
4 [代号D9000]熔断器损坏=TDA_9000
4 [代号D9001]熔断器损坏=TDA_9001
4 [代号D9002]I/O模块校验错误=TDA_9002
4 [代号D9003]SUM指令检测位=TDA_9003
4 [代号D9004]MINI连接主站模块错误=TDA_9004
4 [代号D9005]交流电压过低=TDA_9005
4 [代号D9006]电池电压过低=TDA_9006
4 [代号D9008]自诊断错误=TDA_9008
4 [代号D9009]报警器检测=TDA_9009
3 [代号D9010～9019]
4 [代号D9010]错误指令指示=TDA_9010
4 [代号D9011]错误指令指示=TDA_9011
4 [代号D9014]I/O控制模式=TDA_9014
4 [代号D9015]PLC运行状态=TDA_9015
4 [代号D9016]ROM/RAM 设定=TDA_9016a
4 [代号D9016]程序编号=TDA_9016b
4 [代号D9017]扫描时间=TDA_9017
4 [代号D9018]扫描时间=TDA_9018
4 [代号D9019]扫描时间=TDA_9019
3 [代号D9020～9029]
4 [代号D9020]恒定扫描=TDA_9020
4 [代号D9021]扫描时间=TDA_9021a
4 [代号D9021]远程终端参数设定=TDA_9021b
4 [代号D9022]1秒计数器=TDA_9022a
4 [代号D9022]远程终端参数设定=TDA_9022b
4 [代号D9023]远程终端参数设定=TDA_9023
4 [代号D9024]远程终端参数设定=TDA_9024
4 [代号D9025]时钟=TDA_9025a
4 [代号D9025]远程终端参数设定=TDA_9025b
4 [代号D9026]时钟=TDA_9026a
4 [代号D9026]远程终端参数设定=TDA_9026b
4 [代号D9027]时钟=TDA_9027a
4 [代号D9027]远程终端参数设定=TDA_9027b
4 [代号D9028]时钟=TDA_9028a
4 [代号D9028]远程终端参数设定=TDA_9028b
4 [代号D9029]远程终端参数设定=TDA_9029
3 [代号D9030～9039]
4 [代号D9030]远程终端参数设定=TDA_9030
4 [代号D9031]远程终端参数设定=TDA_9031
4 [代号D9032]远程终端参数设定=TDA_9032
4 [代号D9033]远程终端参数设定=TDA_9033
4 [代号D9034]远程终端参数设定=TDA_9034
4 [代号D9035]远程终端模块属性=TDA_9035a
4 [代号D9035]扩展文件寄存器=TDA_9035b
4 [代号D9036]站的总数=TDA_9036a
4 [代号D9036]为扩展文件寄存器指定设备号=TDA_9036b
4 [代号D9037]为扩展文件寄存器指定设备号=TDA_9037
4 [代号D9038]LED指示优先级=TDA_9038
4 [代号D9039]LED指示优先级=TDA_9039
3 [代号D9044～9049]
4 [代号D9044]采样跟踪=TDA_9044
4 [代号D9049]SFC程序运行区=TDA_9049
3 [代号D9050～9055]
4 [代号D9050]SFC程序错误代码=TDA_9050
4 [代号D9051]错误块=TDA_9051
4 [代号D9052]错误(指令)步=TDA_9052
4 [代号D9053](程序)转移错误=TDA_9053
4 [代号D9054]顺序指令错误=TDA_9054
4 [代号D9055]状态锁定指令(位置)代号=TDA_9055
3 [代号D9061]
4 [代号D9061]通讯错误代码=TDA_9061
3 [代号D9072]
4 [代号D9072]PLC 通讯检测=TDA_9072
3 [代号D9081～9085]
4 [代号D9081]远程终端模块通讯请求代号=TDA_9081
4 [代号D9082]最后连接的站号=TDA_9082
4 [代号D9085]计时检测的时间=TDA_9085
3 [代号D9090～9099]
4 [代号D9090]微处理器子程序输入数据区(调用)入口设备号=TDA_9090
4 [代号D9091]指令错误=TDA_9091a
4 [代号D9091]微处理器子程序调用错误=TDA_9091b
4 [代号D9091]详细错误代号=TDA_9091c
4 [代号D9091]SFC程序详细错误代号=TDA_9091d
4 [代号D9092]详细错误代号=TDA_9092
4 [代号D9094]转换后的I/O模块入口地址=TDA_9094
4 [代号D9095]A3VTS系统和A3VPLC的运行状态=TDA_9095
4 [代号D9096]A3VPLC A 自检错误=TDA_9096
4 [代号D9097]A3VPLC B 自检错误=TDA_9097
4 [代号D9098]A3VPLC C 自检错误=TDA_9098
4 [代号D9099]A3VTU自检错误=TDA_9099
3 [代号D9100～9109]
4 [代号D9100]熔断器熔断模块=TDA_9100
4 [代号D9101]熔断器熔断模块=TDA_9101
4 [代号D9102]熔断器熔断模块=TDA_9102
4 [代号D9103]熔断器熔断模块=TDA_9103
4 [代号D9104]熔断器熔断模块=TDA_9104
4 [代号D9105]熔断器熔断模块=TDA_9105
4 [代号D9106]熔断器熔断模块=TDA_9106
4 [代号D9107]熔断器熔断模块=TDA_9107
4 [代号D9108]指令转移监控定时器设置=TDA_9108
4 [代号D9109]指令转移监控定时器设置=TDA_9109
3 [代号D9110～9119]
4 [代号D9110]指令转移监控定时器设置=TDA_9110
4 [代号D9111]指令转移监控定时器设置=TDA_9111
4 [代号D9112]指令转移监控定时器设置=TDA_9112
4 [代号D9113]指令转移监控定时器设置=TDA_9113
4 [代号D9114]指令转移监控定时器设置=TDA_9114
4 [代号D9116]I/O模块校验错误=TDA_9116
4 [代号D9117]I/O模块校验错误=TDA_9117
4 [代号D9118]I/O模块校验错误=TDA_9118
4 [代号D9119]I/O模块校验错误=TDA_9119
3 [代号D9120～9129]
4 [代号D9120]I/O模块校验错误=TDA_9120
4 [代号D9121]I/O模块校验错误=TDA_9121
4 [代号D9122]I/O模块校验错误=TDA_9122
4 [代号D9123]I/O模块校验错误=TDA_9123
4 [代号D9124](置位的)报警器数检测=TDA_9124
4 [代号D9125]报警器(代号)检测=TDA_9125
4 [代号D9126]报警器(代号)检测=TDA_9126
4 [代号D9127]报警器(代号)检测=TDA_9127
4 [代号D9128]报警器(代号)检测=TDA_9128
4 [代号D9129]报警器(代号)检测=TDA_9129
3 [代号D9130～9139]
4 [代号D9130]报警器(代号)检测=TDA_9130
4 [代号D9131]报警器(代号)检测=TDA_9131
4 [代号D9132]报警器(代号)检测=TDA_9132
4 [代号D9133]远程终端卡信息=TDA_9133
4 [代号D9134]远程终端卡信息=TDA_9134
4 [代号D9135]远程终端卡信息=TDA_9135
4 [代号D9136]远程终端卡信息=TDA_9136
4 [代号D9137]远程终端卡信息=TDA_9137
4 [代号D9138]远程终端卡信息=TDA_9138
4 [代号D9139]远程终端卡信息=TDA_9139
3 [代号D9140～9149]
4 [代号D9140]远程终端卡信息=TDA_9140
4 [代号D9141]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9141
4 [代号D9142]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9142
4 [代号D9143]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9143
4 [代号D9144]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9144
4 [代号D9145]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9145
4 [代号D9146]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9146
4 [代号D9147]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9147
4 [代号D9148]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9148
4 [代号D9149]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9149
3 [代号D9150～9159]
4 [代号D9150]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9150
4 [代号D9151]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9151
4 [代号D9152]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9152
4 [代号D9153]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9153
4 [代号D9154]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9154
4 [代号D9155]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9155
4 [代号D9156]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9156
4 [代号D9157]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9157
4 [代号D9158]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9158
4 [代号D9159]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9159
3 [代号D9160～9169]
4 [代号D9160]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9160
4 [代号D9161]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9161
4 [代号D9162]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9162
4 [代号D9163]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9163
4 [代号D9164]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9164
4 [代号D9165]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9165
4 [代号D9166]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9166
4 [代号D9167]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9167
4 [代号D9168]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9168
4 [代号D9169]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9169
3 [代号D9170～9175]
4 [代号D9170]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9170
4 [代号D9171]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9171
4 [代号D9172]按重试次数(进行重新通讯初始化后站的状态的寄存器)代号=TDA_9172
4 [代号D9173]方式设置=TDA_9173
4 [代号D9174]重试次数设置=TDA_9174
4 [代号D9175]线路错误时重试计数器=TDA_9175
3 [代号D9180～9189]
4 [代号D9180]远程终端模块错误代号=TDA_9180a
4 [代号D9180]轴1，轴2用限位开关输出状态存储区=TDA_9180b
4 [代号D9181]远程终端模块错误代号=TDA_9181a
4 [代号D9181]轴3，轴4用限位开关输出状态存储区=TDA_9181b
4 [代号D9182]远程终端模块错误代号=TDA_9182a
4 [代号D9182]轴5，轴6用限位开关输出状态存储区=TDA_9182b
4 [代号D9183]远程终端模块错误代号=TDA_9183a
4 [代号D9183]轴7，轴8用限位开关输出状态存储区=TDA_9183b
4 [代号D9184]远程终端模块错误代号=TDA_9184a
4 [代号D9184]PPLC错误状态=TDA_9184b
4 [代号D9185]远程终端模块错误代号=TDA_9185a
4 [代号D9185]伺服放大器连接数据=TDA_9185b
4 [代号D9185]伺服放大器连接信息=TDA_9185c
4 [代号D9186]远程终端模块错误代号=TDA_9186a
4 [代号D9186]伺服放大器类型=TDA_9186b
4 [代号D9186]转矩限定=TDA_9186c
4 [代号D9187]远程终端模块错误代号=TDA_9187a
4 [代号D9187]手动脉冲发生器(轴)设置错误=TDA_9187b
4 [代号D9188]远程终端模块错误代号=TDA_9188a
4 [代号D9188]发生检测方式请求错误时运行轴的代号=TDA_9188b
4 [代号D9189]远程终端模块错误代号=TDA_9189a
4 [代号D9189]错误程序代号=TDA_9189b
3 [代号D9190～9199]
4 [代号D9190]远程终端模块错误代号=TDA_9190a
4 [代号D9190]数据设置错误=TDA_9190b
4 [代号D9191]远程终端模块错误代号=TDA_9191a
4 [代号D9191]伺服放大器类型=TDA_9191b
4 [代号D9191]伺服放大器安装信息=TDA_9191c
4 [代号D9192]远程终端模块错误代号=TDA_9192a
4 [代号D9192]手动脉冲发生器平滑比率=TDA_9192b
4 [代号D9193]远程终端模块错误代号=TDA_9193a
4 [代号D9193]手动脉冲发生器平滑比率=TDA_9193b
4 [代号D9194]手动脉冲发生器平滑比率=TDA_9194
4 [代号D9195]实/虚模式转换错误信息=TDA_9195
4 [代号D9196]故障站检测=TDA_9196
4 [代号D9197]故障站检测=TDA_9197
4 [代号D9198]故障站检测=TDA_9198
4 [代号D9199]故障站检测=TDA_9199
2 连接用特殊寄存器
3 本站为主站
4 [代号D9200～9209]
5 [代号D9200]LRDP指令运行结果=TDA_9200
5 [代号D9201]LWTP指令运行结果=TDA_9201
5 [代号D9204]连接状态=TDA_9204
5 [代号D9205]环路回送运行站=TDA_9205
5 [代号D9206]环路回送运行站=TDA_9206
5 [代号D9207]连接扫描时间=TDA_9207
5 [代号D9208]连接扫描时间=TDA_9208
5 [代号D9209]连接扫描时间=TDA_9209
4 [代号D9210～9219]
5 [代号D9210]重试(通讯数据连接)计数=TDA_9210
5 [代号D9211]环路转换计数=TDA_9211
5 [代号D9212]本地站的运行状态=TDA_9212
5 [代号D9213]本地站的运行状态=TDA_9213
5 [代号D9214]本地站的运行状态=TDA_9214
5 [代号D9215]本地站的运行状态=TDA_9215
5 [代号D9216]本地站错误检测=TDA_9216
5 [代号D9217]本地站错误检测=TDA_9217
5 [代号D9218]本地站错误检测=TDA_9218
5 [代号D9219]本地站错误检测=TDA_9219
4 [代号D9220～9229]
5 [代号D9220]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDA_9220
5 [代号D9221]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDA_9221
5 [代号D9222]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDA_9222
5 [代号D9223]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDA_9223
5 [代号D9224]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDA_9224
5 [代号D9225]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDA_9225
5 [代号D9226]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDA_9226
5 [代号D9227]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDA_9227
5 [代号D9228]本地站或远程I/O站错误=TDA_9228
5 [代号D9229]本地站或远程I/O站错误=TDA_9229
4 [代号D9230～9239]
5 [代号D9230]本地站或远程I/O站错误=TDA_9230
5 [代号D9231]本地站或远程I/O站错误=TDA_9231
5 [代号D9232]本地站或远程I/O站环路错误=TDA_9232
5 [代号D9233]本地站或远程I/O站环路错误=TDA_9233
5 [代号D9234]本地站或远程I/O站环路错误=TDA_9234
5 [代号D9235]本地站或远程I/O站环路错误=TDA_9235
5 [代号D9236]本地站或远程I/O站环路错误=TDA_9236
5 [代号D9237]本地站或远程I/O站环路错误=TDA_9237
5 [代号D9238]本地站或远程I/O站环路错误=TDA_9238
5 [代号D9239]本地站或远程I/O站环路错误=TDA_9239
4 [代号D9240]
5 [代号D9240]接收到的错误检测次数=TDA_9240
3 本站为本地站
4 [代号D9243～9249]
5 [代号D9243]所属站号检测=TDA_9243
5 [代号D9244]辅站总数=TDA_9244
5 [代号D9245]接收到的错误检测次数=TDA_9245
5 [代号D9248]本地站的运行状态=TDA_9248
5 [代号D9249]本地站的运行状态=TDA_9249
4 [代号D9250～9255]
5 [代号D9250]本地站的运行状态=TDA_9250
5 [代号D9251]本地站的运行状态=TDA_9251
5 [代号D9252]本地站错误=TDA_9252
5 [代号D9253]本地站错误=TDA_9253
5 [代号D9254]本地站错误=TDA_9254
5 [代号D9255]本地站错误=TDA_9255
1 QnA系列CPU
2 特殊继电器(诊断信息)
3 [号码SM0～16]
4 [号码SM0]检测出错=TMQA_0
4 [号码SM1]自检测出错=TMQA_1
4 [号码SM5]出错公共信息=TMQA_5
4 [号码SM16]特定出错信息=TMQA_16
3 [号码SM50～56]
4 [号码SM50]出错复位=TMQA_50
4 [号码SM51]电池电量不足锁存=TMQA_51
4 [号码SM52]电池电量不足=TMQA_52
4 [号码SM53]AC/DC DOWN检测=TMQA_53
4 [号码SM54]MINI链接出错=TMQA_54
4 [号码SM56]操作出错=TMQA_56
3 [号码SM60～80]
4 [号码SM60]保险丝熔断检测=TMQA_60
4 [号码SM61]I/O模块校验错误=TMQA_61
4 [号码SM62]报警器检测=TMQA_62
4 [号码SM80]CHK检测=TMQA_80
3 [号码SM90～99]
4 [号码SM90]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_90
4 [号码SM91]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_91
4 [号码SM92]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_92
4 [号码SM93]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_93
4 [号码SM94]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_94
4 [号码SM95]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_95
4 [号码SM96]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_96
4 [号码SM97]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_97
4 [号码SM98]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_98
4 [号码SM99]用于步转移的看门狗定时器的启动(只在存在SFC程序时才被激活)=TMQA_99
2 特殊继电器(系统信息)
3 [号码SM202～206]
4 [号码SM202]LED关闭命令=TMQA_202
4 [号码SM203]STOP触点=TMQA_203
4 [号码SM204]PAUSE触点=TMQA_204
4 [号码SM205]STEP-RUN触点=TMQA_205
4 [号码SM206]PAUSE许可线圈=TMQA_206
3 [号码SM210～213]
4 [号码SM210]时钟数据设置请求=TMQA_210
4 [号码SM211]时钟数据出错=TMQA_211
4 [号码SM212]时钟数据显示=TMQA_212
4 [号码SM213]时钟数据请求=TMQA_213
3 [号码SM250～257]
4 [号码SM250]读有负载的最大I/O号=TMQA_250
4 [号码SM251]I/O更换标志=TMQA_251
4 [号码SM252]I/O更换OK=TMQA_252
4 [号码SM255]MELSECNET/10，MELSECNET/H第一个模块信息=TMQA_255
4 [号码SM256]MELSECNET/10，MELSECNET/H第一个模块信息=TMQA_256
4 [号码SM257]MELSECNET/10，MELSECNET/H第一个模块信息=TMQA_257
3 [号码SM260～267]
4 [号码SM260]MELSECNET/10，MELSECNET/H第二个模块信息=TMQA_260
4 [号码SM261]MELSECNET/10，MELSECNET/H第二个模块信息=TMQA_261
4 [号码SM262]MELSECNET/10，MELSECNET/H第二个模块信息=TMQA_262
4 [号码SM265]MELSECNET/10，MELSECNET/H第三个模块信息=TMQA_265
4 [号码SM266]MELSECNET/10，MELSECNET/H第三个模块信息=TMQA_266
4 [号码SM267]MELSECNET/10，MELSECNET/H第三个模块信息=TMQA_267
3 [号码SM270～272]
4 [号码SM270]MELSECNET/10，MELSECNET/H第四个模块信息=TMQA_270
4 [号码SM271]MELSECNET/10，MELSECNET/H第四个模块信息=TMQA_271
4 [号码SM272]MELSECNET/10，MELSECNET/H第四个模块信息=TMQA_272
3 [号码SM280]
4 [号码SM280]CC-Link出错=TMQA_280
3 [号码SM320～327]
4 [号码SM320]存在/不存在SFC程序=TMQA_320
4 [号码SM321]启动/停止SFC程序=TMQA_321
4 [号码SM322]SFC程序启动状态=TMQA_322
4 [号码SM323]存在/不存在整个块的连续转移=TMQA_323
4 [号码SM324]连续转移防止标志=TMQA_324
4 [号码SM325]块停止时的输出模式=TMQA_325
4 [号码SM326]SFC软元件清除模式=TMQA_326
4 [号码SM327]结束步执行时的输出=TMQA_327
3 [号码SM330]
4 [号码SM330]低速执行类型程序的运行模式=TMQA_330
2 特殊继电器(系统锁定/计数器)
3 [号码SM400～405]
4 [号码SM400]常ON=TMQA_400
4 [号码SM401]常OFF=TMQA_401
4 [号码SM402]在RUN之后只打开1个扫描周期=TMQA_402
4 [号码SM403]在RUN之后只关闭1个扫描周期=TMQA_403
4 [号码SM404]在RUN之后低速执行类型程序只打开1个扫描周期=TMQA_404
4 [号码SM405]在RUN之后低速执行类型程序只关闭1个扫描周期=TMQA_405
3 [号码SM410～414]
4 [号码SM410]0.1秒时钟=TMQA_410
4 [号码SM411]0.2秒时钟=TMQA_411
4 [号码SM412]1秒时钟=TMQA_412
4 [号码SM413]2秒时钟=TMQA_413
4 [号码SM414]2n秒时钟=TMQA_414
3 [号码SM420～424]
4 [号码SM420]0号用户定时时钟=TMQA_420
4 [号码SM421]1号用户定时时钟=TMQA_421
4 [号码SM422]2号用户定时时钟=TMQA_422
4 [号码SM423]3号用户定时时钟=TMQA_423
4 [号码SM424]4号用户定时时钟=TMQA_424
3 [号码SM430～434]
4 [号码SM430]5号用户定时时钟=TMQA_430
4 [号码SM431]6号用户定时时钟=TMQA_431
4 [号码SM432]7号用户定时时钟=TMQA_432
4 [号码SM433]8号用户定时时钟=TMQA_433
4 [号码SM434]9号用户定时时钟=TMQA_434
2 特殊继电器(扫描信息)
3 [号码SM510～551]
4 [号码SM510]低速程序执行标志=TMQA_510
4 [号码SM551]读模块服务间隔=TMQA_551
2 特殊继电器(内存卡)
3 [号码SM600～605]
4 [号码SM600]内存卡(A)可用标志=TMQA_600
4 [号码SM601]内存卡(A)保护标志=TMQA_601
4 [号码SM602]驱动器1标志=TMQA_602
4 [号码SM603]驱动器2标志=TMQA_603
4 [号码SM604]内存卡(A)使用标志=TMQA_604
4 [号码SM605]内存卡(A)卸载/插入禁止标志=TMQA_605
3 [号码SM620～625]
4 [号码SM620]内存卡B可用标志=TMQA_620
4 [号码SM621]内存卡B保护标志=TMQA_621
4 [号码SM622]驱动器3标志=TMQA_622
4 [号码SM623]驱动器4标志=TMQA_623
4 [号码SM624]内存卡B使用标志=TMQA_624
4 [号码SM625]内存卡B卸载/插入禁止标志=TMQA_625
3 [号码SM640～673]
4 [号码SM640]文件寄存器使用=TMQA_640
4 [号码SM650]注释使用=TMQA_650
4 [号码SM660]引导操作=TMQA_660
4 [号码SM672]内存卡A文件寄存器访问范围标志=TMQA_672
4 [号码SM673]内存卡B文件寄存器访问范围标志=TMQA_673
2 特殊继电器(指令连接)
3 [号码SM700～707]
4 [号码SM700]进位标志=TMQA_700
4 [号码SM701]输出字符数选择=TMQA_701
4 [号码SM702]查找方法=TMQA_702
4 [号码SM703]排序类型=TMQA_703
4 [号码SM704]块比较=TMQA_704
4 [号码SM707]实数指令处理类型=TMQA_707
3 [号码SM710～715]
4 [号码SM710]CHK指令优先等级标志=TMQA_710
4 [号码SM711]分开传送状态=TMQA_711
4 [号码SM712]传递处理切换=TMQA_712
4 [号码SM714]通讯请求登记区域BUSY信号=TMQA_714
4 [号码SM715]EI标志=TMQA_715
3 [号码SM730～777]
4 [号码SM730]用于CC-Link通讯请求登记区域的BUSY信号=TMQA_730
4 [号码SM736]PKEY指令执行进行中标志=TMQA_736
4 [号码SM737]用于PKEY指令的键盘输入接收标志=TMQA_737
4 [号码SM774]PID无冲击处理(用于全微分)=TMQA_774
4 [号码SM775]在COM指令执行过程中,链接刷新处理的选择=TMQA_775
4 [号码SM776]在CALL指令执行时允许/禁止局部软元件=TMQA_776
4 [号码SM777]在中断程序中允许/禁止局部软元件=TMQA_777
3 [号码SM780]
4 [号码SM780]CC-Link专用指令可执行=TMQA_780
2 特殊继电器(调试)
3 [号码SM800～809]
4 [号码SM800]采样跟踪准备=TMQA_800
4 [号码SM801]采样跟踪启动=TMQA_801
4 [号码SM802]采样跟踪执行进行中=TMQA_802
4 [号码SM803]采样跟踪触发器=TMQA_803
4 [号码SM804]在采样跟踪触发器之后=TMQA_804
4 [号码SM805]采样跟踪结束=TMQA_805
4 [号码SM806]状态锁存准备=TMQA_806
4 [号码SM807]状态锁存命令=TMQA_807
4 [号码SM808]状态锁存结束=TMQA_808
4 [号码SM809]状态锁存清除=TMQA_809
3 [号码SM810～815]
4 [号码SM810]程序跟踪准备=TMQA_810
4 [号码SM811]启动程序跟踪=TMQA_811
4 [号码SM812]程序跟踪执行进行中=TMQA_812
4 [号码SM813]程序跟踪触发器=TMQA_813
4 [号码SM814]在程序跟踪触发器之后=TMQA_814
4 [号码SM815]程序跟踪结束=TMQA_815
3 [号码SM820～828]
4 [号码SM820]步跟踪准备=TMQA_820
4 [号码SM821]步跟踪启动=TMQA_821
4 [号码SM822]步跟踪执行进行中=TMQA_822
4 [号码SM823]在步跟踪触发器之后=TMQA_823
4 [号码SM824]在步跟踪触发器之后=TMQA_824
4 [号码SM825]步跟踪结束=TMQA_825
4 [号码SM826]采样跟踪出错=TMQA_826
4 [号码SM827]状态锁存出错=TMQA_827
4 [号码SM828]程序跟踪出错=TMQA_828
2 特殊继电器(锁存区)
3 [号码SM900～910]
4 [号码SM900]电源关断文件=TMQA_900
4 [号码SM910]RKEY登记标志=TMQA_910
2 特殊继电器(A→QnA转换对应)
3 一般注释=TMQA_P1
3 [号码SM1000～1009]
4 [号码SM1000]保险丝熔断=TMQA_1000
4 [号码SM1002]I/O模块校验错误=TMQA_1002
4 [号码SM1004]NIMI链接出错=TMQA_1004
4 [号码SM1005]AC DOWN检测=TMQA_1005
4 [号码SM1006]电池电量不足=TMQA_1006
4 [号码SM1007]电池电量不足锁存=TMQA_1007
4 [号码SM1008]自检测出错=TMQA_1008
4 [号码SM1009]报警器检测=TMQA_1009
3 [号码SM1011～1017]
4 [号码SM1011]操作出错标志=TMQA_1011
4 [号码SM1012]进位标志=TMQA_1012
4 [号码SM1016]数据内存清除标志=TMQA_1016
4 [号码SM1017]数据内存清除标志=TMQA_1017
3 [号码SM1020～1029]
4 [号码SM1020]0号用户定时时钟=TMQA_1020
4 [号码SM1021]1号用户定时时钟=TMQA_1021
4 [号码SM1022]2号用户定时时钟=TMQA_1022
4 [号码SM1023]3号用户定时时钟=TMQA_1023
4 [号码SM1024]4号用户定时时钟=TMQA_1024
4 [号码SM1025]时钟数据设置请求=TMQA_1025
4 [号码SM1026]时钟数据出错=TMQA_1026
4 [号码SM1027]时钟数据显示=TMQA_1027
4 [号码SM1028]时钟数据读请求=TMQA_1028
4 [号码SM1029]数据通讯请求的成批处理=TMQA_1029
3 [号码SM1030～1039]
4 [号码SM1030]0.1秒时钟=TMQA_1030
4 [号码SM1031]0.2秒时钟=TMQA_1031
4 [号码SM1032]1秒时钟=TMQA_1032
4 [号码SM1033]2秒时钟=TMQA_1033
4 [号码SM1034]2n秒钟时钟(1分钟时钟)=TMQA_1034
4 [号码SM1036]常ON=TMQA_1036
4 [号码SM1037]常OFF=TMQA_1037
4 [号码SM1038]只ON1个扫描周期在RUN之后=TMQA_1038
4 [号码SM1039]RUN标志(在RUN之后,只OFF1个扫描周期)=TMQA_1039
3 [号码SM1040～1049]
4 [号码SM1040]PAUSE许可线圈=TMQA_1040
4 [号码SM1041]USE状态触点=TMQA_1041
4 [号码SM1042]STOP状态触点=TMQA_1042
4 [号码SM1043]采样跟踪结束=TMQA_1043
4 [号码SM1044]采样跟踪=TMQA_1044
4 [号码SM1045]看门狗定时器(WDT)复位=TMQA_1045
4 [号码SM1046]采样跟踪=TMQA_1046
4 [号码SM1047]采样跟踪准备=TMQA_1047
4 [号码SM1049]选择字符输出数=TMQA_1049
3 [号码SM1051～1059]
4 [号码SM1051]CHG指令执行禁止=TMQA_1051
4 [号码SM1052]SEG指令开关=TMQA_1052
4 [号码SM1054]STEP RUN标志=TMQA_1054
4 [号码SM1055]状态锁存结束标志=TMQA_1055
4 [号码SM1056]主端P,I设置请求=TMQA_1056
4 [号码SM1057]从端P,I设置请求=TMQA_1057
4 [号码SM1058]主端P,I设置结束=TMQA_1058
4 [号码SM1059]子程序P,I设置结束=TMQA_1059
3 [号码SM1060～1066]
4 [号码SM1060]子程序2P,I设置请求=TMQA_1060
4 [号码SM1061]子程序3P,I设置请求=TMQA_1061
4 [号码SM1065]分开处理执行检测=TMQA_1065
4 [号码SM1066]分开处理请求标志=TMQA_1066
3 [号码SM1070～1094]
4 [号码SM1070]A8UPU/A8PUJ需要的查找时间=TMQA_1070
4 [号码SM1081]通讯请求登记区域BUSY信号=TMQA_1081
4 [号码SM1084]出错检查=TMQA_1084
4 [号码SM1091]指令出错标志=TMQA_1091
4 [号码SM1094]I/O更换标志=TMQA_1094
3 [号码SM1100～1109]
4 [号码SM1100]SFC程序存在/不存在=TMQA_1100
4 [号码SM1101]启动/停止SFC程序=TMQA_1101
4 [号码SM1102]SFC程序启动状态=TMQA_1102
4 [号码SM1103]存在/不存在连续转移=TMQA_1103
4 [号码SM1104]连续转移挂起标志=TMQA_1104
4 [号码SM1108]步转移看门狗定时器启动(等同于SD90)=TMQA_1108
4 [号码SM1109]步转移看门狗定时器启动(等同于SD91)=TMQA_1109
3 [号码SM1110～1114]
4 [号码SM1110]步转移看门狗定时器启动(等同于SD92)=TMQA_1110
4 [号码SM1111]步转移看门狗定时器启动(等同于SD93)=TMQA_1111
4 [号码SM1112]步转移看门狗定时器启动(等同于SD94)=TMQA_1112
4 [号码SM1113]步转移看门狗定时器启动(等同于SD95)=TMQA_1113
4 [号码SM1114]步转移看门狗定时器启动(等同于SD96)=TMQA_1114
3 [号码SM1180～1199]
4 [号码SM1180]活动步采样跟踪结束标志=TMQA_1180
4 [号码SM1181]活动步采样跟踪执行标志=TMQA_1181
4 [号码SM1182]活动步采样跟踪允许=TMQA_1182
4 [号码SM1196]操作输出块停止=TMQA_1196
4 [号码SM1197]在保险丝熔断和I/O验证出错显示之间切换=TMQA_1197
4 [号码SM1198]在保险丝熔断和I/O验证出错显示之间切换=TMQA_1198
4 [号码SM1199]在线采样跟踪/状态锁存的数据恢复=TMQA_1199
3 [号码SM1200～1209]
4 [号码SM1200]ZNRD指令(LRDP指令用于ACPU)接收(用于主站)=TMQA_1200
4 [号码SM1201]ZNRD指令(LRDP指令用于ACPU)结束(用于主站)=TMQA_1201
4 [号码SM1202]ZNRD指令(LWTP指令用于ACPU)接收(用于主站)=TMQA_1202
4 [号码SM1203]ZNRD指令(LWTP指令用于ACPU)结束(用于主站)=TMQA_1203
4 [号码SM1204]ZNRD指令(LRDP指令用于ACPU)接收(用于本地站点)=TMQA_1204
4 [号码SM1205]ZNRD指令(LWTP指令用于ACPU)接收(用于本地站点)=TMQA_1205
4 [号码SM1206]主机站点链接参数出错=TMQA_1206
4 [号码SM1207]链接参数检查结果=TMQA_1207
4 [号码SM1208]设置主站点B和W传送范围(只用于较低级连接主站)=TMQA_1208
4 [号码SM1209]链接参数检查命令(只用于低一级链接主站)=TMQA_1209
3 [号码SM1210～1227]
4 [号码SM1210]链接卡出错(用于主站)=TMQA_1210
4 [号码SM1211]连接模块出错(用于本地站点使用)=TMQA_1211
4 [号码SM1224]连接状态=TMQA_1224
4 [号码SM1225]正向环路出错=TMQA_1225
4 [号码SM1226]反向环路出错=TMQA_1226
4 [号码SM1227]环路测试状态=TMQA_1227
3 [号码SM1232～1238]
4 [号码SM1232]本地站点操作状态=TMQA_1232
4 [号码SM1233]本地站点出错检测状态=TMQA_1233
4 [号码SM1235]本地站点,远程I/O站点参数出错检测状态=TMQA_1235
4 [号码SM1236]本地站点,远程I/O站点初始化通讯状态=TMQA_1236
4 [号码SM1237]本地站点,远程I/O站点出错=TMQA_1237
4 [号码SM1238]本地站点,远程I/O站点正向或者反向环路出错=TMQA_1238
3 [号码SM1240～1247]
4 [号码SM1240]链接状态=TMQA_1240
4 [号码SM1241]正向环路电缆出错=TMQA_1241
4 [号码SM1242]反向环路电缆出错=TMQA_1242
4 [号码SM1243]环路回送实现=TMQA_1243
4 [号码SM1246]数据未接收=TMQA_1246
4 [号码SM1247]数据未接收=TMQA_1247
3 [号码SM1250～1255]
4 [号码SM1250]参数未接收=TMQA_1250
4 [号码SM1251]链接继电器=TMQA_1251
4 [号码SM1252]环路测试状态=TMQA_1252
4 [号码SM1253]主站操作状态=TMQA_1253
4 [号码SM1254]自站以外的本地站点操作状态=TMQA_1254
4 [号码SM1255]自站以外的本地站点出错=TMQA_1255
2 特殊继电器(过程控制命令)
3 [号码SM1500～1501]
4 [号码SM1500]保持模式=TMQA_1500
4 [号码SM1501]保持模式=TMQA_1501
2 特殊继电器(冗余对应 自系统CPU信息)
3 [号码SM1510～1590]
4 [号码SM1510]运行模式=TMQA_1510
4 [号码SM1511]电源接通时的启动模式=TMQA_1511
4 [号码SM1512]CPU启动时的启动模式=TMQA_1512
4 [号码SM1513]CPU启动时的操作状态=TMQA_1513
4 [号码SM1514]CPU模块更换时的运行模式=TMQA_1514
4 [号码SM1515]输出保持模式=TMQA_1515
4 [号码SM1516]操作系统状态=TMQA_1516
4 [号码SM1517]CPU模块启动状态=TMQA_1517
4 [号码SM1518]跟踪执行模式=TMQA_1518
4 [号码SM1520]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1520
4 [号码SM1521]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1521
4 [号码SM1522]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1522
4 [号码SM1523]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1523
4 [号码SM1524]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1524
4 [号码SM1525]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1525
4 [号码SM1526]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1525
4 [号码SM1527]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1527
4 [号码SM1528]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1528
4 [号码SM1529]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1529
4 [号码SM1530]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1530
4 [号码SM1531]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1531
4 [号码SM1532]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1532
4 [号码SM1533]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1533
4 [号码SM1534]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1534
4 [号码SM1535]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1535
4 [号码SM1536]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1536
4 [号码SM1537]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1537
4 [号码SM1538]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1538
4 [号码SM1539]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1539
4 [号码SM1540]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1540
4 [号码SM1541]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1541
4 [号码SM1542]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1542
4 [号码SM1543]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1543
4 [号码SM1544]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1544
4 [号码SM1545]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1545
4 [号码SM1546]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1546
4 [号码SM1547]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1547
4 [号码SM1548]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1548
4 [号码SM1549]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1549
4 [号码SM1550]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1550
4 [号码SM1551]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1551
4 [号码SM1552]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1552
4 [号码SM1553]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1553
4 [号码SM1554]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1554
4 [号码SM1555]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1555
4 [号码SM1556]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1556
4 [号码SM1557]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1557
4 [号码SM1558]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1558
4 [号码SM1559]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1559
4 [号码SM1560]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1560
4 [号码SM1561]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1561
4 [号码SM1562]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1562
4 [号码SM1563]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1563
4 [号码SM1564]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1564
4 [号码SM1565]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1565
4 [号码SM1566]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1566
4 [号码SM1567]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1567
4 [号码SM1568]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1568
4 [号码SM1569]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1569
4 [号码SM1570]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1570
4 [号码SM1571]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1571
4 [号码SM1572]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1572
4 [号码SM1573]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1573
4 [号码SM1574]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1574
4 [号码SM1575]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1575
4 [号码SM1576]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1576
4 [号码SM1577]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1577
4 [号码SM1578]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1578
4 [号码SM1579]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1579
4 [号码SM1580]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1580
4 [号码SM1581]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1581
4 [号码SM1582]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1582
4 [号码SM1583]指定数据跟踪传送链接规格=TMQA_1583
4 [号码SM1590]来自网络模块的切换状态=TMQA_1590
2 特殊继电器(冗余对应 其他系统CPU信息)
3 [号码SM1600～1655]
4 [号码SM1600]检测出错=TMQA_1600
4 [号码SM1601]自检测出错=TMQA_1601
4 [号码SM1605]出错公共信息=TMQA_1605
4 [号码SM1616]特定出错信息=TMQA_1616
4 [号码SM1653]STOP触点=TMQA_1653
4 [号码SM1654]PAUSE触点=TMQA_1654
4 [号码SM1655]STEP-RUN触点=TMQA_1655
2 特殊继电器(冗余对应跟踪)
3 [号码SM1700～1775]
4 [号码SM1700]跟踪执行标志=TMQA_1700
4 [号码SM1712]传送触发器结束标志=TMQA_1712
4 [号码SM1713]传送触发器结束标志=TMQA_1713
4 [号码SM1714]传送触发器结束标志=TMQA_1714
4 [号码SM1715]传送触发器结束标志=TMQA_1715
4 [号码SM1716]传送触发器结束标志=TMQA_1716
4 [号码SM1717]传送触发器结束标志=TMQA_1717
4 [号码SM1718]传送触发器结束标志=TMQA_1718
4 [号码SM1719]传送触发器结束标志=TMQA_1719
4 [号码SM1720]传送触发器结束标志=TMQA_1720
4 [号码SM1721]传送触发器结束标志=TMQA_1721
4 [号码SM1722]传送触发器结束标志=TMQA_1722
4 [号码SM1723]传送触发器结束标志=TMQA_1723
4 [号码SM1724]传送触发器结束标志=TMQA_1724
4 [号码SM1725]传送触发器结束标志=TMQA_1725
4 [号码SM1726]传送触发器结束标志=TMQA_1726
4 [号码SM1727]传送触发器结束标志=TMQA_1727
4 [号码SM1728]传送触发器结束标志=TMQA_1728
4 [号码SM1729]传送触发器结束标志=TMQA_1729
4 [号码SM1730]传送触发器结束标志=TMQA_1730
4 [号码SM1731]传送触发器结束标志=TMQA_1731
4 [号码SM1732]传送触发器结束标志=TMQA_1732
4 [号码SM1733]传送触发器结束标志=TMQA_1733
4 [号码SM1734]传送触发器结束标志=TMQA_1734
4 [号码SM1735]传送触发器结束标志=TMQA_1735
4 [号码SM1736]传送触发器结束标志=TMQA_1736
4 [号码SM1737]传送触发器结束标志=TMQA_1737
4 [号码SM1738]传送触发器结束标志=TMQA_1738
4 [号码SM1739]传送触发器结束标志=TMQA_1739
4 [号码SM1740]传送触发器结束标志=TMQA_1740
4 [号码SM1741]传送触发器结束标志=TMQA_1741
4 [号码SM1742]传送触发器结束标志=TMQA_1742
4 [号码SM1743]传送触发器结束标志=TMQA_1743
4 [号码SM1744]传送触发器结束标志=TMQA_1744
4 [号码SM1745]传送触发器结束标志=TMQA_1745
4 [号码SM1746]传送触发器结束标志=TMQA_1746
4 [号码SM1747]传送触发器结束标志=TMQA_1747
4 [号码SM1748]传送触发器结束标志=TMQA_1748
4 [号码SM1749]传送触发器结束标志=TMQA_1749
4 [号码SM1750]传送触发器结束标志=TMQA_1750
4 [号码SM1751]传送触发器结束标志=TMQA_1751
4 [号码SM1752]传送触发器结束标志=TMQA_1752
4 [号码SM1753]传送触发器结束标志=TMQA_1753
4 [号码SM1754]传送触发器结束标志=TMQA_1754
4 [号码SM1755]传送触发器结束标志=TMQA_1755
4 [号码SM1756]传送触发器结束标志=TMQA_1756
4 [号码SM1757]传送触发器结束标志=TMQA_1757
4 [号码SM1758]传送触发器结束标志=TMQA_1758
4 [号码SM1759]传送触发器结束标志=TMQA_1759
4 [号码SM1760]传送触发器结束标志=TMQA_1760
4 [号码SM1761]传送触发器结束标志=TMQA_1761
4 [号码SM1762]传送触发器结束标志=TMQA_1762
4 [号码SM1763]传送触发器结束标志=TMQA_1763
4 [号码SM1764]传送触发器结束标志=TMQA_1764
4 [号码SM1765]传送触发器结束标志=TMQA_1765
4 [号码SM1766]传送触发器结束标志=TMQA_1766
4 [号码SM1767]传送触发器结束标志=TMQA_1767
4 [号码SM1768]传送触发器结束标志=TMQA_1768
4 [号码SM1769]传送触发器结束标志=TMQA_1769
4 [号码SM1770]传送触发器结束标志=TMQA_1770
4 [号码SM1771]传送触发器结束标志=TMQA_1771
4 [号码SM1772]传送触发器结束标志=TMQA_1772
4 [号码SM1773]传送触发器结束标志=TMQA_1773
4 [号码SM1774]传送触发器结束标志=TMQA_1774
4 [号码SM1775]传送触发器结束标志=TMQA_1775
2 特殊寄存器(诊断信息)
3 [号码SD0～9]
4 [号码SD0]检测出错=TDQA_0
4 [号码SD1]用于检测出错发生的时钟时间=TDQA_1
4 [号码SD2]用于检测出错发生的时钟时间=TDQA_2
4 [号码SD3]用于检测出错发生的时钟时间=TDQA_3
4 [号码SD4]出错信息类别=TDQA_4
4 [号码SD5]出错公共信息=TDQA_5
4 [号码SD6]出错公共信息=TDQA_6
4 [号码SD7]出错公共信息=TDQA_7
4 [号码SD8]出错公共信息=TDQA_8
4 [号码SD9]出错公共信息=TDQA_9
3 [号码SD10～19]
4 [号码SD10]出错公共信息=TDQA_10
4 [号码SD11]出错公共信息=TDQA_11
4 [号码SD12]出错公共信息=TDQA_12
4 [号码SD13]出错公共信息=TDQA_13
4 [号码SD14]出错公共信息=TDQA_14
4 [号码SD15]出错公共信息=TDQA_15
4 [号码SD16]特定出错信息=TDQA_16
4 [号码SD17]特定出错信息=TDQA_17
4 [号码SD18]特定出错信息=TDQA_18
4 [号码SD19]特定出错信息=TDQA_19
3 [号码SD20～26]
4 [号码SD20]特定出错信息=TDQA_20
4 [号码SD21]特定出错信息=TDQA_21
4 [号码SD22]特定出错信息=TDQA_22
4 [号码SD23]特定出错信息=TDQA_23
4 [号码SD24]特定出错信息=TDQA_24
4 [号码SD25]特定出错信息=TDQA_25
4 [号码SD26]特定出错信息=TDQA_26
3 [号码SD50～54]
4 [号码SD50]出错复位=TDQA_50
4 [号码SD51]电池电量不足锁存=TDQA_51
4 [号码SD52]电池电量不足=TDQA_52
4 [号码SD53]AC/DC DOWN 检测=TDQA_53
4 [号码SD54]MINI链接出错=TDQA_54
3 [号码SD60～69]
4 [号码SD60]保险丝熔断的号=TDQA_60
4 [号码SD61]I/O模块校验错误=TDQA_61
4 [号码SD62]报警器号=TDQA_62
4 [号码SD63]报警器数=TDQA_63
4 [号码SD64]报警器检测号码表=TDQA_64
4 [号码SD65]报警器检测号码表=TDQA_65
4 [号码SD66]报警器检测号码表=TDQA_66
4 [号码SD67]报警器检测号码表=TDQA_67
4 [号码SD68]报警器检测号码表=TDQA_68
4 [号码SD69]报警器检测号码表=TDQA_69
3 [号码SD70～79]
4 [号码SD70]报警器检测号码表=TDQA_70
4 [号码SD71]报警器检测号码表=TDQA_71
4 [号码SD72]报警器检测号码表=TDQA_72
4 [号码SD73]报警器检测号码表=TDQA_73
4 [号码SD74]报警器检测号码表=TDQA_74
4 [号码SD75]报警器检测号码表=TDQA_75
4 [号码SD76]报警器检测号码表=TDQA_76
4 [号码SD77]报警器检测号码表=TDQA_77
4 [号码SD78]报警器检测号码表=TDQA_78
4 [号码SD79]报警器检测号码表=TDQA_79
3 [号码SD80]
4 [号码SD80]CHK号=TDQA_80
3 [号码SD90～99]
4 [号码SD90]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_90
4 [号码SD91]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_91
4 [号码SD92]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_92
4 [号码SD93]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_93
4 [号码SD94]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_94
4 [号码SD95]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_95
4 [号码SD96]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_96
4 [号码SD97]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_97
4 [号码SD98]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_98
4 [号码SD99]步转移看门狗定时器设定值(只有当SFC程序存在时才允许)=TDQA_99
2 特殊寄存器(系统信息)
3 [号码SD200～209]
4 [号码SD200]开关的状态=TDQA_200
4 [号码SD201]LED状态=TDQA_201
4 [号码SD202]LED关断命令=TDQA_202
4 [号码SD203]CPU动作状态=TDQA_203
4 [号码SD207]LED显示优先级=TDQA_207
4 [号码SD208]LED显示优先级=TDQA_208
4 [号码SD209]LED显示优先级=TDQA_209
3 [号码SD210～213]
4 [号码SD210]时钟数据=TDQA_210
4 [号码SD211]时钟数据=TDQA_211
4 [号码SD212]时钟数据=TDQA_212
4 [号码SD213]时钟数据=TDQA_213
3 [号码SD220～227]
4 [号码SD220]LED显示数据=TDQA_220
4 [号码SD221]LED显示数据=TDQA_221
4 [号码SD222]LED显示数据=TDQA_222
4 [号码SD223]LED显示数据=TDQA_223
4 [号码SD224]LED显示数据=TDQA_224
4 [号码SD225]LED显示数据=TDQA_225
4 [号码SD226]LED显示数据=TDQA_226
4 [号码SD227]LED显示数据=TDQA_227
3 [号码SD251～259]
4 [号码SD251]用于更换的起始I/O号码=TDQA_251
4 [号码SD253]RS422传送速度=TDQA_253
4 [号码SD254]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_254
4 [号码SD255]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_255
4 [号码SD256]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_256
4 [号码SD257]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_257
4 [号码SD258]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_258
4 [号码SD259]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_259
3 [号码SD260～269]
4 [号码SD260]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_260
4 [号码SD261]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_261
4 [号码SD262]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_262
4 [号码SD263]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_263
4 [号码SD264]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_264
4 [号码SD265]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_265
4 [号码SD266]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_266
4 [号码SD267]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_267
4 [号码SD268]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_268
4 [号码SD269]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_269
3 [号码SD270～274]
4 [号码SD270]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_270
4 [号码SD271]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_271
4 [号码SD272]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_272
4 [号码SD273]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_273
4 [号码SD274]MELSECNET/10.MELSECNET/H信息=TDQA_274
3 [号码SD280]
4 [号码SD280]CC-Link出错=TDQA_280
3 [号码SD290～299]
4 [号码SD290]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_290
4 [号码SD291]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_291
4 [号码SD292]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_292
4 [号码SD293]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_293
4 [号码SD294]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_294
4 [号码SD295]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_295
4 [号码SD296]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_296
4 [号码SD297]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_297
4 [号码SD298]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_298
4 [号码SD299]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_299
3 [号码SD300～304]
4 [号码SD300]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_300
4 [号码SD301]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_301
4 [号码SD302]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_302
4 [号码SD303]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_303
4 [号码SD304]软元件分配(和参数内容相同)=TDQA_304
3 [号码SD340～368]
4 [号码SD340]以太网信息=TDQA_340
4 [号码SD341]以太网信息=TDQA_341
4 [号码SD342]以太网信息=TDQA_342
4 [号码SD343]以太网信息=TDQA_343
4 [号码SD344]以太网信息=TDQA_344
4 [号码SD345]以太网信息=TDQA_345
4 [号码SD346]以太网信息=TDQA_346
4 [号码SD347]以太网信息=TDQA_347
4 [号码SD348]以太网信息=TDQA_348
4 [号码SD349]以太网信息=TDQA_349
4 [号码SD350]以太网信息=TDQA_350
4 [号码SD351]以太网信息=TDQA_351
4 [号码SD352]以太网信息=TDQA_352
4 [号码SD353]以太网信息=TDQA_353
4 [号码SD354]以太网信息=TDQA_354
4 [号码SD355]以太网信息=TDQA_355
4 [号码SD356]以太网信息=TDQA_356
4 [号码SD357]以太网信息=TDQA_357
4 [号码SD358]以太网信息=TDQA_358
4 [号码SD359]以太网信息=TDQA_359
4 [号码SD360]以太网信息=TDQA_360
4 [号码SD361]以太网信息=TDQA_361
4 [号码SD362]以太网信息=TDQA_362
4 [号码SD363]以太网信息=TDQA_363
4 [号码SD364]以太网信息=TDQA_364
4 [号码SD365]以太网信息=TDQA_365
4 [号码SD366]以太网信息=TDQA_366
4 [号码SD367]以太网信息=TDQA_367
4 [号码SD368]以太网信息=TDQA_368
3 [号码SD380～392]
4 [号码SD380]以太网指令接收状态=TDQA_380
4 [号码SD392]软件版本=TDQA_392
2 特殊寄存器(系统锁定/计数器)
3 [号码SD412～430]
4 [号码SD412]1秒计数器=TDQA_412
4 [号码SD414]2n秒时钟设置=TDQA_414
4 [号码SD420]扫描计数器=TDQA_420
4 [号码SD430]低速扫描计数器=TDQA_430
2 特殊寄存器(扫描信息)
3 [号码SD500～510]
4 [号码SD500]执行程序号=TDQA_500
4 [号码SD510]低速执行类型程序号=TDQA_510
3 [号码SD520～529]
4 [号码SD520]当前扫描周期时间=TDQA_520
4 [号码SD521]当前扫描周期时间=TDQA_521
4 [号码SD522]初始化扫描周期时间=TDQA_522
4 [号码SD523]初始化扫描周期时间=TDQA_523
4 [号码SD524]最小扫描周期时间 =TDQA_524
4 [号码SD525]最小扫描周期时间 =TDQA_525
4 [号码SD526]最大扫描周期时间 =TDQA_526
4 [号码SD527]最大扫描周期时间 =TDQA_527
4 [号码SD528]低速执行类型程序的当前扫描周期时间=TDQA_528
4 [号码SD529]低速执行类型程序的当前扫描周期时间=TDQA_529
3 [号码SD532～535]
4 [号码SD532]低速执行类型程序的最小扫描周期时间=TDQA_532
4 [号码SD533]低速执行类型程序的最小扫描周期时间=TDQA_533
4 [号码SD534]低速执行类型程序的最大扫描周期时间=TDQA_534
4 [号码SD535]低速执行类型程序的最大扫描周期时间=TDQA_535
3 [号码SD540～549]
4 [号码SD540]END处理时间=TDQA_540
4 [号码SD541]END处理时间=TDQA_541
4 [号码SD542]恒定扫描周期等待时间=TDQA_542
4 [号码SD543]恒定扫描周期等待时间=TDQA_543
4 [号码SD544]低速执行类型程序的累积执行时间=TDQA_544
4 [号码SD545]低速执行类型程序的累积执行时间=TDQA_545
4 [号码SD546]低速执行类型程序的执行时间=TDQA_546
4 [号码SD547]低速执行类型程序的执行时间=TDQA_547
4 [号码SD548]扫描执行类型程序执行时间=TDQA_548
4 [号码SD549]扫描执行类型程序执行时间=TDQA_549
3 [号码SD550～552]
4 [号码SD550]服务间隔测量模块=TDQA_550
4 [号码SD551]服务间隔时间=TDQA_551
4 [号码SD552]服务间隔时间=TDQA_552
2 特殊寄存器(内存卡)
3 [号码SD600～604]
4 [号码SD600]内存卡A型号=TDQA_600
4 [号码SD602]驱动器1(标准RAM)的容量=TDQA_602
4 [号码SD603]驱动器2(标准ROM)的容量=TDQA_603
4 [号码SD604]内存卡A使用情况=TDQA_604
3 [号码SD620～624]
4 [号码SD620]内存卡B型号=TDQA_620
4 [号码SD622]驱动器3(RAM)的容量=TDQA_622
4 [号码SD623]驱动器4(ROM)的容量=TDQA_623
4 [号码SD624]内存卡B使用情况　=TDQA_624
3 [号码SD640～648]
4 [号码SD640]文件寄存器驱动器=TDQA_640
4 [号码SD641]文件寄存器文件名称=TDQA_641
4 [号码SD642]文件寄存器文件名称=TDQA_642
4 [号码SD643]文件寄存器文件名称=TDQA_643
4 [号码SD644]文件寄存器文件名称=TDQA_644
4 [号码SD645]文件寄存器文件名称=TDQA_645
4 [号码SD646]文件寄存器文件名称=TDQA_646
4 [号码SD647]文件寄存器容量=TDQA_647
4 [号码SD648]文件寄存器块号=TDQA_648
3 [号码SD650～656]
4 [号码SD650]注释驱动器=TDQA_650
4 [号码SD651]注释文件名称=TDQA_651
4 [号码SD652]注释文件名称=TDQA_652
4 [号码SD653]注释文件名称=TDQA_653
4 [号码SD654]注释文件名称=TDQA_654
4 [号码SD655]注释文件名称=TDQA_655
4 [号码SD656]注释文件名称=TDQA_656
3 [号码SD660～666]
4 [号码SD660]引导操作指定文件=TDQA_660
4 [号码SD661]引导操作指定文件=TDQA_661
4 [号码SD662]引导操作指定文件=TDQA_662
4 [号码SD663]引导操作指定文件=TDQA_663
4 [号码SD664]引导操作指定文件=TDQA_664
4 [号码SD665]引导操作指定文件=TDQA_665
4 [号码SD666]引导操作指定文件=TDQA_666
2 特殊寄存器(指令连接)
3 [号码SD705～706]
4 [号码SD705]掩码模式=TDQA_705
4 [号码SD706]掩码模式=TDQA_706
3 [号码SD714～719]
4 [号码SD714]空通讯请求登记区域的号=TDQA_714
4 [号码SD715]IMASK指令掩码模式=TDQA_715
4 [号码SD716]IMASK指令掩码模式=TDQA_716
4 [号码SD717]IMASK指令掩码模式=TDQA_717
4 [号码SD718]累加器=TDQA_718
4 [号码SD719]累加器=TDQA_719
3 [号码SD730～739]
4 [号码SD730]CC-Link通讯请求的空登记区域号 =TDQA_730
4 [号码SD736]PKEY输入=TDQA_736
4 [号码SD738]消息存储=TDQA_738
4 [号码SD739]消息存储=TDQA_739
3 [号码SD740～749]
4 [号码SD740]消息存储=TDQA_740
4 [号码SD741]消息存储=TDQA_741
4 [号码SD742]消息存储=TDQA_742
4 [号码SD743]消息存储=TDQA_743
4 [号码SD744]消息存储=TDQA_744
4 [号码SD745]消息存储=TDQA_745
4 [号码SD746]消息存储=TDQA_746
4 [号码SD747]消息存储=TDQA_747
4 [号码SD748]消息存储=TDQA_748
4 [号码SD749]消息存储=TDQA_749
3 [号码SD750～759]
4 [号码SD750]消息存储=TDQA_750
4 [号码SD751]消息存储=TDQA_751
4 [号码SD752]消息存储=TDQA_752
4 [号码SD753]消息存储=TDQA_753
4 [号码SD754]消息存储=TDQA_754
4 [号码SD755]消息存储=TDQA_755
4 [号码SD756]消息存储=TDQA_756
4 [号码SD757]消息存储=TDQA_757
4 [号码SD758]消息存储=TDQA_758
4 [号码SD759]消息存储=TDQA_759
3 [号码SD760～769]
4 [号码SD760]消息存储=TDQA_760
4 [号码SD761]消息存储=TDQA_761
4 [号码SD762]消息存储=TDQA_762
4 [号码SD763]消息存储=TDQA_763
4 [号码SD764]消息存储=TDQA_764
4 [号码SD765]消息存储=TDQA_765
4 [号码SD766]消息存储=TDQA_766
4 [号码SD767]消息存储=TDQA_767
4 [号码SD768]消息存储=TDQA_768
4 [号码SD769]消息存储=TDQA_769
3 [号码SD780]
4 [号码SD780]同时执行的CC-Link专用指令的剩余数目=TDQA_780
2 特殊寄存器(调试)
3 [号码SD806～809]
4 [号码SD806]状态锁存文件名称=TDQA_806
4 [号码SD807]状态锁存文件名称=TDQA_807
4 [号码SD808]状态锁存文件名称=TDQA_808
4 [号码SD809]状态锁存文件名称=TDQA_809
3 [号码SD810～816]
4 [号码SD810]状态锁存文件名称=TDQA_810
4 [号码SD811]状态锁存文件名称=TDQA_811
4 [号码SD812]状态锁存步=TDQA_812
4 [号码SD813]状态锁存步=TDQA_813
4 [号码SD814]状态锁存步=TDQA_814
4 [号码SD815]状态锁存步=TDQA_815
4 [号码SD816]状态锁存步=TDQA_816
2 特殊寄存器(锁定区)
3 [号码SD900～906]
4 [号码SD900]电源中断的驱动器=TDQA_900
4 [号码SD901]电源掉电过程中的活动文件名=TDQA_901
4 [号码SD902]电源掉电过程中的活动文件名=TDQA_902
4 [号码SD903]电源掉电过程中的活动文件名=TDQA_903
4 [号码SD904]电源掉电过程中的活动文件名=TDQA_904
4 [号码SD905]电源掉电过程中的活动文件名=TDQA_905
4 [号码SD906]电源掉电过程中的活动文件名=TDQA_906
3 [号码SD910～919]
4 [号码SD910]RKEY输入=TDQA_910
4 [号码SD911]RKEY输入=TDQA_911
4 [号码SD912]RKEY输入=TDQA_912
4 [号码SD913]RKEY输入=TDQA_913
4 [号码SD914]RKEY输入=TDQA_914
4 [号码SD915]RKEY输入=TDQA_915
4 [号码SD916]RKEY输入=TDQA_916
4 [号码SD917]RKEY输入=TDQA_917
4 [号码SD918]RKEY输入=TDQA_918
4 [号码SD919]RKEY输入=TDQA_919
3 [号码SD920～925]
4 [号码SD920]RKEY输入=TDQA_920
4 [号码SD921]RKEY输入=TDQA_921
4 [号码SD922]RKEY输入=TDQA_922
4 [号码SD923]RKEY输入=TDQA_923
4 [号码SD924]RKEY输入=TDQA_924
4 [号码SD925]RKEY输入=TDQA_925
2 特殊寄存器(A→QnA转换对应)
3 [号码SD1000～1009]
4 [号码SD1000]保险丝熔断=TDQA_1000
4 [号码SD1001]保险丝熔断=TDQA_1001
4 [号码SD1002]I/O模块校验错误=TDQA_1002
4 [号码SD1004]MINI链接主模块出错=TDQA_1004
4 [号码SD1005]ACDOWN计数器=TDQA_1005
4 [号码SD1008]自检测出错=TDQA_1008
4 [号码SD1009]报警器检测=TDQA_1009
3 [号码SD1015～1019]
4 [号码SD1015]CPU动作状态=TDQA_1015
4 [号码SD1016]程序号=TDQA_1016
4 [号码SD1017]扫描周期时间=TDQA_1017
4 [号码SD1018]扫描周期时间=TDQA_1018
4 [号码SD1019]扫描周期时间=TDQA_1019
3 [号码SD1020～1028]
4 [号码SD1020]恒定扫描周期=TDQA_1020
4 [号码SD1021]扫描周期时间=TDQA_1021
4 [号码SD1022]1秒计数器=TDQA_1022
4 [号码SD1025]时钟数据=TDQA_1025
4 [号码SD1026]时钟数据=TDQA_1026
4 [号码SD1027]时钟数据=TDQA_1027
4 [号码SD1028]时钟数据=TDQA_1028
3 [号码SD1035～1039]
4 [号码SD1035]扩展文件寄存器=TDQA_1035
4 [号码SD1036]用于指定扩展文件寄存器软元件号码=TDQA_1036
4 [号码SD1037]用于指定扩展文件寄存器软元件号码=TDQA_1037
4 [号码SD1038]LED显示优先级=TDQA_1038
4 [号码SD1039]LED显示优先级=TDQA_1039
3 [号码SD1044～1049]
4 [号码SD1044]用于采样跟踪=TDQA_1044
4 [号码SD1049]用于SFC的工作区域=TDQA_1049
3 [号码SD1050～1055]
4 [号码SD1050]SFC程序出错号=TDQA_1050
4 [号码SD1051]出错块=TDQA_1051
4 [号码SD1052]出错步=TDQA_1052
4 [号码SD1053]出错转移=TDQA_1053
4 [号码SD1054]出错顺控步 =TDQA_1054
4 [号码SD1055]执行状态锁存的步号=TDQA_1055
3 [号码SD1060～1085]
4 [号码SD1060]软件版本=TDQA_1060
4 [号码SD1072]PLC通讯检查=TDQA_1072
4 [号码SD1081]通讯请求登记区域中的空闲块数=TDQA_1081
4 [号码SD1085]设置用于检测时间的时间=TDQA_1085
3 [号码SD1090～1094]
4 [号码SD1090]微机子程序的INPUT数据领域的先头软元件号码=TDQA_1090
4 [号码SD1091]出错代码=TDQA_1091
4 [号码SD1094]要更换的I/O模块的起始I/O号=TDQA_1094
3 [号码SD1100～1107]
4 [号码SD1100]保险丝熔断的模块=TDQA_1100
4 [号码SD1101]保险丝熔断的模块=TDQA_1101
4 [号码SD1102]保险丝熔断的模块=TDQA_1102
4 [号码SD1103]保险丝熔断的模块=TDQA_1103
4 [号码SD1104]保险丝熔断的模块=TDQA_1104
4 [号码SD1105]保险丝熔断的模块=TDQA_1105
4 [号码SD1106]保险丝熔断的模块=TDQA_1106
4 [号码SD1107]保险丝熔断的模块=TDQA_1107
3 [号码SD1108～1114]
4 [号码SD1108]步发送监视定时器设置=TDQA_1108
4 [号码SD1109]步发送监视定时器设置=TDQA_1109
4 [号码SD1110]步发送监视定时器设置=TDQA_1110
4 [号码SD1111]步发送监视定时器设置=TDQA_1111
4 [号码SD1112]步发送监视定时器设置=TDQA_1112
4 [号码SD1113]步发送监视定时器设置=TDQA_1113
4 [号码SD1114]步发送监视定时器设置=TDQA_1114
3 [号码SD1116～1119]
4 [号码SD1116]I/O模块校验错误=TDQA_1116
4 [号码SD1117]I/O模块校验错误=TDQA_1117
4 [号码SD1118]I/O模块校验错误=TDQA_1118
4 [号码SD1119]I/O模块校验错误=TDQA_1119
3 [号码SD1120～1129]
4 [号码SD1120]I/O模块校验错误=TDQA_1120
4 [号码SD1121]I/O模块校验错误=TDQA_1121
4 [号码SD1122]I/O模块校验错误=TDQA_1122
4 [号码SD1123]I/O模块校验错误=TDQA_1123
4 [号码SD1124]报警器检测数量=TDQA_1124
4 [号码SD1125]报警器检测号=TDQA_1125
4 [号码SD1126]报警器检测号=TDQA_1126
4 [号码SD1127]报警器检测号=TDQA_1127
4 [号码SD1128]报警器检测号=TDQA_1128
4 [号码SD1129]报警器检测号=TDQA_1129
3 [号码SD1130～1132]
4 [号码SD1130]报警器检测号=TDQA_1130
4 [号码SD1131]报警器检测号=TDQA_1131
4 [号码SD1132]报警器检测号=TDQA_1132
2 特殊寄存器(QnA用特殊寄存器)
3 [号码SD1200～1206]
4 [号码SD1200]ZNRD(LRDP用于ACPU)处理结果=TDQA_1200
4 [号码SD1201]ZNWR(LWTP用于ACPU)处理结果=TDQA_1201
4 [号码SD1202]本地站点链接类型=TDQA_1202
4 [号码SD1203]本地站点链接类型=TDQA_1203
4 [号码SD1204]链接状态=TDQA_1204
4 [号码SD1205]实现环路回送的站=TDQA_1205
4 [号码SD1206]实现环路回送的站=TDQA_1206
3 [号码SD1210～1219]
4 [号码SD1210]重试次数=TDQA_1210
4 [号码SD1211]环路选择次数=TDQA_1211
4 [号码SD1212]本地站点运行状态=TDQA_1212
4 [号码SD1213]本地站点运行状态=TDQA_1213
4 [号码SD1214]本地站点运行状态=TDQA_1214
4 [号码SD1215]本地站点运行状态=TDQA_1215
4 [号码SD1216]本地站点出错检测状态=TDQA_1216
4 [号码SD1217]本地站点出错检测状态=TDQA_1217
4 [号码SD1218]本地站点出错检测状态=TDQA_1218
4 [号码SD1219]本地站点出错检测状态=TDQA_1219
3 [号码SD1220～1229]
4 [号码SD1220]本地站点参数不一致。远程I/O站点I/O分配出错=TDQA_1220
4 [号码SD1221]本地站点参数不一致。远程I/O站点I/O分配出错=TDQA_1221
4 [号码SD1222]本地站点参数不一致。远程I/O站点I/O分配出错=TDQA_1222
4 [号码SD1223]本地站点参数不一致。远程I/O站点I/O分配出错=TDQA_1223
4 [号码SD1224]本地站点和远程I/O站点初始化通讯进行中=TDQA_1224
4 [号码SD1225]本地站点和远程I/O站点初始化通讯进行中=TDQA_1225
4 [号码SD1226]本地站点和远程I/O站点初始化通讯进行中=TDQA_1226
4 [号码SD1227]本地站点和远程I/O站点初始化通讯进行中=TDQA_1227
4 [号码SD1228]本地站点和远程I/O站点出错=TDQA_1228
4 [号码SD1229]本地站点和远程I/O站点出错=TDQA_1229
3 [号码SD1230～1239]
4 [号码SD1230]本地站点和远程I/O站点出错=TDQA_1230
4 [号码SD1231]本地站点和远程I/O站点出错=TDQA_1231
4 [号码SD1232]本地站点和远程I/O站点环路出错=TDQA_1232
4 [号码SD1233]本地站点和远程I/O站点环路出错=TDQA_1233
4 [号码SD1234]本地站点和远程I/O站点环路出错=TDQA_1234
4 [号码SD1235]本地站点和远程I/O站点环路出错=TDQA_1235
4 [号码SD1236]本地站点和远程I/O站点环路出错=TDQA_1236
4 [号码SD1237]本地站点和远程I/O站点环路出错=TDQA_1237
4 [号码SD1238]本地站点和远程I/O站点环路出错=TDQA_1238
4 [号码SD1239]本地站点和远程I/O站点环路出错=TDQA_1239
3 [号码SD1240～1249]
4 [号码SD1240]通讯出错检测到的次数=TDQA_1240
4 [号码SD1241]本地站点链接类型=TDQA_1241
4 [号码SD1242]本地站点链接类型=TDQA_1242
4 [号码SD1243]用于自站的站号信息=TDQA_1243
4 [号码SD1244]链接软元件站点数=TDQA_1244
4 [号码SD1245]通讯出错检测到的次数=TDQA_1245
4 [号码SD1248]本地站点运行状态=TDQA_1248
4 [号码SD1249]本地站点运行状态=TDQA_1249
3 [号码SD1250～1255]
4 [号码SD1250]本地站点运行状态=TDQA_1250
4 [号码SD1251]本地站点运行状态=TDQA_1251
4 [号码SD1252]本地站点出错情况=TDQA_1252
4 [号码SD1253]本地站点出错情况=TDQA_1253
4 [号码SD1254]本地站点出错情况=TDQA_1254
4 [号码SD1255]本地站点出错情况=TDQA_1255
2 特殊寄存器(熔断器熔断模块)
3 [号码SD1300～1309]
4 [号码SD1300]保险丝熔断的模块=TDQA_1300
4 [号码SD1301]保险丝熔断的模块=TDQA_1301
4 [号码SD1302]保险丝熔断的模块=TDQA_1302
4 [号码SD1303]保险丝熔断的模块=TDQA_1303
4 [号码SD1304]保险丝熔断的模块=TDQA_1304
4 [号码SD1305]保险丝熔断的模块=TDQA_1305
4 [号码SD1306]保险丝熔断的模块=TDQA_1306
4 [号码SD1307]保险丝熔断的模块=TDQA_1307
4 [号码SD1308]保险丝熔断的模块=TDQA_1308
4 [号码SD1309]保险丝熔断的模块=TDQA_1309
3 [号码SD1310～1319]
4 [号码SD1310]保险丝熔断的模块=TDQA_1310
4 [号码SD1311]保险丝熔断的模块=TDQA_1311
4 [号码SD1312]保险丝熔断的模块=TDQA_1312
4 [号码SD1313]保险丝熔断的模块=TDQA_1313
4 [号码SD1314]保险丝熔断的模块=TDQA_1314
4 [号码SD1315]保险丝熔断的模块=TDQA_1315
4 [号码SD1316]保险丝熔断的模块=TDQA_1316
4 [号码SD1317]保险丝熔断的模块=TDQA_1317
4 [号码SD1318]保险丝熔断的模块=TDQA_1318
4 [号码SD1319]保险丝熔断的模块=TDQA_1319
3 [号码SD1320～1329]
4 [号码SD1320]保险丝熔断的模块=TDQA_1320
4 [号码SD1321]保险丝熔断的模块=TDQA_1321
4 [号码SD1322]保险丝熔断的模块=TDQA_1322
4 [号码SD1323]保险丝熔断的模块=TDQA_1323
4 [号码SD1324]保险丝熔断的模块=TDQA_1324
4 [号码SD1325]保险丝熔断的模块=TDQA_1325
4 [号码SD1326]保险丝熔断的模块=TDQA_1326
4 [号码SD1327]保险丝熔断的模块=TDQA_1327
4 [号码SD1328]保险丝熔断的模块=TDQA_1328
4 [号码SD1329]保险丝熔断的模块=TDQA_1329
3 [号码SD1330～1331]
4 [号码SD1330]保险丝熔断的模块=TDQA_1330
4 [号码SD1331]保险丝熔断的模块=TDQA_1331
2 特殊寄存器(输入输出单元检验)
3 [号码SD1400～1409]
4 [号码SD1400]I/O模块校验错误=TDQA_1400
4 [号码SD1401]I/O模块校验错误=TDQA_1401
4 [号码SD1402]I/O模块验证错误=TDQA_1402
4 [号码SD1403]I/O模块校验错误=TDQA_1403
4 [号码SD1404]I/O模块校验错误=TDQA_1404
4 [号码SD1405]I/O模块校验错误=TDQA_1405
4 [号码SD1406]I/O模块校验错误=TDQA_1406
4 [号码SD1407]I/O模块校验错误=TDQA_1407
4 [号码SD1408]I/O模块校验错误=TDQA_1408
4 [号码SD1409]I/O模块校验错误=TDQA_1409
3 [号码SD1410～1419]
4 [号码SD1410]I/O模块校验错误=TDQA_1410
4 [号码SD1411]I/O模块校验错误=TDQA_1411
4 [号码SD1412]I/O模块校验错误=TDQA_1412
4 [号码SD1413]I/O模块校验错误=TDQA_1413
4 [号码SD1414]I/O模块校验错误=TDQA_1414
4 [号码SD1415]I/O模块校验错误=TDQA_1415
4 [号码SD1416]I/O模块校验错误=TDQA_1416
4 [号码SD1417]I/O模块校验错误=TDQA_1417
4 [号码SD1418]I/O模块校验错误=TDQA_1418
4 [号码SD1419]I/O模块校验错误=TDQA_1419
3 [号码SD1420～1429]
4 [号码SD1420]I/O模块校验错误=TDQA_1420
4 [号码SD1421]I/O模块校验错误=TDQA_1421
4 [号码SD1422]I/O模块校验错误=TDQA_1422
4 [号码SD1423]I/O模块校验错误=TDQA_1423
4 [号码SD1424]I/O模块校验错误=TDQA_1424
4 [号码SD1425]I/O模块校验错误=TDQA_1425
4 [号码SD1426]I/O模块校验错误=TDQA_1426
4 [号码SD1427]I/O模块校验错误=TDQA_1427
4 [号码SD1428]I/O模块校验错误=TDQA_1428
4 [号码SD1429]I/O模块校验错误=TDQA_1429
3 [号码SD1430～1431]
4 [号码SD1430]I/O模块校验错误=TDQA_1430
4 [号码SD1431]I/O模块校验错误=TDQA_1431
2 特殊寄存器(过程控制指令)
3 [号码SD1500～1501]
4 [号码SD1500]执行周期=TDQA_1500
4 [号码SD1501]执行周期=TDQA_1501
3 [号码SD1502～1503]
4 [号码SD1502]过程控制指令详细出错代码=TDQA_1502
4 [号码SD1503]过程控制指令产生出错的位置=TDQA_1503
2 特殊寄存器(冗余对应 自系统CPU信息)
3 [号码SD1512～1590]
4 [号码SD1512]在CPU模块启动过程中的运行模式=TDQA_1512
4 [号码SD1590]切换请求网络号=TDQA_1590
2 特殊寄存器(冗余对应 其他系统CPU信息)
3 [号码SD1600～1653]
4 [号码SD1600]检测出错=TDQA_1600
4 [号码SD1601]检测出错发生时间=TDQA_1601
4 [号码SD1602]检测出错发生时间=TDQA_1602
4 [号码SD1603]检测出错发生时间=TDQA_1603
4 [号码SD1604]出错信息分类=TDQA_1604
4 [号码SD1605]出错公共信息=TDQA_1605
4 [号码SD1606]出错公共信息=TDQA_1606
4 [号码SD1607]出错公共信息=TDQA_1607
4 [号码SD1608]出错公共信息=TDQA_1608
4 [号码SD1609]出错公共信息=TDQA_1609
4 [号码SD1610]出错公共信息=TDQA_1610
4 [号码SD1611]出错公共信息=TDQA_1611
4 [号码SD1612]出错公共信息=TDQA_1612
4 [号码SD1613]出错公共信息=TDQA_1613
4 [号码SD1614]出错公共信息=TDQA_1614
4 [号码SD1615]出错公共信息=TDQA_1615
4 [号码SD1616]特定出错信息=TDQA_1616
4 [号码SD1617]特定出错信息=TDQA_1617
4 [号码SD1618]特定出错信息=TDQA_1618
4 [号码SD1619]特定出错信息=TDQA_1619
4 [号码SD1620]特定出错信息=TDQA_1620
4 [号码SD1621]特定出错信息=TDQA_1621
4 [号码SD1622]特定出错信息=TDQA_1622
4 [号码SD1623]特定出错信息=TDQA_1623
4 [号码SD1624]特定出错信息=TDQA_1624
4 [号码SD1625]特定出错信息=TDQA_1625
4 [号码SD1626]特定出错信息=TDQA_1626
4 [号码SD1650]开关状态=TDQA_1650
4 [号码SD1651]CPU模块LED状态=TDQA_1651
4 [号码SD1653]CPU模块运行状态=TDQA_1653
2 特殊寄存器(冗余对应跟踪)
3 [号码SD1700]
4 [号码SD1700]交换出错检测次数=TDQA_1700
1 Q系列CPU(A模式)
2 特殊继电器
3 一般注释=TMQ_A_P2
3 [代号M9000～9009]
4 [代号M9000]熔断器熔断=TMQ_A_9000
4 [代号M9002]I/O单元校验错误=TMQ_A_9002
4 [代号M9004]MELSECNET/MINI-S3连接主单元错误=TMQ_A_9004
4 [代号M9005]交流电源故障检测=TMQ_A_9005
4 [代号M9006]电池电压过低=TMQ_A_9006
4 [代号M9007]电池电压过低自锁=TMQ_A_9007
4 [代号M9008]自诊断错误=TMQ_A_9008
4 [代号M9009]报警器(报警)检测=TMQ_A_9009
3 [代号M9011～9017]
4 [代号M9011]运行错误标志=TMQ_A_9011
4 [代号M9012]进位标志=TMQ_A_9012
4 [代号M9016]数据存储器清除标志=TMQ_A_9016
4 [代号M9017]数据存储器清除标志=TMQ_A_9017
3 [代号M9020～9029]
4 [代号M9020]用户定时时钟脉冲No.0=TMQ_A_9020
4 [代号M9021]用户定时时钟脉冲No.1=TMQ_A_9021
4 [代号M9022]用户定时时钟脉冲No.2=TMQ_A_9022
4 [代号M9023]用户定时时钟脉冲No.3=TMQ_A_9023
4 [代号M9024]用户定时时钟脉冲No.4=TMQ_A_9024
4 [代号M9025]时钟数据设置响应=TMQ_A_9025
4 [代号M9026]时钟数据错误=TMQ_A_9026
4 [代号M9028]时钟数据读请求=TMQ_A_9028
4 [代号M9029]数据通讯批处理请求=TMQ_A_9029
3 [代号M9030～9039]
4 [代号M9030]0.1秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9030
4 [代号M9031]0.2秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9031
4 [代号M9032]1秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9032
4 [代号M9033]2秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9033
4 [代号M9034]1分时钟(脉冲)=TMQ_A_9034
4 [代号M9036]常(一直为) ON状态=TMQ_A_9036
4 [代号M9037]常(一直为) OFF状态=TMQ_A_9037
4 [代号M9038]启动(运行开始)时产生一个扫描周期的On=TMQ_A_9038
4 [代号M9039]运行状态标志 (启动(运行开始)时产生一个扫描周期的OFF)=TMQ_A_9039
3 [代号M9040～9049]
4 [代号M9040]暂停有效(标志)=TMQ_A_9040
4 [代号M9041]暂停状态=TMQ_A_9041
4 [代号M9042]停止状态=TMQ_A_9042
4 [代号M9043]采样跟踪结束=TMQ_A_9043
4 [代号M9044]采样跟踪=TMQ_A_9044
4 [代号M9045]WDT复位=TMQ_A_9045
4 [代号M9046]采样跟踪=TMQ_A_9046
4 [代号M9047]采样跟踪准备=TMQ_A_9047
4 [代号M9048]LED指示闪烁标志=TMQ_A_9048
4 [代号M9049]输出字符控制=TMQ_A_9049
3 [代号M9051～9059]
4 [代号M9051]CHG 指令无效=TMQ_A_9051
4 [代号M9052]SEG 指令转换=TMQ_A_9052
4 [代号M9054]单步运行标志=TMQ_A_9054
4 [代号M9055]状态锁定完成标志=TMQ_A_9055
4 [代号M9056]主程序P,I设置请求=TMQ_A_9056
4 [代号M9057]子程序1 P,I设置请求=TMQ_A_9057
4 [代号M9058]主程序P,I设置结束=TMQ_A_9058
4 [代号M9059]子程序P,I设置结束=TMQ_A_9059
3 [代号M9065～9066]
4 [代号M9065]分别传递状态=TMQ_A_9065
4 [代号M9066]传递处理切换=TMQ_A_9066
3 [代号M9070～9077]
4 [代号M9070]A8UPU(J)查找需要时间=TMQ_A_9070
4 [代号M9073]闪存ROM写入设定=TMQ_A_9073
4 [代号M9074]闪存ROM写入要求=TMQ_A_9074
4 [代号M9075]闪存ROM写入成功=TMQ_A_9075
4 [代号M9076]闪存ROM写入允许/禁止状态=TMQ_A_9076
4 [代号M9077]顺序积蓄时间测定=TMQ_A_9077
3 [代号M9081～9084]
4 [代号M9081]通信要求登录区BUSY信号=TMQ_A_9081
4 [代号M9084]错误检测=TMQ_A_9084
3 [代号M9091]
4 [代号M9091]运行错误详细标志=TMQ_A_9091
3 [代号M9100～9109]
4 [代号M9100]SFC 程序注册=TMQ_A_9100
4 [代号M9101]SFC 程序启动/停止=TMQ_A_9101
4 [代号M9102]SFC 程序启动状态=TMQ_A_9102
4 [代号M9103]步连续移动有无=TMQ_A_9103
4 [代号M9104]连续移动禁止标志=TMQ_A_9104
4 [代号M9108]步进转移监控定时器启动(对应 D9108) =TMQ_A_9108
4 [代号M9109]步进转移监控定时器启动(对应 D9109) =TMQ_A_9109
3 [代号M9110～9114]
4 [代号M9110]步进转移监控定时器启动(对应 D9110)=TMQ_A_9110
4 [代号M9111]步进转移监控定时器启动(对应 D9111)=TMQ_A_9111
4 [代号M9112]步进转移监控定时器启动(对应 D9112)=TMQ_A_9112
4 [代号M9113]步进转移监控定时器启动(对应 D9113)=TMQ_A_9113
4 [代号M9114]步进转移监控定时器启动(对应 D9114)=TMQ_A_9114
3 [代号M9180～9182]
4 [代号M9180]步进采样跟踪运行标志=TMQ_A_9180
4 [代号M9181]步进采样跟踪运行标志=TMQ_A_9181
4 [代号M9182]采样跟踪许可=TMQ_A_9182
3 [代号M9196～9199]
4 [代号M9196]块停止时的运行输出=TMQ_A_9196
4 [代号M9197]熔断器熔断, I/O 校验错误无效转换=TMQ_A_9197
4 [代号M9198]熔断器熔断, I/O 校验错误无效转换=TMQ_A_9198
4 [代号M9199]在线采样跟踪状态锁定数据反馈=TMQ_A_9199
2 连接用特殊继电器
3 一般注释=TMQ_A_P3
3 本站为主站
4 [代号M9200～9207]
5 [代号M9200]接收到LRDP 指令=TMQ_A_9200
5 [代号M9201]LRDP 指令(执行)完成=TMQ_A_9201
5 [代号M9202]接收到LWTP 指令=TMQ_A_9202
5 [代号M9203]接收到LWTP 指令=TMQ_A_9203
5 [代号M9206]主机连接参数错误=TMQ_A_9206
5 [代号M9207]两主站之间的连接参数不匹配=TMQ_A_9207
4 [代号M9210]
5 [代号M9210]连接卡错误(主站)=TMQ_A_9210
4 [代号M9224～9227]
5 [代号M9224]连接状态=TMQ_A_9224
5 [代号M9225]正向环路错误=TMQ_A_9225
5 [代号M9226]反向环路错误=TMQ_A_9226
5 [代号M9227]环路测试状态=TMQ_A_9227
4 [代号M9232～9238]
5 [代号M9232]局部站运行状态=TMQ_A_9232
5 [代号M9233]局部站错误检测=TMQ_A_9233
5 [代号M9235]局部站或远程I/O站参数错误检测=TMQ_A_9235
5 [代号M9236]局部站或远程I/O站初始化通讯状态=TMQ_A_9236
5 [代号M9237]局部或远程I/O站错误=TMQ_A_9237
5 [代号M9238]局部或远程I/O站正向/反向环路错误=TMQ_A_9238
3 本站为本地站
4 [代号M9204～9205]
5 [代号M9204]LRDP 指令(执行)完成=TMQ_A_9204
5 [代号M9205]LWTP 指令(执行)完成=TMQ_A_9205
4 [代号M9211]
5 [代号M9211]连接卡错误(局部站)=TMQ_A_9211
4 [代号M9240～9247]
5 [代号M9240]连接状态=TMQ_A_9240
5 [代号M9241]正向环路错误=TMQ_A_9241
5 [代号M9242]反向环路错误=TMQ_A_9242
5 [代号M9243]执行环路回送=TMQ_A_9243
5 [代号M9246]未接收到数据=TMQ_A_9246
5 [代号M9247]未接收到数据=TMQ_A_9247
4 [代号M9250～9255]
5 [代号M9250]未接收到参数=TMQ_A_9250
5 [代号M9251]连接中断=TMQ_A_9251
5 [代号M9252]环路测试状态=TMQ_A_9252
5 [代号M9253]主站运行状态=TMQ_A_9253
5 [代号M9254]其它局部站的运行状态=TMQ_A_9254
5 [代号M9255]其它局部站的错误状态=TMQ_A_9255
2 特殊寄存器
3 一般注释=TDQ_A_P2
3 [代号D9000～9009]
4 [代号D9000]熔断器熔断=TDQ_A_9000
4 [代号D9002]I/O模块校验错误=TDQ_A_9002
4 [代号D9004]MINI连接主站模块错误=TDQ_A_9004
4 [代号D9005]交流电压过低=TDQ_A_9005
4 [代号D9008]自诊断错误=TDQ_A_9008
4 [代号D9009]报警器检测=TDQ_A_9009
3 [代号D9010～9019]
4 [代号D9010]错误指令指示=TDQ_A_9010
4 [代号D9011]错误指令指示=TDQ_A_9011
4 [代号D9014]I/O控制模式 =TDQ_A_9014
4 [代号D9015]PLC动作状态=TDQ_A_9015
4 [代号D9016]ROM/RAM 设定=TDQ_A_9016
4 [代号D9017]扫描时间=TDQ_A_9017
4 [代号D9018]扫描时间=TDQ_A_9018
4 [代号D9019]扫描时间=TDQ_A_9019
3 [代号D9020～9028]
4 [代号D9020]恒定扫描=TDQ_A_9020
4 [代号D9021]扫描时间=TDQ_A_9021
4 [代号D9022]1秒计数器=TDQ_A_9022
4 [代号D9025]时钟=TDQ_A_9025
4 [代号D9026]时钟=TDQ_A_9026
4 [代号D9027]时钟=TDQ_A_9027
4 [代号D9028]时钟=TDQ_A_9028
3 [代号D9035～9039]
4 [代号D9035]扩展文件寄存器=TDQ_A_9035
4 [代号D9036]为扩展文件寄存器指定设备号=TDQ_A_9036
4 [代号D9037]为扩展文件寄存器指定设备号=TDQ_A_9037
4 [代号D9038]LED指示优先级=TDQ_A_9038
4 [代号D9039]LED指示优先级=TDQ_A_9039
3 [代号D9044～9049]
4 [代号D9044]采样跟踪=TDQ_A_9044
4 [代号D9049]SFC程序运行工作区=TDQ_A_9049
3 [代号D9050～9055]
4 [代号D9050]SFC程序错误代码=TDQ_A_9050
4 [代号D9051]错误块=TDQ_A_9051
4 [代号D9052]错误(指令)步=TDQ_A_9052
4 [代号D9053](程序)转移错误=TDQ_A_9053
4 [代号D9054]顺序指令错误=TDQ_A_9054
4 [代号D9055]状态锁定指令(位置)代号=TDQ_A_9055
3 [代号D9068]
4 [代号D9068]基板异常=TDQ_A_9068
3 [代号D9072～9077]
4 [代号D9072]PLC 通讯检测=TDQ_A_9072
4 [代号D9075]闪存ROM写入结果=TDQ_A_9075
4 [代号D9076]闪存ROM写入允许／禁止=TDQ_A_9076
4 [代号D9077]顺序积蓄时间测定=TDQ_A_9077
3 [代号D9081～9085]
4 [代号D9081]通信要求登录区域空个数=TDQ_A_9081
4 [代号D9085]时间值的设定寄存器=TDQ_A_9085
3 [代号D9090～9091]
4 [代号D9090]超出特殊功能模块个数=TDQ_A_9090
4 [代号D9091]详细错误代号=TDQ_A_9091
3 [代号D9100～9109]
4 [代号D9100]熔断器熔断模块=TDQ_A_9100
4 [代号D9101]熔断器熔断模块=TDQ_A_9101
4 [代号D9102]熔断器熔断模块=TDQ_A_9102
4 [代号D9103]熔断器熔断模块=TDQ_A_9103
4 [代号D9104]熔断器熔断模块=TDQ_A_9104
4 [代号D9105]熔断器熔断模块=TDQ_A_9105
4 [代号D9106]熔断器熔断模块=TDQ_A_9106
4 [代号D9107]熔断器熔断模块=TDQ_A_9107
4 [代号D9108]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9108
4 [代号D9109]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9109
3 [代号D9110～9119]
4 [代号D9110]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9110
4 [代号D9111]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9111
4 [代号D9112]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9112
4 [代号D9113]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9113
4 [代号D9114]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9114
4 [代号D9116]I/O模块校验错误=TDQ_A_9116
4 [代号D9117]I/O模块校验错误=TDQ_A_9117
4 [代号D9118]I/O模块校验错误=TDQ_A_9118
4 [代号D9119]I/O模块校验错误=TDQ_A_9119
3 [代号D9120～9129]
4 [代号D9120]I/O模块校验错误=TDQ_A_9120
4 [代号D9121]I/O模块校验错误=TDQ_A_9121
4 [代号D9122]I/O模块校验错误=TDQ_A_9122
4 [代号D9123]I/O模块校验错误=TDQ_A_9123
4 [代号D9124](置位的)报警器数检测=TDQ_A_9124
4 [代号D9125]报警器(代号)检测=TDQ_A_9125
4 [代号D9126]报警器(代号)检测=TDQ_A_9126
4 [代号D9127]报警器(代号)检测=TDQ_A_9127
4 [代号D9128]报警器(代号)检测=TDQ_A_9128
4 [代号D9129]报警器(代号)检测=TDQ_A_9129
3 [代号D9130～9132]
4 [代号D9130]报警器(代号)检测=TDQ_A_9130
4 [代号D9131]报警器(代号)检测=TDQ_A_9131
4 [代号D9132]报警器(代号)检测=TDQ_A_9132
2 连接用特殊寄存器
3 一般注释=TDQ_A_P3
3 本站为主站
4 [代号D9200～9209]
5 [代号D9200]LRDP指令运行结果=TDQ_A_9200
5 [代号D9201]LWTP指令运行结果=TDQ_A_9201
5 [代号D9204]连接状态=TDQ_A_9204
5 [代号D9205]环路回送运行站=TDQ_A_9205
5 [代号D9206]环路回送运行站=TDQ_A_9206
5 [代号D9207]连接扫描时间=TDQ_A_9207
5 [代号D9208]连接扫描时间=TDQ_A_9208
5 [代号D9209]连接扫描时间=TDQ_A_9209
4 [代号D9210～9219]
5 [代号D9210]重试(通讯数据连接)计数=TDQ_A_9210
5 [代号D9211]环路转换计数=TDQ_A_9211
5 [代号D9212]本地站的运行状态=TDQ_A_9212
5 [代号D9213]本地站的运行状态=TDQ_A_9213
5 [代号D9214]本地站的运行状态=TDQ_A_9214
5 [代号D9215]本地站的运行状态=TDQ_A_9215
5 [代号D9216]本地站错误检测=TDQ_A_9216
5 [代号D9217]本地站错误检测=TDQ_A_9217
5 [代号D9218]本地站错误检测=TDQ_A_9218
5 [代号D9219]本地站错误检测=TDQ_A_9219
4 [代号D9220～9229]
5 [代号D9220]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9220
5 [代号D9221]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9221
5 [代号D9222]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9222
5 [代号D9223]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9223
5 [代号D9224]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9224
5 [代号D9225]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9225
5 [代号D9226]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9226
5 [代号D9227]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9227
5 [代号D9228]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9228
5 [代号D9229]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9229
4 [代号D9230～9239]
5 [代号D9230]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9230
5 [代号D9231]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9231
5 [代号D9232]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9232
5 [代号D9233]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9233
5 [代号D9234]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9234
5 [代号D9235]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9235
5 [代号D9236]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9236
5 [代号D9237]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9237
5 [代号D9238]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9238
5 [代号D9239]本地站或远程I/O站环路错误=TDQ_A_9239
4 [代号D9240]
5 [代号D9240]接收到的错误检测次数=TDQ_A_9240
3 本站为本地站
4 [代号D9243～9249]
5 [代号D9243]所属站号检测=TDQ_A_9243
5 [代号D9244]辅站总数=TDQ_A_9244
5 [代号D9245]接收到的错误检测次数=TDQ_A_9245
5 [代号D9248]本地站的运行状态=TDQ_A_9248
5 [代号D9249]本地站的运行状态=TDQ_A_9249
4 [代号D9250～9255]
5 [代号D9250]本地站的运行状态=TDQ_A_9250
5 [代号D9251]本地站的运行状态=TDQ_A_9251
5 [代号D9252]本地站错误=TDQ_A_9252
5 [代号D9253]本地站错误=TDQ_A_9253
5 [代号D9254]本地站错误=TDQ_A_9254
5 [代号D9255]本地站错误=TDQ_A_9255
1 Q系列CPU(Q模式)
2 特殊继电器(检测信息)[号码SM0～SM165]
3 一般注释=TMQ-Q_P0
3 [号码SM0～16]
4 [号码SM0]检测出错=TMQ-Q_0
4 [号码SM1]自检测出错=TMQ-Q_1
4 [号码SM5]出错公共信息=TMQ-Q_5
4 [号码SM16]出错个别信息=TMQ-Q_16
3 [号码SM50～56]
4 [号码SM50]出错解除=TMQ-Q_50
4 [号码SM51]电池电量不足锁存=TMQ-Q_51
4 [号码SM52]电池电量不足=TMQ-Q_52
4 [号码SM53]检测出AC/DC DOWN=TMQ-Q_53
4 [号码SM56]运算出错=TMQ-Q_56
3 [号码SM60～80]
4 [号码SM60]检测出保险丝熔断=TMQ-Q_60
4 [号码SM61]I/O模块检验出错=TMQ-Q_61
4 [号码SM62]检测出报警器=TMQ-Q_62
4 [号码SM80]检测出CHK=TMQ-Q_80
3 [号码SM90～99]
4 [号码SM90]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_90
4 [号码SM91]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_91
4 [号码SM92]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_92
4 [号码SM93]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_93
4 [号码SM94]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_94
4 [号码SM95]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_95
4 [号码SM96]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_96
4 [号码SM97]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_97
4 [号码SM98]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_98
4 [号码SM99]用于步转移的监视定时器的启动(只在存在SFC程序时才有效)=TMQ-Q_99
3 [号码SM100～165]
4 [号码SM100]串行通讯功能使用标志=TMQ-Q_100
4 [号码SM101]通讯协议状态标志=TMQ-Q_101
4 [号码SM110]协议出错=TMQ-Q_110
4 [号码SM111]通讯状态=TMQ-Q_111
4 [号码SM112]出错信息清除=TMQ-Q_112
4 [号码SM113]溢出出错=TMQ-Q_113
4 [号码SM114]奇偶性出错=TMQ-Q_114
4 [号码SM115]结构出错=TMQ-Q_115
4 [号码SM165]执行程序内存总括传送状态=TMQ-Q_165
2 特殊继电器(系统信息)[号码SM202～SM391]
3 [号码SM202～206]
4 [号码SM202]LED OFF命令=TMQ-Q_202
4 [号码SM203]STOP触点=TMQ-Q_203
4 [号码SM204]PAUSE触点=TMQ-Q_204
4 [号码SM206]PAUSE许可线圈/软元件测试请求接收状态=TMQ-Q_206
3 [号码SM210～223]
4 [号码SM210]时钟数据设置请求=TMQ-Q_210
4 [号码SM211]时钟数据出错=TMQ-Q_211
4 [号码SM213]时钟数据读取请求=TMQ-Q_213
4 [号码SM220]1号CPU准备完成=TMQ-Q_220
4 [号码SM221]2号CPU准备完成=TMQ-Q_221
4 [号码SM222]3号CPU准备完成=TMQ-Q_222
4 [号码SM223]4号CPU准备完成=TMQ-Q_223
3 [号码SM235～237]
4 [号码SM235]运行中模块更换标志=TMQ-Q_235
4 [号码SM236]运行中模块更换后仅一个扫描ON标志=TMQ-Q_236
4 [号码SM237]软元件范围检查禁止标志=TMQ-Q_237
3 [号码SM240～247]
4 [号码SM240]1号CPU复位标志=TMQ-Q_240
4 [号码SM241]2号CPU复位标志=TMQ-Q_241
4 [号码SM242]3号CPU复位标志=TMQ-Q_242
4 [号码SM243]4号CPU复位标志=TMQ-Q_243
4 [号码SM244]1号CPU出错标志=TMQ-Q_244
4 [号码SM245]2号CPU出错标志=TMQ-Q_245
4 [号码SM246]3号CPU出错标志=TMQ-Q_246
4 [号码SM247]4号CPU出错标志=TMQ-Q_247
3 [号码SM250～257]
4 [号码SM250]读取实际安装的最大I/O号=TMQ-Q_250
4 [号码SM254]所有站刷新命令=TMQ-Q_254
4 [号码SM255]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块1信息=TMQ-Q_255
4 [号码SM256]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块1信息=TMQ-Q_256
4 [号码SM257]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块1信息=TMQ-Q_257
3 [号码SM260～267]
4 [号码SM260]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块2信息=TMQ-Q_260
4 [号码SM261]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块2信息=TMQ-Q_261
4 [号码SM262]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块2信息=TMQ-Q_262
4 [号码SM265]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块3信息=TMQ-Q_265
4 [号码SM266]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块3信息=TMQ-Q_266
4 [号码SM267]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块3信息=TMQ-Q_267
3 [号码SM270～272]
4 [号码SM270]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块4信息=TMQ-Q_270
4 [号码SM271]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块4信息=TMQ-Q_271
4 [号码SM272]MELSECNET/10,MELSECNET/H模块4信息=TMQ-Q_272
3 [号码SM280]
4 [号码SM280]CC-Link出错=TMQ-Q_280
3 [号码SM315]
4 [号码SM315]通讯确保时间的时间等待有效/无效标志=TMQ-Q_315
3 [号码SM320～328]
4 [号码SM320]存在/不存在SFC程序=TMQ-Q_320
4 [号码SM321]启动/停止SFC程序=TMQ-Q_321
4 [号码SM322]SFC程序启动状态=TMQ-Q_322
4 [号码SM323]整块连续转移的有无=TMQ-Q_323
4 [号码SM324]连续转移防止标志=TMQ-Q_324
4 [号码SM325]块停止时的输出模式=TMQ-Q_325
4 [号码SM326]SFC软元件清除模式=TMQ-Q_326
4 [号码SM327]执行结束步时的输出=TMQ-Q_327
4 [号码SM328]当到达结束步时清除处理的模式=TMQ-Q_328
3 [号码SM330～332]
4 [号码SM330]低速执行类型程序的运行模式=TMQ-Q_330
4 [号码SM331]正常SFC程序执行状态=TMQ-Q_331
4 [号码SM332]程序执行管理用的SFC程序执行状态=TMQ-Q_332
3 [号码SM390～391]
4 [号码SM390]访问执行标志=TMQ-Q_390
4 [号码SM391]GINT指令执行结束标志=TMQ-Q_391
2 特殊继电器(系统时钟/计数器)[号码SM400～SM434]
3 [号码SM400～409]
4 [号码SM400]常ON=TMQ-Q_400
4 [号码SM401]常OFF=TMQ-Q_401
4 [号码SM402]在RUN之后,只ON1个扫描=TMQ-Q_402
4 [号码SM403]在RUN之后,只OFF1个扫描=TMQ-Q_403
4 [号码SM404]在RUN之后低速执行类型程序只ON1个扫描=TMQ-Q_404
4 [号码SM405]在RUN之后低速执行类型程序只OFF1个扫描=TMQ-Q_405
4 [号码SM409]0.01秒时钟=TMQ-Q_409
3 [号码SM410～415]
4 [号码SM410]0.1秒时钟=TMQ-Q_410
4 [号码SM411]0.2秒时钟=TMQ-Q_411
4 [号码SM412]1秒时钟=TMQ-Q_412
4 [号码SM413]2秒时钟=TMQ-Q_413
4 [号码SM414]2n秒时钟=TMQ-Q_414
4 [号码SM415]2n(ms)时钟=TMQ-Q_415
3 [号码SM420～424]
4 [号码SM420]0号用户定时时钟=TMQ-Q_420
4 [号码SM421]1号用户定时时钟=TMQ-Q_421
4 [号码SM422]2号用户定时时钟=TMQ-Q_422
4 [号码SM423]3号用户定时时钟=TMQ-Q_423
4 [号码SM424]4号用户定时时钟=TMQ-Q_424
3 [号码SM430～434]
4 [号码SM430]5号用户定时时钟=TMQ-Q_430
4 [号码SM431]6号用户定时时钟=TMQ-Q_431
4 [号码SM432]7号用户定时时钟=TMQ-Q_432
4 [号码SM433]8号用户定时时钟=TMQ-Q_433
4 [号码SM434]9号用户定时时钟=TMQ-Q_434
2 特殊继电器(扫描信息)[号码SM510～SM551]
3 [号码SM510～551]
4 [号码SM510]低速程序执行标志=TMQ-Q_510
4 [号码SM551]读模块工作间隔=TMQ-Q_551
2 特殊继电器(I/O刷新)[号码SM580]
3 [号码SM580]
4 [号码SM580]程序到程序I/O刷新=TMQ-Q_580
2 特殊继电器(存储卡)[号码SM600～SM692]
3 [号码SM600～624]
4 [号码SM600]存储卡可用标志=TMQ-Q_600
4 [号码SM601]存储卡保护标志=TMQ-Q_601
4 [号码SM602]驱动器1标志=TMQ-Q_602
4 [号码SM603]驱动器2标志=TMQ-Q_603
4 [号码SM604]存储卡使用标志=TMQ-Q_604
4 [号码SM605]存储卡卸载/插入禁止标志=TMQ-Q_605
4 [号码SM609]存储卡卸载/插入允许标志=TMQ-Q_609
4 [号码SM620]驱动器3/4可用标志=TMQ-Q_620
4 [号码SM621]驱动器3/4保护标志=TMQ-Q_621
4 [号码SM622]驱动器3标志=TMQ-Q_622
4 [号码SM623]驱动器4标志=TMQ-Q_623
4 [号码SM624]驱动器3,4使用标志=TMQ-Q_624
3 [号码SM640～660]
4 [号码SM640]文件寄存器使用=TMQ-Q_640
4 [号码SM650]注释使用=TMQ-Q_650
4 [号码SM660]引导运行=TMQ-Q_660
3 [号码SM671～692]
4 [号码SM671]锁存数据备份到标准ROM结束标志=TMQ-Q_671
4 [号码SM672]存储卡文件寄存器访问范围标志=TMQ-Q_672
4 [号码SM675]锁存数据备份到标准ROM结束出错=TMQ-Q_675
4 [号码SM676]恢复反复执行指定=TMQ-Q_676
4 [号码SM680]程序内存写入出错=TMQ-Q_680
4 [号码SM681]程序内存写入标志=TMQ-Q_681
4 [号码SM682]程序内存改写次数出错标志=TMQ-Q_682
4 [号码SM685]标准ROM写入出错=TMQ-Q_685
4 [号码SM686]标准ROM写入标志=TMQ-Q_686
4 [号码SM687]标准ROM改写次数出错标志=TMQ-Q_687
4 [号码SM691]备份开始准备状态标志=TMQ-Q_691
4 [号码SM692]恢复数据结束标志=TMQ-Q_692
2 特殊继电器(指令相关)[号码SM700～SM799]
3 [号码SM700～709]
4 [号码SM700]进位标志=TMQ-Q_700
4 [号码SM701]输出字符数切换=TMQ-Q_701
4 [号码SM702]查找方法=TMQ-Q_702
4 [号码SM703]排序类型=TMQ-Q_703
4 [号码SM704]块比较=TMQ-Q_704
4 [号码SM709]DT,TM指令检测出非法数据标志=TMQ-Q_709
3 [号码SM710～718]
4 [号码SM710]CHK指令优先等级标志=TMQ-Q_710
4 [号码SM715]EI标志=TMQ-Q_715
4 [号码SM716]块比较(中断程序以外)=TMQ-Q_716
4 [号码SM717]块比较(中断程序)=TMQ-Q_717
4 [号码SM718]块比较(中断程序(I45))=TMQ-Q_718
3 [号码SM720～735]
4 [号码SM720]注释读取结束标志=TMQ-Q_720
4 [号码SM721]文件正被访问=TMQ-Q_721
4 [号码SM722]BIN,DBIN指令出错禁止标志=TMQ-Q_722
4 [号码SM734]XCALL指令执行条件指定=TMQ-Q_734
4 [号码SM735]SFC注释读取指令执行中标志=TMQ-Q_735
3 [号码SM738～750]
4 [号码SM738]MSG指令接收标志=TMQ-Q_738
4 [号码SM750]设定计数指令检索方法=TMQ-Q_750
3 [号码SM774～777]
4 [号码SM774]PID无冲击处理(用于全微分)=TMQ-Q_774
4 [号码SM775]在COM/CCOM指令执行过程中,选择刷新处理=TMQ-Q_775
4 [号码SM776]在CALL时允许/禁止局部软元件=TMQ-Q_776
4 [号码SM777]在中断程序中允许/禁止局部软元件=TMQ-Q_777
3 [号码SM794～799]
4 [号码SM794]PID无冲击处理(用于非全微分)=TMQ-Q_794
4 [号码SM796]多CPU高速总线的专用指令使用块信息(1号CPU)=TMQ-Q_796
4 [号码SM797]多CPU高速总线的专用指令使用块信息(2号CPU)=TMQ-Q_797
4 [号码SM798]多CPU高速总线的专用指令使用块信息(3号CPU)=TMQ-Q_798
4 [号码SM799]多CPU高速总线的专用指令使用块信息(4号CPU)=TMQ-Q_799
2 特殊继电器(调试)[号码SM800～SM829]
3 [号码SM800～805]
4 [号码SM800]跟踪准备=TMQ-Q_800
4 [号码SM801]跟踪启动=TMQ-Q_801
4 [号码SM802]跟踪执行进行中=TMQ-Q_802
4 [号码SM803]跟踪触发器=TMQ-Q_803
4 [号码SM804]在跟踪触发器之后=TMQ-Q_804
4 [号码SM805]跟踪结束=TMQ-Q_805
3 [号码SM826～829]
4 [号码SM826]跟踪出错=TMQ-Q_826
4 [号码SM829]跟踪设置强制登录指定=TMQ-Q_829
2 特殊继电器(A→Q转换对应)[号码SM1000～SM1199]
3 一般注释=TMQ-Q_P1
3 [代号SM1000～1009]
4 [号码SM1000]保险丝熔断=TMQ-Q_1000
4 [号码SM1002]I/O模块验证出错=TMQ-Q_1002
4 [号码SM1005]检测出AC DOWN=TMQ-Q_1005
4 [号码SM1006]电池电量不足=TMQ-Q_1006
4 [号码SM1007]电池电量不足锁存=TMQ-Q_1007
4 [号码SM1008]自检测出错=TMQ-Q_1008
4 [号码SM1009]检测到报警器=TMQ-Q_1009
3 [号码SM1011～1017]
4 [号码SM1011]运算出错标志=TMQ-Q_1011
4 [号码SM1012]进位标志=TMQ-Q_1012
4 [号码SM1016]数据内存清除标志=TMQ-Q_1016
4 [号码SM1017]数据内存清除标志=TMQ-Q_1017
3 [号码SM1020～1029]
4 [号码SM1020]0号用户定时时钟=TMQ-Q_1020
4 [号码SM1021]1号用户定时时钟=TMQ-Q_1021
4 [号码SM1022]2号用户定时时钟=TMQ-Q_1022
4 [号码SM1023]3号用户定时时钟=TMQ-Q_1023
4 [号码SM1024]4号用户定时时钟=TMQ-Q_1024
4 [号码SM1025]时钟数据设置请求=TMQ-Q_1025
4 [号码SM1026]时钟数据出错=TMQ-Q_1026
4 [号码SM1028]时钟数据读请求=TMQ-Q_1028
4 [号码SM1029]数据通讯请求的批量处理=TMQ-Q_1029
3 [号码SM1030～1039]
4 [号码SM1030]0.1秒时钟=TMQ-Q_1030
4 [号码SM1031]0.2秒时钟=TMQ-Q_1031
4 [号码SM1032]1秒时钟=TMQ-Q_1032
4 [号码SM1033]2秒时钟=TMQ-Q_1033
4 [号码SM1034]2n秒时钟(1分钟时钟)=TMQ-Q_1034
4 [号码SM1036]常ON=TMQ-Q_1036
4 [号码SM1037]常OFF=TMQ-Q_1037
4 [号码SM1038]只ON1个扫描在RUN之后=TMQ-Q_1038
4 [号码SM1039]RUN标志(在RUN之后，只OFF1个扫描)=TMQ-Q_1039
3 [号码SM1040～1049]
4 [号码SM1040]PAUSE允许线圈=TMQ-Q_1040
4 [号码SM1041]PAUSE状态触点=TMQ-Q_1041
4 [号码SM1042]STOP状态触点=TMQ-Q_1042
4 [号码SM1043]采样跟踪结束=TMQ-Q_1043
4 [号码SM1044]采样跟踪=TMQ-Q_1044
4 [号码SM1045]看门狗定时器(WDT)复位=TMQ-Q_1045
4 [号码SM1046]采样跟踪=TMQ-Q_1046
4 [号码SM1047]采样跟踪准备=TMQ-Q_1047
4 [号码SM1049]切换字符输出数=TMQ-Q_1049
3 [号码SM1051～1059]
4 [号码SM1051]CHG指令执行禁止=TMQ-Q_1051
4 [号码SM1052]SEG指令开关=TMQ-Q_1052
4 [号码SM1056]主端P，I设置请求=TMQ-Q_1056
4 [号码SM1057]从端P，I设置请求=TMQ-Q_1057
4 [号码SM1058]主端P，I设置请求=TMQ-Q_1058
4 [号码SM1059]从端P，I设置请求=TMQ-Q_1059
3 [号码SM1060～1061]
4 [号码SM1060]从端2P，I设置请求=TMQ-Q_1060
4 [号码SM1061]从端3P，I设置请求=TMQ-Q_1061
3 [号码SM1070～1091]
4 [号码SM1070]A8UPU/A8PUJ需要的查找时间=TMQ-Q_1070
4 [号码SM1084]出错检查=TMQ-Q_1084
4 [号码SM1091]运算出错详细标志=TMQ-Q_1091
3 [号码SM1100～1109]
4 [号码SM1100]存在/不存在SFC程序=TMQ-Q_1100
4 [号码SM1101]启动/停止SFC程序=TMQ-Q_1101
4 [号码SM1102]SFC程序启动状态=TMQ-Q_1102
4 [号码SM1103]整块连续转移的有无=TMQ-Q_1103
4 [号码SM1104]连续转移阻止标志=TMQ-Q_1104
4 [号码SM1108]步转移监视定时器启动(对应SD90)=TMQ-Q_1108
4 [号码SM1109]步转移监视定时器启动(对应SD91)=TMQ-Q_1109
3 [号码SM1110～1114]
4 [号码SM1110]步转移监视定时器启动(对应SD92)=TMQ-Q_1110
4 [号码SM1111]步转移监视定时器启动(对应SD93)=TMQ-Q_1111
4 [号码SM1112]步转移监视定时器启动(对应SD94)=TMQ-Q_1112
4 [号码SM1113]步转移监视定时器启动(对应SD95)=TMQ-Q_1113
4 [号码SM1114]步转移监视定时器启动(对应SD96)=TMQ-Q_1114
3 [号码SM1196～1199]
4 [号码SM1196]块停止时的操作输出=TMQ-Q_1196
4 [号码SM1197]在保险丝熔断和I/O验证出错显示之间切换=TMQ-Q_1197
4 [号码SM1198]在保险丝熔断和I/O验证出错显示之间切换=TMQ-Q_1198
4 [号码SM1199]运行中采样跟踪/状态锁存的数据恢复=TMQ-Q_1199
2 特殊继电器(适用于以太网端口内置QCPU)[号码SM1270～SM1273]
3 [号码SM1270～1273]
4 [号码SM1270]执行时间设定功能(SNTP客户机)=TMQ-Q_1270
4 [号码SM1273]消除远程口令不一致的累积次数=TMQ-Q_1273
2 特殊继电器(过程控制命令)[号码SM1500～SM1501]
3 [号码SM1500～1501]
4 [号码SM1500]保持模式=TMQ-Q_1500
4 [号码SM1501]保持模式=TMQ-Q_1501
2 特殊继电器(对于冗余 本站系统CPU信息)[号码SM1510～SM1598]
3 [号码SM1510～1598]
4 [号码SM1510]运行模式=TMQ-Q_1510
4 [号码SM1511]系统A识别标志=TMQ-Q_1511
4 [号码SM1512]系统B识别标志=TMQ-Q_1512
4 [号码SM1513]调试模式运行中=TMQ-Q_1513
4 [号码SM1515]控制系统判断标志=TMQ-Q_1515
4 [号码SM1516]待机系统判断标志=TMQ-Q_1516
4 [号码SM1517]CPU模块启动状态=TMQ-Q_1517
4 [号码SM1518]待机系统到控制系统切换后仅1个扫描为ON=TMQ-Q_1518
4 [号码SM1519]先前控制系统识别标志=TMQ-Q_1519
4 [号码SM1520]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1520
4 [号码SM1521]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1521
4 [号码SM1522]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1522
4 [号码SM1523]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1523
4 [号码SM1524]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1524
4 [号码SM1525]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1525
4 [号码SM1526]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1526
4 [号码SM1527]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1527
4 [号码SM1528]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1528
4 [号码SM1529]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1529
4 [号码SM1530]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1530
4 [号码SM1531]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1531
4 [号码SM1532]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1532
4 [号码SM1533]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1533
4 [号码SM1534]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1534
4 [号码SM1535]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1535
4 [号码SM1536]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1536
4 [号码SM1537]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1537
4 [号码SM1538]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1538
4 [号码SM1539]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1539
4 [号码SM1540]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1540
4 [号码SM1541]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1541
4 [号码SM1542]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1542
4 [号码SM1543]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1543
4 [号码SM1544]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1544
4 [号码SM1545]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1545
4 [号码SM1546]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1546
4 [号码SM1547]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1547
4 [号码SM1548]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1548
4 [号码SM1549]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1549
4 [号码SM1550]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1550
4 [号码SM1551]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1551
4 [号码SM1552]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1552
4 [号码SM1553]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1553
4 [号码SM1554]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1554
4 [号码SM1555]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1555
4 [号码SM1556]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1556
4 [号码SM1557]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1557
4 [号码SM1558]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1558
4 [号码SM1559]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1559
4 [号码SM1560]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1560
4 [号码SM1561]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1561
4 [号码SM1562]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1562
4 [号码SM1563]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1563
4 [号码SM1564]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1564
4 [号码SM1565]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1565
4 [号码SM1566]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1566
4 [号码SM1567]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1567
4 [号码SM1568]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1568
4 [号码SM1569]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1569
4 [号码SM1570]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1570
4 [号码SM1571]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1571
4 [号码SM1572]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1572
4 [号码SM1573]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1573
4 [号码SM1574]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1574
4 [号码SM1575]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1575
4 [号码SM1576]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1576
4 [号码SM1577]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1577
4 [号码SM1578]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1578
4 [号码SM1579]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1579
4 [号码SM1580]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1580
4 [号码SM1581]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1581
4 [号码SM1582]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1582
4 [号码SM1583]数据跟踪传送触发指定=TMQ-Q_1583
4 [号码SM1590]来自网络模块的系统切换有无标志=TMQ-Q_1590
4 [号码SM1591]在系统切换时，待机系统出错检测无效标志=TMQ-Q_1591
4 [号码SM1592]允许手动切换标志=TMQ-Q_1592
4 [号码SM1593]待机系统CPU的扩展基板的访问设置=TMQ-Q_1593
4 [号码SM1595]从控制系统到待机系统的内存复制开始标志=TMQ-Q_1595
4 [号码SM1596]从控制系统到待机系统的内存复制执行中标志=TMQ-Q_1596
4 [号码SM1597]从控制系统到待机系统的内存复制结束标志=TMQ-Q_1597
4 [号码SM1598]从控制系统到待机系统的内存复制标准ROM复制标志=TMQ-Q_1598
2 特殊继电器(用于冗余 其他系统CPU信息)[号码SM1600～SM1649]
3 [号码SM1600～1649]
4 [号码SM1600]其他系统出错标志=TMQ-Q_1600
4 [号码SM1610]有无其它系统的检测出错=TMQ-Q_1610
4 [号码SM1611]有无其它系统的自检测出错=TMQ-Q_1611
4 [号码SM1615]有无其它系统的出错公共信息=TMQ-Q_1615
4 [号码SM1626]有无其它系统的出错个别信息=TMQ-Q_1626
4 [号码SM1649]待机系统取消出错指令=TMQ-Q_1649
2 特殊继电器(用于冗余系统 跟踪)[号码SM1700～SM1775]
3 [号码SM1700～1775]
4 [号码SM1700]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1700
4 [号码SM1709]在运行中写入冗余跟踪执行中用户切换禁止/允许设置=TMQ-Q_1709
4 [号码SM1710]在运行中写入冗余跟踪执行中有无软元件内存跟踪传送=TMQ-Q_1710
4 [号码SM1712]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1712
4 [号码SM1713]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1713
4 [号码SM1714]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1714
4 [号码SM1715]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1715
4 [号码SM1716]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1716
4 [号码SM1717]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1717
4 [号码SM1718]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1718
4 [号码SM1719]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1719
4 [号码SM1720]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1720
4 [号码SM1721]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1721
4 [号码SM1722]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1722
4 [号码SM1723]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1723
4 [号码SM1724]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1724
4 [号码SM1725]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1725
4 [号码SM1726]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1726
4 [号码SM1727]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1727
4 [号码SM1728]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1728
4 [号码SM1729]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1729
4 [号码SM1730]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1730
4 [号码SM1731]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1731
4 [号码SM1732]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1732
4 [号码SM1733]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1733
4 [号码SM1734]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1734
4 [号码SM1735]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1735
4 [号码SM1736]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1736
4 [号码SM1737]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1737
4 [号码SM1738]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1738
4 [号码SM1739]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1739
4 [号码SM1740]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1740
4 [号码SM1741]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1741
4 [号码SM1742]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1742
4 [号码SM1743]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1743
4 [号码SM1744]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1744
4 [号码SM1745]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1745
4 [号码SM1746]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1746
4 [号码SM1747]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1747
4 [号码SM1748]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1748
4 [号码SM1749]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1749
4 [号码SM1750]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1750
4 [号码SM1751]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1751
4 [号码SM1752]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1752
4 [号码SM1753]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1753
4 [号码SM1754]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1754
4 [号码SM1755]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1755
4 [号码SM1756]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1756
4 [号码SM1757]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1757
4 [号码SM1758]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1758
4 [号码SM1759]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1759
4 [号码SM1760]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1760
4 [号码SM1761]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1761
4 [号码SM1762]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1762
4 [号码SM1763]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1763
4 [号码SM1764]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1764
4 [号码SM1765]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1765
4 [号码SM1766]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1766
4 [号码SM1767]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1767
4 [号码SM1768]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1768
4 [号码SM1769]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1769
4 [号码SM1770]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1770
4 [号码SM1771]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1771
4 [号码SM1772]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1772
4 [号码SM1773]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1773
4 [号码SM1774]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1774
4 [号码SM1775]传送触发器结束标志=TMQ-Q_1775
2 特殊继电器(余电源模块信息)[号码SM1780～1783]
3 [号码SM1780～1783]
4 [号码SM1780]电源OFF检测标志=TMQ-Q_1780
4 [号码SM1781]电源模块故障检测标志=TMQ-Q_1781
4 [号码SM1782]电源模块1用瞬间掉电检测标志=TMQ-Q_1782
4 [号码SM1783]电源模块2用瞬间掉电检测标志=TMQ-Q_1783
2 特殊寄存器(检测信息)[号码SD0～SD157]
3 一般注释=TDQ-Q_P0
3 [号码SD0～9]
4 [号码SD0]检测出错=TDQ-Q_0
4 [号码SD1]用于检测出错发生的时间=TDQ-Q_1
4 [号码SD2]用于检测出错发生的时间=TDQ-Q_2
4 [号码SD3]用于检测出错发生的时间=TDQ-Q_3
4 [号码SD4]出错信息类别=TDQ-Q_4
4 [号码SD5]出错公共信息=TDQ-Q_5
4 [号码SD6]出错公共信息=TDQ-Q_6
4 [号码SD7]出错公共信息=TDQ-Q_7
4 [号码SD8]出错公共信息=TDQ-Q_8
4 [号码SD9]出错公共信息=TDQ-Q_9
3 [号码SD10～19]
4 [号码SD10]出错公共信息=TDQ-Q_10
4 [号码SD11]出错公共信息=TDQ-Q_11
4 [号码SD12]出错公共信息=TDQ-Q_12
4 [号码SD13]出错公共信息=TDQ-Q_13
4 [号码SD14]出错公共信息=TDQ-Q_14
4 [号码SD15]出错公共信息=TDQ-Q_15
4 [号码SD16]出错个别信息=TDQ-Q_16
4 [号码SD17]出错个别信息=TDQ-Q_17
4 [号码SD18]出错个别信息=TDQ-Q_18
4 [号码SD19]出错个别信息=TDQ-Q_19
3 [号码SD20～26]
4 [号码SD20]出错个别信息=TDQ-Q_20
4 [号码SD21]出错个别信息=TDQ-Q_21
4 [号码SD22]出错个别信息=TDQ-Q_22
4 [号码SD23]出错个别信息=TDQ-Q_23
4 [号码SD24]出错个别信息=TDQ-Q_24
4 [号码SD25]出错个别信息=TDQ-Q_25
4 [号码SD26]出错个别信息=TDQ-Q_26
3 [号码SD50～53]
4 [号码SD50]出错解除=TDQ-Q_50
4 [号码SD51]电池电量不足锁存=TDQ-Q_51
4 [号码SD52]电池电量不足=TDQ-Q_52
4 [号码SD53]AC/DC DOWN检测=TDQ-Q_53
3 [号码SD60～69]
4 [号码SD60]保险丝熔断的模块号=TDQ-Q_60
4 [号码SD61]I/O模块验证出错号=TDQ-Q_61
4 [号码SD62]报警器号=TDQ-Q_62
4 [号码SD63]报警器数=TDQ-Q_63
4 [号码SD64]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_64
4 [号码SD65]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_65
4 [号码SD66]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_66
4 [号码SD67]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_67
4 [号码SD68]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_68
4 [号码SD69]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_69
3 [号码SD70～79]
4 [号码SD70]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_70
4 [号码SD71]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_71
4 [号码SD72]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_72
4 [号码SD73]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_73
4 [号码SD74]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_74
4 [号码SD75]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_75
4 [号码SD76]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_76
4 [号码SD77]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_77
4 [号码SD78]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_78
4 [号码SD79]检测到的报警器号码表=TDQ-Q_79
3 [号码SD80]
4 [号码SD80]CHK号=TDQ-Q_80
3 [号码SD90～99]
4 [号码SD90]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_90
4 [号码SD91]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_91
4 [号码SD92]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_92
4 [号码SD93]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_93
4 [号码SD94]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_94
4 [号码SD95]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_95
4 [号码SD96]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_96
4 [号码SD97]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_97
4 [号码SD98]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_98
4 [号码SD99]步转移监视定时器设定值(仅在有SFC程序时有效)=TDQ-Q_99
3 [号码SD100～119]
4 [号码SD100]传送速度存储区域=TDQ-Q_100
4 [号码SD101]通信设置存储区域=TDQ-Q_101
4 [号码SD102]传送等待时间存储区域=TDQ-Q_102
4 [号码SD105]CH1传送速度设置(RS-232)=TDQ-Q_105
4 [号码SD110]数据发送结果存储区域=TDQ-Q_110
4 [号码SD111]数据接收结果存储区域=TDQ-Q_111
4 [号码SD118]电池使用度=TDQ-Q_118
4 [号码SD119]电池寿命延长原因=TDQ-Q_119
3 [号码SD130～137]
4 [号码SD130]保险丝熔断模块=TDQ-Q_130
4 [号码SD131]保险丝熔断模块=TDQ-Q_131
4 [号码SD132]保险丝熔断模块=TDQ-Q_132
4 [号码SD133]保险丝熔断模块=TDQ-Q_133
4 [号码SD134]保险丝熔断模块=TDQ-Q_134
4 [号码SD135]保险丝熔断模块=TDQ-Q_135
4 [号码SD136]保险丝熔断模块=TDQ-Q_136
4 [号码SD137]保险丝熔断模块=TDQ-Q_137
3 [号码SD150～157]
4 [号码SD150]I/O模块验证出错=TDQ-Q_150
4 [号码SD151]I/O模块验证出错=TDQ-Q_151
4 [号码SD152]I/O模块验证出错=TDQ-Q_152
4 [号码SD153]I/O模块验证出错=TDQ-Q_153
4 [号码SD154]I/O模块验证出错=TDQ-Q_154
4 [号码SD155]I/O模块验证出错=TDQ-Q_155
4 [号码SD156]I/O模块验证出错=TDQ-Q_156
4 [号码SD157]I/O模块验证出错=TDQ-Q_157
2 特殊寄存器(系统信息)[号码SD200～SD399]
3 [号码SD200～209]
4 [号码SD200]开关的状态=TDQ-Q_200
4 [号码SD201]LED状态=TDQ-Q_201
4 [号码SD202]LED熄灯命令=TDQ-Q_202
4 [号码SD203]CPU的运行状态=TDQ-Q_203
4 [号码SD204]LED显示色=TDQ-Q_204
4 [号码SD206]软元件测试执行类型=TDQ-Q_206
4 [号码SD207]LED显示优先级=TDQ-Q_207
4 [号码SD208]LED显示优先级=TDQ-Q_208
4 [号码SD209]LED显示优先级=TDQ-Q_209
3 [号码SD210～213]
4 [号码SD210]时钟数据=TDQ-Q_210
4 [号码SD211]时钟数据=TDQ-Q_211
4 [号码SD212]时钟数据=TDQ-Q_212
4 [号码SD213]时钟数据=TDQ-Q_213
3 [号码SD220～227]
4 [号码SD220]LED显示数据=TDQ-Q_220
4 [号码SD221]LED显示数据=TDQ-Q_221
4 [号码SD222]LED显示数据=TDQ-Q_222
4 [号码SD223]LED显示数据=TDQ-Q_223
4 [号码SD224]LED显示数据=TDQ-Q_224
4 [号码SD225]LED显示数据=TDQ-Q_225
4 [号码SD226]LED显示数据=TDQ-Q_226
4 [号码SD227]LED显示数据=TDQ-Q_227
3 [号码SD235]
4 [号码SD235]在线模块正在更换中的模块=TDQ-Q_235
3 [号码SD240～246]
4 [号码SD240]基板模式=TDQ-Q_240
4 [号码SD241]扩展基板数=TDQ-Q_241
4 [号码SD242]A/Q基板差别/有无安装的Q基板=TDQ-Q_242
4 [号码SD243]基板插槽数/基板插槽数(操作状态)=TDQ-Q_243
4 [号码SD244]基板插槽数/基板插槽数(操作状态)=TDQ-Q_244
4 [号码SD245]基板插槽数(安装状态)=TDQ-Q_245
4 [号码SD246]基板插槽数(安装状态)=TDQ-Q_246
3 [号码SD250～259]
4 [号码SD250]实际安装的最大I/O=TDQ-Q_250
4 [号码SD254]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_254
4 [号码SD255]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_255
4 [号码SD256]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_256
4 [号码SD257]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_257
4 [号码SD258]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_258
4 [号码SD259]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_259
3 [号码SD260～269]
4 [号码SD260]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_260
4 [号码SD261]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_261
4 [号码SD262]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_262
4 [号码SD263]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_263
4 [号码SD264]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_264
4 [号码SD265]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_265
4 [号码SD266]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_266
4 [号码SD267]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_267
4 [号码SD268]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_268
4 [号码SD269]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_269
3 [号码SD270～274]
4 [号码SD270]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_270
4 [号码SD271]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_271
4 [号码SD272]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_272
4 [号码SD273]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_273
4 [号码SD274]MELSECNET/10，MELSECNET/H信息=TDQ-Q_274
3 [号码SD280～281]
4 [号码SD280]CC-Link出错=TDQ-Q_280
4 [号码SD281]CC-Link出错=TDQ-Q_281
3 [号码SD286～299]
4 [号码SD286]软元件分配=TDQ-Q_286
4 [号码SD287]软元件分配=TDQ-Q_287
4 [号码SD288]软元件分配=TDQ-Q_288
4 [号码SD289]软元件分配=TDQ-Q_289
4 [号码SD290]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_290
4 [号码SD291]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_291
4 [号码SD292]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_292
4 [号码SD293]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_293
4 [号码SD294]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_294
4 [号码SD295]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_295
4 [号码SD296]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_296
4 [号码SD297]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_297
4 [号码SD298]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_298
4 [号码SD299]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_299
3 [号码SD300～315]
4 [号码SD300]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_300
4 [号码SD301]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_301
4 [号码SD302]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_302
4 [号码SD303]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_303
4 [号码SD304]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_304
4 [号码SD305]软元件分配(变址寄存器)=TDQ-Q_305
4 [号码SD306]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_306
4 [号码SD307]软元件分配(和参数内容相同)=TDQ-Q_307
4 [号码SD308]软元件分配(包括扩展数据寄存器(D)，扩展链接寄存器(W)设定部分的分配)=TDQ-Q_308
4 [号码SD309]软元件分配(包括扩展数据寄存器(D)，扩展链接寄存器(W)设定部分的分配)=TDQ-Q_309
4 [号码SD310]软元件分配(包括扩展数据寄存器(D)，扩展链接寄存器(W)设定部分的分配)=TDQ-Q_310
4 [号码SD311]软元件分配(包括扩展数据寄存器(D)，扩展链接寄存器(W)设定部分的分配)=TDQ-Q_311
4 [号码SD315]通讯处理确保时间=TDQ-Q_315
3 [号码SD340～368]
4 [号码SD340]以太网信息=TDQ-Q_340
4 [号码SD341]以太网信息=TDQ-Q_341
4 [号码SD342]以太网信息=TDQ-Q_342
4 [号码SD343]以太网信息=TDQ-Q_343
4 [号码SD344]以太网信息=TDQ-Q_344
4 [号码SD345]以太网信息=TDQ-Q_345
4 [号码SD346]以太网信息=TDQ-Q_346
4 [号码SD347]以太网信息=TDQ-Q_347
4 [号码SD348]以太网信息=TDQ-Q_348
4 [号码SD349]以太网信息=TDQ-Q_349
4 [号码SD350]以太网信息=TDQ-Q_350
4 [号码SD351]以太网信息=TDQ-Q_351
4 [号码SD352]以太网信息=TDQ-Q_352
4 [号码SD353]以太网信息=TDQ-Q_353
4 [号码SD354]以太网信息=TDQ-Q_354
4 [号码SD355]以太网信息=TDQ-Q_355
4 [号码SD356]以太网信息=TDQ-Q_356
4 [号码SD357]以太网信息=TDQ-Q_357
4 [号码SD358]以太网信息=TDQ-Q_358
4 [号码SD359]以太网信息=TDQ-Q_359
4 [号码SD360]以太网信息=TDQ-Q_360
4 [号码SD361]以太网信息=TDQ-Q_361
4 [号码SD362]以太网信息=TDQ-Q_362
4 [号码SD363]以太网信息=TDQ-Q_363
4 [号码SD364]以太网信息=TDQ-Q_364
4 [号码SD365]以太网信息=TDQ-Q_365
4 [号码SD366]以太网信息=TDQ-Q_366
4 [号码SD367]以太网信息=TDQ-Q_367
4 [号码SD368]以太网信息=TDQ-Q_368
3 [号码SD380～383]
4 [号码SD380]以太网指令接收状态=TDQ-Q_380
4 [号码SD381]以太网指令接收状态=TDQ-Q_381
4 [号码SD382]以太网指令接收状态=TDQ-Q_382
4 [号码SD383]以太网指令接收状态=TDQ-Q_383
3 [号码SD393～399]
4 [号码SD393]多CPU系统信息=TDQ-Q_393
4 [号码SD394]多CPU系统信息=TDQ-Q_394
4 [号码SD395]多CPU系统信息=TDQ-Q_395
4 [号码SD396]多CPU系统信息=TDQ-Q_396
4 [号码SD397]多CPU系统信息=TDQ-Q_397
4 [号码SD398]多CPU系统信息=TDQ-Q_398
4 [号码SD399]多CPU系统信息=TDQ-Q_399
2 特殊寄存器(系统时钟/计数器)[号码SD412～SD430]
3 [号码SD412～430]
4 [号码SD412]1秒计数器=TDQ-Q_412
4 [号码SD414]2n秒时钟设置=TDQ-Q_414
4 [号码SD415]2nms时钟设置=TDQ-Q_415
4 [号码SD420]扫描计数器=TDQ-Q_420
4 [号码SD430]低速扫描计数器=TDQ-Q_430
2 特殊寄存器(扫描信息)[号码SD500～SD552]
3 [号码SD500～510]
4 [号码SD500]执行程序号=TDQ-Q_500
4 [号码SD510]低速执行型程序号=TDQ-Q_510
3 [号码SD520～529]
4 [号码SD520]当前扫描时间=TDQ-Q_520
4 [号码SD521]当前扫描时间=TDQ-Q_521
4 [号码SD522]初始化扫描时间=TDQ-Q_522
4 [号码SD523]初始化扫描时间=TDQ-Q_523
4 [号码SD524]最小扫描时间=TDQ-Q_524
4 [号码SD525]最小扫描时间 =TDQ-Q_525
4 [号码SD526]最大扫描时间=TDQ-Q_526
4 [号码SD527]最大扫描时间=TDQ-Q_527
4 [号码SD528]低速执行型程序的当前扫描时间=TDQ-Q_528
4 [号码SD529]低速执行型程序的当前扫描时间=TDQ-Q_529
3 [号码SD532～535]
4 [号码SD532]低速执行型程序的最小扫描时间=TDQ-Q_532
4 [号码SD533]低速执行型程序的最小扫描时间=TDQ-Q_533
4 [号码SD534]低速执行型程序的最大扫描时间=TDQ-Q_534
4 [号码SD535]低速执行型程序的最大扫描时间=TDQ-Q_535
3 [号码SD540～549]
4 [号码SD540]END处理时间=TDQ-Q_540
4 [号码SD541]END处理时间=TDQ-Q_541
4 [号码SD542]恒定扫描等待时间=TDQ-Q_542
4 [号码SD543]恒定扫描等待时间=TDQ-Q_543
4 [号码SD544]低速执行型程序的累积执行时间=TDQ-Q_544
4 [号码SD545]低速执行型程序的累积执行时间=TDQ-Q_545
4 [号码SD546]低速执行型程序的执行时间=TDQ-Q_546
4 [号码SD547]低速执行型程序的执行时间=TDQ-Q_547
4 [号码SD548]扫描执行型程序执行时间/扫描程序执行时间=TDQ-Q_548
4 [号码SD549]扫描执行型程序执行时间/扫描程序执行时间=TDQ-Q_549
3 [号码SD550～552]
4 [号码SD550]服务间隔测量模块=TDQ-Q_550
4 [号码SD551]服务间隔时间=TDQ-Q_551
4 [号码SD552]服务间隔时间=TDQ-Q_552
2 特殊寄存器(驱动器信息)[号码SD600～SD695]
3 [号码SD600～604]
4 [号码SD600]存储卡型号=TDQ-Q_600
4 [号码SD602]驱动器1(RAM存储卡)容量=TDQ-Q_602
4 [号码SD603]驱动器2(ROM存储卡)容量=TDQ-Q_603
4 [号码SD604]存储卡使用情况=TDQ-Q_604
3 [号码SD620～624]
4 [号码SD620]驱动器3/4型号=TDQ-Q_620
4 [号码SD622]驱动器3(标准RAM)容量=TDQ-Q_622
4 [号码SD623]驱动器4(标准ROM)容量=TDQ-Q_623
4 [号码SD624]驱动器3/4使用情况/驱动器3使用情况=TDQ-Q_624
3 [号码SD640～648]
4 [号码SD640]文件寄存器驱动器=TDQ-Q_640
4 [号码SD641]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_641
4 [号码SD642]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_642
4 [号码SD643]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_643
4 [号码SD644]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_644
4 [号码SD645]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_645
4 [号码SD646]文件寄存器文件名称=TDQ-Q_646
4 [号码SD647]文件寄存器容量=TDQ-Q_647
4 [号码SD648]文件寄存器块号=TDQ-Q_648
3 [号码SD650～656]
4 [号码SD650]注释驱动器=TDQ-Q_650
4 [号码SD651]注释文件名称=TDQ-Q_651
4 [号码SD652]注释文件名称=TDQ-Q_652
4 [号码SD653]注释文件名称=TDQ-Q_653
4 [号码SD654]注释文件名称=TDQ-Q_654
4 [号码SD655]注释文件名称=TDQ-Q_655
4 [号码SD656]注释文件名称=TDQ-Q_656
3 [号码SD660～699]
4 [号码SD660]引导操作指定文件=TDQ-Q_660
4 [号码SD661]引导操作指定文件=TDQ-Q_661
4 [号码SD662]引导操作指定文件=TDQ-Q_662
4 [号码SD663]引导操作指定文件=TDQ-Q_663
4 [号码SD664]引导操作指定文件=TDQ-Q_664
4 [号码SD665]引导操作指定文件=TDQ-Q_665
4 [号码SD666]引导操作指定文件=TDQ-Q_666
4 [号码SD670]参数有效驱动器信息=TDQ-Q_670
4 [号码SD671]锁存数据备份功能的状态=TDQ-Q_671
4 [号码SD672]备份信息=TDQ-Q_672
4 [号码SD673]备份信息=TDQ-Q_673
4 [号码SD674]备份信息=TDQ-Q_674
4 [号码SD675]备份信息=TDQ-Q_675
4 [号码SD676]备份数据恢复信息=TDQ-Q_676
4 [号码SD677]备份数据恢复信息=TDQ-Q_677
4 [号码SD678]备份数据恢复信息=TDQ-Q_678
4 [号码SD679]备份数据恢复信息=TDQ-Q_679
4 [号码SD681]程序内存写入(传送)状况=TDQ-Q_681
4 [号码SD682]程序内存写入次数指标=TDQ-Q_682
4 [号码SD683]程序内存写入次数指标=TDQ-Q_683
4 [号码SD686]标准ROM写入(传送)状况=TDQ-Q_686
4 [号码SD687]标准ROM写入次数指标=TDQ-Q_687
4 [号码SD688]标准ROM写入次数指标=TDQ-Q_688
4 [号码SD689]备份出错原因=TDQ-Q_689
4 [号码SD690]备份状态=TDQ-Q_690
4 [号码SD691]备份执行状况=TDQ-Q_691
4 [号码SD692]恢复出错原因=TDQ-Q_692
4 [号码SD693]恢复状态=TDQ-Q_693
4 [号码SD694]恢复执行状态=TDQ-Q_694
4 [号码SD695]至标准ROM的写入指令执行次数指定=TDQ-Q_695
4 [号码SD696]内存卡的空余容量=TDQ-Q_696
4 [号码SD697]内存卡的空余容量=TDQ-Q_697
4 [号码SD698]备份数据容量=TDQ-Q_698
4 [号码SD699]备份数据容量=TDQ-Q_699
2 特殊寄存器(指令相关)[号码SD705～SD799]
3 [号码SD705～706]
4 [号码SD705]掩码模式=TDQ-Q_705
4 [号码SD706]掩码模式=TDQ-Q_706
3 [号码SD715～720]
4 [号码SD715]IMASK指令掩码模式=TDQ-Q_715
4 [号码SD716]IMASK指令掩码模式=TDQ-Q_716
4 [号码SD717]IMASK指令掩码模式=TDQ-Q_717
4 [号码SD718]累加器=TDQ-Q_718
4 [号码SD719]累加器=TDQ-Q_719
4 [号码SD720]PLOADP指令的程序号指定=TDQ-Q_720
3 [号码SD738～769]
4 [号码SD738]存储信息=TDQ-Q_738
4 [号码SD739]存储信息=TDQ-Q_739
4 [号码SD740]存储信息=TDQ-Q_740
4 [号码SD741]存储信息=TDQ-Q_741
4 [号码SD742]存储信息=TDQ-Q_742
4 [号码SD743]存储信息=TDQ-Q_743
4 [号码SD744]存储信息=TDQ-Q_744
4 [号码SD745]存储信息=TDQ-Q_745
4 [号码SD746]存储信息=TDQ-Q_746
4 [号码SD747]存储信息=TDQ-Q_747
4 [号码SD748]存储信息=TDQ-Q_748
4 [号码SD749]存储信息=TDQ-Q_749
4 [号码SD750]存储信息=TDQ-Q_750
4 [号码SD751]存储信息=TDQ-Q_751
4 [号码SD752]存储信息=TDQ-Q_752
4 [号码SD753]存储信息=TDQ-Q_753
4 [号码SD754]存储信息=TDQ-Q_754
4 [号码SD755]存储信息=TDQ-Q_755
4 [号码SD756]存储信息=TDQ-Q_756
4 [号码SD757]存储信息=TDQ-Q_757
4 [号码SD758]存储信息=TDQ-Q_758
4 [号码SD759]存储信息=TDQ-Q_759
4 [号码SD760]存储信息=TDQ-Q_760
4 [号码SD761]存储信息=TDQ-Q_761
4 [号码SD762]存储信息=TDQ-Q_762
4 [号码SD763]存储信息=TDQ-Q_763
4 [号码SD764]存储信息=TDQ-Q_764
4 [号码SD765]存储信息=TDQ-Q_765
4 [号码SD766]存储信息=TDQ-Q_766
4 [号码SD767]存储信息=TDQ-Q_767
4 [号码SD768]存储信息=TDQ-Q_768
4 [号码SD769]存储信息=TDQ-Q_769
3 [号码SD774～775]
4 [号码SD774]PID限制设置(用于完整微分)=TDQ-Q_774
4 [号码SD775]PID限制设置(用于完整微分)=TDQ-Q_775
3 [号码SD778]
4 [号码SD778]执行COM/CCOM指令时的刷新处理选择=TDQ-Q_778
3 [号码SD781～799]
4 [号码SD781]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_781
4 [号码SD782]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_782
4 [号码SD783]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_783
4 [号码SD784]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_784
4 [号码SD785]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_785
4 [号码SD786]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_786
4 [号码SD787]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_787
4 [号码SD788]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_788
4 [号码SD789]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_789
4 [号码SD790]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_790
4 [号码SD791]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_791
4 [号码SD792]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_792
4 [号码SD793]IMASK指令的掩码模式=TDQ-Q_793
4 [号码SD794]PID限制设置(用于不完全微分)=TDQ-Q_794
4 [号码SD795]PID限制设置(用于不完全微分)=TDQ-Q_795
4 [号码SD796]多CPU间高速通信专用指令最大使用块数设置(1号CPU用)=TDQ-Q_796
4 [号码SD797]多CPU间高速通信专用指令最大使用块数设置(2号CPU用)=TDQ-Q_797
4 [号码SD798]多CPU间高速通信专用指令最大使用块数设置(3号CPU用)=TDQ-Q_798
4 [号码SD799]多CPU间高速通信专用指令最大使用块数设置(4号CPU用)=TDQ-Q_799
2 特殊寄存器(调试)[号码SD840]
3 [号码SD840]
4 [号码SD840]调试功能使用状况=TDQ-Q_840
2 特殊寄存器(远程口令的累计次数)[号码SD979～SD999]
3 [号码SD979～999]
4 [号码SD979]MELSOFT直接连接=TDQ-Q_979
4 [号码SD980]连接器1=TDQ-Q_980
4 [号码SD981]连接器2=TDQ-Q_981
4 [号码SD982]连接器3=TDQ-Q_982
4 [号码SD983]连接器4=TDQ-Q_983
4 [号码SD984]连接器5=TDQ-Q_984
4 [号码SD985]连接器6=TDQ-Q_985
4 [号码SD986]连接器7=TDQ-Q_986
4 [号码SD987]连接器8=TDQ-Q_987
4 [号码SD988]连接器9=TDQ-Q_988
4 [号码SD989]连接器10=TDQ-Q_989
4 [号码SD990]连接器11=TDQ-Q_990
4 [号码SD991]连接器12=TDQ-Q_991
4 [号码SD992]连接器13=TDQ-Q_992
4 [号码SD993]连接器14=TDQ-Q_993
4 [号码SD994]连接器15=TDQ-Q_994
4 [号码SD995]连接器16=TDQ-Q_995
4 [号码SD997]MELSOFT连接UDP端口=TDQ-Q_997
4 [号码SD998]MELSOFT连接TCP端口=TDQ-Q_998
4 [号码SD999]FTP通信端口=TDQ-Q_999
2 特殊寄存器(A→Q转换)[号码SD1000～SD1132]
3 一般注释=TDQ-Q_P1
3 [号码SD1000～1009]
4 [号码SD1000]保险丝熔断=TDQ-Q_1000
4 [号码SD1001]保险丝熔断=TDQ-Q_1001
4 [号码SD1002]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1002
4 [号码SD1005]AC DOWN计数器=TDQ-Q_1005
4 [号码SD1008]自检测出错=TDQ-Q_1008
4 [号码SD1009]报警器检测=TDQ-Q_1009
3 [号码SD1010～1019]
4 [号码SD1010]出错步=TDQ-Q_1010
4 [号码SD1011]出错步=TDQ-Q_1011
4 [号码SD1014]I/O控制模式=TDQ-Q_1014
4 [号码SD1015]CPU的运行状态=TDQ-Q_1015
4 [号码SD1016]程序号=TDQ-Q_1016
4 [号码SD1017]扫描时间=TDQ-Q_1017
4 [号码SD1018]扫描时间=TDQ-Q_1018
4 [号码SD1019]扫描时间=TDQ-Q_1019
3 [号码SD1020～1028]
4 [号码SD1020]恒定扫描=TDQ-Q_1020
4 [号码SD1021]扫描时间=TDQ-Q_1021
4 [号码SD1022]1秒计数器=TDQ-Q_1022
4 [号码SD1025]时钟数据=TDQ-Q_1025
4 [号码SD1026]时钟数据=TDQ-Q_1026
4 [号码SD1027]时钟数据=TDQ-Q_1027
4 [号码SD1028]时钟数据=TDQ-Q_1028
3 [号码SD1035～1039]
4 [号码SD1035]扩展文件寄存器=TDQ-Q_1035
4 [号码SD1036]用于指定扩展文件寄存器软元件号=TDQ-Q_1036
4 [号码SD1037]用于指定扩展文件寄存器软元件号=TDQ-Q_1037
4 [号码SD1038]LED显示优先级=TDQ-Q_1038
4 [号码SD1039]LED显示优先级=TDQ-Q_1039
3 [号码SD1044～1049]
4 [号码SD1044]用于采样跟踪=TDQ-Q_1044
4 [号码SD1049]SFC程序执行用工作区域=TDQ-Q_1049
3 [号码SD1050～1055]
4 [号码SD1050]SFC程序出错号=TDQ-Q_1050
4 [号码SD1051]出错块=TDQ-Q_1051
4 [号码SD1052]出错步=TDQ-Q_1052
4 [号码SD1053]出错转移=TDQ-Q_1053
4 [号码SD1054]出错时序步=TDQ-Q_1054
4 [号码SD1055]状态锁存执行步号=TDQ-Q_1055
3 [号码SD1072～1085]
4 [号码SD1072]PLC通讯检查=TDQ-Q_1072
4 [号码SD1085]时间检查的时间=TDQ-Q_1085
3 [号码SD1090～1095]
4 [号码SD1090]微机备用路由选择INPUT数据区域起始软元件号=TDQ-Q_1090
4 [号码SD1091]指令出错=TDQ-Q_1091
4 [号码SD1094]更换I/O模块的起始I/O号=TDQ-Q_1094
4 [号码SD1095]DIP开关信息=TDQ-Q_1095
3 [号码SD1100～1107]
4 [号码SD1100]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1100
4 [号码SD1101]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1101
4 [号码SD1102]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1102
4 [号码SD1103]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1103
4 [号码SD1104]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1104
4 [号码SD1105]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1105
4 [号码SD1106]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1106
4 [号码SD1107]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1107
3 [号码SD1108～1114]
4 [号码SD1108]步转移监视定时器设置=TDQ-Q_1108
4 [号码SD1109]步转移监视定时器设置=TDQ-Q_1109
4 [号码SD1110]步转移监视定时器设置=TDQ-Q_1110
4 [号码SD1111]步转移监视定时器设置=TDQ-Q_1111
4 [号码SD1112]步转移监视定时器设置=TDQ-Q_1112
4 [号码SD1113]步转移监视定时器设置=TDQ-Q_1113
4 [号码SD1114]步转移监视定时器设置=TDQ-Q_1114
3 [号码SD1116～1119]
4 [号码SD1116]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1116
4 [号码SD1117]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1117
4 [号码SD1118]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1118
4 [号码SD1119]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1119
3 [号码SD1120～1129]
4 [号码SD1120]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1120
4 [号码SD1121]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1121
4 [号码SD1122]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1122
4 [号码SD1123]I/O模块验证出错=TDQ-Q_1123
4 [号码SD1124]报警器检测数量=TDQ-Q_1124
4 [号码SD1125]报警器检测号=TDQ-Q_1125
4 [号码SD1126]报警器检测号=TDQ-Q_1126
4 [号码SD1127]报警器检测号=TDQ-Q_1127
4 [号码SD1128]报警器检测号=TDQ-Q_1128
4 [号码SD1129]报警器检测号=TDQ-Q_1129
3 [号码SD1130～1132]
4 [号码SD1130]报警器检测号=TDQ-Q_1130
4 [号码SD1131]报警器检测号=TDQ-Q_1131
4 [号码SD1132]报警器检测号=TDQ-Q_1132
2 特殊寄存器(适用于以太网端口内置QCPU)[号码SD1270～SD1288]
3 [号码SD1270～1288]
4 [号码SD1270]时间设定功能 运行结果=TDQ-Q_1270
4 [号码SD1271]时间设定功能 执行时间=TDQ-Q_1271
4 [号码SD1272]时间设定功能 执行时间=TDQ-Q_1272
4 [号码SD1273]时间设定功能 执行时间=TDQ-Q_1273
4 [号码SD1274]时间设定功能 执行时间=TDQ-Q_1274
4 [号码SD1275]时间设定功能 响应所要时间=TDQ-Q_1275
4 [号码SD1276]连接器强制无效化=TDQ-Q_1276
4 [号码SD1277]连接器强制无效化=TDQ-Q_1277
4 [号码SD1282]打开结束信号=TDQ-Q_1282
4 [号码SD1284]打开要求信号=TDQ-Q_1284
4 [号码SD1286]接收状态信号=TDQ-Q_1286
4 [号码SD1288]内置以太端口连接状态=TDQ-Q_1288
2 特殊寄存器(保险丝熔断的模块)[号码SD1300～SD1331]
3 [号码SD1300～1309]
4 [号码SD1300]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1300
4 [号码SD1301]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1301
4 [号码SD1302]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1302
4 [号码SD1303]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1303
4 [号码SD1304]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1304
4 [号码SD1305]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1305
4 [号码SD1306]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1306
4 [号码SD1307]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1307
4 [号码SD1308]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1308
4 [号码SD1309]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1309
3 [号码SD1310～1319]
4 [号码SD1310]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1310
4 [号码SD1311]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1311
4 [号码SD1312]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1312
4 [号码SD1313]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1313
4 [号码SD1314]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1314
4 [号码SD1315]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1315
4 [号码SD1316]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1316
4 [号码SD1317]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1317
4 [号码SD1318]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1318
4 [号码SD1319]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1319
3 [号码SD1320～1329]
4 [号码SD1320]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1320
4 [号码SD1321]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1321
4 [号码SD1322]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1322
4 [号码SD1323]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1323
4 [号码SD1324]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1324
4 [号码SD1325]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1325
4 [号码SD1326]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1326
4 [号码SD1327]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1327
4 [号码SD1328]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1328
4 [号码SD1329]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1329
3 [号码SD1330～1331]
4 [号码SD1330]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1330
4 [号码SD1331]保险丝熔断的模块=TDQ-Q_1331
2 特殊寄存器(I/O模块验证)[号码SD1400～SD1431]
3 [号码SD1400～1409]
4 [号码SD1400]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1400
4 [号码SD1401]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1401
4 [号码SD1402]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1402
4 [号码SD1403]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1403
4 [号码SD1404]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1404
4 [号码SD1405]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1405
4 [号码SD1406]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1406
4 [号码SD1407]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1407
4 [号码SD1408]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1408
4 [号码SD1409]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1409
3 [号码SD1410～1419]
4 [号码SD1410]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1410
4 [号码SD1411]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1411
4 [号码SD1412]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1412
4 [号码SD1413]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1413
4 [号码SD1414]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1414
4 [号码SD1415]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1415
4 [号码SD1416]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1416
4 [号码SD1417]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1417
4 [号码SD1418]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1418
4 [号码SD1419]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1419
3 [号码SD1420～1429]
4 [号码SD1420]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1420
4 [号码SD1421]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1421
4 [号码SD1422]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1422
4 [号码SD1423]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1423
4 [号码SD1424]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1424
4 [号码SD1425]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1425
4 [号码SD1426]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1426
4 [号码SD1427]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1427
4 [号码SD1428]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1428
4 [号码SD1429]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1429
3 [号码SD1430～1431]
4 [号码SD1430]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1430
4 [号码SD1431]I/O模块校验出错=TDQ-Q_1431
2 特殊寄存器(过程控制指令)[号码SD1500～1508]
3 [号码SD1500～1508]
4 [号码SD1500]执行周期=TDQ-Q_1500
4 [号码SD1501]执行周期=TDQ-Q_1501
4 [号码SD1502]过程控制指令详细出错代码=TDQ-Q_1502
4 [号码SD1503]过程控制指令产生出错的位置=TDQ-Q_1503
4 [号码SD1506]虚拟软元件=TDQ-Q_1506
4 [号码SD1507]虚拟软元件=TDQ-Q_1507
4 [号码SD1508]过程控制指令功能选择=TDQ-Q_1508
2 特殊寄存器(用于冗余 主站系统CPU 信息)[号码SD952～1596]
3 [号码SD952]
4 [号码SD952]从控制系统到待机系统内存复制的履历记录=TDQ-Q_952
3 [号码SD1585～1596]
4 [号码SD1585]冗余系统LED状态=TDQ-Q_1585
4 [号码SD1588]系统切换的原因=TDQ-Q_1588
4 [号码SD1589]系统切换禁止的原因=TDQ-Q_1589
4 [号码SD1590]由自本站系统的网络模块发出的请求系统切换的发放模块号=TDQ-Q_1590
4 [号码SD1595]内存复制目标I/O号码=TDQ-Q_1595
4 [号码SD1596]内存复制状态=TDQ-Q_1596
2 特殊寄存器(用于冗余 其他系统CPU信息)[号码SD1600～SD1690]
3 [号码SD1600～1690]
4 [号码SD1600]系统出错信息=TDQ-Q_1600
4 [号码SD1601]系统切换结果=TDQ-Q_1601
4 [号码SD1602]系统切换专用指令参数=TDQ-Q_1602
4 [号码SD1610]其他系统检测出错=TDQ-Q_1610
4 [号码SD1611]其他系统检测出错发生时间=TDQ-Q_1611
4 [号码SD1612]其他系统检测出错发生时间=TDQ-Q_1612
4 [号码SD1613]其他系统检测出错发生时间=TDQ-Q_1613
4 [号码SD1614]其他系统出错信息类别=TDQ-Q_1614
4 [号码SD1615]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1615
4 [号码SD1616]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1616
4 [号码SD1617]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1617
4 [号码SD1618]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1618
4 [号码SD1619]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1619
4 [号码SD1620]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1620
4 [号码SD1621]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1621
4 [号码SD1622]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1622
4 [号码SD1623]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1623
4 [号码SD1624]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1624
4 [号码SD1625]其他系统出错公共信息=TDQ-Q_1625
4 [号码SD1626]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1626
4 [号码SD1627]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1627
4 [号码SD1628]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1628
4 [号码SD1629]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1629
4 [号码SD1630]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1630
4 [号码SD1631]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1631
4 [号码SD1632]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1632
4 [号码SD1633]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1633
4 [号码SD1634]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1634
4 [号码SD1635]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1635
4 [号码SD1636]其他系统出错个别信息=TDQ-Q_1636
4 [号码SD1649]待机系统出错解除指令=TDQ-Q_1649
4 [号码SD1650]其他系统运行信息=TDQ-Q_1650
4 [号码SD1690]由其他系统的网络模块发出的请求系统切换的发放模块号=TDQ-Q_1690
2 特殊寄存器(用于冗余系统(交换))[号码SD1700～SD1710]
3 [号码SD1700～1710]
4 [号码SD1700]跟踪出错检测次数=TDQ-Q_1700
4 [号码SD1710]待机系统RUN中写入开始的等待时间=TDQ-Q_1710
2 特殊寄存器(冗余电源模块信息)[号码SD1780～SD1783]
3 [号码SD1780～1783]
4 [号码SD1780]电源OFF检测状态=TDQ-Q_1780
4 [号码SD1781]电源故障检测状态=TDQ-Q_1781
4 [号码SD1782]用于电源1的瞬间掉电检测计数器=TDQ-Q_1782
4 [号码SD1783]用于电源2的瞬间掉电检测计数器=TDQ-Q_1783
1 FX系列CPU
2 一般注释=TMDFX_P1
2 特殊继电器(PC状态)
3 [代号M8000]RUN监视a触点=TMFX_8000
3 [代号M8001]RUN监视b触点=TMFX_8001
3 [代号M8002]初始化脉冲a触点=TMFX_8002
3 [代号M8003]初始化脉冲b触点=TMFX_8003
3 [代号M8004]错误发生=TMFX_8004
3 [代号M8005]电池电压降低=TMFX_8005
3 [代号M8006]电池电压降低锁存=TMFX_8006
3 [代号M8007]瞬时停止检测=TMFX_8007
3 [代号M8008]停电检测=TMFX_8008
3 [代号M8009]DC24V故障=TMFX_8009
2 特殊继电器(时钟(脉冲)
3 [代号M8011]10 毫秒时钟脉冲=TMFX_8011
3 [代号M8012]100 毫秒时钟脉冲=TMFX_8012
3 [代号M8013]1 秒时钟脉冲=TMFX_8013
3 [代号M8014]1 分时钟脉冲=TMFX_8014
3 [代号M8015]内存实时脉冲=TMFX_8015
3 [代号M8016]内存实时脉冲=TMFX_8016
3 [代号M8017]内存实时脉冲=TMFX_8017
3 [代号M8018]内存实时脉冲=TMFX_8018
3 [代号M8019]内存实时脉冲=TMFX_8019
2 特殊继电器(标志)
3 [代号M8020]零位标志=TMFX_8020
3 [代号M8021]借位标志=TMFX_8021
3 [代号M8022]进位标志=TMFX_8022
3 [代号M8023]小数点演算标志=TMFX_8023
3 [代号M8024]BMOV方向指定=TMFX_8024
3 [代号M8025]HSC模式=TMFX_8025
3 [代号M8026]RAMP模式=TMFX_8026
3 [代号M8027]PR模式=TMFX_8027
3 [代号M8028]FROM/TO指令执行中断许可=TMFX_8028
3 [代号M8029]指令执行结束=TMFX_8029
2 特殊继电器(PC模式)
3 [代号M8030]电池LED消灯指令=TMFX_8030
3 [代号M8031]非锁存内存全部清除=TMFX_8031
3 [代号M8032]锁存内存全部清除=TMFX_8032
3 [代号M8033]内存保持停止=TMFX_8033
3 [代号M8034]所有输出禁止=TMFX_8034
3 [代号M8035]强制RUN模式=TMFX_8035
3 [代号M8036]强制RUN指令=TMFX_8036
3 [代号M8037]强制STOP指令=TMFX_8037
3 [代号M8038]参数设置=TMFX_8038
3 [代号M8039]恒定扫描模式=TMFX_8039
2 特殊继电器(步骤梯形图)
3 [代号M8040]STL传送禁止=TMFX_8040
3 [代号M8041]传送开始=TMFX_8041
3 [代号M8042]开始脉冲=TMFX_8042
3 [代号M8043]零点回归完成=TMFX_8043
3 [代号M8044]原点条件=TMFX_8044
3 [代号M8045]所有输出复位禁止=TMFX_8045
3 [代号M8046]STL状态动作=TMFX_8046
3 [代号M8047]STL监视有效=TMFX_8047
3 [代号M8048]报警器ON=TMFX_8048
3 [代号M8049]允许报警器监视=TMFX_8049
2 特殊继电器(中断禁止)
3 [代号M8050]I00□禁止=TMFX_8050
3 [代号M8051]I10□禁止=TMFX_8051
3 [代号M8052]I20□禁止=TMFX_8052
3 [代号M8053]I30□禁止=TMFX_8053
3 [代号M8054]I40□禁止=TMFX_8054
3 [代号M8055]I50□禁止=TMFX_8055
3 [代号M8056]I60□禁止=TMFX_8056
3 [代号M8057]I70□禁止=TMFX_8057
3 [代号M8058]I80□禁止=TMFX_8058
3 [代号M8059]计数中断禁止=TMFX_8059
2 特殊继电器(错误检测)
3 [代号M8060]I/O配置错误=TMFX_8060
3 [代号M8061]PLC硬件错误=TMFX_8061
3 [代号M8062]PLC/PP通讯错误=TMFX_8062
3 [代号M8063]串行口通讯错误=TMFX_8063
3 [代号M8064]参数错误=TMFX_8064
3 [代号M8065]语法错误=TMFX_8065
3 [代号M8066]回路错误=TMFX_8066
3 [代号M8067]操作错误=TMFX_8067
3 [代号M8068]操作错误锁存=TMFX_8068
3 [代号M8069]I/O总线检查=TMFX_8069
2 特殊继电器(并行链接功能)
3 [代号M8070]并行链接主站=TMFX_8070
3 [代号M8071]并行链接从站=TMFX_8071
3 [代号M8072]并行链接运行中ON=TMFX_8072
3 [代号M8073]并行链接设置错误=TMFX_8073
2 特殊继电器(采样跟踪)
3 [代号M8074]活动的RAM文件寄存器=TMFX_8074
3 [代号M8075]准备开始指令=TMFX_8075
3 [代号M8076]准备结束，执行开始指令=TMFX_8076
3 [代号M8077]执行中监视=TMFX_8077
3 [代号M8078]执行完成监视=TMFX_8078
3 [代号M8079]跟踪次数512以上=TMFX_8079
2 特殊继电器(块数据比较)
3 [代号M8090] (FNC194～199)BKMP指令 块比较信号=TMFX_8090
2 特殊继电器(切换输出文字数)
3 [代号M8091]切换输出文字数=TMFX_8091
2 特殊继电器(高速环形计数器)
3 [代号M8099]高速循环计数器=TMFX_8099
2 特殊继电器(存储信息)
3 [代号M8104]安装机能扩展存储器时ON=TMFX_8104
3 [代号M8105]FLASH ROM加注中=TMFX_8105
3 [代号M8107]设备注释登记确认=TMFX_8107
2 特殊继电器(输出刷新)
3 [代号M8109]输出刷新错误=TMFX_8109
2 特殊继电器(功能扩展板FX1S,FX1N专用)
3 [代号M8112]BXO输入(FX1N-4EX-BD) Ch1输入模式切换(FX1N-2AD-BD) 输出模式切换=TMFX_8112
3 [代号M8113]BX1输入(FX1N-4EX-BD) Ch2输入模式切换(FX1N-2AD-BD)=TMFX_8113
3 [代号M8114]BX2输入(FX1N-4EX-BD)=TMFX_8114
3 [代号M8115]BX3输入(FX1N-4EX-BD)=TMFX_8115
3 [代号M8116]BY0输出(FX1N-2EYT-BD)=TMFX_8116
3 [代号M8117]BY1输出(FX1N-2EYT-BD)=TMFX_8117
2 特殊继电器(FXC 80(RS)计算机链接[Ch1])
3 [代号M8120]通讯设置维持用=TMFX_8120
3 [代号M8121]FNC80(RS)送信待机标志=TMFX_8121
3 [代号M8122]FNC80(RS)送信标志=TMFX_8122
3 [代号M8123]FNC80(RS)接收结束标志=TMFX_8123
3 [代号M8124]FNC80(RS)信号检测到标志=TMFX_8124
3 [代号M8126]计算机链接[Ch1]全局ON=TMFX_8126
3 [代号M8127]计算机链接[Ch1]根据需求送信中=TMFX_8127
3 [代号M8128]计算机链接[Ch1]根据需求错误标志=TMFX_8128
3 [代号M8129]计算机链接[Ch1]根据需求字节/位切换=TMFX_8129
2 特殊继电器(高速计数器，高速表，按位置(FX2N,FX1S,FX1N))
3 [代号M8130]FNC55(HSZ)指令对照表模式=TMFX_8130
3 [代号M8131]FNC5(HSZ)指令对照表模式结束标志=TMFX_8131
3 [代号M8132]FNC55(HSZ),FNC57(PLSY)指令速度模式频率=TMFX_8132
3 [代号M8133]FNC55(HSZ),FNC57(PLSY)指令速度模式频率执行结束标志=TMFX_8133
3 [代号M8138]FNC280(HSCT)指令执行结束标志=TMFX_8138
3 [代号M8139](FNC53～55.280)高速计数器比较指令执行中=TMFX_8139
3 [代号M8140]FNC156(ZRN)CLR信号输出机能有效=TMFX_8140
3 [代号M8145]Y000用脉冲输出停止指令=TMFX_8145
3 [代号M8146]Y001用脉冲输出停止指令=TMFX_8146
3 [代号M8147]Y000用脉冲输出中监视(Busy/Ready)=TMFX_8147
3 [代号M8148]Y001用脉冲输出中监视(Busy/Ready)=TMFX_8148
2 特殊继电器(交换通信功能)
3 [代号M8151]交换通讯中[Ch1]=TMFX_8151
3 [代号M8152]交换通讯错误[Ch1]=TMFX_8152
3 [代号M8153]交换通讯错误锁存[Ch1]=TMFX_8153
3 [代号M8154]FNC274(IVBWR)指令错误[Ch1] FNC180(EXTR)每个指令都定义=TMFX_8154
3 [代号M8155]用FNC180(EXTR)指令通讯通道使用中=TMFX_8155
3 [代号M8156]交换通讯中[Ch2] FNC180(EXTR)指令通讯错误/参数错误=TMFX_8156
3 [代号M8157]交换通讯错误[ch2] FNC180(EXTR)指令通讯错误锁存=TMFX_8157
3 [代号M8158]交换通讯错误锁存[ch2]=TMFX_8158
3 [代号M8159]FNC274(IVBWR)指令错误[ch2]=TMFX_8159
2 特殊继电器(扩展功能)
3 [代号M8160]FNC17(XCH)的SWAP功能=TMFX_8160
3 [代号M8161]8位处理模式=TMFX_8161
3 [代号M8162]高速并行链接模式=TMFX_8162
3 [代号M8164]FNC78(FROM),FNC79(TO)指令转送点数可变模式=TMFX_8164
3 [代号M8165]FNC149(SOTR2)指令源顺序=TMFX_8165
3 [代号M8167]FNC71(HKY)指令HEX数据处理功能=TMFX_8167
3 [代号M8168]FNC13(SMOV)指令HEX数据处理功能=TMFX_8168
2 特殊继电器(脉冲插入)
3 [代号M8170]输入X000脉冲插入=TMFX_8170
3 [代号M8171]输入X001脉冲插入=TMFX_8171
3 [代号M8172]输入X002脉冲插入=TMFX_8172
3 [代号M8173]输入X003脉冲插入=TMFX_8173
3 [代号M8174]输入X004脉冲插入=TMFX_8174
3 [代号M8175]输入X005脉冲插入=TMFX_8175
3 [代号M8176]输入X006脉冲插入=TMFX_8176
3 [代号M8177]输入X007脉冲插入=TMFX_8177
2 特殊继电器(链接频道)
3 [代号M8178]并列链接切换频道=TMFX_8178
3 [代号M8179]简易PLC间链接切换频道=TMFX_8179
2 特殊继电器(简易PLC间链接)
3 [代号M8183]数据传送顺序错误(主站)=TMFX_8183
3 [代号M8184]数据传送顺序错误(1号站)=TMFX_8184
3 [代号M8185]数据传送顺序错误(2号站)=TMFX_8185
3 [代号M8186]数据传送顺序错误(3号站)=TMFX_8186
3 [代号M8187]数据传送顺序错误(4号站)=TMFX_8187
3 [代号M8188]数据传送顺序错误(5号站)=TMFX_8188
3 [代号M8189]数据传送顺序错误(6号站)=TMFX_8189
3 [代号M8190]数据传送顺序错误(7号站)=TMFX_8190
3 [代号M8191]数据传送顺序执行中=TMFX_8191
2 特殊继电器(高速计数器倍增指定)
3 [代号M8198]C251,C252,C254 1倍增/4倍增切换=TMFX_8198
3 [代号M8199]C253,C254,C235(H/W) 1倍增/4倍增切换=TMFX_8199
2 特殊继电器(加/减计数器方向)
3 [代号M8200]C200加/减计数器方向=TMFX_8200
3 [代号M8201]C200加/减计数器方向=TMFX_8201
3 [代号M8202]C202加/减计数器方向=TMFX_8202
3 [代号M8203]C203加/减计数器方向=TMFX_8203
3 [代号M8204]C204加/减计数器方向=TMFX_8204
3 [代号M8205]C205加/减计数器方向=TMFX_8205
3 [代号M8206]C206加/减计数器方向=TMFX_8206
3 [代号M8207]C207加/减计数器方向=TMFX_8207
3 [代号M8208]C208加/减计数器方向=TMFX_8208
3 [代号M8209]C209加/减计数器方向=TMFX_8209
3 [代号M8210]C210加/减计数器方向=TMFX_8210
3 [代号M8211]C211加/减计数器方向=TMFX_8211
3 [代号M8212]C212加/减计数器方向=TMFX_8212
3 [代号M8213]C213加/减计数器方向=TMFX_8213
3 [代号M8214]C214加/减计数器方向=TMFX_8214
3 [代号M8215]C215加/减计数器方向=TMFX_8215
3 [代号M8216]C216加/减计数器方向=TMFX_8216
3 [代号M8217]C217加/减计数器方向=TMFX_8217
3 [代号M8218]C218加/减计数器方向=TMFX_8218
3 [代号M8219]C219加/减计数器方向=TMFX_8219
3 [代号M8220]C220加/减计数器方向=TMFX_8220
3 [代号M8221]C221加/减计数器方向=TMFX_8221
3 [代号M8222]C222加/减计数器方向=TMFX_8222
3 [代号M8223]C223加/减计数器方向=TMFX_8223
3 [代号M8224]C224加/减计数器方向=TMFX_8224
3 [代号M8225]C225加/减计数器方向=TMFX_8225
3 [代号M8226]C226加/减计数器方向=TMFX_8226
3 [代号M8227]C227加/减计数器方向=TMFX_8227
3 [代号M8228]C228加/减计数器方向=TMFX_8228
3 [代号M8229]C229加/减计数器方向=TMFX_8229
3 [代号M8230]C230加/减计数器方向=TMFX_8230
3 [代号M8231]C231加/减计数器方向=TMFX_8231
3 [代号M8232]C232加/减计数器方向=TMFX_8232
3 [代号M8233]C233加/减计数器方向=TMFX_8233
3 [代号M8234]C234加/减计数器方向=TMFX_8234
2 特殊继电器(高速加/减计数器方向)
3 [代号M8235]C235高速计数器方向=TMFX_8235
3 [代号M8236]C236高速计数器方向=TMFX_8236
3 [代号M8237]C237高速计数器方向=TMFX_8237
3 [代号M8238]C238高速计数器方向=TMFX_8238
3 [代号M8239]C239高速计数器方向=TMFX_8239
3 [代号M8240]C240高速计数器方向=TMFX_8240
3 [代号M8241]C241高速计数器方向=TMFX_8241
3 [代号M8242]C242高速计数器方向=TMFX_8242
3 [代号M8243]C243高速计数器方向=TMFX_8243
3 [代号M8244]C244高速计数器方向=TMFX_8244
3 [代号M8245]C245高速计数器方向=TMFX_8245
2 特殊继电器(高速加/减计数监视器)
3 [代号M8246]C246高速计数监视器=TMFX_8246
3 [代号M8247]C247高速计数监视器=TMFX_8247
3 [代号M8248]C248高速计数监视器=TMFX_8248
3 [代号M8249]C249高速计数监视器=TMFX_8249
3 [代号M8250]C250高速计数监视器=TMFX_8250
3 [代号M8251]C251高速计数监视器=TMFX_8251
3 [代号M8252]C252高速计数监视器=TMFX_8252
3 [代号M8253]C253高速计数监视器=TMFX_8253
3 [代号M8254]C254高速计数监视器=TMFX_8254
3 [代号M8255]C255高速计数监视器=TMFX_8255
2 特殊继电器(I/O非安装指定错误)
3 [代号M8316]I/O非安装指定错误=TMFX_8316
2 特殊继电器(FNC 186(DUTY))
3 [代号M8330]FNC186(DUTY)指令输出1=TMFX_8330
3 [代号M8331]FNC186(DUTY)指令输出2=TMFX_8331
3 [代号M8332]FNC186(DUTY)指令输出3=TMFX_8332
3 [代号M8333]FNC186(DUTY)指令输出4=TMFX_8333
3 [代号M8334]FNC186(DUTY)指令输出5=TMFX_8334
2 特殊继电器(按位置)
3 [代号M8329]按位置指令异常结束=TMFX_8329
3 [代号M8336]FNC151(DVIT)指令的中断输入指定=TMFX_8336
2 特殊继电器(按位置(Y000用))
3 [代号M8340]Y000用 脉冲输出中监视(Busy/Ready)=TMFX_8340
3 [代号M8341]Y000用 CLR信号输出功能有效=TMFX_8341
3 [代号M8342]Y000用 原点恢复方向指定=TMFX_8342
3 [代号M8343]Y000用 正转极限=TMFX_8343
3 [代号M8344]Y000用 逆转极限=TMFX_8344
3 [代号M8345]Y000用 近点DOG信号伦理翻转=TMFX_8345
3 [代号M8346]Y000用 零点信号伦理翻转=TMFX_8346
3 [代号M8347]Y000用 中断信号(X000)伦理翻转=TMFX_8347
3 [代号M8348]Y000用 按位置指令驱动中=TMFX_8348
3 [代号M8349]Y000用 脉冲输出停止指示=TMFX_8349
2 特殊继电器(按位置Y001用)
3 [代号M8350]Y001用 脉冲输出中监视(Busy/Ready)=TMFX_8350
3 [代号M8351]Y001用 CLR信号输出功能有效=TMFX_8351
3 [代号M8352]Y001用 原点恢复方向指定=TMFX_8352
3 [代号M8353]Y001用 正转极限=TMFX_8353
3 [代号M8354]Y001用 逆转极限=TMFX_8354
3 [代号M8355]Y001用 近点DOG信号伦理翻转=TMFX_8355
3 [代号M8356]Y001用 零点信号伦理翻转=TMFX_8356
3 [代号M8357]Y001用 中断信号(X001)伦理翻转=TMFX_8357
3 [代号M8358]Y001用 按位置指令驱动中=TMFX_8358
3 [代号M8359]Y001用 脉冲输出停止指示=TMFX_8359
2 特殊继电器(按位置Y002用)
3 [代号M8360]Y002用 脉冲输出中监视(Busy/Ready)=TMFX_8360
3 [代号M8361]Y002用 CLR信号输出功能有效=TMFX_8361
3 [代号M8362]Y002用 原点恢复方向指定=TMFX_8362
3 [代号M8363]Y002用 正转极限=TMFX_8363
3 [代号M8364]Y002用 逆转极限=TMFX_8364
3 [代号M8365]Y002用 近点DOG信号伦理翻转=TMFX_8365
3 [代号M8366]Y002用 零点信号伦理翻转=TMFX_8366
3 [代号M8367]Y002用 中断信号(X002)伦理翻转=TMFX_8367
3 [代号M8368]Y002用 按位置指令驱动中=TMFX_8368
3 [代号M8369]Y002用 脉冲输出停止指示=TMFX_8369
2 特殊继电器(高速计数功能)
3 [代号M8380]C235,C241,C244,C247,C249,C251,C252,C254 动作状态情报=TMFX_8380
3 [代号M8381]C236动作状态情报=TMFX_8381
3 [代号M8382]C237,C242,C245动作状态情报=TMFX_8382
3 [代号M8383]C238,C248,C248(H/W),C250,C253,C255动作状态情报=TMFX_8383
3 [代号M8384]C239,C243动作状态情报=TMFX_8384
3 [代号M8385]C240动作状态情报=TMFX_8385
3 [代号M8386]C244(H/W)动作状态情报=TMFX_8386
3 [代号M8387]C245(H/W)动作状态情报=TMFX_8387
3 [代号M8388]高速计数器功能变更用接点=TMFX_8388
3 [代号M8389]外部复位输入伦理切换=TMFX_8389
3 [代号M8390]C244硬件/软件切换=TMFX_8390
3 [代号M8391]C245硬件/软件切换=TMFX_8391
3 [代号M8392]C248,C253硬件/软件切换=TMFX_8392
2 特殊继电器(中断程序)
3 [代号M8393]延迟时间设置用接点=TMFX_8393
3 [代号M8394]FNC 189(HCMOV)中断程序用驱动接点=TMFX_8394
2 特殊继电器(循环计数)
3 [代号M8398]1ms循环计算=TMFX_8398
2 特殊继电器(FNC 87(RS2)计算机链接[Ch2])
3 [代号M8401]FNC 87(RS2)送信待机标志[Ch1]=TMFX_8401
3 [代号M8402]FNC 87(RS2)送信标志[Ch1]=TMFX_8402
3 [代号M8403]FNC 87(RS2)收信完了标志[Ch1]=TMFX_8403
3 [代号M8404]FNC 87(RS2)载波检测标志[Ch1]=TMFX_8404
3 [代号M8409]FNC 87(RS2)收信超时[Ch1]=TMFX_8409
3 [代号M8421]FNC 87(RS2)送信待机标志[Ch2]=TMFX_8421
3 [代号M8422]FNC 87(RS2)送信标志[Ch2]=TMFX_8422
3 [代号M8423]FNC 87(RS2)收信完了标志[Ch2]=TMFX_8423
3 [代号M8424]FNC 87(RS2)载波检测标志[Ch2]=TMFX_8424
3 [代号M8426]计算机链接[Ch2]全局ON=TMFX_8426
3 [代号M8427]计算机链接[Ch2]根据需求送信中=TMFX_8427
3 [代号M8428]计算机链接[Ch2]根据需求错误标志=TMFX_8428
3 [代号M8429]计算机链接[Ch2]根据需求字码/字节切换=TMFX_8429
3 [代号M8438]错误标志[Ch2]=TMFX_8438
2 特殊继电器(FNC 150(DSZR),FNC 156(ZRN))
3 [代号M8464]FNC150(DSZR),FNC156(ZRN)指令删除信号设备变更(Y0轴)=TMFX_8464
3 [代号M8465]FNC150(DSZR),FNC156(ZRN)指令删除信号设备变更(Y1轴)=TMFX_8465
3 [代号M8466]FNC150(DSZR),FNC156(ZRN)指令删除信号设备变更(Y2轴)=TMFX_8466
3 [代号M8467]FNC150(DSZR),FNC156(ZRN)指令删除信号设备变更(Y3轴)=TMFX_8467
2 特殊寄存器(PC状态)
3 [代号D8000]监控定时器=TDFX_8000
3 [代号D8001]PLC型号和系统版本=TDFX_8001
3 [代号D8002]内存容量=TDFX_8002
3 [代号D8003]内存类型=TDFX_8003
3 [代号D8004]错误M号码=TDFX_8004
3 [代号D8005]电池电压=TDFX_8005
3 [代号D8006]电池电压降低的检测标准=TDFX_8006
3 [代号D8007]瞬时停止检测=TDFX_8007
3 [代号D8008]停电检测时间=TDFX_8008
3 [代号D8009]24V DC故障模块号码=TDFX_8009
2 特殊寄存器(时钟脉冲)
3 [代号D8010]当前扫描值=TDFX_8010
3 [代号D8011]最小扫描时间=TDFX_8011
3 [代号D8012]最大扫描时间=TDFX_8012
3 [代号D8013]秒=TDFX_8013
3 [代号D8014]分=TDFX_8014
3 [代号D8015]小时=TDFX_8015
3 [代号D8016]日=TDFX_8016
3 [代号D8017]月=TDFX_8017
3 [代号D8018]年=TDFX_8018
3 [代号D8019]星期=TDFX_8019
2 特殊寄存器(输入文件)
3 [代号D8020]输入滤波设定=TDFX_8020
3 [代号D8021]输入滤波设定=TDFX_8021
2 特殊寄存器(指标寄存器Z0,V0)
3 [代号D8028]Z(Z0) 寄存器内容=TDFX_8028
3 [代号D8029]V(V0) 寄存器内容=TDFX_8029
2 特殊寄存器(模拟容量值)
3 [代号D8030]No1 模拟容量值=TDFX_8030
3 [代号D8031]No2 模拟容量值=TDFX_8031
2 特殊寄存器(恒定扫描)
3 [代号D8039]恒定扫描时间=TDFX_8039
2 特殊寄存器(步骤梯形图)
3 [代号D8040]第1个活动STL状态=TDFX_8040
3 [代号D8041]第2个活动STL状态=TDFX_8041
3 [代号D8042]第3个活动STL状态=TDFX_8042
3 [代号D8043]第4个活动STL状态=TDFX_8043
3 [代号D8044]第5个活动STL状态=TDFX_8044
3 [代号D8045]第6个活动STL状态=TDFX_8045
3 [代号D8046]第7个活动STL状态=TDFX_8046
3 [代号D8047]第8个活动STL状态=TDFX_8047
3 [代号D8049]最小的活动状态=TDFX_8049
2 特殊寄存器(错误检测)
3 [代号D8060]I/O配置错误=TDFX_8060
3 [代号D8061]PLC硬件错误=TDFX_8061
3 [代号D8062]PLC/PP通讯错误=TDFX_8062
3 [代号D8063串行口通讯错误[Ch1]=TDFX_8063
3 [代号D8064]参数错误=TDFX_8064
3 [代号D8065]语法错误=TDFX_8065
3 [代号D8066]回路错误=TDFX_8066
3 [代号D8067]操作错误=TDFX_8067
3 [代号D8068]操作错误步号=TDFX_8068
3 [代号D8069]错误M8065至M8067的步=TDFX_8069
2 特殊寄存器(并行链接功能)
3 [代号D8070]并行链接错误判定时间=TDFX_8070
2 特殊寄存器(采样跟踪)
3 [代号D8074]剩余取样次数=TDFX_8074
3 [代号D8075]取样次数设定=TDFX_8075
3 [代号D8076]取样周期=TDFX_8076
3 [代号D8077]触发指定=TDFX_8077
3 [代号D8078]触发条件设置=TDFX_8078
3 [代号D8079]取样数据指针=TDFX_8079
3 [代号D8080]位设备号码No.0=TDFX_8080
3 [代号D8081]位设备号码No.1=TDFX_8081
3 [代号D8082]位设备号码No.2=TDFX_8082
3 [代号D8083]位设备号码No.3=TDFX_8083
3 [代号D8084]位设备号码No.4=TDFX_8084
3 [代号D8085]位设备号码No.5=TDFX_8085
3 [代号D8086]位设备号码No.6=TDFX_8086
3 [代号D8087]位设备号码No.7=TDFX_8087
3 [代号D8088]位设备号码No.8=TDFX_8088
3 [代号D8089]位设备号码No.9=TDFX_8089
3 [代号D8090]位设备号码No.10=TDFX_8090
3 [代号D8091]位设备号码No.11=TDFX_8091
3 [代号D8092]位设备号码No.12=TDFX_8092
3 [代号D8093]位设备号码No.13=TDFX_8093
3 [代号D8094]位设备号码No.14=TDFX_8094
3 [代号D8095]位设备号码No.15=TDFX_8095
3 [代号D8096]字设备号码No.0=TDFX_8096
3 [代号D8097]字设备号码No.1=TDFX_8097
3 [代号D8098]字设备号码No.2=TDFX_8098
2 特殊寄存器(高速循环计数器)
3 [代号D8099]高速循环计数器=TDFX_8099
2 特殊寄存器(内存信息)
3 [代号D8101]序列器机种名/版本=TDFX_8101
3 [代号D8102]内存容量=TDFX_8102
3 [代号D8104]功能扩展存储固有的种类代码=TDFX_8104
3 [代号D8105]功能扩展存储器的版本=TDFX_8105
3 [代号D8107]设备注释登记数=TDFX_8107
3 [代号D8108]特殊模块连接台数=TDFX_8108
2 特殊寄存器(输出刷新错误)
3 [代号D8109]输出刷新错误=TDFX_8109
2 特殊寄存器(功能扩展板FX1S,FX1N专用)
3 [代号D8112]Ch1数字值(FX1N-2AD-BD)=TDFX_8112
3 [代号D8113]Ch2数字值(FX1N-2AD-BD)=TDFX_8113
3 [代号D8114]Ch1数字值(FX1N-1AD-BD)=TDFX_8114
2 特殊寄存器(FNC 80(RS)计算机链接[Ch1])
3 [代号D8120]FNC80(RS) 计算机链接[Ch1]通讯格式设置=TDFX_8120
3 [代号D8121]计算机连接[Ch1]本地站号设置=TDFX_8121
3 [代号D8122]FNC80(RS)发送数据的残余量=TDFX_8122
3 [代号D8123]FNC80(RS)收信份数监视器=TDFX_8123
3 [代号D8124]FNC 80(RS)标题=TDFX_8124
3 [代号D8125]FNC 80(RS)终端=TDFX_8125
3 [代号D8127]计算机链接[Ch1]根据需求先头号码指定=TDFX_8127
3 [代号D8128]计算机链接[Ch1]根据需求数据量指定=TDFX_8128
3 [代号D8129]FNC 80(RS) 计算机链接[Ch1]超时设置=TDFX_8129
2 特殊寄存器(高速计数器比较，高速表，按位置(FX2N,FX1S,FX1N))
3 [代号D8130]FNC55(HSZ) 命令高速对照表计数器=TDFX_8130
3 [代号D8131]FNC55(HSZ), FNC57(PLSY) 命令速度模式表计数器=TDFX_8131
3 [代号D8132]FNC55(HSZ), FNC57(PLSY) 命令速度模式频率(下位)=TDFX_8132
3 [代号D8133]FNC55(HSZ), FNC57(PLSY) 命令速度模式频率(上位)=TDFX_8133
3 [代号D8134]FNC55(HSZ), FNC57(PLSY) 命令速度模式目标脉冲数(下位)=TDFX_8134
3 [代号D8135]FNC55(HSZ), FNC57(PLSY) 命令速度模式目标脉冲数(上位)=TDFX_8135
3 [代号D8136]FNC57(PLSY),FNC59(PLSR) 命令输出脉冲数的累计(下位)=TDFX_8136
3 [代号D8137]FNC57(PLSY),FNC59(PLSR) 命令输出脉冲数的累计(上位)=TDFX_8137
3 [代号D8138]FNC280(HSCT)指令表计数器=TDFX_8138
3 [代号D8139](FNC53～55,280)执行中指令数=TDFX_8139
3 [代号D8140]FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的输出脉冲数的累计(下位)=TDFX_8140
3 [代号D8141]FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y000 的输出脉冲数的累计(上位)=TDFX_8141
3 [代号D8142]FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y001 的输出脉冲数的累计(下位)=TDFX_8142
3 [代号D8143]FNC57(PLSY),FNC59(PLSR)至Y001 的输出脉冲数的累计(上位)=TDFX_8143
3 [代号D8145]FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)执行时的偏压速度=TDFX_8145
3 [代号D8146]FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)执行时的最高速度(下位)=TDFX_8146
3 [代号D8147]FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)执行时的最高速度(上位)=TDFX_8147
3 [代号D8148]FNC156(ZRN),FNC158(DRVI),FNC159(DRVA)执行时的加减速时间=TDFX_8148
2 特殊寄存器(交换通讯功能)
3 [代号D8150]交换通讯的应答等待时间[Ch1]=TDFX_8150
3 [代号D8151]交换通讯中的步号码[Ch1]=TDFX_8151
3 [代号D8152]交换通讯的错误代码[Ch1]=TDFX_8152
3 [代号D8153]交换通讯的错误发生步插梢[Ch1]=TDFX_8153
3 [代号D8154]在FNC274(IVBWR)指令发生了错误的参数号码[Ch1]FNC180(EXTR)指令的应答等待时间=TDFX_8154
3 [代号D8155]交换通讯的应答等待时间[Ch2]/FNC180(EXTR)指令的通讯中的步号码=TDFX_8155
3 [代号D8156]交换通讯的通讯中的步号码[Ch2]/FNC180(EXTR)指令的错误代码=TDFX_8156
3 [代号D8157]交换通讯的错误代码[Ch2]/FNC180(EXTR)指令的错误发生步号码锁存=TDFX_8157
3 [代号D8158]交换通讯的错误发生步插梢[Ch2]/FX1N-5DM用控制设备(D)=TDFX_8158
3 [代号D8159]在FNC274(IVBWR)指令发生了错误的参数号码[Ch2]/FX1N-5DM用控制设备(M)=TDFX_8159
2 特殊寄存器(扩展功能)
3 [代号D8164]FNC78(FROM),FNC79(TO)命令传送号指定=TDFX_8164
2 特殊寄存器(密码的设置)
3 [代号D8169]新密码的设置状态=TDFX_8169
2 特殊寄存器(简易PLC间链接(设置))
3 [代号 D8173]站号设置状态=TDFX_8173
3 [代号 D8174]从站设置状态=TDFX_8174
3 [代号 D8175]刷新范围设置状态=TDFX_8175
3 [代号 D8176]站号设置状态=TDFX_8176
3 [代号 D8177]从站数设置=TDFX_8177
3 [代号 D8178]刷新范围设置=TDFX_8178
3 [代号 D8179]重试次数=TDFX_8179
3 [代号 D8180]监视时间=TDFX_8180
2 特殊寄存器(指标寄存器Z1～Z7,V1～V7)
3 [代号D8182]Z1 寄存器的内容=TDFX_8182
3 [代号D8183]V1 寄存器的内容=TDFX_8183
3 [代号D8184]Z2 寄存器的内容=TDFX_8184
3 [代号D8185]V2 寄存器的内容=TDFX_8185
3 [代号D8186]Z3 寄存器的内容=TDFX_8186
3 [代号D8187]V3 寄存器的内容=TDFX_8187
3 [代号D8188]Z4 寄存器的内容=TDFX_8188
3 [代号D8189]V4 寄存器的内容=TDFX_8189
3 [代号D8190]Z5 寄存器的内容=TDFX_8190
3 [代号D8191]V5 寄存器的内容=TDFX_8191
3 [代号D8192]Z6 寄存器的内容=TDFX_8192
3 [代号D8193]V6 寄存器的内容=TDFX_8193
3 [代号D8194]Z7 寄存器的内容=TDFX_8194
3 [代号D8195]V7 寄存器的内容=TDFX_8195
2 特殊寄存器(简易PLC间链接(监视器))
3 [代号D8201]当前链接扫描时间=TDFX_8201
3 [代号D8202]最大链接扫描时间=TDFX_8202
3 [代号D8203]数据传送顺序错误计数(主站)=TDFX_8203
3 [代号D8204]数据传送顺序错误计数(站号1)=TDFX_8204
3 [代号D8205]数据传送顺序错误计数(站号2)=TDFX_8205
3 [代号D8206]数据传送顺序错误计数(站号3)=TDFX_8206
3 [代号D8207]数据传送顺序错误计数(站号4)=TDFX_8207
3 [代号D8208]数据传送顺序错误计数(站号5)=TDFX_8208
3 [代号D8209]数据传送顺序错误计数(站号6)=TDFX_8209
3 [代号D8210]数据传送顺序错误计数(站号7)=TDFX_8210
3 [代号D8211]数据传送错误代号(主站)=TDFX_8211
3 [代号D8212]数据传送错误代号(站号1)=TDFX_8212
3 [代号D8213]数据传送错误代号(站号2)=TDFX_8213
3 [代号D8214]数据传送错误代号(站号3)=TDFX_8214
3 [代号D8215]数据传送错误代号(站号4)=TDFX_8215
3 [代号D8216]数据传送错误代号(站号5)=TDFX_8216
3 [代号D8217]数据传送错误代号(站号6)=TDFX_8217
3 [代号D8218]数据传送错误代号(站号7)=TDFX_8218
2 特殊寄存器(显示模数用功能(FX3UC))
3 [代号D8300]显示模数用 控制设备(D)=TDFX_8300
3 [代号D8301]显示模数用 控制设备(M)=TDFX_8301
3 [代号D8302]显示语言设置=TDFX_8302
3 [代号D8303]LCD对比率设定值=TDFX_8303
2 特殊寄存器(FNC 184(RND)
3 [代号D8310]FNC 184(RND)随机形成用数据(下位)=TDFX_8310
3 [代号D8311]FNC 184(RND)随机形成用数据(上位)=TDFX_8311
2 特殊寄存器(语法，回路，运算，I/O非安装错误步号码)
3 [代号D8312]操作错误发生步号码锁存(32bit)(下位)=TDFX_8312
3 [代号D8313]操作错误发生步号码锁存(32bit)(上位)=TDFX_8313
3 [代号D8314]M8065～M8067的错误发生步号码(32bit)(下位=TDFX_8314
3 [代号D8315]M8065～M8067的错误发生步号码(32bit)(上位)=TDFX_8315
3 [代号D8316]非安装I/O号码指定的命令步号码(下位)=TDFX_8316
3 [代号D8317]非安装I/O号码指定的命令步号码(上位)=TDFX_8317
2 特殊寄存器(FNC186(DUTY)
3 [代号D8330]FNC186(DUTY)指令输出用扫描数计数器1=TDFX_8330
3 [代号D8331]FNC186(DUTY)指令输出用扫描数计数器2=TDFX_8331
3 [代号D8332]FNC186(DUTY)指令输出用扫描数计数器3=TDFX_8332
3 [代号D8333]FNC186(DUTY)指令输出用扫描数计数器4=TDFX_8333
3 [代号D8334]FNC186(DUTY)指令输出用扫描数计数器5=TDFX_8334
2 特殊寄存器(按位置(FX3UC))
3 [代号D8336]FNC151(DVIT)指令的中断输入指定=TDFX_8336
2 特殊寄存器(按位置Y000用)
3 [代号D8340]Y000用 当前值寄存器(下位)=TDFX_8340
3 [代号D8341]Y000用 当前值寄存器(上位)=TDFX_8341
3 [代号D8342]Y000用 偏压速度=TDFX_8342
3 [代号D8343]Y000用 最高速度(下位)=TDFX_8343
3 [代号D8344]Y000用 最高速度(上位)=TDFX_8344
3 [代号D8345]Y000用 蠕变速度=TDFX_8345
3 [代号D8346]Y000用 原点恢复速度(下位)=TDFX_8346
3 [代号D8347]Y000用 原点恢复速度(上位)=TDFX_8347
3 [代号D8348]Y000用 加速时间=TDFX_8348
3 [代号D8349]Y000用 减速时间=TDFX_8349
2 特殊寄存器(按位置Y001用)
3 [代号D8350]Y001用 当前值寄存器(下位)=TDFX_8350
3 [代号D8351]Y001用 当前值寄存器(上位)=TDFX_8351
3 [代号D8352]Y001用 偏压速度=TDFX_8352
3 [代号D8353]Y001用 最高速度(下位)=TDFX_8353
3 [代号D8354]Y001用 最高速度(上位)=TDFX_8354
3 [代号D8355]Y001用 蠕变速度=TDFX_8355
3 [代号D8356]Y001用 原点恢复速度(下位)=TDFX_8356
3 [代号D8357]Y001用 原点恢复速度(上位)=TDFX_8357
3 [代号D8358]Y001用 加速时间=TDFX_8358
3 [代号D8359]Y001用 减速时间=TDFX_8359
2 特殊寄存器(按位置Y002用)
3 [代号D8360]Y002用 当前值寄存器(下位)=TDFX_8360
3 [代号D8361]Y002用 当前值寄存器(上位)=TDFX_8361
3 [代号D8362]Y002用 偏压速度=TDFX_8362
3 [代号D8363]Y002用 最高速度(下位)=TDFX_8363
3 [代号D8364]Y002用 最高速度(上位)=TDFX_8364
3 [代号D8365]Y002用 蠕变速度=TDFX_8365
3 [代号D8366]Y002用 原点恢复速度(下位)=TDFX_8366
3 [代号D8367]Y002用 原点恢复速度(上位)=TDFX_8367
3 [代号D8368]Y002用 加速时间=TDFX_8368
3 [代号D8369]Y002用 减速时间=TDFX_8369
2 特殊寄存器(中断程序)
3 [代号D8393]延迟时间=TDFX_8393
2 特殊寄存器(循环计数器)
3 [代号D8398]1ms循环计数器(下位)=TDFX_8398
3 [代号D8399]1ms循环计数器(上位)=TDFX_8399
2 特殊寄存器(FNC 87(RS2))
3 [代号D8400]FNC 87(RS2) 通讯格式设置[Ch1]=TDFX_8400
3 [代号D8402]FNC 87(RS2) 送信数据剩余件数[Ch1]=TDFX_8402
3 [代号D8403]FNC 87(RS2) 收信件数监视器[Ch1]=TDFX_8403
3 [代号D8405]显示通讯参数[Ch1]=TDFX_8405
3 [代号D8409]FNC 87(RS2) 超时时间设置[Ch1]=TDFX_8409
3 [代号D8410]FNC 87(RS2) 标题1,2[Ch1]=TDFX_8410
3 [代号D8411]FNC 87(RS2) 标题3,4[Ch1]=TDFX_8411
3 [代号D8412]FNC 87(RS2) 终端1,2[Ch1]=TDFX_8412
3 [代号D8413]FNC 87(RS2) 终端3,4[Ch1]=TDFX_8413
3 [代号D8414]FNC 87(RS2) 收信和(收信数据)[Ch1]=TDFX_8414
3 [代号D8415]FNC 87(RS2) 收信和(计算结果)[Ch1]=TDFX_8415
3 [代号D8416]FNC 87(RS2) 送信和[Ch1]=TDFX_8416
3 [代号D8419]显示动作模式[Ch1]=TDFX_8419
3 [代号D8420]FNC 87(RS2)通讯格式设置[Ch2]=TDFX_8420
3 [代号D8421计算机链接[Ch2]站号设置=TDFX_8421
3 [代号D8422]FNC 87(RS2)送信数据剩余件数[Ch2]=TDFX_8422
3 [代号D8423]FNC 87(RS2)收信件数监视器[Ch2]=TDFX_8423
3 [代号D8425]通讯参数显示[Ch2]=TDFX_8425
3 [代号D8427]计算机链接[Ch2]根据需求先头号码指定=TDFX_8427
3 [代号D8428]计算机链接[Ch2]根据需求数据数指定=TDFX_8428
3 [代号D8429]FNC 87(RS2) 计算机链接[Ch2]超时设置=TDFX_8429
3 [代号D8430]FNC 87(RS2) 标题1,2[Ch2]=TDFX_8430
3 [代号D8431]FNC 87(RS2) 标题3,4[Ch2]=TDFX_8431
3 [代号D8432]FNC 87(RS2) 终端1,2[Ch2]=TDFX_8432
3 [代号D8433]FNC 87(RS2) 终端3,4[Ch2]=TDFX_8433
3 [代号D8434]FNC 87(RS2) 收信和(收信数据)[Ch2]=TDFX_8434
3 [代号D8435]FNC 87(RS2) 收信和(计算结果)[Ch2]=TDFX_8435
3 [代号D8436]FNC 87(RS2) 送信和[Ch2]=TDFX_8436
3 [代号D8438]错误代码显示[Ch2]=TDFX_8438
3 [代号D8439]动作模式显示[Ch2]=TDFX_8439
2 特殊寄存器(FNC150(DSZR),FNC156(ZRN))
3 [代号D8464]FNC150(DSZR),FNC156(ZRN)指令删除信号设备Y号(Y0轴)=TDFX_8464
3 [代号D8465]FNC150(DSZR),FNC156(ZRN)指令删除信号设备Y号(Y1轴)=TDFX_8465
3 [代号D8466]FNC150(DSZR),FNC156(ZRN)指令删除信号设备Y号(Y2轴)=TDFX_8466
3 [代号D8467]FNC150(DSZR),FNC156(ZRN)指令删除信号设备Y号(Y3轴)=TDFX_8467
1 QS系列CPU
2 特殊继电器(检测信息)[号码SM0～SM62]
3 一般注释=TMQS_P0
3 [号码SM0～SM62]
4 [号码SM0]检测出错=TMQS_0
4 [号码SM1]自检测出错=TMQS_1
4 [号码SM5]出错公共信息=TMQS_5
4 [号码SM16]出错个别信息=TMQS_16
4 [号码SM50]出错解除=TMQS_50
4 [号码SM51]电池电量不足锁存=TMQS_51
4 [号码SM52]电池电量不足=TMQS_52
4 [号码SM53]检测出AC DOWN=TMQS_53
4 [号码SM56]运算出错=TMQS_56
4 [号码SM61]I/O模块校验出错=TMQS_61
4 [号码SM62]检测出报警器=TMQS_62
2 特殊继电器(系统信息)[号码SM203～SM232]
3 [号码SM203～SM232]
4 [号码SM203]STOP触点=TMQS_203
4 [号码SM210]时钟数据设置请求=TMQS_210
4 [号码SM211]时钟数据出错=TMQS_211
4 [号码SM213]时钟数据读取请求=TMQS_213
4 [号码SM232]ROM写入次数=TMQS_232
2 特殊继电器(系统时钟/计数器)[号码SM400～SM414]
3 [号码SM400～SM414]
4 [号码SM400]常ON=TMQS_400
4 [号码SM401]常OFF=TMQS_401
4 [号码SM402]在RUN之后，只ON1个扫描=TMQS_402
4 [号码SM403]在RUN之后，只OFF1个扫描=TMQS_403
4 [号码SM410]0.1秒时钟=TMQS_410
4 [号码SM411]0.2秒时钟=TMQS_411
4 [号码SM412]1秒时钟=TMQS_412
4 [号码SM413]2秒时钟=TMQS_413
4 [号码SM414]2n秒时钟=TMQS_414
2 特殊继电器(安全CPU)[号码SM560～SM561]
3 [号码SM560～SM561]
4 [号码SM560]测试模式标志=TMQS_560
4 [号码SM561]测试模式连续运行允许时间设置=TMQS_561
2 特殊继电器(引导运行)[号码SM660]
3 [号码SM660]
4 [号码SM660]引导运行=TMQS_660
2 特殊继电器(指令相关)[号码SM722]
3 [号码SM722]
4 [号码SM722]BIN，DBIN指令出错禁止标志=TMQS_722
2 特殊继电器(CC-Link Safety)[号码SM1004～SM1204]
3 [号码SM1004～SM1204]
4 [号码SM1004]安全站刷新互相通讯状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TMQS_1004
4 [号码SM1204]安全站刷新互相通讯状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TMQS_1204
2 特殊寄存器(检测信息)[号码SD0～SD153]
3 一般注释=TDQS_P0
3 [号码SD0～SD153]
4 [号码SD0]检测出错=TDQS_0
4 [号码SD1]检测出错发生时间=TDQS_1
4 [号码SD2]检测出错发生时间=TDQS_2
4 [号码SD3]检测出错发生时间=TDQS_3
4 [号码SD4]出错信息分类=TDQS_4
4 [号码SD5]出错公共信息=TDQS_5
4 [号码SD6]出错公共信息=TDQS_6
4 [号码SD7]出错公共信息=TDQS_7
4 [号码SD8]出错公共信息=TDQS_8
4 [号码SD9]出错公共信息=TDQS_9
4 [号码SD10]出错公共信息=TDQS_10
4 [号码SD11]出错公共信息=TDQS_11
4 [号码SD12]出错公共信息=TDQS_12
4 [号码SD13]出错公共信息=TDQS_13
4 [号码SD14]出错公共信息=TDQS_14
4 [号码SD15]出错公共信息=TDQS_15
4 [号码SD16]出错个别信息=TDQS_16
4 [号码SD17]出错个别信息=TDQS_17
4 [号码SD18]出错个别信息=TDQS_18
4 [号码SD19]出错个别信息=TDQS_19
4 [号码SD20]出错个别信息=TDQS_20
4 [号码SD21]出错个别信息=TDQS_21
4 [号码SD22]出错个别信息=TDQS_22
4 [号码SD23]出错个别信息=TDQS_23
4 [号码SD24]出错个别信息=TDQS_24
4 [号码SD25]出错个别信息=TDQS_25
4 [号码SD26]出错个别信息=TDQS_26
4 [号码SD27]诊断出错发生源CPU的识别符=TDQS_27
4 [号码SD50]出错解除=TDQS_50
4 [号码SD51]电池电量不足锁存=TDQS_51
4 [号码SD52]电池电量不足=TDQS_52
4 [号码SD53]检测出AC DOWN=TDQS_53
4 [号码SD61]I/O模块校验出错No.=TDQS_61
4 [号码SD62]报警器编号=TDQS_62
4 [号码SD63]报警器个数=TDQS_63
4 [号码SD64]报警器检测编号表=TDQS_64
4 [号码SD65]报警器检测编号表=TDQS_65
4 [号码SD66]报警器检测编号表=TDQS_66
4 [号码SD67]报警器检测编号表=TDQS_67
4 [号码SD68]报警器检测编号表=TDQS_68
4 [号码SD69]报警器检测编号表=TDQS_69
4 [号码SD70]报警器检测编号表=TDQS_70
4 [号码SD71]报警器检测编号表=TDQS_71
4 [号码SD72]报警器检测编号表=TDQS_72
4 [号码SD73]报警器检测编号表=TDQS_73
4 [号码SD74]报警器检测编号表=TDQS_74
4 [号码SD75]报警器检测编号表=TDQS_75
4 [号码SD76]报警器检测编号表=TDQS_76
4 [号码SD77]报警器检测编号表=TDQS_77
4 [号码SD78]报警器检测编号表=TDQS_78
4 [号码SD79]报警器检测编号表=TDQS_79
4 [号码SD81]出错原因=TDQS_81
4 [号码SD150]I/O模块检验出错=TDQS_150
4 [号码SD151]I/O模块检验出错=TDQS_151
4 [号码SD152]I/O模块检验出错=TDQS_152
4 [号码SD153]I/O模块检验出错=TDQS_153
2 特殊寄存器(系统信息)[号码SD200～SD344]
3 [号码SD200～SD344]
4 [号码SD200]开关状态=TDQS_200
4 [号码SD201]LED状态=TDQS_201
4 [号码SD203]CPU运行状态=TDQS_203
4 [号码SD210]时钟数据=TDQS_210
4 [号码SD211]时钟数据=TDQS_211
4 [号码SD212]时钟数据=TDQS_212
4 [号码SD213]时钟数据=TDQS_213
4 [号码SD232]ROM写入次数=TDQS_232
4 [号码SD233]ROM写入次数=TDQS_233
4 [号码SD240]基本模式=TDQS_240
4 [号码SD241]扩展级数=TDQS_241
4 [号码SD242]Q基板安装有无=TDQS_242
4 [号码SD243]基板插槽个数(运行状态)=TDQS_243
4 [号码SD244]基板插槽个数(运行状态)=TDQS_244
4 [号码SD245]基板插槽个数(安装状态)=TDQS_245
4 [号码SD246]基板插槽个数(安装状态)=TDQS_246
4 [号码SD250]实际安装最大I/O=TDQS_250
4 [号码SD254]CC-LINK IE控制网络，MELSECNET/H信息=TDQS_254
4 [号码SD255]CC-LINK IE控制网络，MELSECNET/H信息=TDQS_255
4 [号码SD256]CC-LINK IE控制网络，MELSECNET/H信息=TDQS_256
4 [号码SD257]CC-LINK IE控制网络，MELSECNET/H信息=TDQS_257
4 [号码SD258]CC-LINK IE控制网络，MELSECNET/H信息=TDQS_258
4 [号码SD290]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_290
4 [号码SD291]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_291
4 [号码SD292]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_292
4 [号码SD294]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_294
4 [号码SD295]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_295
4 [号码SD296]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_296
4 [号码SD297]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_297
4 [号码SD299]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_299
4 [号码SD300]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_300
4 [号码SD301]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_301
4 [号码SD302]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_302
4 [号码SD303]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_303
4 [号码SD304]软元件分配(与参数的内容相同)=TDQS_304
4 [号码SD340]以太网信息=TDQS_340
4 [号码SD341]以太网信息=TDQS_341
4 [号码SD342]以太网信息=TDQS_342
4 [号码SD343]以太网信息=TDQS_343
4 [号码SD344]以太网信息=TDQS_344
2 特殊寄存器(系统时钟/计数器)[号码SD412～SD420]
3 [号码SD412～SD420]
4 [号码SD412]1秒计数器=TDQS_412
4 [号码SD414]2n秒时钟设置=TDQS_414
4 [号码SD420]扫描计数器=TDQS_420
2 特殊寄存器(扫描信息)[号码SD520～SD549]
3 [号码SD520～SD549]
4 [号码SD520]当前扫描时间=TDQS_520
4 [号码SD521]当前扫描时间=TDQS_521
4 [号码SD524]最小扫描时间=TDQS_524
4 [号码SD525]最小扫描时间=TDQS_525
4 [号码SD526]最大扫描时间=TDQS_526
4 [号码SD527]最大扫描时间=TDQS_527
4 [号码SD540]END处理时间=TDQS_540
4 [号码SD541]END处理时间=TDQS_541
4 [号码SD542]恒定扫描等待时间=TDQS_542
4 [号码SD543]恒定扫描等待时间=TDQS_543
4 [号码SD548]扫描程序执行时间=TDQS_548
4 [号码SD549]扫描程序执行时间=TDQS_549
2 特殊寄存器(安全CPU)[号码SD560～SD562]
3 [号码SD560～SD562]
4 [号码SD560]安全CPU运行模式=TDQS_560
4 [号码SD561]测试模式连续运行时间=TDQS_561
4 [号码SD562]测试模式连续运行时间=TDQS_562
2 特殊寄存器(存储器)[号码SD620～SD623]
3 [号码SD620～SD623]
4 [号码SD620]存储器类型=TDQS_620
4 [号码SD623]驱动器4(ROM)容量=TDQS_623
2 特殊寄存器(CC-Link Safety)[号码SD1000～SD1279]
3 [号码SD1000～SD1279]
4 [号码SD1000]安全远程站指定(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1000
4 [号码SD1001]安全远程站指定(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1001
4 [号码SD1002]安全远程站指定(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1002
4 [号码SD1003]安全远程站指定(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1003
4 [号码SD1004]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1004
4 [号码SD1005]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1005
4 [号码SD1006]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1006
4 [号码SD1007]安全站刷新通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1007
4 [号码SD1008]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1008
4 [号码SD1009]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1009
4 [号码SD1010]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1010
4 [号码SD1011]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1011
4 [号码SD1012]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1012
4 [号码SD1013]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1013
4 [号码SD1014]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1014
4 [号码SD1015]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1015
4 [号码SD1016]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1016
4 [号码SD1017]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1017
4 [号码SD1018]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1018
4 [号码SD1019]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1019
4 [号码SD1020]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1020
4 [号码SD1021]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1021
4 [号码SD1022]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1022
4 [号码SD1023]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1023
4 [号码SD1024]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1024
4 [号码SD1025]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1025
4 [号码SD1026]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1026
4 [号码SD1027]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1027
4 [号码SD1028]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1028
4 [号码SD1029]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1029
4 [号码SD1030]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1030
4 [号码SD1031]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1031
4 [号码SD1032]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1032
4 [号码SD1033]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1033
4 [号码SD1034]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1034
4 [号码SD1035]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1035
4 [号码SD1036]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1036
4 [号码SD1037]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1037
4 [号码SD1038]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1038
4 [号码SD1039]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1039
4 [号码SD1040]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1040
4 [号码SD1041]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1041
4 [号码SD1042]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1042
4 [号码SD1043]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1043
4 [号码SD1044]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1044
4 [号码SD1045]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1045
4 [号码SD1046]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1046
4 [号码SD1047]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1047
4 [号码SD1048]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1048
4 [号码SD1049]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1049
4 [号码SD1050]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1050
4 [号码SD1051]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1051
4 [号码SD1052]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1052
4 [号码SD1053]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1053
4 [号码SD1054]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1054
4 [号码SD1055]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1055
4 [号码SD1056]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1056
4 [号码SD1057]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1057
4 [号码SD1058]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1058
4 [号码SD1059]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1059
4 [号码SD1060]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1060
4 [号码SD1061]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1061
4 [号码SD1062]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1062
4 [号码SD1063]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1063
4 [号码SD1064]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1064
4 [号码SD1065]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1065
4 [号码SD1066]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1066
4 [号码SD1067]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1067
4 [号码SD1068]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1068
4 [号码SD1069]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1069
4 [号码SD1070]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1070
4 [号码SD1071]安全站通信状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1071
4 [号码SD1072]安全站互锁状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1072
4 [号码SD1073]安全站互锁状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1073
4 [号码SD1074]安全站互锁状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1074
4 [号码SD1075]安全站互锁状态(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1075
4 [号码SD1076]安全站互锁解除请求(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1076
4 [号码SD1077]安全站互锁解除请求(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1077
4 [号码SD1078]安全站互锁解除请求(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1078
4 [号码SD1079]安全站互锁解除请求(第1个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1079
4 [号码SD1200]安全远程站指定(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1200
4 [号码SD1201]安全远程站指定(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1201
4 [号码SD1202]安全远程站指定(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1202
4 [号码SD1203]安全远程站指定(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1203
4 [号码SD1204]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1204
4 [号码SD1205]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1205
4 [号码SD1206]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1206
4 [号码SD1207]安全站刷新通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1207
4 [号码SD1208]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1208
4 [号码SD1209]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1209
4 [号码SD1210]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1210
4 [号码SD1211]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1211
4 [号码SD1212]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1212
4 [号码SD1213]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1213
4 [号码SD1214]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1214
4 [号码SD1215]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1215
4 [号码SD1216]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1216
4 [号码SD1217]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1217
4 [号码SD1218]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1218
4 [号码SD1219]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1219
4 [号码SD1220]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1220
4 [号码SD1221]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1221
4 [号码SD1222]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1222
4 [号码SD1223]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1223
4 [号码SD1224]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1224
4 [号码SD1225]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1225
4 [号码SD1226]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1226
4 [号码SD1227]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1227
4 [号码SD1228]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1228
4 [号码SD1229]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1229
4 [号码SD1230]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1230
4 [号码SD1231]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1231
4 [号码SD1232]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1232
4 [号码SD1233]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1233
4 [号码SD1234]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1234
4 [号码SD1235]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1235
4 [号码SD1236]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1236
4 [号码SD1237]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1237
4 [号码SD1238]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1238
4 [号码SD1239]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1239
4 [号码SD1240]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1240
4 [号码SD1241]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1241
4 [号码SD1242]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1242
4 [号码SD1243]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1243
4 [号码SD1244]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1244
4 [号码SD1245]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1245
4 [号码SD1246]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1246
4 [号码SD1247]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1247
4 [号码SD1248]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1248
4 [号码SD1249]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1249
4 [号码SD1250]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1250
4 [号码SD1251]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1251
4 [号码SD1252]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1252
4 [号码SD1253]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1253
4 [号码SD1254]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1254
4 [号码SD1255]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1255
4 [号码SD1256]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1256
4 [号码SD1257]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1257
4 [号码SD1258]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1258
4 [号码SD1259]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1259
4 [号码SD1260]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1260
4 [号码SD1261]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1261
4 [号码SD1262]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1262
4 [号码SD1263]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1263
4 [号码SD1264]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1264
4 [号码SD1265]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1265
4 [号码SD1266]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1266
4 [号码SD1267]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1267
4 [号码SD1268]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1268
4 [号码SD1269]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1269
4 [号码SD1270]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1270
4 [号码SD1271]安全站通信状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1271
4 [号码SD1272]安全站互锁状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1272
4 [号码SD1273]安全站互锁状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1273
4 [号码SD1274]安全站互锁状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1274
4 [号码SD1275]安全站互锁状态(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1275
4 [号码SD1276]安全站互锁解除请求(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1276
4 [号码SD1277]安全站互锁解除请求(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1277
4 [号码SD1278]安全站互锁解除请求(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1278
4 [号码SD1279]安全站互锁解除请求(第2个CC-Link Safety主站模块)=TDQS_1279
