:Base GPWH_TMTDQ.hlp
:Title GX Developer帮助(特殊继电器，寄存器)
1 Q系列CPU(A模式)
2 特殊继电器

3 一般注释=TMQ_A_P2
3 [代号M9000～9009]
4 [代号M9000]熔断器熔断=TMQ_A_9000
4 [代号M9002]I/O单元校验错误=TMQ_A_9002
4 [代号M9004]MELSECNET/MINI-S3连接主单元错误=TMQ_A_9004
4 [代号M9005]交流电源故障检测=TMQ_A_9005
4 [代号M9006]电池电压过低=TMQ_A_9006
4 [代号M9007]电池电压过低自锁=TMQ_A_9007
4 [代号M9008]自诊断错误=TMQ_A_9008
4 [代号M9009]报警器(报警)检测=TMQ_A_9009
3 [代号M9011～9017]
4 [代号M9011]运行错误标志=TMQ_A_9011
4 [代号M9012]进位标志=TMQ_A_9012
4 [代号M9016]数据存储器清除标志=TMQ_A_9016
4 [代号M9017]数据存储器清除标志=TMQ_A_9017
3 [代号M9020～9029]
4 [代号M9020]用户定时时钟脉冲No.0=TMQ_A_9020
4 [代号M9021]用户定时时钟脉冲No.1=TMQ_A_9021
4 [代号M9022]用户定时时钟脉冲No.2=TMQ_A_9022
4 [代号M9023]用户定时时钟脉冲No.3=TMQ_A_9023
4 [代号M9024]用户定时时钟脉冲No.4=TMQ_A_9024
4 [代号M9025]时钟数据设置响应=TMQ_A_9025
4 [代号M9026]时钟数据错误=TMQ_A_9026
4 [代号M9028]时钟数据读请求=TMQ_A_9028
4 [代号M9029]数据通讯批处理请求=TMQ_A_9029
3 [代号M9030～9039]
4 [代号M9030]0.1秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9030
4 [代号M9031]0.2秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9031
4 [代号M9032]1秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9032
4 [代号M9033]2秒时钟(脉冲)=TMQ_A_9033
4 [代号M9034]1分时钟(脉冲)=TMQ_A_9034
4 [代号M9036]常(一直为) ON状态=TMQ_A_9036
4 [代号M9037]常(一直为) OFF状态=TMQ_A_9037
4 [代号M9038]启动时产生一个扫描周期的ON=TMQ_A_9038
4 [代号M9039]运行状态标志 (启动后产生一个扫描周期的OFF)=TMQ_A_9039
3 [代号M9040～9049]
4 [代号M9040]暂停有效(标志)=TMQ_A_9040
4 [代号M9041]暂停状态=TMQ_A_9041
4 [代号M9042]停止状态=TMQ_A_9042
4 [代号M9043]采样跟踪结束=TMQ_A_9043
4 [代号M9044]采样跟踪=TMQ_A_9044
4 [代号M9045]WDT偺儕僙僢僩=TMQ_A_9045
4 [代号M9046]采样跟踪=TMQ_A_9046
4 [代号M9048]内存卡电池检测=TMQ_A_9048
4 [代号M9047]采样跟踪准备=TMQ_A_9047
4 [代号M9049]输出字符控制=TMQ_A_9049
3 [代号M9051～9059]
4 [代号M9051]CHG 指令无效=TMQ_A_9051
4 [代号M9052]SEG 指令转换=TMQ_A_9052
4 [代号M9054]单步运行标志=TMQ_A_9054
4 [代号M9055]状态锁定完成标志=TMQ_A_9055
4 [代号M9056]主程序P,I设置请求=TMQ_A_9056
4 [代号M9057]子程序1 P,I设置请求=TMQ_A_9057
4 [代号M9058]主程序P,I设定完成=TMQ_A_9058
4 [代号M9059]子程序1 P,I设定完成=TMQ_A_9059
3 [代号M9065～9066]
4 [代号M9065]分别传递状态=TMQ_A_9065
4 [代号M9066]传递处理切换=TMQ_A_9066
3 [代号M9070～9077]
4 [代号M9070]A8UPU(J)查找需要时间=TMQ_A_9070
4 [代号M9073]闪存ROM写入设定=TMQ_A_9073
4 [代号M9074]闪存ROM写入要求=TMQ_A_9074
4 [代号M9075]闪存ROM写入成功=TMQ_A_9075
4 [代号M9076]闪存ROM写入允许/禁止状态=TMQ_A_9076
4 [代号M9077]顺序积蓄时间测定=TMQ_A_9077
3 [代号M9081～9084]
4 [代号M9081]通信要求登录区BUSY信号=TMQ_A_9081
4 [代号M9084]错误检测=TMQ_A_9084
3 [代号M9091]
4 [代号M9091]运行错误详细标志=TMQ_A_9091
3 [代号M9100～9109]
4 [代号M9100]SFC 程序注册=TMQ_A_9100
4 [代号M9101]SFC 程序启动/停止=TMQ_A_9101
4 [代号M9102]SFC 程序启动状态=TMQ_A_9102
4 [代号M9103]步连续移动使能=TMQ_A_9103
4 [代号M9104]连续移动禁止标志=TMQ_A_9104
4 [代号M9108]步进转移监控定时器启动(对应 D9108) =TMQ_A_9108
4 [代号M9109]步进转移监控定时器启动(对应 D9109) =TMQ_A_9109
3 [代号M9110～9114]
4 [代号M9110]步进转移监控定时器启动(对应 D9110)=TMQ_A_9110
4 [代号M9111]步进转移监控定时器启动(对应 D9111)=TMQ_A_9111
4 [代号M9112]步进转移监控定时器启动(对应 D9112)=TMQ_A_9112
4 [代号M9113]步进转移监控定时器启动(对应 D9113)=TMQ_A_9113
4 [代号M9114]步进转移监控定时器启动(对应 D9114)=TMQ_A_9114
3 [代号M9180～9182]
4 [代号M9180]步进采样跟踪运行标志=TMQ_A_9180
4 [代号M9181]步进采样跟踪运行标志=TMQ_A_9181
4 [代号M9182]采样跟踪使能=TMQ_A_9182
3 [代号M9196～9199]
4 [代号M9196]块停止时的运行输出=TMQ_A_9196
4 [代号M9197]熔断器熔断, I/O 校验错误无效转换=TMQ_A_9197
4 [代号M9198]熔断器熔断, I/O 校验错误无效转换=TMQ_A_9198
4 [代号M9199]联机采样跟踪状态锁定数据反馈=TMQ_A_9199
2 连接用特殊继电器

3 一般注释=TMQ_A_P3
3 本站为主站
4 [代号M9200～9207]
5 [代号M9200]接收到LRDP 指令=TMQ_A_9200
5 [代号M9201]LRDP 指令(执行)完成=TMQ_A_9201
5 [代号M9202]接收到LWTP 指令=TMQ_A_9202
5 [代号M9203]接收到LWTP 指令=TMQ_A_9203
5 [代号M9206]主机连接参数错误=TMQ_A_9206
5 [代号M9207]两主站之间的连接参数不匹配=TMQ_A_9207
4 [代号M9210]
5 [代号M9210]连接卡错误(主站)=TMQ_A_9210
4 [代号M9224～9227]
5 [代号M9224]连接状态=TMQ_A_9224
5 [代号M9225]正向循环错误=TMQ_A_9225
5 [代号M9226]反向循环错误=TMQ_A_9226
5 [代号M9227]循环检测状态=TMQ_A_9227
4 [代号M9232～9238]
5 [代号M9232]本地站的运行状态=TMQ_A_9232
5 [代号M9233]局部站错误检测=TMQ_A_9233
5 [代号M9235]局部站或远程I/O站参数错误检测=TMQ_A_9235
5 [代号M9236]局部站或远程I/O站初始化通讯状态=TMQ_A_9236
5 [代号M9237]局部或远程I/O站错误=TMQ_A_9237
5 [代号M9238]局部或远程I/O站正向/反向循环错误=TMQ_A_9238
3 本站为本地站
4 [代号M9204～9205]
5 [代号M9204]LRDP 指令(执行)完成=TMQ_A_9204
5 [代号M9205]LWTP 指令(执行)完成=TMQ_A_9205
4 [代号M9211]
5 [代号M9211]连接卡错误(局部站)=TMQ_A_9211
4 [代号M9240～9247]
5 [代号M9240]连接状态=TMQ_A_9240
5 [代号M9241]正向循环错误=TMQ_A_9241
5 [代号M9242]反向循环错误=TMQ_A_9242
5 [代号M9243]闭环=TMQ_A_9243
5 [代号M9246]未接收到数据=TMQ_A_9246
5 [代号M9247]未接收到数据=TMQ_A_9247
4 [代号M9250～9255]
5 [代号M9250]未接收到参数=TMQ_A_9250
5 [代号M9251]连接中断=TMQ_A_9251
5 [代号M9252]循环检测状态=TMQ_A_9252
5 [代号M9253]主站运行状态=TMQ_A_9253
5 [代号M9254]其它局部站的运行状态=TMQ_A_9254
5 [代号M9255]其它局部站的错误状态=TMQ_A_9255
2 特殊继电器

3 一般注释=TDQ_A_P2
3 [代号D9000～9009]
4 [代号D9000]熔断器熔断=TDQ_A_9000
4 [代号D9002]I/O单元校验错误=TDQ_A_9002
4 [代号D9004]MELSECNET/MINI-S3连接主单元错误=TDQ_A_9004
4 [代号D9005]交流电压过低=TDQ_A_9005
4 [代号D9008]自诊断错误=TDQ_A_9008
4 [代号D9009]报警器检测=TDQ_A_9009
3 [代号D9010～9019]
4 [代号D9010]错误指令指示=TDQ_A_9010
4 [代号D9011]错误指令指示=TDQ_A_9011
4 [代号D9014]I/O控制模式 =TDQ_A_9014
4 [代号D9015]PLC运行状态=TDQ_A_9015
4 [代号D9016]ROM/RAM运转判断=TDQ_A_9016
4 [代号D9017]扫描时间=TDQ_A_9017
4 [代号D9018]扫描时间=TDQ_A_9018
4 [代号D9019]扫描时间=TDQ_A_9019
3 [代号D9020～9028]
4 [代号D9020]定时扫描=TDQ_A_9020
4 [代号D9021]扫描时间=TDQ_A_9021
4 [代号D9022]1秒计数器=TDQ_A_9022
4 [代号D9025]时钟=TDQ_A_9025
4 [代号D9026]时钟=TDQ_A_9026
4 [代号D9027]时钟=TDQ_A_9027
4 [代号D9028]时钟=TDQ_A_9028
3 [代号D9035～9039]
4 [代号D9035]扩展文件寄存器=TDQ_A_9035
4 [代号D9036]为扩展文件寄存器指定设备号=TDQ_A_9036
4 [代号D9037]为扩展文件寄存器指定设备号=TDQ_A_9037
4 [代号D9038]LED指示优先级=TDQ_A_9038
4 [代号D9039]LED指示优先级=TDQ_A_9039
3 [代号D9044～9049]
4 [代号D9044]采样跟踪=TDQ_A_9044
4 [代号D9049]SFC程序运行工作区=TDQ_A_9049
3 [代号D9050～9055]
4 [代号D9050]SFC程序错误代码=TDQ_A_9050
4 [代号D9051]错误块=TDQ_A_9051
4 [代号D9052]错误(指令)步=TDQ_A_9052
4 [代号D9053](程序)转移错误=TDQ_A_9053
4 [代号D9054]顺序指令错误=TDQ_A_9054
4 [代号D9055]状态锁定指令(位置)代号=TDQ_A_9055
3 [代号D9068]
4 [代号D9068]基础异常=TDQ_A_9068
3 [代号D9072～9077]
4 [代号D9072]PLC 通讯检测=TDQ_A_9072
4 [代号D9075]闪存写入结果=TDQ_A_9075
4 [代号D9076]闪存写入可/不可状态=TDQ_A_9076
4 [代号D9077]顺序积蓄时间测定=TDQ_A_9077
3 [代号D9081～9085]
4 [代号D9081]远程终端模块通讯请求代号=TDQ_A_9081
4 [代号D9085]时间检测值的设定记录器=TDQ_A_9085
3 [代号D9090～9091]
4 [代号D9090]微处理器子程序输入数据区(调用)入口设备号=TDQ_A_9090
4 [代号D9091]详细错误代号=TDQ_A_9091
3 [代号D9100～9109]
4 [代号D9100]熔断器熔断模块=TDQ_A_9100
4 [代号D9101]熔断器熔断模块=TDQ_A_9101
4 [代号D9102]熔断器熔断模块=TDQ_A_9102
4 [代号D9103]熔断器熔断模块=TDQ_A_9103
4 [代号D9104]熔断器熔断模块=TDQ_A_9104
4 [代号D9105]熔断器熔断模块=TDQ_A_9105
4 [代号D9106]熔断器熔断模块=TDQ_A_9106
4 [代号D9107]熔断器熔断模块=TDQ_A_9107
4 [代号D9108]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9108
4 [代号D9109]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9109
3 [代号D9110～9119]
4 [代号D9110]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9110
4 [代号D9111]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9111
4 [代号D9112]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9112
4 [代号D9113]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9113
4 [代号D9114]指令转移监控定时器设置=TDQ_A_9114
4 [代号D9116]I/O单元校验错误=TDQ_A_9116
4 [代号D9117]I/O单元校验错误=TDQ_A_9117
4 [代号D9118]I/O单元校验错误=TDQ_A_9118
4 [代号D9119]I/O单元校验错误=TDQ_A_9119
3 [代号D9120～9129]
4 [代号D9120]I/O单元校验错误=TDQ_A_9120
4 [代号D9121]I/O单元校验错误=TDQ_A_9121
4 [代号D9122]I/O单元校验错误=TDQ_A_9122
4 [代号D9123]I/O单元校验错误=TDQ_A_9123
4 [代号D9124](置位的)报警器数检测=TDQ_A_9124
4 [代号D9125]检测(到的)报警器代号=TDQ_A_9125
4 [代号D9126]检测(到的)报警器代号=TDQ_A_9126
4 [代号D9127]检测(到的)报警器代号=TDQ_A_9127
4 [代号D9128]检测(到的)报警器代号=TDQ_A_9128
4 [代号D9129]检测(到的)报警器代号=TDQ_A_9129
3 [代号D9130～9132]
4 [代号D9130]检测(到的)报警器代号=TDQ_A_9130
4 [代号D9131]检测(到的)报警器代号=TDQ_A_9131
4 [代号D9132]检测(到的)报警器代号=TDQ_A_9132
2 连接用特殊继电器

3 一般注释=TDQ_A_P3
3 本站为主站
4 [代号D9200～9209]
5 [代号D9200]LRDP指令运行结果=TDQ_A_9200
5 [代号D9201]LWTP指令运行结果=TDQ_A_9201
5 [代号D9204]连接状态=TDQ_A_9204
5 [代号D9205]闭环运行站=TDQ_A_9205
5 [代号D9206]闭环运行站=TDQ_A_9206
5 [代号D9207]连接扫描时间=TDQ_A_9207
5 [代号D9208]连接扫描时间=TDQ_A_9208
5 [代号D9209]连接扫描时间=TDQ_A_9209
4 [代号D9210～9219]
5 [代号D9210]重试计数=TDQ_A_9210
5 [代号D9211]循环转换计数=TDQ_A_9211
5 [代号D9212]本地站的运行状态=TDQ_A_9212
5 [代号D9213]本地站的运行状态=TDQ_A_9213
5 [代号D9214]本地站的运行状态=TDQ_A_9214
5 [代号D9215]本地站的运行状态=TDQ_A_9215
5 [代号D9216]本地站错误检测=TDQ_A_9216
5 [代号D9217]本地站错误检测=TDQ_A_9217
5 [代号D9218]本地站错误检测=TDQ_A_9218
5 [代号D9219]本地站错误检测=TDQ_A_9219
4 [代号D9220～9229]
5 [代号D9220]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9220
5 [代号D9221]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9221
5 [代号D9222]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9222
5 [代号D9223]本地站参数不匹配或远程站I/O分配错误=TDQ_A_9223
5 [代号D9224]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9224
5 [代号D9225]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9225
5 [代号D9226]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9226
5 [代号D9227]本地站或远程I/O站通讯初始化=TDQ_A_9227
5 [代号D9228]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9228
5 [代号D9229]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9229
4 [代号D9230～9239]
5 [代号D9230]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9230
5 [代号D9231]本地站或远程I/O站错误=TDQ_A_9231
5 [代号D9232]本地站或远程I/O站循环错误=TDQ_A_9232
5 [代号D9233]本地站或远程I/O站循环错误=TDQ_A_9233
5 [代号D9234]本地站或远程I/O站循环错误=TDQ_A_9234
5 [代号D9235]本地站或远程I/O站循环错误=TDQ_A_9235
5 [代号D9236]本地站或远程I/O站循环错误=TDQ_A_9236
5 [代号D9237]本地站或远程I/O站循环错误=TDQ_A_9237
5 [代号D9238]本地站或远程I/O站循环错误=TDQ_A_9238
5 [代号D9239]本地站或远程I/O站循环错误=TDQ_A_9239
4 [代号D9240]
5 [代号D9240]接收到的错误检测次数=TDQ_A_9240
3 本站为本地站
4 [代号D9243～9249]
5 [代号D9243]所属站号检测=TDQ_A_9243
5 [代号D9244]辅站总数=TDQ_A_9244
5 [代号D9245]接收到的错误检测次数=TDQ_A_9245
5 [代号D9248]本地站的运行状态=TDQ_A_9248
5 [代号D9249]本地站的运行状态=TDQ_A_9249
4 [代号D9250～9255]
5 [代号D9250]本地站的运行状态=TDQ_A_9250
5 [代号D9251]本地站的运行状态=TDQ_A_9251
5 [代号D9252]本地站错误=TDQ_A_9252
5 [代号D9253]本地站错误=TDQ_A_9253
5 [代号D9254]本地站错误=TDQ_A_9254
5 [代号D9255]本地站错误=TDQ_A_9255
1 Q系列CPU(Q模式)
2 特殊继电器(诊断信息)
3 一般注释=TMQ-Q_P0
3 [代号SM0～16]
4 [代号SM0]诊断错误=TMQ-Q_0
4 [代号SM1]自诊断错误=TMQ-Q_1
4 [代号SM5]公共错误信息=TMQ-Q_5
4 [代号SM16]个别错误信息=TMQ-Q_16
3 [代号SM50～56]
4 [代号SM50]错误复位=TMQ-Q_50
4 [代号SM51]电池电压过低自锁=TMQ-Q_51
4 [代号SM52]电池电压过低=TMQ-Q_52
4 [代号SM53]交流电压故障检测=TMQ-Q_53
4 [代号SM56]运行错误=TMQ-Q_56
3 [代号SM60～80]
4 [代号SM60]熔断器熔断检测=TMQ-Q_60
4 [代号SM61]I/O单元校验错误=TMQ-Q_61
4 [代号SM62]报警器(报警)检测=TMQ-Q_62
4 [代号SM80]CHK检测=TMQ-Q_80
3 [代号SM90～99]
4 [代号SM90]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_90
4 [代号SM91]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_91
4 [代号SM92]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_92
4 [代号SM93]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_93
4 [代号SM94]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_94
4 [代号SM95]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_95
4 [代号SM96]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_96
4 [代号SM97]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_97
4 [代号SM98]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_98
4 [代号SM99]步进转移监控定时器启动=TMQ-Q_99
3 [代号SM100～115]
4 [代号SM100]使用串口通信功能标志=TMQ-Q_100
4 [代号SM101]通信协议状态标志=TMQ-Q_101
4 [代号SM110]协议异常=TMQ-Q_110
4 [代号SM111]通信状态=TMQ-Q_111
4 [代号SM112]错误信息清空=TMQ-Q_112
4 [代号SM113]溢出错误=TMQ-Q_113
4 [代号SM114]优先级错误=TMQ-Q_114
4 [代号SM115]组帧错误=TMQ-Q_115
3 [代号SM120]
4 [代号SM120]外部电源断开OFF=TMQ-Q_120
2 特殊继电器(系统信息)
3 [代号SM202～206]
4 [代号SM202]LED关闭命令=TMQ-Q_202
4 [代号SM203]停止=TMQ-Q_203
4 [代号SM204]暂停=TMQ-Q_204
4 [代号SM205]单步运行=TMQ-Q_205
4 [代号SM206]暂停有效(标志)=TMQ-Q_206
3 [代号SM210～213]
4 [代号SM210]时钟数据设置请求=TMQ-Q_210
4 [代号SM211]时钟数据错误=TMQ-Q_211
4 [代号SM213]时钟数据读请求=TMQ-Q_213
3 [代号SM240～247]
4 [代号SM240]CPU1复位标志=TMQ-Q_240
4 [代号SM241]CPU2复位标志=TMQ-Q_241
4 [代号SM242]CPU3复位标志=TMQ-Q_242
4 [代号SM243]CPU4复位标志=TMQ-Q_243
4 [代号SM244]CPU1停止错误标志=TMQ-Q_244
4 [代号SM245]CPU2停止错误标志=TMQ-Q_245
4 [代号SM246]CPU3停止错误标志=TMQ-Q_246
4 [代号SM247]CPU4停止错误标志=TMQ-Q_247
3 [代号SM250～257]
4 [代号SM250]读所安装I/O模块的最大值=TMQ-Q_250
4 [代号SM254]全部工作站刷新命令=TMQ-Q_254
4 [代号SM255]MELSECNET/10 模块1 信息=TMQ-Q_255
4 [代号SM256]MELSECNET/10 模块1 信息=TMQ-Q_256
4 [代号SM257]MELSECNET/10 模块1 信息=TMQ-Q_257
3 [代号SM260～267]
4 [代号SM260]MELSECNET/10 模块2 信息=TMQ-Q_260
4 [代号SM261]MELSECNET/10 模块2 信息=TMQ-Q_261
4 [代号SM262]MELSECNET/10 模块2 信息=TMQ-Q_262
4 [代号SM265]MELSECNET/10 模块3 信息=TMQ-Q_265
4 [代号SM266]MELSECNET/10 模块3 信息=TMQ-Q_266
4 [代号SM267]MELSECNET/10 模块3 信息=TMQ-Q_267
3 [代号SM270～272]
4 [代号SM270]MELSECNET/10 模块4 信息=TMQ-Q_270
4 [代号SM271]MELSECNET/10 模块4 信息=TMQ-Q_271
4 [代号SM272]MELSECNET/10 模块4 信息=TMQ-Q_272
3 [代号SM280]
4 [代号SM280]CC-Link错误=TMQ-Q_280
3 [代号SM320～327]
4 [代号SM320]是否有 SFC 程序=TMQ-Q_320
4 [代号SM321]SFC 程序启动/停止=TMQ-Q_321
4 [代号SM322]SFC 程序启动状态=TMQ-Q_322
4 [代号SM323]整个数据块连续传输存在/不存在=TMQ-Q_323
4 [代号SM324]连续交换防止标志=TMQ-Q_324
4 [代号SM325]块停止时的输出方式=TMQ-Q_325
4 [代号SM326]SFC软元件清除模式=TMQ-Q_326
4 [代号SM327]在执行END步骤期间输出=TMQ-Q_327
3 [代号SM390]
4 [代号SM390]执行访问标志=TMQ-Q_390
2 特殊继电器(系统时钟/计数器)
3 [代号SM400～409]
4 [代号SM400]常(一直为) ON状态=TMQ-Q_400
4 [代号SM401]常(一直为) OFF状态=TMQ-Q_401
4 [代号SM402]启动后产生一个扫描周期的ON=TMQ-Q_402
4 [代号SM403]启动后产生一个扫描周期的OFF=TMQ-Q_403
4 [代号SM404]低速程序 启动后产生一个扫描周期的ON=TMQ-Q_404
4 [代号SM405]低速程序 启动后产生一个扫描周期的OFF=TMQ-Q_405
4 [代号SM409]0.01秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_409
3 [代号SM410～415]
4 [代号SM410]0.1秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_410
4 [代号SM411]0.2秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_411
4 [代号SM412]1秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_412
4 [代号SM413]2秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_413
4 [代号SM414]2n秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_414
4 [代号SM415]2nms时钟(脉冲)=TMQ-Q_415
3 [代号SM420～424]
4 [代号SM420]用户定时时钟脉冲No.0=TMQ-Q_420
4 [代号SM421]用户定时时钟脉冲No.1=TMQ-Q_421
4 [代号SM422]用户定时时钟脉冲No.2=TMQ-Q_422
4 [代号SM423]用户定时时钟脉冲No.3=TMQ-Q_423
4 [代号SM424]用户定时时钟脉冲No.4=TMQ-Q_424
3 [代号SM430～434]
4 [代号SM430]用户定时时钟脉冲No.5=TMQ-Q_430
4 [代号SM431]用户定时时钟脉冲No.6=TMQ-Q_431
4 [代号SM432]用户定时时钟脉冲No.7=TMQ-Q_432
4 [代号SM433]用户定时时钟脉冲No.8=TMQ-Q_433
4 [代号SM434]用户定时时钟脉冲No.9=TMQ-Q_434
2 特殊继电器(扫描信息)
3 [代号SM510～551]
4 [代号SM510]低速程序运行标志=TMQ-Q_510
4 [代号SM551]读模块服务时间间隔=TMQ-Q_551
2 特殊继电器(内存卡)
3 [代号SM600～609]
4 [代号SM600]内存卡可用标志=TMQ-Q_600
4 [代号SM601]内存卡保护标志=TMQ-Q_601
4 [代号SM602]驱动器 1 标志=TMQ-Q_602
4 [代号SM603]驱动器 2 标志=TMQ-Q_603
4 [代号SM604]内存卡正在使用标志=TMQ-Q_604
4 [代号SM605]内存卡拆装禁止标志=TMQ-Q_605
4 [代号SM609]存储卡取下/插入标志=TMQ-Q_609
3 [代号SM620～625]
4 [代号SM620]没有使用(内存卡B可用标志)=TMQ-Q_620
4 [代号SM621]没有使用(内存卡B保护标志)=TMQ-Q_621
4 [代号SM622]没有使用(驱动器 3 标志)=TMQ-Q_622
4 [代号SM623]没有使用(驱动器 4 标志)=TMQ-Q_623
4 [代号SM624]标准RAM,标准ROM正在使用标志=TMQ-Q_624
4 [代号SM625]没有使用(内存卡B拆装禁止标志)=TMQ-Q_625
3 [代号SM640～660]
4 [代号SM640]文件寄存器(正在)使用=TMQ-Q_640
4 [代号SM650]注释(正在)使用=TMQ-Q_650
4 [代号SM660]自举运行=TMQ-Q_660
2 特殊继电器(指令连接)
3 [代号SM700～704]
4 [代号SM700]进位标志=TMQ-Q_700
4 [代号SM701]输出字符选择=TMQ-Q_701
4 [代号SM702]搜索方法=TMQ-Q_702
4 [代号SM703]分类次序=TMQ-Q_703
4 [代号SM704]块比较=TMQ-Q_704
3 [代号SM710～715]
4 [代号SM710]CHK指令优先级标志=TMQ-Q_710
4 [代号SM715]EI标志=TMQ-Q_715
3 [代号SM720～SM722]
4 [代号SM720]读注释完成标志=TMQ-Q_720
4 [代号SM721]正在访问的文件=TMQ-Q_721
4 [代号SM722]BIN/DBIN指令错误不起作用标志=TMQ-Q_722
3 [代号SM774～777]
4 [代号SM774]PID缓冲处理=TMQ-Q_774
4 [代号SM775]执行COM指令时连接刷新选择=TMQ-Q_775
4 [代号SM776]本地软元件可/不可调用=TMQ-Q_776
4 [代号SM777]在中断程序中可/不可使用本地软元件=TMQ-Q_777
2 特殊继电器(调试)
3 [代号SM800～805]
4 [代号SM800]跟踪准备=TMQ-Q_800
4 [代号SM801]跟踪开始=TMQ-Q_801
4 [代号SM802]跟踪执行中=TMQ-Q_802
4 [代号SM803]跟踪触发器=TMQ-Q_803
4 [代号SM804]跟踪触发以后=TMQ-Q_804
4 [代号SM805]跟踪完成=TMQ-Q_805
3 [代号SM820～826]
4 [代号SM820]步进跟踪准备=TMQ-Q_820
4 [代号SM821]步进跟踪开始=TMQ-Q_821
4 [代号SM822]步进跟踪正在进行=TMQ-Q_822
4 [代号SM823]步进跟踪触发后=TMQ-Q_823
4 [代号SM824]步进跟踪触发后=TMQ-Q_824
4 [代号SM825]步进跟踪完成=TMQ-Q_825
4 [代号SM826]跟踪错误=TMQ-Q_826
2 特殊继电器(A→Q转换对应)
3 一般注释=TMQ-Q_P1
3 [代号SM1000～1009]
4 [代号SM1000]熔断器熔断=TMQ-Q_1000
4 [代号SM1002]I/O单元校验错误=TMQ-Q_1002
4 [代号SM1004]MELSECNET/MINI-S3连接错误=TMQ-Q_1004
4 [代号SM1005]交流电源故障检测=TMQ-Q_1005
4 [代号SM1006]电池电压过低=TMQ-Q_1006
4 [代号SM1007]电池电压过低自锁=TMQ-Q_1007
4 [代号SM1008]自诊断错误=TMQ-Q_1008
4 [代号SM1009]报警器(报警)检测=TMQ-Q_1009
3 [代号SM1010～1017]
4 [代号SM1010]运行错误标志=TMQ-Q_1010
4 [代号SM1012]进位标志=TMQ-Q_1012
4 [代号SM1016]数据存储器清除标志=TMQ-Q_1016
4 [代号SM1017]数据存储器清除标志=TMQ-Q_1017
3 [代号SM1020～1029]
4 [代号SM1020]用户定时时钟脉冲No.0=TMQ-Q_1020
4 [代号SM1021]用户定时时钟脉冲No.1=TMQ-Q_1021
4 [代号SM1022]用户定时时钟脉冲No.2=TMQ-Q_1022
4 [代号SM1023]用户定时时钟脉冲No.3=TMQ-Q_1023
4 [代号SM1024]用户定时时钟脉冲No.4=TMQ-Q_1024
4 [代号SM1025]时钟数据设置请求=TMQ-Q_1025
4 [代号SM1026]时钟数据错误=TMQ-Q_1026
4 [代号SM1027]时钟数据显示=TMQ-Q_1027
4 [代号SM1028]时钟数据读请求=TMQ-Q_1028
4 [代号SM1029]数据通讯批处理请求=TMQ-Q_1029
3 [代号SM1030～1039]
4 [代号SM1030]0.1秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_1030
4 [代号SM1031]0.2秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_1031
4 [代号SM1032]1秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_1032
4 [代号SM1033]2秒时钟(脉冲)=TMQ-Q_1033
4 [代号SM1034]1分时钟(脉冲)=TMQ-Q_1034
4 [代号SM1036]常(一直为) ON状态=TMQ-Q_1036
4 [代号SM1037]常(一直为) OFF状态=TMQ-Q_1037
4 [代号SM1038]启动后产生一个扫描周期的ON=TMQ-Q_1038
4 [代号SM1039]RUN标志=TMQ-Q_1039
3 [代号SM1040～1049]
4 [代号SM1040]暂停有效(标志)=TMQ-Q_1040
4 [代号SM1041]暂停状态=TMQ-Q_1041
4 [代号SM1042]停止状态=TMQ-Q_1042
4 [代号SM1043]采样跟踪结束=TMQ-Q_1043
4 [代号SM1044]采样跟踪=TMQ-Q_1044
4 [代号SM1045]WDT复位 =TMQ-Q_1045
4 [代号SM1046]采样跟踪=TMQ-Q_1046
4 [代号SM1047]采样跟踪准备=TMQ-Q_1047
4 [代号SM1049]数字字符输出选择=TMQ-Q_1049
3 [代号SM1051～1059]
4 [代号SM1051]CHG 指令无效=TMQ-Q_1051
4 [代号SM1052]SEG指令开关=TMQ-Q_1052
4 [代号SM1054]单步运行标志=TMQ-Q_1054
4 [代号SM1055]状态锁定完成标志=TMQ-Q_1055
4 [代号SM1056]主程序P,I设置请求=TMQ-Q_1056
4 [代号SM1057]子程序P,I设定请求=TMQ-Q_1057
4 [代号SM1058]主程序P,I设定完成=TMQ-Q_1058
4 [代号SM1059]子程序P,I设定完成=TMQ-Q_1059
3 [代号SM1060～1066]
4 [代号SM1060]子程序2 P,I设置请求=TMQ-Q_1060
4 [代号SM1061]子程序3 P,I设置请求=TMQ-Q_1061
4 [代号SM1065]分步处理运行检测=TMQ-Q_1065
4 [代号SM1066]分步处理请求标志=TMQ-Q_1066
3 [代号SM1070～1094]
4 [代号SM1070]A8UPU/A8PUJ必需的搜索时间=TMQ-Q_1070
4 [代号SM1081]通信请求登记区BUSY讯号=TMQ-Q_1081
4 [代号SM1084]错误检测=TMQ-Q_1084
4 [代号SM1091]指令错误标志=TMQ-Q_1091
4 [代号SM1094]I/O 转换标志=TMQ-Q_1094
3 [代号SM1100～1109]
4 [代号SM1100]有无SFC程序=TMQ-Q_1100
4 [代号SM1101]SFC 程序启动/停止=TMQ-Q_1101
4 [代号SM1102]SFC 程序启动状态=TMQ-Q_1102
4 [代号SM1103]能否步连续移动=TMQ-Q_1103
4 [代号SM1104]连续移动暂停标志=TMQ-Q_1104
4 [代号SM1108]步进转移监控定时器启动(对应 D9108) =TMQ-Q_1108
4 [代号SM1109]步进转移监控定时器启动(对应 D9109) =TMQ-Q_1109
3 [代号SM1110～1114]
4 [代号SM1110]步进转移监控定时器启动(对应 D9110)=TMQ-Q_1110
4 [代号SM1111]步进转移监控定时器启动(对应 D9111)=TMQ-Q_1111
4 [代号SM1112]步进转移监控定时器启动(对应 D9112)=TMQ-Q_1112
4 [代号SM1114]步进转移监控定时器启动(对应 D9114)=TMQ-Q_1114
3 [代号SM1180～1199]
4 [代号SM1180]活动步采样跟踪完成标志=TMQ-Q_1180
4 [代号SM1181]活动步采样跟踪执行标志=TMQ-Q_1181
4 [代号SM1182]活动步采样跟踪使能=TMQ-Q_1182
4 [代号SM1196]块停止时的运行输出=TMQ-Q_1196
4 [代号SM1197]熔断器熔断/I/O校验错误显示转换=TMQ-Q_1197
4 [代号SM1198]熔断器熔断/I/O校验错误显示转换=TMQ-Q_1198
4 [代号SM1199]联机采样跟踪状态锁定数据反馈=TMQ-Q_1199
2 特殊继电器(诊断信息)
3 一般注释=TDQ-Q_P0
3 [代号SD0～SD9]
4 [代号SD0]诊断错误=TDQ-Q_0
4 [代号SD1]发生诊断错误时的时钟时间=TDQ-Q_1
4 [代号SD2]发生诊断错误时的时钟时间=TDQ-Q_2
4 [代号SD3]发生诊断错误时的时钟时间=TDQ-Q_3
4 [代号SD4]错误信息分类=TDQ-Q_4
4 [代号SD5]公共错误信息=TDQ-Q_5
4 [代号SD6]公共错误信息=TDQ-Q_6
4 [代号SD7]公共错误信息=TDQ-Q_7
4 [代号SD8]公共错误信息=TDQ-Q_8
4 [代号SD9]公共错误信息=TDQ-Q_9
3 [代号SD10～19]
4 [代号SD10]公共错误信息=TDQ-Q_10
4 [代号SD11]公共错误信息=TDQ-Q_11
4 [代号SD12]公共错误信息=TDQ-Q_12
4 [代号SD13]公共错误信息=TDQ-Q_13
4 [代号SD14]公共错误信息=TDQ-Q_14
4 [代号SD15]公共错误信息=TDQ-Q_15
4 [代号SD16]个别错误信息=TDQ-Q_16
4 [代号SD17]个别错误信息=TDQ-Q_17
4 [代号SD18]个别错误信息=TDQ-Q_18
4 [代号SD19]个别错误信息=TDQ-Q_19
3 [代号SD20～26]
4 [代号SD20]个别错误信息=TDQ-Q_20
4 [代号SD21]个别错误信息=TDQ-Q_21
4 [代号SD22]个别错误信息=TDQ-Q_22
4 [代号SD23]个别错误信息=TDQ-Q_23
4 [代号SD24]个别错误信息=TDQ-Q_24
4 [代号SD25]个别错误信息=TDQ-Q_25
4 [代号SD26]个别错误信息=TDQ-Q_26
3 [代号SD50～53]
4 [代号SD50]错误复位=TDQ-Q_50
4 [代号SD51]电池电压过低自锁=TDQ-Q_51
4 [代号SD52]电池电压过低=TDQ-Q_52
4 [代号SD53]交流电源故障检测=TDQ-Q_53
3 [代号SD60～69]
4 [代号SD60]熔断器熔断代号=TDQ-Q_60
4 [代号SD61]I/O 模块校验错误代号=TDQ-Q_61
4 [代号SD62]报警器代号=TDQ-Q_62
4 [代号SD63]报警器数=TDQ-Q_63
4 [代号SD64]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_64
4 [代号SD65]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_65
4 [代号SD66]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_66
4 [代号SD67]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_67
4 [代号SD68]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_68
4 [代号SD69]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_69
3 [代号SD70～79]
4 [代号SD70]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_70
4 [代号SD71]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_71
4 [代号SD72]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_72
4 [代号SD73]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_73
4 [代号SD74]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_74
4 [代号SD75]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_75
4 [代号SD76]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_76
4 [代号SD77]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_77
4 [代号SD78]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_78
4 [代号SD79]检测到的报警器代号(列)表=TDQ-Q_79
3 [代号SD80]
4 [代号SD80]CHK代号=TDQ-Q_80
3 [代号SD90～99]
4 [代号SD90]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_90
4 [代号SD91]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_91
4 [代号SD92]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_92
4 [代号SD93]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_93
4 [代号SD94]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_94
4 [代号SD95]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_95
4 [代号SD96]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_96
4 [代号SD97]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_97
4 [代号SD98]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_98
4 [代号SD99]步进转移监控定时器设定值=TDQ-Q_99
3 [代号SD100～120]
4 [代号SD100]传送速度存储区=TDQ-Q_100
4 [代号SD101]通信设定存储区=TDQ-Q_101
4 [代号SD102]报文等待时间存储区=TDQ-Q_102
4 [代号SD105]CH1传送速度设定(RS-232)=TDQ-Q_105
4 [代号SD110]数据发送结果存储区=TDQ-Q_110
4 [代号SD111]数据接受存储区=TDQ-Q_111
4 [代号SD120]外部供给电源OFF错误代号=TDQ-Q_120
2 特殊继电器(系统信息)
3 [代号SD200～206]
4 [代号SD200]开关状态=TDQ-Q_200
4 [代号SD201]LED状态=TDQ-Q_201
4 [代号SD202]LED关闭=TDQ-Q_202
4 [代号SD203]PLC运行状态=TDQ-Q_203
4 [代号SD206]执行软元件测试的型式=TDQ-Q_206
3 [代号SD210～213]
4 [代号SD210]时钟数据=TDQ-Q_210
4 [代号SD211]时钟数据=TDQ-Q_211
4 [代号SD212]时钟数据=TDQ-Q_212
4 [代号SD213]时钟数据=TDQ-Q_213
3 [代号SD220～227]
4 [代号SD220]显示器数据=TDQ-Q_220
4 [代号SD221]显示器数据=TDQ-Q_221
4 [代号SD222]显示器数据=TDQ-Q_222
4 [代号SD223]显示器数据=TDQ-Q_223
4 [代号SD224]显示器数据=TDQ-Q_224
4 [代号SD225]显示器数据=TDQ-Q_225
4 [代号SD226]显示器数据=TDQ-Q_226
4 [代号SD227]显示器数据=TDQ-Q_227
3 [代号SD240～244]
4 [代号SD240]基本模式=TDQ-Q_240
4 [代号SD241]扩展基板编号=TDQ-Q_241
4 [代号SD242]A/Q基本区别=TDQ-Q_242
4 [代号SD243]基本插槽编号=TDQ-Q_243
4 [代号SD244]基本插槽编号=TDQ-Q_244
3 [代号SD250～259]
4 [代号SD250]安装的最大I/O=TDQ-Q_250
4 [代号SD254]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_254
4 [代号SD255]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_255
4 [代号SD256]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_256
4 [代号SD257]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_257
4 [代号SD258]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_258
4 [代号SD259]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_259
3 [代号SD260～269]
4 [代号SD260]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_260
4 [代号SD261]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_261
4 [代号SD262]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_262
4 [代号SD263]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_263
4 [代号SD264]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_264
4 [代号SD265]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_265
4 [代号SD266]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_266
4 [代号SD267]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_267
4 [代号SD268]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_268
4 [代号SD269]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_269
3 [代号SD270～280]
4 [代号SD270]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_270
4 [代号SD271]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_271
4 [代号SD272]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_272
4 [代号SD273]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_273
4 [代号SD274]MELSECNET/10信息=TDQ-Q_274
4 [代号SD280]CC-Link错误=TDQ-Q_280
3 [代号SD290～299]
4 [代号SD290]软元件(地址)分配=TDQ-Q_290
4 [代号SD291]软元件(地址)分配=TDQ-Q_291
4 [代号SD292]软元件(地址)分配=TDQ-Q_292
4 [代号SD293]软元件(地址)分配=TDQ-Q_293
4 [代号SD294]软元件(地址)分配=TDQ-Q_294
4 [代号SD295]软元件(地址)分配=TDQ-Q_295
4 [代号SD296]软元件(地址)分配=TDQ-Q_296
4 [代号SD297]软元件(地址)分配=TDQ-Q_297
4 [代号SD298]软元件(地址)分配=TDQ-Q_298
4 [代号SD299]软元件(地址)分配=TDQ-Q_299
3 [代号SD300～315]
4 [代号SD300]软元件(地址)分配=TDQ-Q_300
4 [代号SD301]软元件(地址)分配=TDQ-Q_301
4 [代号SD302]软元件(地址)分配=TDQ-Q_302
4 [代号SD303]软元件(地址)分配=TDQ-Q_303
4 [代号SD304]软元件(地址)分配=TDQ-Q_304
4 [代号SD315]通信处理的反问时间=TDQ-Q_315
3 [代号SD395]
4 [代号SD395]多PLC编号=TDQ-Q_395
2 特殊继电器(系统锁定/计数器)
3 [代号SD412～430]
4 [代号SD412]1秒计数器=TDQ-Q_412
4 [代号SD414]2n秒时钟(脉冲)设定=TDQ-Q_414
4 [代号SD415]2nms时钟(脉冲)设定=TDQ-Q_415
4 [代号SD420]扫描计数器=TDQ-Q_420
4 [代号SD430]低速扫描计数器=TDQ-Q_430
2 特殊继电器(扫描信息)
3 [代号SD500～510]
4 [代号SD500]执行程序号=TDQ-Q_500
4 [代号SD510]低速程序号=TDQ-Q_510
3 [代号SD520～529]
4 [代号SD520]当前扫描时间=TDQ-Q_520
4 [代号SD521]当前扫描时间=TDQ-Q_521
4 [代号SD522]初始化扫描时间=TDQ-Q_522
4 [代号SD523]初始化扫描时间=TDQ-Q_523
4 [代号SD524]最小扫描时间=TDQ-Q_524
4 [代号SD525]最小扫描时间=TDQ-Q_525
4 [代号SD526]最大扫描时间=TDQ-Q_526
4 [代号SD527]最大扫描时间=TDQ-Q_527
4 [代号SD528]当前低速运行类程序扫描时间=TDQ-Q_528
4 [代号SD529]当前低速运行类程序扫描时间=TDQ-Q_529
3 [代号SD532～535]
4 [代号SD532]当前低速运行类程序最小扫描时间=TDQ-Q_532
4 [代号SD533]当前低速运行类程序最小扫描时间=TDQ-Q_533
4 [代号SD534]当前低速运行类程序最大扫描时间=TDQ-Q_534
4 [代号SD535]当前低速运行类程序最大扫描时间=TDQ-Q_535
3 [代号SD540～549]
4 [代号SD540]END处理时间=TDQ-Q_540
4 [代号SD541]END处理时间=TDQ-Q_541
4 [代号SD542]固定扫描等待时间=TDQ-Q_542
4 [代号SD543]固定扫描等待时间=TDQ-Q_543
4 [代号SD544]低速运行类程序累计执行时间=TDQ-Q_544
4 [代号SD545]低速运行类程序累计执行时间=TDQ-Q_545
4 [代号SD546]低速运行类程序执行时间=TDQ-Q_546
4 [代号SD547]低速运行类程序执行时间=TDQ-Q_547
4 [代号SD548]扫描程序执行时间=TDQ-Q_548
4 [代号SD549]扫描程序执行时间=TDQ-Q_549
3 [代号SD550～552]
4 [代号SD550]模块存取时间间隔测量模块=TDQ-Q_550
4 [代号SD551]模块存取时间间隔=TDQ-Q_551
4 [代号SD552]模块存取时间间隔=TDQ-Q_552
2 特殊继电器(内存卡)
3 [代号SD600～606]
4 [代号SD600]内存卡类别=TDQ-Q_600
4 [代号SD602]驱动器1(RAM)容量=TDQ-Q_602
4 [代号SD603]驱动器2(ROM)容量=TDQ-Q_603
4 [代号SD604]内存卡使用条件=TDQ-Q_604
4 [代号SD605]驱动器1(RAM)容量=TDQ-Q_605
4 [代号SD606]驱动器2(ROM)容量=TDQ-Q_606
3 [代号SD620～624]
4 [代号SD620]没有使用(B型内存卡)=TDQ-Q_620
4 [代号SD622]驱动器3(RAM)容量=TDQ-Q_622
4 [代号SD623]驱动器4(ROM)容量=TDQ-Q_623
4 [代号SD624]标准RAM，标准ROM使用情况=TDQ-Q_624
3 [代号SD640～648]
4 [代号SD640]文件寄存器驱动器=TDQ-Q_640
4 [代号SD641]文件寄存器文件名=TDQ-Q_641
4 [代号SD642]文件寄存器文件名=TDQ-Q_642
4 [代号SD643]文件寄存器文件名=TDQ-Q_643
4 [代号SD644]文件寄存器文件名=TDQ-Q_644
4 [代号SD645]文件寄存器文件名=TDQ-Q_645
4 [代号SD646]文件寄存器文件名=TDQ-Q_646
4 [代号SD647]文件寄存器容量=TDQ-Q_647
4 [代号SD648]文件寄存器块代号=TDQ-Q_648
3 [代号SD650～656]
4 [代号SD650]注释驱动器=TDQ-Q_650
4 [代号SD651]注释文件名=TDQ-Q_651
4 [代号SD652]注释文件名=TDQ-Q_652
4 [代号SD653]注释文件名=TDQ-Q_653
4 [代号SD654]注释文件名=TDQ-Q_654
4 [代号SD655]注释文件名=TDQ-Q_655
4 [代号SD656]注释文件名=TDQ-Q_656
3 [代号SD660～666]
4 [代号SD660]引导操作指定文件=TDQ-Q_660
4 [代号SD661]引导操作指定文件=TDQ-Q_661
4 [代号SD662]引导操作指定文件=TDQ-Q_662
4 [代号SD663]引导操作指定文件=TDQ-Q_663
4 [代号SD664]引导操作指定文件=TDQ-Q_664
4 [代号SD665]引导操作指定文件=TDQ-Q_665
4 [代号SD666]引导操作指定文件=TDQ-Q_666
2 特殊继电器(指令连接)
3 [代号SD715～720]
4 [代号SD715]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_715
4 [代号SD716]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_716
4 [代号SD717]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_717
4 [代号SD718]累加器=TDQ-Q_718
4 [代号SD719]累加器=TDQ-Q_719
4 [代号SD720]指定用于PLOAD指令的程序编号=TDQ-Q_720
3 [代号SD774～775]
4 [代号SD774]PID限度设定=TDQ-Q_774
4 [代号SD775]PID限度设定=TDQ-Q_775
2 特殊继电器(调试)
3 [代号SD781～793]
4 [代号SD781]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_781
4 [代号SD782]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_782
4 [代号SD783]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_783
4 [代号SD784]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_784
4 [代号SD785]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_785
4 [代号SD786]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_786
4 [代号SD787]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_787
4 [代号SD788]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_788
4 [代号SD789]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_789
4 [代号SD790]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_790
4 [代号SD791]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_791
4 [代号SD792]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_792
4 [代号SD793]IMASK指令的屏蔽模式=TDQ-Q_793
2 特殊继电器(A→Q转换对应)
3 一般注释=TDQ-Q_P1
3 [代号SD1000～1009]
4 [代号SD1000]熔断器熔断=TDQ-Q_1000
4 [代号SD1002]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1002
4 [代号SD1004]MELSECNET/MINI-S3连接错误=TDQ-Q_1004
4 [代号SD1005]交流断电计数器=TDQ-Q_1005
4 [代号SD1008]自诊断错误=TDQ-Q_1008
4 [代号SD1009]报警器检测=TDQ-Q_1009
3 [代号SD1010～1019]
4 [代号SD1010]错误步=TDQ-Q_1010
4 [代号SD1011]错误步=TDQ-Q_1011
4 [代号SD1014]I/O控制模式 =TDQ-Q_1014
4 [代号SD1015]CPU运行状态=TDQ-Q_1015
4 [代号SD1016]程序编号=TDQ-Q_1016
4 [代号SD1017]扫描时间=TDQ-Q_1017
4 [代号SD1018]扫描时间=TDQ-Q_1018
4 [代号SD1019]扫描时间=TDQ-Q_1019
3 [代号SD1020～1028]
4 [代号SD1020]固定扫描=TDQ-Q_1020
4 [代号SD1021]扫描时间=TDQ-Q_1021
4 [代号SD1022]1秒计数器=TDQ-Q_1022
4 [代号SD1025]时钟数据=TDQ-Q_1025
4 [代号SD1026]时钟数据=TDQ-Q_1026
4 [代号SD1027]时钟数据=TDQ-Q_1027
4 [代号SD1028]时钟数据=TDQ-Q_1028
3 [代号SD1035～1039]
4 [代号SD1035]扩展文件寄存器=TDQ-Q_1035
4 [代号SD1036]用于设定设备代号的扩展文件寄存器=TDQ-Q_1036
4 [代号SD1037]用于设定设备代号的扩展文件寄存器=TDQ-Q_1037
4 [代号SD1038]LED指示优先级=TDQ-Q_1038
4 [代号SD1039]LED指示优先级=TDQ-Q_1039
3 [代号SD1044～1049]
4 [代号SD1044]采样跟踪=TDQ-Q_1044
4 [代号SD1049]SFC工作区=TDQ-Q_1049
3 [代号SD1050～1055]
4 [代号SD1050]SFC程序错误代码=TDQ-Q_1050
4 [代号SD1051]错误块=TDQ-Q_1051
4 [代号SD1052]错误步=TDQ-Q_1052
4 [代号SD1053](程序)转移错误=TDQ-Q_1053
4 [代号SD1054]顺序步错误=TDQ-Q_1054
4 [代号SD1055]状态自锁=TDQ-Q_1055
3 [代号SD1072～1085]
4 [代号SD1072]PLC 通讯检测=TDQ-Q_1072
4 [代号SD1081]在通信请求注册区空块的编号=TDQ-Q_1081
4 [代号SD1085]设定时间检查值的注册=TDQ-Q_1085
3 [代号SD1090～1094]
4 [代号SD1090]特殊功能模块溢出的编号=TDQ-Q_1090
4 [代号SD1091]详细错误代号=TDQ-Q_1091
4 [代号SD1094]更换的始端I/0编号=TDQ-Q_1094
3 [代号SD1100～1107]
4 [代号SD1100]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1100
4 [代号SD1101]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1101
4 [代号SD1102]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1102
4 [代号SD1103]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1103
4 [代号SD1104]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1104
4 [代号SD1105]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1105
4 [代号SD1106]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1106
4 [代号SD1107]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1107
3 [代号SD1116～1119]
4 [代号SD1116]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1116
4 [代号SD1117]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1117
4 [代号SD1118]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1118
4 [代号SD1119]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1119
3 [代号SD1120～1129]
4 [代号SD1120]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1120
4 [代号SD1121]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1121
4 [代号SD1122]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1122
4 [代号SD1123]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1123
4 [代号SD1124]检测(到的)报警器数量=TDQ-Q_1124
4 [代号SD1125]检测(到的)报警器代号=TDQ-Q_1125
4 [代号SD1126]检测(到的)报警器代号=TDQ-Q_1126
4 [代号SD1127]检测(到的)报警器代号=TDQ-Q_1127
4 [代号SD1128]检测(到的)报警器代号=TDQ-Q_1128
4 [代号SD1129]检测(到的)报警器代号=TDQ-Q_1129
3 [代号SD1130～1132]
4 [代号SD1130]检测(到的)报警器代号=TDQ-Q_1130
4 [代号SD1131]检测(到的)报警器代号=TDQ-Q_1131
4 [代号SD1132]检测(到的)报警器代号=TDQ-Q_1132
2 特殊继电器(熔断器熔断模块)
3 [代号SD1300～1309]
4 [代号SD1300]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1300
4 [代号SD1301]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1301
4 [代号SD1302]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1302
4 [代号SD1303]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1303
4 [代号SD1304]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1304
4 [代号SD1305]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1305
4 [代号SD1306]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1306
4 [代号SD1307]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1307
4 [代号SD1308]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1308
4 [代号SD1309]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1309
3 [代号SD1310～1319]
4 [代号SD1310]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1310
4 [代号SD1311]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1311
4 [代号SD1312]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1312
4 [代号SD1313]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1313
4 [代号SD1314]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1314
4 [代号SD1315]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1315
4 [代号SD1316]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1316
4 [代号SD1317]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1317
4 [代号SD1318]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1318
4 [代号SD1319]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1319
3 [代号SD1320～1329]
4 [代号SD1320]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1320
4 [代号SD1321]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1321
4 [代号SD1322]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1322
4 [代号SD1323]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1323
4 [代号SD1324]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1324
4 [代号SD1325]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1325
4 [代号SD1326]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1326
4 [代号SD1327]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1327
4 [代号SD1328]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1328
4 [代号SD1329]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1329
3 [代号SD1330～1331]
4 [代号SD1330]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1330
4 [代号SD1331]熔断器熔断模块=TDQ-Q_1331
3 [代号SD1350～1381]
4 [代号SD1350]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1350
4 [代号SD1351]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1351
4 [代号SD1352]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1352
4 [代号SD1353]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1353
4 [代号SD1354]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1354
4 [代号SD1355]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1355
4 [代号SD1356]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1356
4 [代号SD1357]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1357
4 [代号SD1358]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1358
4 [代号SD1359]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1359
4 [代号SD1360]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1360
4 [代号SD1361]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1361
4 [代号SD1362]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1362
4 [代号SD1363]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1363
4 [代号SD1364]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1364
4 [代号SD1365]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1365
4 [代号SD1366]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1366
4 [代号SD1367]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1367
4 [代号SD1368]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1368
4 [代号SD1369]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1369
4 [代号SD1370]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1370
4 [代号SD1371]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1371
4 [代号SD1372]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1372
4 [代号SD1373]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1373
4 [代号SD1374]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1374
4 [代号SD1375]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1375
4 [代号SD1376]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1376
4 [代号SD1377]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1377
4 [代号SD1378]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1378
4 [代号SD1379]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1379
4 [代号SD1380]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1380
4 [代号SD1381]外部供给电源断电模块=TDQ-Q_1381
2 特殊继电器(输入输出单元检验)
3 [代号SD1400～1409]
4 [代号SD1400]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1400
4 [代号SD1401]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1401
4 [代号SD1402]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1402
4 [代号SD1403]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1403
4 [代号SD1404]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1404
4 [代号SD1405]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1405
4 [代号SD1406]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1406
4 [代号SD1407]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1407
4 [代号SD1408]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1408
4 [代号SD1409]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1409
3 [代号SD1410～1419]
4 [代号SD1410]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1410
4 [代号SD1411]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1411
4 [代号SD1412]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1412
4 [代号SD1413]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1413
4 [代号SD1414]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1414
4 [代号SD1415]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1415
4 [代号SD1416]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1416
4 [代号SD1417]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1417
4 [代号SD1418]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1418
4 [代号SD1419]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1419
3 [代号SD1420～1429]
4 [代号SD1420]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1420
4 [代号SD1421]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1421
4 [代号SD1422]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1422
4 [代号SD1423]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1423
4 [代号SD1424]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1424
4 [代号SD1425]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1425
4 [代号SD1426]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1426
4 [代号SD1427]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1427
4 [代号SD1428]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1428
4 [代号SD1429]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1429
3 [代号SD1430～1431]
4 [代号SD1430]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1430
4 [代号SD1431]I/O单元校验错误=TDQ-Q_1431
